|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | руб. | Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Директор ООО «ЖЭК № 17» | | |
|  | | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Чикулаева / | | |
|  | | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Стройка: | | Капитальный ремонт 2014 | | | | |
|  | | | | | | |
| Объект: | | ул. Воздушная, 41 | | | | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | | | | | |
| к дефектной ведомости № 4 | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши ул. Воздушная, 41 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 2.282 |
| 2. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2.282 |
| 3. | Е58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 2.282 |
| 4. | Е58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.4176 |
| 5. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.08 |
| 6. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.5 |
| 7. | Е58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (досок 50мм\*150мм) | 100 м | 0.5 |
| 8. | Е10-01-008-08 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (прим.) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 |
| 9. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0264 |
| 10. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (капельник) | 100 м труб и покрытий | 0.38 |
| 11. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 0.33 |
| 12. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.4326 |
| 13. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 50.35482 |
| 14. | Е53-1-5 | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 100 м2 стен | 1.01425 |
| 15. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 1.01425 |
| 16. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 126.78125 |
| 17. | Е26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 15.21375 |
| 18. | С104-0098 | Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм | м2 | 310.3605 |
| 19. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 2.282 |
| 20. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 285.25 |
| 21. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (до 3 каналов) | 100 м труб | 0.01 |
| 22. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.042 |
| 23. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.01 |
| 24. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.044 |
| 25. | Е12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 2.282 |
| 26. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 25.48 |
| 27. | Е12-01-012-01 | Устройство снегозадержателей (прим.) | 100 м ограждения | 0.21 |
| 28. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.152 |
| 29. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.33 |
| 30. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.19 |
| 31. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 32. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 33. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.06 |
| 34. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.16 |
| 35. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.0187 |
| 36. | Е15-04-014-01 | Окраска дымовых труб и брандмауэра с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0187 |
| 37. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 17.76577 |
| 38. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 17.76577 |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «ЖЭК № 17» М.А. Резников |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |