«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
       Директор  МКУ  «КР  МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»	
		
________________ /_С.Б. Русович_ /	   ________________ /_А.Н. Поправка_ /	
		
 «____»_____________ 2013 года	          «23»  июля   2013 года	
	
Объект: капитальный ремонт шиферной кровли по ул. Ярославская, д. 5-7, г. Калининград	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт шиферной кровли	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.58	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.58	
3.	Устройство обрешетки сплошной из досок (по периметру на ширину 0,6 м от свеса)	100 м2	0.2581	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.195	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м	0.33	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.08	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.05	
8.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.3	
9.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	3.58	
10.	Этернит в комплекте	м2	458.24	
11.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.43	
12.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.43	
13.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0.735	
14.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.1	
15.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
16.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.05	
17.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.6	
18.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.4	
19.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0.35	
20.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.92	
21.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	81.144	
22.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.03	
23.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
24.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.89	
25.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1602	
26.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0916	
27.	Перекладка  дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.078	
28.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.5288	
29.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 8 каналов	100 м труб	0.078	
30.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.228	
31.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.228	
32.	Устройство мелких покрытий (обшивка оголовков труб) из цветной стали	100 м2 покрытия	0.038	
33.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вентканала	100 м труб и покрытий	0.024	
34.	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен (вентканалы до чердачного перекрытия)	100 м2 стен	0.328	
35.	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	100 м2 стен	0.2952	
36.	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.2214	
37.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	1.2546	
38.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	29.37	
39.	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.2952	
40.	Обшивка вентканалов плоским шифером (под кровлей - 5 вентканалов)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.232	
41.	Плоский шифер	м2	23.78	
42.	Обивка труб кровельной сталью оцинкованной по войлоку (над кровлей)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.048	
43.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.2	
44.	Устройство ветровой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0294	
45.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	13.7	
46.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	13.7	

Составил:	Начальник договорного отдела                           И.Г. Резник	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. Директора по экономике                             Л.Д. Воеводина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)