«УТВЕРЖДАЮ»	
	          Директор МКУ «КР МКД»	
		
	______________________ /Русович С.Б./	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт фасада с утеплением, подвальных помещений и фундамента
 МКД № 27-31 по ул. Черниговская в г. Калининграде 

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	12.8	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.28	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.28	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов	100 м2	11.7	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	5	
6.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.2	
7.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.5	
8.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	10.97	
9.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	122.86	
	Карниз	
10.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (карниз)	100 м2 покрытия	0.43	
11.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	5.65	
12.	Устройство основания под штукатурку из  сетки по кирпичным и бетонным поверхностям карниза	100 м2 поверхности	0.43	
13.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	47.3	
14.	Сплошное выравнивание штукатурки карниза полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0.43	
15.	Окраска карниза акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.43	
	Цоколь	
16.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.93	
17.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	102.3	
18.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (цоколь)	100 м2 покрытия	0.93	
19.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	12.09	
20.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.93	
21.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.93	
22.	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.945	
23.	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0189	
24.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.418	
25.	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.02	
26.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.8	
27.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	м	81.6	
28.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.8	
	Ремонт трещин стен фасада	
29.	Иньецирование трещин цементно-песчаным раствором	100 м шва	0.88	
30.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.1	
31.	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	1.1	
32.	Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых	1 м3 раствора	0.264	
33.	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0.198	
34.	Цемент расширяющийся	т	0.0924	
35.	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных	1 т	0.305	
36.	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм	т	0.305	
37.	Болт анкерный диаметром 12 мм	шт.	88	
38.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.88	
39.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	96.8	
40.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	42.41	
41.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	42.41	
	
	Раздел 2.  Подвал.	
	
	Ремонт отмостки	
42.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка)	100 м3 конструкций	0.117	
43.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	21.06	
44.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.234	
45.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.234	
46.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	58.5	
47.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	11.7	
48.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	11.7	
49.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	11.7	
	
	Раздел 3.  Ремонт фундамента (снаружи)	
	
	Усиление стен подвала (снаружи)	
50.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.58	
51.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.58	
52.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	92.8	
53.	Очистка вручную поверхности фасадов	100 м2 расчищенной поверхности	0.58	
54.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.58	
55.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.58	
	Вертикальная гидроизоляция	
56.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	3.73	
57.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2.33	
58.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.25	
59.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	6.3	
60.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (цоколь)	100 м2 покрытия	2.33	
61.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	30.59	
62.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	2.33	
63.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,5 мм без покрытия, 45х45 мм	м2	256.3	
64.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-песчаным раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.33	
65.	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т	8.81	
66.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	2.33	
67.	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	2.33	
68.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	3.73	
69.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	3.73	

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»                          		                                                 М.Я. Шуптар

Проверил: 
зам. начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»			                                              	     О.В. Толмачева