«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	14 449 508.12	руб.	Смета на сумму:	14 449 508.12	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /О.Ю. Емельянова/	
		
«______»______________ 2019г.	«______»________________ 2019г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» по адресу: пр.Московский 8-10,14-22
	
Сметная стоимость:	14 449.508	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.950	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 268.597	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2018-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный Каталог текущих цен Калининградской области за 4 квартал 2018 г. в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.55	33 014.43	18 157.94	
		Объем: 785*0.07						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	9.2675	276.630	2 563.67	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	42.746	157.170	6 718.39	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	2.4805	1 007.90	2 500.10	
			(1)			276.63	686.18	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	6.787	1 311.07	8 898.23	
			(1)			276.63	1 877.49	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	1.089	37.85	41.22	
		Накладные расходы				104%	9 653.34	
		Сметная прибыль				60%	5 569.24	
		Всего с НР и СП					33 380.52	
	
2.	ГЭСНр 68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2		4.53	2 763.71	12 519.59	
2. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	84.6204	147.950	12 519.59	
		Накладные расходы				104%	13 020.37	
		Сметная прибыль				60%	7 511.75	
		Всего с НР и СП					33 051.72	
	
3.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.5	16 812.54	25 218.80	
		Объем: 90+60						
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	14.1	205.930	2 903.61	
3. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	102.39	167.930	17 194.35	
3. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	14.1	540.73	7 624.29	
			(1)			205.93	2 903.61	
3. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	42.3	9.46	400.16	
		Накладные расходы				104%	20 901.88	
		Сметная прибыль				60%	12 058.78	
		Всего с НР и СП					58 179.45	
	
4.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		189.4	42.09	7 971.85	
		Объем: 55*1.8+(60*0.2*0.08*2.2)+90*0.3*0.15*2.2+44.1*1.8						
	
5.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		189.4	272.78	51 664.53	
		Объем: 55*1.8+(60*0.2*0.08*2.2)+90*0.3*0.15*2.2+44.1*1.8						
	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	тип 3	
6.	ГЭСН 27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3		0.441	6 945.75	3 063.08	
		Объем: 441*0.1						
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.79	1.67139	271.780	454.25	
6. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13.22	5.83002	151.590	883.77	
6. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.94	0.85554	1 676.22	1 434.07	
			(1)			276.63	236.67	
6. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.39	0.61299	37.85	23.20	
6. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.46	0.20286	859.14	174.29	
			(1)			236.67	48.01	
6. 6.	91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.39	0.61299	893.56	547.74	
			(1)			276.63	169.57	
		Накладные расходы				142%	1 899.99	
		Сметная прибыль				81%	1 083.80	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 046.86	
	
7.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.441	23 688.04	10 446.43	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	9.24777	273.162	2 526.14	
7. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	13.10211	166.250	2 178.23	
7. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.53361	1 007.90	537.83	
			(1)			276.63	147.61	
7. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.56448	1 676.22	946.19	
			(1)			276.63	156.15	
7. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.27556	735.57	1 673.83	
			(1)			276.63	629.49	
7. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.7926	848.15	3 216.69	
			(1)			276.63	1 049.15	
7. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.2789	764.61	977.86	
			(1)			276.63	353.78	
7. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.80262	859.14	689.56	
			(1)			236.67	189.96	
7. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	11.025	20.52	226.23	
		Накладные расходы				142%	6 680.21	
		Сметная прибыль				81%	3 810.54	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					20 937.18	
	
8.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.441	1 840.15	-811.51	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-1.0143	276.630	-280.59	
8. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.2205	735.57	-162.19	
			(1)			276.63	-61.00	
8. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.50715	848.15	-430.14	
			(1)			276.63	-140.29	
8. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.28665	764.61	-219.18	
			(1)			276.63	-79.30	
		Накладные расходы				142%	-398.44	
		Сметная прибыль				81%	-227.28	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					-1 437.23	
	
9.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		55.125	2 073.78	114 317.12	
		Объем: 441*0.1*1.25						
	
10.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.353	413.18	145.85	
		Объем: 441*0.8/1000						
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.23298	221.300	51.56	
10. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.11649	1 252.06	145.85	
			(2)			442.60	51.56	
		Накладные расходы				142%	73.22	
		Сметная прибыль				81%	41.76	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					260.83	
	
11.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.363	18 501.88	6 716.18	
		Объем: (0.3528)*1.03						
	
12.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.441	26 424.15	11 653.05	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	8.45838	281.533	2 381.32	
12. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	16.8903	187.210	3 162.03	
12. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.02205	963.24	21.24	
			(1)			276.63	6.10	
12. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.40679	1 363.14	1 917.65	
			(1)			295.07	415.10	
12. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6174	19.29	11.91	
12. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.74636	585.03	1 021.67	
			(1)			236.67	413.31	
12. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.07591	855.09	4 340.36	
			(1)			295.07	1 497.75	
12. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.17199	859.14	147.76	
			(1)			236.67	40.70	
12. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.03528	1 086.42	38.33	
			(1)			236.67	8.35	
12. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00122598	56 405.58	69.15	
12. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0882	20.52	1.81	
12. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00094374	58 833.99	55.52	
12. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.12789	6 768.37	865.61	
		Накладные расходы				142%	7 871.56	
		Сметная прибыль				81%	4 490.11	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					24 014.72	
	
13.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		41.322	3 415.26	141 125.37	
		Объем: (0.441)*93.7						
		Поправки: М: =3415.26	
	
14.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.005	23 301.80	116.51	
		Объем: (0.441)*0.0108						
	
15.	ГЭСН 27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.441	33.70	14.86	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
15. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.07938	187.210	14.86	
		Накладные расходы				142%	21.10	
		Сметная прибыль				81%	12.04	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					48.00	
	
16.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		10.32	3 415.26	35 245.48	
		Объем: (0.441)*11.7						
		Поправки: М: =3415.26	
		Начисления: Н48= 2	
	
17.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.002	23 301.80	46.60	
		Объем: (0.441)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
18.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.132	413.18	54.54	
		Объем: 441*0.3/1000						
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.08712	221.300	19.28	
18. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.04356	1 252.06	54.54	
			(2)			442.60	19.28	
		Накладные расходы				142%	27.38	
		Сметная прибыль				81%	15.62	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					97.53	
	
19.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.136	18 501.88	2 516.26	
		Объем: (0.1323)*1.03						
	
20.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.441	25 495.92	11 243.70	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	8.43192	281.632	2 374.70	
20. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	16.8903	187.210	3 162.03	
20. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01323	963.24	12.74	
			(1)			276.63	3.66	
20. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.40679	1 363.14	1 917.65	
			(1)			295.07	415.10	
20. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6174	19.29	11.91	
20. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.74636	585.03	1 021.67	
			(1)			236.67	413.31	
20. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.07591	855.09	4 340.36	
			(1)			295.07	1 497.75	
20. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.17199	859.14	147.76	
			(1)			236.67	40.70	
20. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01764	1 086.42	19.16	
			(1)			236.67	4.17	
20. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0882	20.52	1.81	
20. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0027342	58 833.99	160.86	
20. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.06615	6 768.37	447.73	
		Накладные расходы				142%	7 862.16	
		Сметная прибыль				81%	4 484.75	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					23 590.61	
	
21.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		42.601	4 115.14	175 309.08	
		Объем: (0.441)*96.6						
	
22.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.005	23 301.80	116.51	
		Объем: (0.441)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
23.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01287	54 728.61	704.36	
		Объем: (143*0.3*0.3)						
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5613894	276.630	155.30	
23. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1940796	151.590	29.42	
23. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1330758	1 007.90	134.13	
			(1)			276.63	36.81	
23. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4283136	1 258.83	539.17	
			(1)			276.63	118.48	
23. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0005148	3 177.00	1.64	
		Накладные расходы				95%	175.48	
		Сметная прибыль				43%	79.43	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					959.27	
	
24.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		20.592	157.19	3 236.86	
		Объем: 12.87*1.6						
	
25.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.086	19 980.32	1 718.31	
		Объем: (143*0.3*0.2)						
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.19368	262.054	312.81	
25. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.35192	155.780	210.60	
25. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.15222	1 676.22	255.15	
			(1)			276.63	42.11	
25. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.36894	1 065.12	392.97	
			(1)			205.93	75.98	
25. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.60888	1 307.46	796.09	
			(1)			295.07	179.66	
25. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06364	859.14	54.68	
			(1)			236.67	15.06	
25. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.43	20.52	8.82	
		Накладные расходы				142%	743.24	
		Сметная прибыль				81%	423.96	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 885.51	
	
26.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		9.46	568.71	5 380.00	
		Объем: 8.6*1.10						
	
27.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.43	33 867.53	48 430.56	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.0296	274.410	282.53	
27. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	108.7944	164.300	17 874.92	
27. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.9724	963.24	936.65	
			(1)			276.63	269.00	
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0572	1 086.42	62.14	
			(1)			236.67	13.54	
27. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00143	59 117.96	84.54	
27. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	8.437	3 360.22	28 350.18	
27. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0858	3 119.63	267.66	
27. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2431	3 514.88	854.47	
		Накладные расходы				142%	25 783.58	
		Сметная прибыль				81%	14 707.53	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					88 921.67	
	
28.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		143	346.52	49 552.36	
		Объем: (1.43)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
29.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.074	54 728.61	4 049.92	
		Объем: (297)*0.25						
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.22788	276.630	892.93	
29. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.11592	151.590	169.16	
29. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.76516	1 007.90	771.20	
			(1)			276.63	211.67	
29. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.46272	1 258.83	3 100.15	
			(1)			276.63	681.26	
29. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00296	3 177.00	9.40	
		Накладные расходы				95%	1 008.99	
		Сметная прибыль				43%	456.70	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 515.60	
	
30.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		118.4	157.19	18 611.30	
		Объем: 74*1.6						
	
31.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.594	19 980.32	11 868.31	
		Объем: (297)*0.2						
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.24472	262.054	2 160.56	
31. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	9.33768	155.780	1 454.62	
31. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.05138	1 676.22	1 762.34	
			(1)			276.63	290.84	
31. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.54826	1 065.12	2 714.20	
			(1)			205.93	524.76	
31. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.20552	1 307.46	5 498.55	
			(1)			295.07	1 240.92	
31. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.43956	859.14	377.64	
			(1)			236.67	104.03	
31. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.97	20.52	60.94	
		Накладные расходы				142%	5 133.56	
		Сметная прибыль				81%	2 928.30	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					19 930.16	
	
32.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		65.34	568.71	37 159.51	
		Объем: 59.4*1.10						
	
33.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.149	5 831.59	868.91	
		Объем: 297*0.05						
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.73457	219.554	161.28	
33. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.14155	1 676.22	237.27	
			(1)			276.63	39.16	
33. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.59302	1 065.12	631.64	
			(1)			205.93	122.12	
		Накладные расходы				142%	229.02	
		Сметная прибыль				81%	130.64	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 228.56	
	
34.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		15.147	2 377.24	36 008.05	
		Объем: (0.1485)*102.0						
	
35.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		29.7	2 370.91	70 415.93	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.673	226.423	605.23	
35. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	350.46	189.870	66 541.84	
35. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.891	1 065.12	949.02	
			(1)			205.93	183.48	
35. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	16.929	13.30	225.16	
35. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.891	859.14	765.49	
			(1)			236.67	210.87	
35. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.891	1 086.42	968.00	
			(1)			236.67	210.87	
35. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	5.94	20.52	121.89	
35. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.485	568.71	844.53	
		Накладные расходы				142%	95 348.84	
		Сметная прибыль				81%	54 389.13	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					220 153.90	
	
36.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 красная	м2		302.94	440.00	133 293.60	
		Объем: 297*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Установка бортовых камней	
37.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01294	54 728.61	708.19	
		Объем: 231*0.2*0.28						
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5644428	276.630	156.14	
37. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1951352	151.590	29.58	
37. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1337996	1 007.90	134.86	
			(1)			276.63	37.01	
37. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4306432	1 258.83	542.11	
			(1)			276.63	119.13	
37. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0005176	3 177.00	1.64	
		Накладные расходы				95%	176.43	
		Сметная прибыль				43%	79.86	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					964.48	
	
38.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		20.704	157.19	3 254.46	
		Объем: 12.94*1.6						
	
39.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.065	19 980.32	1 298.72	
		Объем: (231*0.28*0.1)						
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.9022	262.054	236.42	
39. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.0218	155.780	159.18	
39. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.11505	1 676.22	192.85	
			(1)			276.63	31.83	
39. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.27885	1 065.12	297.01	
			(1)			205.93	57.42	
39. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.4602	1 307.46	601.69	
			(1)			295.07	135.79	
39. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0481	859.14	41.32	
			(1)			236.67	11.38	
39. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.325	20.52	6.67	
		Накладные расходы				142%	561.75	
		Сметная прибыль				81%	320.44	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 180.91	
	
40.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.15	568.71	4 066.28	
		Объем: 6.5*1.10						
	
41.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		2.31	13 855.05	32 005.17	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.6632	274.410	456.40	
41. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	175.7448	164.300	28 874.87	
41. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.5708	963.24	1 513.06	
			(1)			276.63	434.53	
41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0924	1 086.42	100.39	
			(1)			236.67	21.87	
41. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00231	59 117.96	136.56	
41. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3927	3 514.88	1 380.29	
		Накладные расходы				142%	41 650.40	
		Сметная прибыль				81%	23 758.33	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					97 413.90	
	
42.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.046	3 119.63	143.50	
		Объем: (2.31)*(0.06*0.33)						
	
43.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		11.721	3 360.22	39 385.14	
		Объем: (2.31)*(5.9*0.86)						
	
44.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		231	181.96	42 032.76	
		Объем: (2.31)*100.0						
	
	КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА	
45.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.102	19 980.32	2 037.99	
		Объем: 51*0.2						
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.41576	262.054	371.01	
45. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.60344	155.780	249.78	
45. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.18054	1 676.22	302.62	
			(1)			276.63	49.94	
45. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.43758	1 065.12	466.08	
			(1)			205.93	90.11	
45. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.72216	1 307.46	944.20	
			(1)			295.07	213.09	
45. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07548	859.14	64.85	
			(1)			236.67	17.86	
45. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.51	20.52	10.47	
		Накладные расходы				142%	881.52	
		Сметная прибыль				81%	502.84	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 422.35	
	
46.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.22	568.71	6 380.93	
		Объем: 10.2*1.1						
	
47.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		7.65	655.95	5 018.01	
		Объем: 51*0.15						
47. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	27.999	162.900	4 561.04	
47. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	3.672	3.65	13.40	
47. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0153	23 190.21	354.81	
47. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.6775	20.52	54.94	
47. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00765	4 420.18	33.81	
		Накладные расходы				123%	5 610.08	
		Сметная прибыль				64%	2 919.07	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 547.15	
	
48.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		7.803	3 360.22	26 219.80	
		Объем: (7.65)*1.02						
	
49.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.313	4 096.63	1 282.24	
		Объем: 313/1000						
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.11894	253.495	30.15	
49. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	3.95632	172.120	680.96	
49. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.05008	963.24	48.24	
			(1)			276.63	13.85	
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.06886	1 086.42	74.81	
			(1)			236.67	16.30	
49. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.008764	54 567.84	478.23	
		Накладные расходы				105%	746.67	
		Сметная прибыль				55%	391.11	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 420.02	
	
50.	С08.4-02.03-1052	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 10 мм	т		0.313	55 927.49	17 505.30	
		Поправки: М: =55927.49	
	
	Ограждение контейнерной площадки	
51.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.11	30 578.96	3 363.69	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	2.4728	255.761	632.45	
51. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	3.9204	166.250	651.77	
51. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.2023	1 103.74	1 327.03	
			(1)			236.67	284.55	
51. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.1814	1 090.31	1 288.09	
			(1)			276.63	326.81	
51. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0891	1 086.42	96.80	
			(1)			236.67	21.09	
		Накладные расходы				90%	1 155.80	
		Сметная прибыль				72%	924.64	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 444.13	
	
52.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.697	3 360.22	2 342.07	
		Объем: 0.11*6.34						
	
53.	23.3.08.01-0064 
(прим)	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 80 мм, толщина стенки 3-6 мм	т		0.257	46 457.19	11 939.50	
		Объем: 2.5*9.33*11/1000						
	
54.	ГЭСН 09-03-014-01 
(прим.)	Монтаж связей и распорок из труб	т		0.177	15 667.58	2 773.16	
		Объем: 176.5/1000						
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	0.70977	275.695	195.68	
54. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	11.20056	170.030	1 904.43	
54. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.0177	1 706.84	30.21	
			(1)			315.05	5.58	
54. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.02124	963.24	20.46	
			(1)			276.63	5.88	
54. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	0.6372	1 171.44	746.44	
			(1)			276.63	176.27	
54. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.03363	1 086.42	36.54	
			(1)			236.67	7.96	
54. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.25842	3.25	0.84	
54. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.0177	117.46	2.08	
54. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.2124	51.66	10.97	
54. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.06372	48.41	3.08	
54. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00007788	61 542.02	4.79	
54. 12.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000177	204 669.71	3.62	
54. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000531	48 521.28	0.26	
54. 14.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0001062	88 825.57	9.43	
		Накладные расходы				90%	1 890.10	
		Сметная прибыль				72%	1 512.08	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 175.34	
	
55.	23.3.08.01-0027	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм	т		0.177	47 033.45	8 324.92	
		Объем: 176.5/1000						
	
56.	ГЭСН 09-05-001-01 
(прим)	Облицовка  стальным профилированным листом	100 м2		0.41	6 066.76	2 487.37	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.1271	252.138	32.05	
56. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.59	13.3619	172.120	2 299.85	
56. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0492	963.24	47.39	
			(1)			276.63	13.61	
56. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0779	1 086.42	84.63	
			(1)			236.67	18.44	
56. 5.	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.0003	0.000123	185 112.95	22.77	
56. 6.	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0003	0.000123	266 088.54	32.73	
		Накладные расходы				90%	2 098.71	
		Сметная прибыль				72%	1 678.97	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 265.05	
	
57.	С08.3-09.04-1008	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7	м2		41	380.02	15 580.82	
		Поправки: М: =380.02	
	
58.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.057	2 236.91	127.50	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00114	221.300	0.25	
58. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.30267	206.910	62.63	
58. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00057	11.67	0.01	
58. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00057	1 065.12	0.61	
			(1)			205.93	0.12	
58. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00057	1 086.42	0.62	
			(1)			236.67	0.13	
58. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.06384	20.01	1.28	
58. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000684	76 244.37	52.15	
58. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000114	89 622.70	10.22	
		Накладные расходы				90%	56.59	
		Сметная прибыль				60%	37.73	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					221.82	
	
59.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.057	2 655.84	151.38	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00114	221.300	0.25	
59. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.21831	176.450	38.52	
59. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00057	11.67	0.01	
59. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00057	1 065.12	0.61	
			(1)			205.93	0.12	
59. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00057	1 086.42	0.62	
			(1)			236.67	0.13	
59. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.03705	20.01	0.74	
59. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.001083	97 411.42	105.50	
59. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000798	67 560.28	5.39	
		Накладные расходы				90%	34.89	
		Сметная прибыль				60%	23.26	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					209.54	
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
60.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		6	1 039.43	6 236.55	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.3	236.670	71.00	
60. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	10.44	158.710	1 656.93	
60. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.3	1 086.42	325.93	
			(1)			236.67	71.00	
60. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.048	2 073.59	99.53	
60. 5.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг	шт.	1	6	692.36	4 154.16	
		Накладные расходы				104%	1 797.05	
		Сметная прибыль				60%	1 036.76	
		Всего с НР и СП					9 070.36	
	
61.	ГЭСН 27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 м		0.2	5 032.73	1 006.55	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.346	249.374	86.28	
61. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	164.300	604.95	
61. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	963.24	105.96	
			(1)			276.63	30.43	
61. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	1 086.42	256.40	
			(1)			236.67	55.85	
61. 5.	05.1.02.07-0112	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00144	27 250.63	39.24	
61. 6.	21.1.05.04	Кабель	м	10	2			
		Накладные расходы				142%	981.55	
		Сметная прибыль				81%	559.90	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 547.99	
	
	Покрытие  типа Гамбит	
62.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.026	54 728.61	1 422.94	
		Объем: 103*0.25						
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.13412	276.630	313.73	
62. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.39208	151.590	59.44	
62. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.26884	1 007.90	270.96	
			(1)			276.63	74.37	
62. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.86528	1 258.83	1 089.24	
			(1)			276.63	239.36	
62. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00104	3 177.00	3.30	
		Накладные расходы				95%	354.51	
		Сметная прибыль				43%	160.46	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 937.91	
	
63.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		41.6	157.19	6 539.10	
		Объем: 26*1.6						
	
64.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.155	19 980.32	3 096.95	
		Объем: 103*0.15						
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.1514	262.054	563.78	
64. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.4366	155.780	379.57	
64. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.27435	1 676.22	459.87	
			(1)			276.63	75.89	
64. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.66495	1 065.12	708.25	
			(1)			205.93	136.93	
64. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.0974	1 307.46	1 434.81	
			(1)			295.07	323.81	
64. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1147	859.14	98.54	
			(1)			236.67	27.15	
64. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.775	20.52	15.90	
		Накладные расходы				142%	1 339.56	
		Сметная прибыль				81%	764.11	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 200.62	
	
65.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.05	568.71	9 696.51	
		Объем: 15.5*1.1						
	
66.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		10.3	655.95	6 756.27	
		Объем: 103.0*0.1						
66. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	37.698	162.900	6 141.00	
66. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	4.944	3.65	18.05	
66. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0206	23 190.21	477.72	
66. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.605	20.52	73.97	
66. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0103	4 420.18	45.53	
		Накладные расходы				123%	7 553.43	
		Сметная прибыль				64%	3 930.24	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					18 239.94	
	
67.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		10.506	3 360.22	35 302.47	
		Объем: (10.3)*1.02						
	
68.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.164	4 096.63	671.85	
		Объем: 103*1.596/1000						
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.06232	253.495	15.80	
68. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	2.07296	172.120	356.80	
68. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.02624	963.24	25.28	
			(1)			276.63	7.26	
68. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.03608	1 086.42	39.20	
			(1)			236.67	8.54	
68. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.004592	54 567.84	250.58	
		Накладные расходы				105%	391.23	
		Сметная прибыль				55%	204.93	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 268.01	
	
69.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		103	97.39	10 031.17	
	
70.	ГЭСН 11-01-024-01 
(прим)	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм	100 м2		1.03	33 151.57	34 146.12	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.89	28.7267	208.461	5 988.38	
70. 2.	1-100-56	Средний разряд работы 5,6	чел.-ч	109.39	112.6717	236.810	26 681.79	
70. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	0.6386	317.75	202.92	
			(1)			276.63	176.66	
70. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	27.192	231.24	6 287.88	
			(1)			205.93	5 599.65	
70. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	0.8961	1 086.42	973.54	
			(1)			236.67	212.08	
		Накладные расходы				123%	40 184.31	
		Сметная прибыль				64%	20 908.91	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					95 239.34	
	
71.	С23 цена поставщ.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2		103	990.00	101 970.00	
		Поправки: М: =990	
	
	Установка бортовых камней	
72.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0014	54 728.61	76.62	
		Объем: 25*0.2*0.28						
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.061068	276.630	16.89	
72. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.021112	151.590	3.20	
72. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.014476	1 007.90	14.59	
			(1)			276.63	4.00	
72. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.046592	1 258.83	58.65	
			(1)			276.63	12.89	
72. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000056	3 177.00	0.18	
		Накладные расходы				95%	19.09	
		Сметная прибыль				43%	8.64	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					104.34	
	
73.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		2.24	157.19	352.11	
		Объем: 1.4*1.6						
	
74.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.007	19 980.32	139.86	
		Объем: (25*0.28*0.1)						
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.09716	262.054	25.46	
74. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.11004	155.780	17.14	
74. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01239	1 676.22	20.77	
			(1)			276.63	3.43	
74. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.03003	1 065.12	31.99	
			(1)			205.93	6.18	
74. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.04956	1 307.46	64.80	
			(1)			295.07	14.62	
74. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00518	859.14	4.45	
			(1)			236.67	1.23	
74. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.035	20.52	0.72	
		Накладные расходы				142%	60.49	
		Сметная прибыль				81%	34.51	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					234.86	
	
75.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.77	568.71	437.91	
		Объем: 0.7*1.10						
	
76.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.25	13 855.05	3 463.76	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.18	274.410	49.39	
76. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	19.02	164.300	3 124.99	
76. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.17	963.24	163.75	
			(1)			276.63	47.03	
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01	1 086.42	10.86	
			(1)			236.67	2.37	
76. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00025	59 117.96	14.78	
76. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0425	3 514.88	149.38	
		Накладные расходы				142%	4 507.62	
		Сметная прибыль				81%	2 571.25	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 542.63	
	
77.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.005	3 119.63	15.60	
		Объем: (0.25)*(0.06*0.33)						
	
78.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.269	3 360.22	4 264.12	
		Объем: (0.25)*(5.9*0.86)						
	
79.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		25	181.96	4 549.00	
		Объем: (0.25)*100.0						
	
	Элементы спортивной площадки	
80.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.01563	42 445.20	663.42	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*25						
80. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	4.3764	151.590	663.42	
		Накладные расходы				80%	530.74	
		Сметная прибыль				38%	252.10	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 446.26	
	
81.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.01563	7 797.26	121.87	
81. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.8371428	145.580	121.87	
		Накладные расходы				80%	97.50	
		Сметная прибыль				38%	46.31	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					265.68	
	
82.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		2.5	157.19	392.98	
		Объем: 1.563*1.6						
	
83.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.025	149 077.56	3 726.94	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*25						
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.4925	273.470	134.68	
83. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	14.9565	166.250	2 486.52	
83. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.44025	1 078.65	474.88	
			(1)			276.63	121.79	
83. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.0185	963.24	17.82	
			(1)			276.63	5.12	
83. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00675	1 065.12	7.19	
			(1)			205.93	1.39	
83. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.729	12.72	9.27	
83. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.027	1 086.42	29.33	
			(1)			236.67	6.39	
83. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.0106	20.52	0.22	
83. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00075	59 117.96	44.34	
83. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.00205	15 094.65	30.94	
83. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.001905	48 521.28	92.43	
83. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0175	6 380.58	111.66	
83. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.6275	259.50	422.34	
		Накладные расходы				105%	2 752.26	
		Сметная прибыль				55%	1 441.66	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 920.86	
	
84.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		2.55	3 360.22	8 568.56	
		Объем: 0.025*102						
	
85.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т		0.967	12 057.40	11 659.50	
		Объем: (65+72+70+57+281+422)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	5.63761	275.789	1 554.79	
85. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	31.30179	182.740	5 720.09	
85. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.06769	1 706.84	115.54	
			(1)			315.05	21.33	
85. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.11604	963.24	111.77	
			(1)			276.63	32.10	
85. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	5.27015	836.23	4 407.06	
			(1)			276.63	1 457.88	
85. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.92832	8.06	7.48	
85. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.18373	1 086.42	199.61	
			(1)			236.67	43.48	
85. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.62456	3.25	5.28	
85. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	9.30254	117.46	1 092.68	
		Накладные расходы				90%	6 547.39	
		Сметная прибыль				72%	5 237.91	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					23 444.81	
	
86.	С25 цена поставщ.	Уличный тренажер эллиптический	шт		1	46 299.00	46 299.00	
		Поправки: М: =46299	
	
87.	С26 цена поставщ.	Уличный тренажер "Жим ногами двойной"	шт		1	48 023.00	48 023.00	
		Поправки: М: =48023	
	
88.	С27 цена поставщ.	Уличный тренажер "Разведение ног двойной"	шт		1	47 333.00	47 333.00	
		Поправки: М: =47333	
	
89.	С28 цена поставщ.	Спортивный комплекс из брусьев, скамьи для пресса и рукоход "Зигзаг"	шт		1	105 960.00	105 960.00	
		Поправки: М: =105960	
	
90.	С29 цена поставщ.	Спортивный комплекс из 3 турников, шведской стенки, гимнастических колец, каната, скамьи для пресса	шт		1	156 843.00	156 843.00	
		Поправки: М: =156843	
	
	Скамейки, урны	
91.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0045	42 445.20	191.00	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*5						
91. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.26	151.590	191.00	
		Накладные расходы				80%	152.80	
		Сметная прибыль				38%	72.58	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					416.38	
	
92.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0045	7 797.26	35.09	
92. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.24102	145.580	35.09	
		Накладные расходы				80%	28.07	
		Сметная прибыль				38%	13.33	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					76.50	
	
93.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.72	157.19	113.18	
		Объем: 0.45*1.6						
	
94.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0045	47 022.44	211.60	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.081585	276.343	22.55	
94. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.81	151.590	122.79	
94. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.081	1 078.65	87.37	
			(1)			276.63	22.41	
94. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.216	3.65	0.79	
94. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000585	1 086.42	0.64	
			(1)			236.67	0.14	
94. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0009	20.52	0.02	
		Накладные расходы				105%	152.61	
		Сметная прибыль				55%	79.94	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					444.14	
	
95.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.459	3 360.22	1 542.34	
		Объем: 0.0045*102						
	
96.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.255	12 057.40	3 074.64	
		Объем: (51*5)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.48665	275.789	410.00	
96. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	8.25435	182.740	1 508.40	
96. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01785	1 706.84	30.47	
			(1)			315.05	5.62	
96. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0306	963.24	29.48	
			(1)			276.63	8.46	
96. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.38975	836.23	1 162.15	
			(1)			276.63	384.45	
96. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.2448	8.06	1.97	
96. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.04845	1 086.42	52.64	
			(1)			236.67	11.47	
96. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.4284	3.25	1.39	
96. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.4531	117.46	288.14	
		Накладные расходы				90%	1 726.56	
		Сметная прибыль				72%	1 381.25	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 182.45	
	
97.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		5	10 821.82	54 109.10	
	
98.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		4	4 100.00	16 400.00	
		Поправки: М: =4100	
	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
99.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.033	54 728.61	1 806.04	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+(17*0.65*0.95)						
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.43946	276.630	398.20	
99. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.49764	151.590	75.44	
99. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.34122	1 007.90	343.92	
			(1)			276.63	94.39	
99. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.09824	1 258.83	1 382.50	
			(1)			276.63	303.81	
99. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00132	3 177.00	4.19	
		Накладные расходы				95%	449.96	
		Сметная прибыль				43%	203.67	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 459.66	
	
100.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		52.8	157.19	8 299.63	
		Объем: 33*1.6						
	
101.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.085	1 991.63	169.29	
		Объем: 17*0.1*0.5						
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.02975	205.930	6.13	
101. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.867	158.710	137.60	
101. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.02975	1 065.12	31.69	
			(1)			205.93	6.13	
		Накладные расходы				130%	186.85	
		Сметная прибыль				76%	109.23	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					465.37	
	
102.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.935	568.71	531.74	
		Объем: (0.085)*11.0						
	
103.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.17	8 239.19	1 400.66	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.714	236.670	168.98	
103. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	4.6104	178.550	823.19	
103. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.6885	773.68	532.68	
			(1)			236.67	162.95	
103. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0255	1 086.42	27.70	
			(1)			236.67	6.04	
103. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.833	20.52	17.09	
		Накладные расходы				130%	1 289.82	
		Сметная прибыль				76%	754.05	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 444.53	
	
104.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		17.17	727.41	12 489.63	
		Объем: 17*1.01						
	
105.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.18	122 657.63	22 078.37	
		Объем: 0.6*3						
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.9356	275.435	1 359.44	
105. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	30.8034	167.930	5 172.81	
105. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.788	963.24	4 611.99	
			(1)			276.63	1 324.50	
105. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0684	119.32	8.16	
105. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.1476	1 086.42	160.36	
			(1)			236.67	34.93	
105. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.009	18 337.47	165.04	
105. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00162	42 377.78	68.65	
105. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000126	20.52		
105. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0036	139 535.69	502.33	
105. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000036	59 117.96	2.13	
105. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.984	200.46	1 400.01	
105. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000045	15 094.65	0.68	
105. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.001278	7 588.00	9.70	
105. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.2538	2 885.92	732.45	
105. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.162	3 360.22	544.36	
105. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.072	3 119.63	224.61	
105. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.4968	17 020.85	8 455.96	
105. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00288	6 644.75	19.14	
		Накладные расходы				130%	8 491.92	
		Сметная прибыль				76%	4 964.51	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					35 534.81	
	
106.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.497	17 020.85	-8 459.36	
		Объем: (0.18)*(-2.76)						
	
107.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 374.58	7 123.74	
		Объем: 1*3						
	
108.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.		3	2 513.61	7 540.83	
		Объем: 1*3						
	
109.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	1 003.97	3 011.91	
		Объем: 1*3						
	
110.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 070.15	6 210.45	
		Объем: 1.0*3						
	
111.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		3	5 717.53	17 152.59	
		Объем: 1.0*3						
	
112.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.247	12 883.83	3 182.31	
		Объем: 33-(2.26*3+17*0.038)-(17*0.1*0.5)						
112. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	21.8595	145.580	3 182.31	
		Накладные расходы				80%	2 545.85	
		Сметная прибыль				38%	1 209.28	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 937.44	
	
113.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		27.17	568.71	15 451.85	
		Объем: 24.7*1.1						
	
	Смотровой колодец (2 шт)	
114.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.041	54 728.61	2 243.87	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(37.0*0.65*0.95)						
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.78842	276.630	494.73	
114. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.61828	151.590	93.73	
114. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.42394	1 007.90	427.29	
			(1)			276.63	117.27	
114. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.36448	1 258.83	1 717.65	
			(1)			276.63	377.46	
114. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00164	3 177.00	5.21	
		Накладные расходы				95%	559.04	
		Сметная прибыль				43%	253.04	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 055.94	
	
115.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		65.6	157.19	10 311.66	
		Объем: 41*1.6						
	
116.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.185	1 991.63	368.45	
		Объем: 37*0.1*0.5						
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.06475	205.930	13.33	
116. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.887	158.710	299.49	
116. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.06475	1 065.12	68.97	
			(1)			205.93	13.33	
		Накладные расходы				130%	406.67	
		Сметная прибыль				76%	237.74	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 012.86	
	
117.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.035	568.71	1 157.32	
		Объем: (0.185)*11.0						
	
118.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.37	8 239.19	3 048.50	
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	1.554	236.670	367.79	
118. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	10.0344	178.550	1 791.64	
118. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.4985	773.68	1 159.36	
			(1)			236.67	354.65	
118. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0555	1 086.42	60.30	
			(1)			236.67	13.14	
118. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	1.813	20.52	37.20	
		Накладные расходы				130%	2 807.26	
		Сметная прибыль				76%	1 641.17	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 496.93	
	
119.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		37.37	727.41	27 183.31	
		Объем: 37*1.01						
	
120.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.156	122 657.63	19 134.59	
		Объем: 0.78*2						
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.27752	275.435	1 178.18	
120. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	26.69628	167.930	4 483.11	
120. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.1496	963.24	3 997.06	
			(1)			276.63	1 147.90	
120. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05928	119.32	7.07	
120. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12792	1 086.42	138.97	
			(1)			236.67	30.27	
120. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0078	18 337.47	143.03	
120. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001404	42 377.78	59.50	
120. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001092	20.52		
120. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00312	139 535.69	435.35	
120. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000312	59 117.96	1.84	
120. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.0528	200.46	1 213.34	
120. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039	15 094.65	0.59	
120. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0011076	7 588.00	8.40	
120. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.21996	2 885.92	634.79	
120. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.1404	3 360.22	471.77	
120. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0624	3 119.63	194.66	
120. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.43056	17 020.85	7 328.50	
120. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002496	6 644.75	16.59	
		Накладные расходы				130%	7 359.68	
		Сметная прибыль				76%	4 302.58	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					30 796.85	
	
121.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.431	17 020.85	-7 335.99	
		Объем: (0.156)*(-2.76)						
	
122.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 374.58	4 749.16	
		Объем: 1*2						
	
123.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 513.61	5 027.22	
		Объем: 1*2						
	
124.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 724.12	3 448.24	
		Объем: 1*2						
	
125.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 003.97	2 007.94	
		Объем: 1*2						
	
126.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 528.85	5 057.70	
		Объем: 1*2						
	
127.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	692.36	1 384.72	
		Объем: 1*2						
	
128.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	шт.		2	5 494.08	10 988.16	
		Объем: 1*2						
	
129.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.332	12 883.83	4 277.43	
		Объем: 41-(2.26*2+37*0.038)-(37*0.1*0.5)						
129. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	29.382	145.580	4 277.43	
		Накладные расходы				80%	3 421.94	
		Сметная прибыль				38%	1 625.42	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 324.80	
	
130.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		36.52	568.71	20 769.29	
		Объем: 33.2*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 223 833.63	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 069 463.19	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 198 348.19	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3, 60; %=142 - по стр. 6-8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 61, 64, 74, 76; %=95 - по стр. 23, 29, 37, 62, 72, 99, 114; %=123 - по стр. 47, 66, 70; %=105 - по стр. 49, 68, 83, 94; %=90 - по стр. 58, 59; %=80 - по стр. 80, 81, 91, 92, 112, 129; %=130 - по стр. 101, 103, 105, 116, 118, 120)					334 175.59	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 58-60; %=81 - по стр. 6-8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 61, 64, 74, 76; %=43 - по стр. 23, 29, 37, 62, 72, 99, 114; %=64 - по стр. 47, 66, 70; %=55 - по стр. 49, 68, 83, 94; %=38 - по стр. 80, 81, 91, 92, 112, 129; %=76 - по стр. 101, 103, 105, 116, 118, 120)					187 385.73	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 591 024.51	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					23 358.36	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 51, 54, 56, 85, 96)					13 418.56	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 51, 54, 56, 85, 96)					10 734.85	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					47 511.77	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					20 264.42	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					20 264.42	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					110 747.66	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					110 747.66	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 769 548.36	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	55 390.97	
	Итого с непредвиденными расходами					2 824 939.33	
	НДС 20%				20	564 987.87	
	ВСЕГО С НДС					3 389 927.20	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					347 594.15	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					198 120.58	
	
	Раздел 2.  проспект Московский ,14-22	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
131.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см и 4см	100 м3		0.98	33 014.43	32 354.14	
		Объем: 1200*0.07+350*0.04						
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	16.513	276.630	4 567.99	
131. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	76.1656	157.170	11 970.95	
131. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	4.4198	1 007.90	4 454.72	
			(1)			276.63	1 222.65	
131. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	12.0932	1 311.07	15 855.03	
			(1)			276.63	3 345.34	
131. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	1.9404	37.85	73.44	
		Накладные расходы				104%	17 200.50	
		Сметная прибыль				60%	9 923.36	
		Всего с НР и СП					59 478.00	
	
132.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		5.33	16 812.54	89 610.82	
		Объем: 343+190						
132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	50.102	205.930	10 317.50	
132. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	363.8258	167.930	61 097.27	
132. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	50.102	540.73	27 091.65	
			(1)			205.93	10 317.50	
132. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	150.306	9.46	1 421.89	
		Накладные расходы				104%	74 271.36	
		Сметная прибыль				60%	42 848.86	
		Всего с НР и СП					206 731.04	
	
133.	ГЭСНр 68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3		3	2 838.56	8 515.67	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	5.58	236.670	1 320.62	
133. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	11.49	176.450	2 027.41	
133. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	1.86	5.58	1 162.77	6 488.26	
			(1)			236.67	1 320.62	
		Накладные расходы				104%	3 481.95	
		Сметная прибыль				60%	2 008.82	
		Всего с НР и СП					14 006.44	
	
134.	ГЭСНр 68-1-2	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	шт.		3	784.24	2 352.73	
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.09	236.670	21.30	
134. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	5	15	150.330	2 254.95	
134. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.09	1 086.42	97.78	
			(1)			236.67	21.30	
134. 4.	16.2.01.02	Земля растительная	м3	0.38	1.14			
		Накладные расходы				104%	2 367.30	
		Сметная прибыль				60%	1 365.75	
		Всего с НР и СП					6 085.78	
	
135.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		406.4	42.09	17 105.38	
		Объем: 98*1.8+(190*0.2*0.08*2.2)+343*0.3*0.15*2.2+105.2*1.8						
	
136.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		406.4	272.78	110 857.79	
		Объем: 98*1.8+(190*0.2*0.08*2.2)+343*0.3*0.15*2.2+105.2*1.8						
	
	Монтажные работы	
	Устройство проезжей части дворовой территории	
	тип 3	
137.	ГЭСН 27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3		1.052	6 945.75	7 306.93	
		Объем: 1052*0.1						
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.79	3.98708	271.780	1 083.61	
137. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13.22	13.90744	151.590	2 108.23	
137. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.94	2.04088	1 676.22	3 420.96	
			(1)			276.63	564.57	
137. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.39	1.46228	37.85	55.35	
137. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.46	0.48392	859.14	415.76	
			(1)			236.67	114.53	
137. 6.	91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.39	1.46228	893.56	1 306.63	
			(1)			276.63	404.51	
		Накладные расходы				142%	4 532.41	
		Сметная прибыль				81%	2 585.39	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					14 424.73	
	
138.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		1.052	23 688.04	24 919.82	
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	22.06044	273.162	6 026.07	
138. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	31.25492	166.250	5 196.13	
138. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	1.27292	1 007.90	1 282.98	
			(1)			276.63	352.13	
138. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	1.34656	1 676.22	2 257.13	
			(1)			276.63	372.50	
138. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	5.42832	735.57	3 992.91	
			(1)			276.63	1 501.64	
138. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	9.0472	848.15	7 673.38	
			(1)			276.63	2 502.73	
138. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	3.0508	764.61	2 332.67	
			(1)			276.63	843.94	
138. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.91464	859.14	1 644.94	
			(1)			236.67	453.14	
138. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	26.3	20.52	539.68	
		Накладные расходы				142%	15 935.52	
		Сметная прибыль				81%	9 089.98	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					49 945.33	
	
139.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-1.052	1 840.15	-1 935.84	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-2.4196	276.630	-669.33	
139. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.526	735.57	-386.91	
			(1)			276.63	-145.51	
139. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-1.2098	848.15	-1 026.09	
			(1)			276.63	-334.67	
139. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.6838	764.61	-522.84	
			(1)			276.63	-189.16	
		Накладные расходы				142%	-950.45	
		Сметная прибыль				81%	-542.16	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					-3 428.45	
	
140.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		131.5	2 073.78	272 702.07	
		Объем: 1052*0.1*1.25						
	
141.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.842	413.18	347.90	
		Объем: 1052*0.8/1000						
141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.55572	221.300	122.98	
141. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.27786	1 252.06	347.90	
			(2)			442.60	122.98	
		Накладные расходы				142%	174.63	
		Сметная прибыль				81%	99.61	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					622.15	
	
142.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.867	18 501.88	16 041.13	
		Объем: (0.8416)*1.03						
	
143.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		1.052	26 424.15	27 798.21	
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	20.17736	281.533	5 680.60	
143. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	40.2916	187.210	7 542.99	
143. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0526	963.24	50.67	
			(1)			276.63	14.55	
143. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	3.35588	1 363.14	4 574.53	
			(1)			295.07	990.22	
143. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	1.4728	19.29	28.41	
143. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	4.16592	585.03	2 437.19	
			(1)			236.67	985.95	
143. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	12.10852	855.09	10 353.87	
			(1)			295.07	3 572.86	
143. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.41028	859.14	352.49	
			(1)			236.67	97.10	
143. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.08416	1 086.42	91.43	
			(1)			236.67	19.92	
143. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00292456	56 405.58	164.96	
143. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.2104	20.52	4.32	
143. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00225128	58 833.99	132.45	
143. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.30508	6 768.37	2 064.89	
		Накладные расходы				142%	18 777.50	
		Сметная прибыль				81%	10 711.11	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					57 286.82	
	
144.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		98.572	3 415.26	336 649.01	
		Объем: (1.052)*93.7						
		Поправки: М: =3415.26	
	
145.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.011	23 301.80	256.32	
		Объем: (1.052)*0.0108						
	
146.	ГЭСН 27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		1.052	33.70	35.45	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
146. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.18936	187.210	35.45	
		Накладные расходы				142%	50.34	
		Сметная прибыль				81%	28.71	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					114.50	
	
147.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		24.616	3 415.26	84 070.04	
		Объем: (1.052)*11.7						
		Поправки: М: =3415.26	
		Начисления: Н48= 2	
	
148.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.002	23 301.80	46.60	
		Объем: (1.052)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
149.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.316	413.18	130.56	
		Объем: 1052*0.3/1000						
149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.20856	221.300	46.15	
149. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.10428	1 252.06	130.56	
			(2)			442.60	46.15	
		Накладные расходы				142%	65.53	
		Сметная прибыль				81%	37.38	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					233.47	
	
150.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.325	18 501.88	6 013.11	
		Объем: (0.3156)*1.03						
	
151.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		1.052	25 495.92	26 821.71	
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	20.11424	281.632	5 664.82	
151. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	40.2916	187.210	7 542.99	
151. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.03156	963.24	30.40	
			(1)			276.63	8.73	
151. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	3.35588	1 363.14	4 574.53	
			(1)			295.07	990.22	
151. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	1.4728	19.29	28.41	
151. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	4.16592	585.03	2 437.19	
			(1)			236.67	985.95	
151. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	12.10852	855.09	10 353.87	
			(1)			295.07	3 572.86	
151. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.41028	859.14	352.49	
			(1)			236.67	97.10	
151. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.04208	1 086.42	45.72	
			(1)			236.67	9.96	
151. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.2104	20.52	4.32	
151. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0065224	58 833.99	383.74	
151. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.1578	6 768.37	1 068.05	
		Накладные расходы				142%	18 755.09	
		Сметная прибыль				81%	10 698.33	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					56 275.13	
	
152.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		101.623	4 115.14	418 192.87	
		Объем: (1.052)*96.6						
	
153.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.011	23 301.80	256.32	
		Объем: (1.052)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
154.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0243	54 728.61	1 329.91	
		Объем: (270*0.3*0.3)						
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.059966	276.630	293.22	
154. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.366444	151.590	55.55	
154. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.251262	1 007.90	253.25	
			(1)			276.63	69.51	
154. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.808704	1 258.83	1 018.02	
			(1)			276.63	223.71	
154. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000972	3 177.00	3.09	
		Накладные расходы				95%	331.33	
		Сметная прибыль				43%	149.97	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 811.21	
	
155.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		38.88	157.19	6 111.55	
		Объем: 24.3*1.6						
	
156.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.162	19 980.32	3 236.81	
		Объем: (270*0.3*0.2)						
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.24856	262.054	589.24	
156. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.54664	155.780	396.72	
156. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.28674	1 676.22	480.64	
			(1)			276.63	79.32	
156. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.69498	1 065.12	740.24	
			(1)			205.93	143.12	
156. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.14696	1 307.46	1 499.60	
			(1)			295.07	338.43	
156. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11988	859.14	102.99	
			(1)			236.67	28.37	
156. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.81	20.52	16.62	
		Накладные расходы				142%	1 400.06	
		Сметная прибыль				81%	798.63	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 435.50	
	
157.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.82	568.71	10 134.41	
		Объем: 16.2*1.10						
	
158.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.7	33 867.53	91 442.32	
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.944	274.410	533.45	
158. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	205.416	164.300	33 749.85	
158. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.836	963.24	1 768.51	
			(1)			276.63	507.89	
158. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.108	1 086.42	117.33	
			(1)			236.67	25.56	
158. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0027	59 117.96	159.62	
158. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	15.93	3 360.22	53 528.30	
158. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.162	3 119.63	505.38	
158. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.459	3 514.88	1 613.33	
		Накладные расходы				142%	48 682.29	
		Сметная прибыль				81%	27 769.47	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					167 894.08	
	
159.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		270	346.52	93 560.40	
		Объем: (2.7)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
160.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03051	54 728.61	1 669.77	
		Объем: 113*0.27						
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.3308462	276.630	368.15	
160. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4600908	151.590	69.75	
160. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3154734	1 007.90	317.97	
			(1)			276.63	87.27	
160. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.0153728	1 258.83	1 278.18	
			(1)			276.63	280.88	
160. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012204	3 177.00	3.88	
		Накладные расходы				95%	416.01	
		Сметная прибыль				43%	188.30	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 274.07	
	
161.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		48.816	157.19	7 673.39	
		Объем: 30.51*1.6						
	
162.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.147	19 980.32	2 937.11	
		Объем: 113*0.13						
162. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.04036	262.054	534.68	
162. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.31084	155.780	359.98	
162. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.26019	1 676.22	436.14	
			(1)			276.63	71.98	
162. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.63063	1 065.12	671.70	
			(1)			205.93	129.87	
162. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.04076	1 307.46	1 360.75	
			(1)			295.07	307.10	
162. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.10878	859.14	93.46	
			(1)			236.67	25.74	
162. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.735	20.52	15.08	
		Накладные расходы				142%	1 270.42	
		Сметная прибыль				81%	724.67	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 932.20	
	
163.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		16.17	568.71	9 196.04	
		Объем: 14.7*1.10						
	
164.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.113	23 688.04	2 676.75	
164. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.36961	273.162	647.29	
164. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.35723	166.250	558.14	
164. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.13673	1 007.90	137.81	
			(1)			276.63	37.82	
164. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.14464	1 676.22	242.45	
			(1)			276.63	40.01	
164. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.58308	735.57	428.90	
			(1)			276.63	161.30	
164. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.9718	848.15	824.23	
			(1)			276.63	268.83	
164. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.3277	764.61	250.56	
			(1)			276.63	90.65	
164. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.20566	859.14	176.69	
			(1)			236.67	48.67	
164. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.825	20.52	57.97	
		Накладные расходы				142%	1 711.71	
		Сметная прибыль				81%	976.40	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 364.86	
	
165.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.113	1 840.15	-207.94	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
165. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.2599	276.630	-71.90	
165. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0565	735.57	-41.56	
			(1)			276.63	-15.63	
165. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.12995	848.15	-110.22	
			(1)			276.63	-35.95	
165. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.07345	764.61	-56.16	
			(1)			276.63	-20.32	
		Накладные расходы				142%	-102.10	
		Сметная прибыль				81%	-58.24	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					-368.28	
	
166.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		14.125	2 073.78	29 292.14	
		Объем: 113*0.1*1.25						
	
167.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.045	5 831.59	262.42	
		Объем: 113*0.04						
167. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.22185	219.554	48.71	
167. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04275	1 676.22	71.66	
			(1)			276.63	11.83	
167. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.1791	1 065.12	190.76	
			(1)			205.93	36.88	
		Накладные расходы				142%	69.17	
		Сметная прибыль				81%	39.46	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					371.04	
	
168.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.61	2 377.24	10 959.08	
		Объем: (0.0452)*102.0						
	
169.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		11.3	2 370.91	26 791.25	
169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.017	226.423	230.27	
169. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	133.34	189.870	25 317.27	
169. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.339	1 065.12	361.08	
			(1)			205.93	69.81	
169. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	6.441	13.30	85.67	
169. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.339	859.14	291.25	
			(1)			236.67	80.23	
169. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.339	1 086.42	368.30	
			(1)			236.67	80.23	
169. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.26	20.52	46.38	
169. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.565	568.71	321.32	
		Накладные расходы				142%	36 277.51	
		Сметная прибыль				81%	20 693.51	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					83 762.26	
	
170.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		115.26	440.00	50 714.40	
		Объем: 113*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
171.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.119	54 728.61	6 512.70	
		Объем: (476)*0.25						
171. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.19078	276.630	1 435.93	
171. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.79452	151.590	272.03	
171. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.23046	1 007.90	1 240.18	
			(1)			276.63	340.38	
171. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.96032	1 258.83	4 985.37	
			(1)			276.63	1 095.54	
171. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00476	3 177.00	15.12	
		Накладные расходы				95%	1 622.56	
		Сметная прибыль				43%	734.42	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 869.68	
	
172.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		190.4	157.19	29 928.98	
		Объем: 119*1.6						
	
173.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.952	19 980.32	19 021.26	
		Объем: (476)*0.2						
173. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	13.21376	262.054	3 462.72	
173. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	14.96544	155.780	2 331.32	
173. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.68504	1 676.22	2 824.50	
			(1)			276.63	466.13	
173. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.08408	1 065.12	4 350.04	
			(1)			205.93	841.03	
173. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	6.74016	1 307.46	8 812.49	
			(1)			295.07	1 988.82	
173. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.70448	859.14	605.25	
			(1)			236.67	166.73	
173. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	4.76	20.52	97.68	
		Накладные расходы				142%	8 227.54	
		Сметная прибыль				81%	4 693.17	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					31 941.97	
	
174.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		104.72	568.71	59 555.31	
		Объем: 95.2*1.10						
	
175.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.238	5 831.59	1 387.92	
		Объем: 476*0.05						
175. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.17334	219.554	257.61	
175. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.2261	1 676.22	378.99	
			(1)			276.63	62.55	
175. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.94724	1 065.12	1 008.92	
			(1)			205.93	195.07	
		Накладные расходы				142%	365.81	
		Сметная прибыль				81%	208.66	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 962.39	
	
176.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		24.276	2 377.24	57 709.88	
		Объем: (0.238)*102.0						
	
177.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		47.6	2 370.91	112 855.17	
177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	4.284	226.423	970.00	
177. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	561.68	189.870	106 646.18	
177. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.428	1 065.12	1 520.99	
			(1)			205.93	294.07	
177. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	27.132	13.30	360.86	
177. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.428	859.14	1 226.85	
			(1)			236.67	337.96	
177. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.428	1 086.42	1 551.41	
			(1)			236.67	337.96	
177. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	9.52	20.52	195.35	
177. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.38	568.71	1 353.53	
		Накладные расходы				142%	152 814.98	
		Сметная прибыль				81%	87 169.11	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					352 839.25	
	
178.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2		485.52	480.00	233 049.60	
		Объем: 476*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
179.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03242	54 728.61	1 774.30	
		Объем: 579*0.2*0.28						
179. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.4141604	276.630	391.20	
179. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4888936	151.590	74.11	
179. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3352228	1 007.90	337.87	
			(1)			276.63	92.73	
179. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.0789376	1 258.83	1 358.20	
			(1)			276.63	298.47	
179. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012968	3 177.00	4.12	
		Накладные расходы				95%	442.04	
		Сметная прибыль				43%	200.08	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 416.43	
	
180.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		51.872	157.19	8 153.76	
		Объем: 32.42*1.6						
	
181.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.162	19 980.32	3 236.81	
		Объем: (579*0.28*0.1)						
181. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.24856	262.054	589.24	
181. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.54664	155.780	396.72	
181. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.28674	1 676.22	480.64	
			(1)			276.63	79.32	
181. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.69498	1 065.12	740.24	
			(1)			205.93	143.12	
181. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.14696	1 307.46	1 499.60	
			(1)			295.07	338.43	
181. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11988	859.14	102.99	
			(1)			236.67	28.37	
181. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.81	20.52	16.62	
		Накладные расходы				142%	1 400.06	
		Сметная прибыль				81%	798.63	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 435.50	
	
182.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.82	568.71	10 134.41	
		Объем: 16.2*1.10						
	
183.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		5.79	13 855.05	80 220.75	
183. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	4.1688	274.410	1 143.96	
183. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	440.5032	164.300	72 374.68	
183. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	3.9372	963.24	3 792.47	
			(1)			276.63	1 089.15	
183. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.2316	1 086.42	251.61	
			(1)			236.67	54.81	
183. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00579	59 117.96	342.29	
183. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.9843	3 514.88	3 459.70	
		Накладные расходы				142%	104 396.47	
		Сметная прибыль				81%	59 550.10	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					244 167.32	
	
184.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.115	3 119.63	358.76	
		Объем: (5.79)*(0.06*0.33)						
	
185.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		29.378	3 360.22	98 716.54	
		Объем: (5.79)*(5.9*0.86)						
	
186.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		579	181.96	105 354.84	
		Объем: (5.79)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
187.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		16	347.07	5 553.04	
187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.8	236.670	189.34	
187. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	27.84	158.710	4 418.49	
187. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.8	1 086.42	869.14	
			(1)			236.67	189.34	
187. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.128	2 073.59	265.42	
		Накладные расходы				104%	4 792.14	
		Сметная прибыль				60%	2 764.70	
		Всего с НР и СП					13 109.88	
	
188.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг	шт.		16	692.36	11 077.76	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
189.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.322	54 728.61	17 622.61	
		Объем: (376+339)*0.45						
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	14.04564	276.630	3 885.45	
189. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	4.85576	151.590	736.08	
189. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	3.32948	1 007.90	3 355.78	
			(1)			276.63	921.03	
189. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	10.71616	1 258.83	13 489.82	
			(1)			276.63	2 964.41	
189. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.01288	3 177.00	40.92	
		Накладные расходы				95%	4 390.45	
		Сметная прибыль				43%	1 987.26	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					24 000.32	
	
190.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		515.2	157.19	80 984.29	
		Объем: 322*1.6						
	
191.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.43	19 980.32	28 571.85	
		Объем: (376+339)*0.2						
191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	19.8484	262.054	5 201.35	
191. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	22.4796	155.780	3 501.87	
191. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.5311	1 676.22	4 242.68	
			(1)			276.63	700.18	
191. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	6.1347	1 065.12	6 534.19	
			(1)			205.93	1 263.32	
191. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	10.1244	1 307.46	13 237.25	
			(1)			295.07	2 987.41	
191. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.0582	859.14	909.14	
			(1)			236.67	250.44	
191. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	7.15	20.52	146.72	
		Накладные расходы				142%	12 358.57	
		Сметная прибыль				81%	7 049.61	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					47 980.03	
	
192.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		157.3	568.71	89 458.08	
		Объем: 143*1.10						
	
193.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.715	23 688.04	16 936.95	
		Объем: (376+339)						
193. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	14.99355	273.162	4 095.67	
193. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	21.24265	166.250	3 531.59	
193. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.86515	1 007.90	871.98	
			(1)			276.63	239.33	
193. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.9152	1 676.22	1 534.08	
			(1)			276.63	253.17	
193. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	3.6894	735.57	2 713.81	
			(1)			276.63	1 020.60	
193. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	6.149	848.15	5 215.27	
			(1)			276.63	1 701.00	
193. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	2.0735	764.61	1 585.42	
			(1)			276.63	573.59	
193. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.3013	859.14	1 118.00	
			(1)			236.67	307.98	
193. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	17.875	20.52	366.80	
		Накладные расходы				142%	10 830.71	
		Сметная прибыль				81%	6 178.08	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					33 945.74	
	
194.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.715	1 840.15	1 315.71	
		Объем: (376+339)						
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
194. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.6445	276.630	454.92	
194. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.3575	735.57	262.97	
			(1)			276.63	98.90	
194. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.82225	848.15	697.39	
			(1)			276.63	227.46	
194. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.46475	764.61	355.35	
			(1)			276.63	128.56	
		Накладные расходы				142%	645.99	
		Сметная прибыль				81%	368.49	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 330.18	
	
195.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		178.75	2 278.32	407 249.70	
		Объем: (376+339)*0.2*1.25						
	
196.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.357	5 831.59	2 081.88	
		Объем: (376+339)*0.05						
196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.76001	219.554	386.42	
196. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.33915	1 676.22	568.49	
			(1)			276.63	93.82	
196. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.42086	1 065.12	1 513.39	
			(1)			205.93	292.60	
		Накладные расходы				142%	548.72	
		Сметная прибыль				81%	313.00	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 943.60	
	
197.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		36.465	2 377.24	86 686.06	
		Объем: (0.3575)*102.0						
	
198.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		71.5	2 370.91	169 519.84	
		Объем: (376+339)						
198. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	6.435	226.423	1 457.03	
198. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	843.7	189.870	160 193.32	
198. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	2.145	1 065.12	2 284.68	
			(1)			205.93	441.72	
198. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	40.755	13.30	542.04	
198. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.145	859.14	1 842.86	
			(1)			236.67	507.66	
198. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.145	1 086.42	2 330.37	
			(1)			236.67	507.66	
198. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	14.3	20.52	293.44	
198. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	3.575	568.71	2 033.14	
		Накладные расходы				142%	229 543.50	
		Сметная прибыль				81%	130 936.78	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					530 000.12	
	
199.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		383.52	650.00	249 288.00	
		Объем: 376*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
200.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		345.78	480.00	165 974.40	
		Объем: 339*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
201.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01215	54 728.61	664.95	
		Объем: (135*0.3*0.3)						
201. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.529983	276.630	146.61	
201. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.183222	151.590	27.77	
201. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.125631	1 007.90	126.62	
			(1)			276.63	34.75	
201. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.404352	1 258.83	509.01	
			(1)			276.63	111.86	
201. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000486	3 177.00	1.54	
		Накладные расходы				95%	165.66	
		Сметная прибыль				43%	74.98	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					905.59	
	
202.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.44	157.19	3 055.77	
		Объем: 12.15*1.6						
	
203.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.081	19 980.32	1 618.41	
		Объем: (135*0.3*0.2)						
203. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.12428	262.054	294.62	
203. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.27332	155.780	198.36	
203. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.14337	1 676.22	240.32	
			(1)			276.63	39.66	
203. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.34749	1 065.12	370.12	
			(1)			205.93	71.56	
203. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.57348	1 307.46	749.80	
			(1)			295.07	169.22	
203. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05994	859.14	51.50	
			(1)			236.67	14.19	
203. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.405	20.52	8.31	
		Накладные расходы				142%	700.03	
		Сметная прибыль				81%	399.31	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 717.76	
	
204.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.91	568.71	5 067.21	
		Объем: 8.1*1.10						
	
205.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.35	33 867.53	45 721.16	
205. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.972	274.410	266.73	
205. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	102.708	164.300	16 874.92	
205. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.918	963.24	884.25	
			(1)			276.63	253.95	
205. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.054	1 086.42	58.67	
			(1)			236.67	12.78	
205. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00135	59 117.96	79.81	
205. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	7.965	3 360.22	26 764.15	
205. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.081	3 119.63	252.69	
205. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2295	3 514.88	806.66	
		Накладные расходы				142%	24 341.14	
		Сметная прибыль				81%	13 884.74	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					83 947.04	
	
206.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		135	346.52	46 780.20	
		Объем: (1.35)*100.0						
	
	Благоустройство	
207.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		2.5	13 049.85	32 624.63	
207. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	100	154.380	15 438.00	
207. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	37.5	458.31	17 186.63	
		Накладные расходы				115%	17 753.70	
		Сметная прибыль				77%	11 887.26	
						=(90*0.85)		
		Всего с НР и СП					62 265.59	
	
208.	ГЭСН 47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.		0.3	2 475.68	742.70	
208. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.09	236.670	21.30	
208. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.02	2.106	187.210	394.26	
208. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.09	859.14	77.32	
			(1)			236.67	21.30	
208. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.321	20.52	6.59	
208. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000051	190 000.23	9.69	
208. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.045	703.13	31.64	
208. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	3	74.40	223.20	
		Накладные расходы				115%	477.89	
		Сметная прибыль				77%	319.98	
						=(90*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 540.58	
	
209.	16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.		3	1 652.10	4 956.30	
	
	Дождеприемный колодец (4шт)	
210.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.046	54 728.61	2 517.52	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*4+(26*0.65*0.95)						
210. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.00652	276.630	555.06	
210. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.69368	151.590	105.15	
210. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.47564	1 007.90	479.40	
			(1)			276.63	131.58	
210. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.53088	1 258.83	1 927.12	
			(1)			276.63	423.49	
210. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00184	3 177.00	5.85	
		Накладные расходы				95%	627.20	
		Сметная прибыль				43%	283.89	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 428.61	
	
211.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		73.6	157.19	11 569.18	
		Объем: 46*1.6						
	
212.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.13	1 991.63	258.91	
		Объем: 26*0.1*0.5						
212. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0455	205.930	9.37	
212. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.326	158.710	210.45	
212. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.0455	1 065.12	48.46	
			(1)			205.93	9.37	
		Накладные расходы				130%	285.77	
		Сметная прибыль				76%	167.06	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					711.74	
	
213.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.43	568.71	813.26	
		Объем: (0.13)*11.0						
	
214.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.26	8 239.19	2 142.19	
214. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	1.092	236.670	258.44	
214. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	7.0512	178.550	1 258.99	
214. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.053	773.68	814.69	
			(1)			236.67	249.21	
214. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.039	1 086.42	42.37	
			(1)			236.67	9.23	
214. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	1.274	20.52	26.14	
		Накладные расходы				130%	1 972.66	
		Сметная прибыль				76%	1 153.25	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 268.10	
	
215.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		26.26	727.41	19 101.79	
		Объем: 26*1.01						
	
216.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.24	122 657.63	29 437.83	
		Объем: 0.6*4						
216. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	6.5808	275.435	1 812.58	
216. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	41.0712	167.930	6 897.09	
216. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	6.384	963.24	6 149.32	
			(1)			276.63	1 766.01	
216. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0912	119.32	10.88	
216. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.1968	1 086.42	213.81	
			(1)			236.67	46.58	
216. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.012	18 337.47	220.05	
216. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00216	42 377.78	91.54	
216. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000168	20.52		
216. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0048	139 535.69	669.77	
216. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000048	59 117.96	2.84	
216. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	9.312	200.46	1 866.68	
216. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00006	15 094.65	0.91	
216. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.001704	7 588.00	12.93	
216. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.3384	2 885.92	976.60	
216. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.216	3 360.22	725.81	
216. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.096	3 119.63	299.48	
216. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.6624	17 020.85	11 274.61	
216. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00384	6 644.75	25.52	
		Накладные расходы				130%	11 322.57	
		Сметная прибыль				76%	6 619.35	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					47 379.75	
	
217.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.662	17 020.85	-11 267.80	
		Объем: (0.24)*(-2.76)						
	
218.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		4	2 374.58	9 498.32	
		Объем: 1*4						
	
219.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.		4	2 513.61	10 054.44	
		Объем: 1*4						
	
220.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		4	1 003.97	4 015.88	
		Объем: 1*4						
	
221.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		4	2 070.15	8 280.60	
		Объем: 1.0*4						
	
222.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		4	5 717.53	22 870.12	
		Объем: 1.0*4						
	
223.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.347	12 883.83	4 470.69	
		Объем: 46-(2.26*4+26*0.038)-(26*0.1*0.5)						
223. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	30.7095	145.580	4 470.69	
		Накладные расходы				80%	3 576.55	
		Сметная прибыль				38%	1 698.86	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 746.10	
	
224.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		38.17	568.71	21 707.66	
		Объем: 34.7*1.1						
	
	Смотровой колодец (3 шт)	
225.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.06	54 728.61	3 283.72	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*3+(52.0*0.65*0.95)						
225. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.6172	276.630	724.00	
225. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.9048	151.590	137.16	
225. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.6204	1 007.90	625.30	
			(1)			276.63	171.62	
225. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.9968	1 258.83	2 513.63	
			(1)			276.63	552.37	
225. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0024	3 177.00	7.62	
		Накладные расходы				95%	818.10	
		Сметная прибыль				43%	370.30	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 472.12	
	
226.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		96	157.19	15 090.24	
		Объем: 60*1.6						
	
227.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.26	1 991.63	517.82	
		Объем: 52*0.1*0.5						
227. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.091	205.930	18.74	
227. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	2.652	158.710	420.90	
227. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.091	1 065.12	96.93	
			(1)			205.93	18.74	
		Накладные расходы				130%	571.53	
		Сметная прибыль				76%	334.13	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 423.48	
	
228.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.86	568.71	1 626.51	
		Объем: (0.26)*11.0						
	
229.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.52	8 239.19	4 284.38	
229. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	2.184	236.670	516.89	
229. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	14.1024	178.550	2 517.98	
229. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	2.106	773.68	1 629.37	
			(1)			236.67	498.43	
229. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.078	1 086.42	84.74	
			(1)			236.67	18.46	
229. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	2.548	20.52	52.28	
		Накладные расходы				130%	3 945.33	
		Сметная прибыль				76%	2 306.50	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 536.21	
	
230.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		52.52	727.41	38 203.57	
		Объем: 52*1.01						
	
231.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.234	122 657.63	28 701.89	
		Объем: 0.78*3						
231. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	6.41628	275.435	1 767.27	
231. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	40.04442	167.930	6 724.66	
231. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	6.2244	963.24	5 995.59	
			(1)			276.63	1 721.86	
231. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.08892	119.32	10.61	
231. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.19188	1 086.42	208.46	
			(1)			236.67	45.41	
231. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0117	18 337.47	214.55	
231. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.002106	42 377.78	89.25	
231. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001638	20.52		
231. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00468	139 535.69	653.03	
231. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000468	59 117.96	2.77	
231. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	9.0792	200.46	1 820.02	
231. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.0000585	15 094.65	0.88	
231. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0016614	7 588.00	12.61	
231. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.32994	2 885.92	952.18	
231. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.2106	3 360.22	707.66	
231. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0936	3 119.63	292.00	
231. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.64584	17 020.85	10 992.75	
231. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.003744	6 644.75	24.88	
		Накладные расходы				130%	11 039.51	
		Сметная прибыль				76%	6 453.87	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					46 195.27	
	
232.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.646	17 020.85	-10 995.47	
		Объем: (0.234)*(-2.76)						
	
233.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 374.58	7 123.74	
		Объем: 1*3						
	
234.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 513.61	7 540.83	
		Объем: 1*3						
	
235.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	1 724.12	5 172.36	
		Объем: 1*3						
	
236.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	1 003.97	3 011.91	
		Объем: 1*3						
	
237.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 528.85	7 586.55	
		Объем: 1*3						
	
238.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	692.36	2 077.08	
		Объем: 1*3						
	
239.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	шт.		3	5 494.08	16 482.24	
		Объем: 1*3						
	
240.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.486	12 883.83	6 261.54	
		Объем: 60-(2.26*3+52*0.038)-(52*0.1*0.5)						
240. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	43.011	145.580	6 261.54	
		Накладные расходы				80%	5 009.23	
		Сметная прибыль				38%	2 379.39	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 650.16	
	
241.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		51.48	568.71	29 277.19	
		Объем: 46.8*1.1						
	
	Скамейки, урны	
242.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0063	42 445.20	267.40	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*7						
242. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.764	151.590	267.40	
		Накладные расходы				80%	213.92	
		Сметная прибыль				38%	101.61	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					582.93	
	
243.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0063	7 797.26	49.12	
243. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.337428	145.580	49.12	
		Накладные расходы				80%	39.30	
		Сметная прибыль				38%	18.67	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					107.08	
	
244.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.008	157.19	158.45	
		Объем: 0.63*1.6						
	
245.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.006	47 022.44	282.13	
245. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.10878	276.343	30.06	
245. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	1.08	151.590	163.72	
245. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.108	1 078.65	116.49	
			(1)			276.63	29.88	
245. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.288	3.65	1.05	
245. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00078	1 086.42	0.85	
			(1)			236.67	0.18	
245. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0012	20.52	0.02	
		Накладные расходы				105%	203.47	
		Сметная прибыль				55%	106.58	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					592.18	
	
246.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.612	3 360.22	2 056.45	
		Объем: 0.006*102						
	
247.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.357	12 057.40	4 304.49	
		Объем: (51*7)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
247. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	2.08131	275.789	574.00	
247. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	11.55609	182.740	2 111.76	
247. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.02499	1 706.84	42.65	
			(1)			315.05	7.87	
247. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.04284	963.24	41.27	
			(1)			276.63	11.85	
247. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.94565	836.23	1 627.01	
			(1)			276.63	538.23	
247. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.34272	8.06	2.76	
247. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.06783	1 086.42	73.69	
			(1)			236.67	16.05	
247. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.59976	3.25	1.95	
247. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	3.43434	117.46	403.40	
		Накладные расходы				90%	2 417.18	
		Сметная прибыль				72%	1 933.75	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 655.42	
	
248.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		7	10 821.82	75 752.74	
	
249.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		4	4 100.00	16 400.00	
		Поправки: М: =4100	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					4 529 738.51	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 234 745.24	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 136 014.87	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 131-134, 187; %=142 - по стр. 137-139, 141, 143, 146, 149, 151, 156, 158, 162, 164, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 181, 183, 191, 193, 194, 196, 198, 203, 205; %=95 - по стр. 154, 160, 171, 179, 189, 201, 210, 225; %=115 - по стр. 207, 208; %=130 - по стр. 212, 214, 216, 227, 229, 231; %=80 - по стр. 223, 240, 242, 243; %=105 - по стр. 245)					860 161.18	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 131-134, 187; %=81 - по стр. 137-139, 141, 143, 146, 149, 151, 156, 158, 162, 164, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 181, 183, 191, 193, 194, 196, 198, 203, 205; %=43 - по стр. 154, 160, 171, 179, 189, 201, 210, 225; %=77 - по стр. 207, 208; %=76 - по стр. 212, 214, 216, 227, 229, 231; %=38 - по стр. 223, 240, 242, 243; %=55 - по стр. 245)					491 649.13	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 586 555.55	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 304.49	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 247)					2 417.18	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 247)					1 933.75	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 655.42	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					290 688.78	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					290 688.78	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					5 885 899.75	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	117 718.00	
	Итого с непредвиденными расходами					6 003 617.75	
	НДС 20%				20	1 200 723.55	
	ВСЕГО С НДС					7 204 341.30	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					862 578.36	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					493 582.88	
	
	Раздел 3.  проспект Московский 8-10	
	
	Демонтажные работы	
250.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.265	33 014.43	8 748.82	
		Объем: 378*0.07						
250. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	4.46525	276.630	1 235.22	
250. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	20.5958	157.170	3 237.04	
250. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.19515	1 007.90	1 204.59	
			(1)			276.63	330.61	
250. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	3.2701	1 311.07	4 287.33	
			(1)			276.63	904.61	
250. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.5247	37.85	19.86	
		Накладные расходы				104%	4 651.15	
		Сметная прибыль				60%	2 683.36	
		Всего с НР и СП					16 083.33	
	
251.	ГЭСНр 68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2		1.21	2 763.71	3 344.08	
251. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	22.6028	147.950	3 344.08	
		Накладные расходы				104%	3 477.84	
		Сметная прибыль				60%	2 006.45	
		Всего с НР и СП					8 828.37	
	
252.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.65	16 812.54	27 740.68	
		Объем: 105+60						
252. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	15.51	205.930	3 193.97	
252. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	112.629	167.930	18 913.79	
252. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	15.51	540.73	8 386.72	
			(1)			205.93	3 193.97	
252. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	46.53	9.46	440.17	
		Накладные расходы				104%	22 992.07	
		Сметная прибыль				60%	13 264.66	
		Всего с НР и СП					63 997.41	
	
253.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		127.7	42.09	5 374.89	
		Объем: 26.5*1.8+(60*0.2*0.08*2.2)+105*0.3*0.15*2.2+37.5*1.8						
	
254.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		127.7	272.78	34 834.01	
		Объем: 26.5*1.8+(60*0.2*0.08*2.2)+105*0.3*0.15*2.2+37.5*1.8						
	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	тип 3	
255.	ГЭСН 27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3		0.375	6 945.75	2 604.66	
		Объем: 375*0.1						
255. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.79	1.42125	271.780	386.27	
255. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13.22	4.9575	151.590	751.51	
255. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.94	0.7275	1 676.22	1 219.45	
			(1)			276.63	201.25	
255. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.39	0.52125	37.85	19.73	
255. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.46	0.1725	859.14	148.20	
			(1)			236.67	40.83	
255. 6.	91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.39	0.52125	893.56	465.77	
			(1)			276.63	144.19	
		Накладные расходы				142%	1 615.65	
		Сметная прибыль				81%	921.60	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 141.91	
	
256.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.375	23 688.04	8 883.02	
256. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	7.86375	273.162	2 148.08	
256. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	11.14125	166.250	1 852.23	
256. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.45375	1 007.90	457.33	
			(1)			276.63	125.52	
256. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.48	1 676.22	804.59	
			(1)			276.63	132.78	
256. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.935	735.57	1 423.33	
			(1)			276.63	535.28	
256. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.225	848.15	2 735.28	
			(1)			276.63	892.13	
256. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.0875	764.61	831.51	
			(1)			276.63	300.84	
256. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.6825	859.14	586.36	
			(1)			236.67	161.53	
256. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	9.375	20.52	192.38	
		Накладные расходы				142%	5 680.44	
		Сметная прибыль				81%	3 240.25	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					17 803.71	
	
257.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до10см)	1000 м2		-0.375	1 840.15	-690.06	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
257. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.8625	276.630	-238.59	
257. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.1875	735.57	-137.92	
			(1)			276.63	-51.87	
257. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.43125	848.15	-365.76	
			(1)			276.63	-119.30	
257. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.24375	764.61	-186.37	
			(1)			276.63	-67.43	
		Накладные расходы				142%	-338.80	
		Сметная прибыль				81%	-193.26	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					-1 222.12	
	
258.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		46.875	2 073.78	97 208.44	
		Объем: 375*0.1*1.25						
	
259.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.3	413.18	123.95	
		Объем: 375*0.8/1000						
259. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.198	221.300	43.82	
259. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.099	1 252.06	123.95	
			(2)			442.60	43.82	
		Накладные расходы				142%	62.22	
		Сметная прибыль				81%	35.49	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					221.67	
	
260.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.309	18 501.88	5 717.08	
		Объем: (0.3)*1.03						
	
261.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.375	26 424.15	9 909.06	
261. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	7.1925	281.533	2 024.93	
261. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	14.3625	187.210	2 688.80	
261. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.01875	963.24	18.06	
			(1)			276.63	5.19	
261. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.19625	1 363.14	1 630.66	
			(1)			295.07	352.98	
261. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.525	19.29	10.13	
261. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.485	585.03	868.77	
			(1)			236.67	351.45	
261. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	4.31625	855.09	3 690.78	
			(1)			295.07	1 273.60	
261. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.14625	859.14	125.65	
			(1)			236.67	34.61	
261. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.03	1 086.42	32.59	
			(1)			236.67	7.10	
261. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.0010425	56 405.58	58.80	
261. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.075	20.52	1.54	
261. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.0008025	58 833.99	47.21	
261. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.10875	6 768.37	736.06	
		Накладные расходы				142%	6 693.50	
		Сметная прибыль				81%	3 818.12	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					20 420.68	
	
262.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		35.138	3 415.26	120 005.41	
		Объем: (0.375)*93.7						
		Поправки: М: =3415.26	
	
263.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.004	23 301.80	93.21	
		Объем: (0.375)*0.0108						
	
264.	ГЭСН 27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.375	33.70	12.64	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
264. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.0675	187.210	12.64	
		Накладные расходы				142%	17.95	
		Сметная прибыль				81%	10.24	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					40.83	
	
265.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		8.776	3 415.26	29 972.32	
		Объем: (0.375)*11.7						
		Поправки: М: =3415.26	
		Начисления: Н48= 2	
	
266.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.002	23 301.80	46.60	
		Объем: (0.375)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
267.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.113	413.18	46.69	
		Объем: 375*0.3/1000						
267. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.07458	221.300	16.50	
267. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.03729	1 252.06	46.69	
			(2)			442.60	16.50	
		Накладные расходы				142%	23.43	
		Сметная прибыль				81%	13.37	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					83.49	
	
268.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.116	18 501.88	2 146.22	
		Объем: (0.1125)*1.03						
	
269.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.375	25 495.92	9 560.97	
269. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	7.17	281.632	2 019.30	
269. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	14.3625	187.210	2 688.80	
269. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01125	963.24	10.84	
			(1)			276.63	3.11	
269. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.19625	1 363.14	1 630.66	
			(1)			295.07	352.98	
269. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.525	19.29	10.13	
269. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.485	585.03	868.77	
			(1)			236.67	351.45	
269. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	4.31625	855.09	3 690.78	
			(1)			295.07	1 273.60	
269. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.14625	859.14	125.65	
			(1)			236.67	34.61	
269. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.015	1 086.42	16.30	
			(1)			236.67	3.55	
269. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.075	20.52	1.54	
269. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.002325	58 833.99	136.79	
269. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.05625	6 768.37	380.72	
		Накладные расходы				142%	6 685.50	
		Сметная прибыль				81%	3 813.56	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					20 060.03	
	
270.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		36.225	4 115.14	149 070.95	
		Объем: (0.375)*96.6						
	
271.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.004	23 301.80	93.21	
		Объем: (0.375)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
272.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01017	54 728.61	556.59	
		Объем: (113*0.3*0.3)						
272. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4436154	276.630	122.72	
272. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1533636	151.590	23.25	
272. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1051578	1 007.90	105.99	
			(1)			276.63	29.09	
272. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3384576	1 258.83	426.06	
			(1)			276.63	93.63	
272. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004068	3 177.00	1.29	
		Накладные расходы				95%	138.67	
		Сметная прибыль				43%	62.77	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					758.03	
	
273.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		16.272	157.19	2 557.80	
		Объем: 10.17*1.6						
	
274.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.068	19 980.32	1 358.66	
		Объем: (113*0.3*0.2)						
274. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.94384	262.054	247.34	
274. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.06896	155.780	166.52	
274. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.12036	1 676.22	201.75	
			(1)			276.63	33.30	
274. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.29172	1 065.12	310.72	
			(1)			205.93	60.07	
274. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.48144	1 307.46	629.46	
			(1)			295.07	142.06	
274. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05032	859.14	43.23	
			(1)			236.67	11.91	
274. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.34	20.52	6.98	
		Накладные расходы				142%	587.68	
		Сметная прибыль				81%	335.23	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 281.57	
	
275.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.48	568.71	4 253.95	
		Объем: 6.8*1.10						
	
276.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.13	33 867.53	38 270.31	
276. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.8136	274.410	223.26	
276. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	85.9704	164.300	14 124.94	
276. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.7684	963.24	740.15	
			(1)			276.63	212.56	
276. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0452	1 086.42	49.11	
			(1)			236.67	10.70	
276. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00113	59 117.96	66.80	
276. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	6.667	3 360.22	22 402.59	
276. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0678	3 119.63	211.51	
276. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1921	3 514.88	675.21	
		Накладные расходы				142%	20 374.44	
		Сметная прибыль				81%	11 622.04	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					70 266.80	
	
277.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		113	346.52	39 156.76	
		Объем: (1.13)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
278.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02943	54 728.61	1 610.66	
		Объем: 109*0.27						
278. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.2837366	276.630	355.12	
278. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4438044	151.590	67.28	
278. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3043062	1 007.90	306.71	
			(1)			276.63	84.18	
278. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.9794304	1 258.83	1 232.94	
			(1)			276.63	270.94	
278. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0011772	3 177.00	3.74	
		Накладные расходы				95%	401.28	
		Сметная прибыль				43%	181.63	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 193.57	
	
279.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		47.088	157.19	7 401.76	
		Объем: 29.43*1.6						
	
280.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.142	19 980.32	2 837.20	
		Объем: 109*0.13						
280. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.97096	262.054	516.50	
280. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.23224	155.780	347.74	
280. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.25134	1 676.22	421.30	
			(1)			276.63	69.53	
280. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.60918	1 065.12	648.85	
			(1)			205.93	125.45	
280. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.00536	1 307.46	1 314.47	
			(1)			295.07	296.65	
280. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.10508	859.14	90.28	
			(1)			236.67	24.87	
280. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.71	20.52	14.57	
		Накладные расходы				142%	1 227.22	
		Сметная прибыль				81%	700.03	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 764.46	
	
281.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		15.62	568.71	8 883.25	
		Объем: 14.2*1.10						
	
282.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.109	23 688.04	2 582.00	
282. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.28573	273.162	624.37	
282. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.23839	166.250	538.38	
282. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.13189	1 007.90	132.93	
			(1)			276.63	36.48	
282. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.13952	1 676.22	233.87	
			(1)			276.63	38.60	
282. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.56244	735.57	413.71	
			(1)			276.63	155.59	
282. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.9374	848.15	795.06	
			(1)			276.63	259.31	
282. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.3161	764.61	241.69	
			(1)			276.63	87.44	
282. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.19838	859.14	170.44	
			(1)			236.67	46.95	
282. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.725	20.52	55.92	
		Накладные расходы				142%	1 651.11	
		Сметная прибыль				81%	941.83	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 174.93	
	
283.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.109	1 840.15	-200.58	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
283. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.2507	276.630	-69.35	
283. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0545	735.57	-40.09	
			(1)			276.63	-15.08	
283. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.12535	848.15	-106.32	
			(1)			276.63	-34.68	
283. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.07085	764.61	-54.17	
			(1)			276.63	-19.60	
		Накладные расходы				142%	-98.48	
		Сметная прибыль				81%	-56.17	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					-355.23	
	
284.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		13.625	2 073.78	28 255.25	
		Объем: 109*0.1*1.25						
	
285.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.044	5 831.59	256.59	
		Объем: 109*0.04						
285. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.21692	219.554	47.63	
285. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0418	1 676.22	70.07	
			(1)			276.63	11.56	
285. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.17512	1 065.12	186.52	
			(1)			205.93	36.06	
		Накладные расходы				142%	67.63	
		Сметная прибыль				81%	38.58	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					362.80	
	
286.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.447	2 377.24	10 571.59	
		Объем: (0.0436)*102.0						
	
287.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		10.9	2 370.91	25 842.89	
287. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.981	226.423	222.12	
287. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	128.62	189.870	24 421.08	
287. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.327	1 065.12	348.29	
			(1)			205.93	67.34	
287. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	6.213	13.30	82.63	
287. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.327	859.14	280.94	
			(1)			236.67	77.39	
287. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.327	1 086.42	355.26	
			(1)			236.67	77.39	
287. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.18	20.52	44.73	
287. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.545	568.71	309.95	
		Накладные расходы				142%	34 993.34	
		Сметная прибыль				81%	19 960.99	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					80 797.23	
	
288.	С11 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		111.18	440.00	48 919.20	
		Объем: 109*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
289.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.031	54 728.61	1 696.59	
		Объем: (123)*0.25						
289. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.35222	276.630	374.06	
289. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.46748	151.590	70.87	
289. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.32054	1 007.90	323.07	
			(1)			276.63	88.67	
289. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.03168	1 258.83	1 298.71	
			(1)			276.63	285.39	
289. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00124	3 177.00	3.94	
		Накладные расходы				95%	422.68	
		Сметная прибыль				43%	191.32	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 310.59	
	
290.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		49.6	157.19	7 796.62	
		Объем: 31*1.6						
	
291.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.246	19 980.32	4 915.16	
		Объем: (123)*0.2						
291. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.41448	262.054	894.78	
291. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.86712	155.780	602.42	
291. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.43542	1 676.22	729.86	
			(1)			276.63	120.45	
291. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.05534	1 065.12	1 124.06	
			(1)			205.93	217.33	
291. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.74168	1 307.46	2 277.18	
			(1)			295.07	513.92	
291. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.18204	859.14	156.40	
			(1)			236.67	43.08	
291. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.23	20.52	25.24	
		Накладные расходы				142%	2 126.02	
		Сметная прибыль				81%	1 212.73	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 253.92	
	
292.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		27.06	568.71	15 389.29	
		Объем: 24.6*1.10						
	
293.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.062	5 831.59	361.56	
		Объем: 123*0.05						
293. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.30566	219.554	67.11	
293. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0589	1 676.22	98.73	
			(1)			276.63	16.29	
293. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.24676	1 065.12	262.83	
			(1)			205.93	50.82	
		Накладные расходы				142%	95.30	
		Сметная прибыль				81%	54.36	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					511.22	
	
294.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		6.273	2 377.24	14 912.43	
		Объем: (0.0615)*102.0						
	
295.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		12.3	2 370.91	29 162.15	
295. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.107	226.423	250.65	
295. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	145.14	189.870	27 557.73	
295. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.369	1 065.12	393.03	
			(1)			205.93	75.99	
295. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	7.011	13.30	93.25	
295. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.369	859.14	317.02	
			(1)			236.67	87.33	
295. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.369	1 086.42	400.89	
			(1)			236.67	87.33	
295. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.46	20.52	50.48	
295. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.615	568.71	349.76	
		Накладные расходы				142%	39 487.90	
		Сметная прибыль				81%	22 524.79	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					91 174.84	
	
296.	С12 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2		125.46	480.00	60 220.80	
		Объем: 123*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
297.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01305	54 728.61	714.21	
		Объем: 233*0.2*0.28						
297. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.569241	276.630	157.47	
297. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.196794	151.590	29.83	
297. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.134937	1 007.90	136.00	
			(1)			276.63	37.33	
297. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.434304	1 258.83	546.71	
			(1)			276.63	120.14	
297. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000522	3 177.00	1.66	
		Накладные расходы				95%	177.94	
		Сметная прибыль				43%	80.54	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					972.68	
	
298.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		20.88	157.19	3 282.13	
		Объем: 13.05*1.6						
	
299.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.065	19 980.32	1 298.72	
		Объем: (233*0.28*0.1)						
299. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.9022	262.054	236.42	
299. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.0218	155.780	159.18	
299. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.11505	1 676.22	192.85	
			(1)			276.63	31.83	
299. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.27885	1 065.12	297.01	
			(1)			205.93	57.42	
299. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.4602	1 307.46	601.69	
			(1)			295.07	135.79	
299. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0481	859.14	41.32	
			(1)			236.67	11.38	
299. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.325	20.52	6.67	
		Накладные расходы				142%	561.75	
		Сметная прибыль				81%	320.44	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 180.91	
	
300.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.15	568.71	4 066.28	
		Объем: 6.5*1.10						
	
301.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		2.33	13 855.05	32 282.27	
301. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.6776	274.410	460.35	
301. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	177.2664	164.300	29 124.87	
301. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.5844	963.24	1 526.16	
			(1)			276.63	438.29	
301. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0932	1 086.42	101.25	
			(1)			236.67	22.06	
301. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00233	59 117.96	137.74	
301. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3961	3 514.88	1 392.24	
		Накладные расходы				142%	42 011.01	
		Сметная прибыль				81%	23 964.03	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					98 257.31	
	
302.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.046	3 119.63	143.50	
		Объем: (2.33)*(0.06*0.33)						
	
303.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		11.822	3 360.22	39 724.52	
		Объем: (2.33)*(5.9*0.86)						
	
304.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		233	181.96	42 396.68	
		Объем: (2.33)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
305.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		6	347.07	2 082.39	
305. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.3	236.670	71.00	
305. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	10.44	158.710	1 656.93	
305. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.3	1 086.42	325.93	
			(1)			236.67	71.00	
305. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.048	2 073.59	99.53	
		Накладные расходы				104%	1 797.05	
		Сметная прибыль				60%	1 036.76	
		Всего с НР и СП					4 916.20	
	
306.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг	шт.		6	692.36	4 154.16	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
307.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.251	54 728.61	13 736.88	
		Объем: (381+177)*0.45						
307. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	10.94862	276.630	3 028.72	
307. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	3.78508	151.590	573.78	
307. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.59534	1 007.90	2 615.84	
			(1)			276.63	717.95	
307. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	8.35328	1 258.83	10 515.36	
			(1)			276.63	2 310.77	
307. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.01004	3 177.00	31.90	
		Накладные расходы				95%	3 422.38	
		Сметная прибыль				43%	1 549.08	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					18 708.33	
	
308.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		401.6	157.19	63 127.50	
		Объем: 251*1.6						
	
309.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.116	19 980.32	22 298.03	
		Объем: (381+177)*0.2						
309. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	15.49008	262.054	4 059.23	
309. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	17.54352	155.780	2 732.93	
309. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.97532	1 676.22	3 311.07	
			(1)			276.63	546.43	
309. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.78764	1 065.12	5 099.41	
			(1)			205.93	985.92	
309. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	7.90128	1 307.46	10 330.61	
			(1)			295.07	2 331.43	
309. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.82584	859.14	709.51	
			(1)			236.67	195.45	
309. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	5.58	20.52	114.50	
		Накладные расходы				142%	9 644.87	
		Сметная прибыль				81%	5 501.65	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					37 444.55	
	
310.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		122.76	568.71	69 814.84	
		Объем: 111.6*1.10						
	
311.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.558	23 688.04	13 217.93	
		Объем: (381+177)						
311. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	11.70126	273.162	3 196.34	
311. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	16.57818	166.250	2 756.12	
311. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.67518	1 007.90	680.51	
			(1)			276.63	186.78	
311. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.71424	1 676.22	1 197.22	
			(1)			276.63	197.58	
311. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.87928	735.57	2 117.91	
			(1)			276.63	796.50	
311. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.7988	848.15	4 070.10	
			(1)			276.63	1 327.49	
311. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.6182	764.61	1 237.29	
			(1)			276.63	447.64	
311. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.01556	859.14	872.51	
			(1)			236.67	240.35	
311. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	13.95	20.52	286.25	
		Накладные расходы				142%	8 452.49	
		Сметная прибыль				81%	4 821.49	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					26 491.92	
	
312.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.558	1 840.15	1 026.81	
		Объем: (381+177)						
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
312. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.2834	276.630	355.03	
312. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.279	735.57	205.22	
			(1)			276.63	77.18	
312. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.6417	848.15	544.26	
			(1)			276.63	177.51	
312. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.3627	764.61	277.32	
			(1)			276.63	100.33	
		Накладные расходы				142%	504.14	
		Сметная прибыль				81%	287.57	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 818.53	
	
313.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		139.5	2 278.32	317 825.64	
		Объем: (381+177)*0.2*1.25						
	
314.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.279	5 831.59	1 627.01	
		Объем: (381+177)*0.05						
314. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.37547	219.554	301.99	
314. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.26505	1 676.22	444.28	
			(1)			276.63	73.32	
314. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.11042	1 065.12	1 182.73	
			(1)			205.93	228.67	
		Накладные расходы				142%	428.83	
		Сметная прибыль				81%	244.61	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 300.45	
	
315.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		28.458	2 377.24	67 651.50	
		Объем: (0.279)*102.0						
	
316.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		55.8	2 370.91	132 296.61	
		Объем: (381+177)						
316. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	5.022	226.423	1 137.10	
316. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	658.44	189.870	125 018.00	
316. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.674	1 065.12	1 783.01	
			(1)			205.93	344.73	
316. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	31.806	13.30	423.02	
316. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.674	859.14	1 438.20	
			(1)			236.67	396.19	
316. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.674	1 086.42	1 818.67	
			(1)			236.67	396.19	
316. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	11.16	20.52	229.00	
316. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.79	568.71	1 586.70	
		Накладные расходы				142%	179 140.24	
		Сметная прибыль				81%	102 185.63	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					413 622.48	
	
317.	С13 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		388.62	650.00	252 603.00	
		Объем: 381*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
318.	С14 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		180.54	480.00	86 659.20	
		Объем: 177*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
319.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01233	54 728.61	674.80	
		Объем: (137*0.3*0.3)						
319. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5378346	276.630	148.78	
319. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1859364	151.590	28.19	
319. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1274922	1 007.90	128.50	
			(1)			276.63	35.27	
319. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4103424	1 258.83	516.55	
			(1)			276.63	113.51	
319. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004932	3 177.00	1.57	
		Накладные расходы				95%	168.12	
		Сметная прибыль				43%	76.10	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					919.02	
	
320.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.728	157.19	3 101.04	
		Объем: 12.33*1.6						
	
321.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.082	19 980.32	1 638.39	
		Объем: (137*0.3*0.2)						
321. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.13816	262.054	298.26	
321. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.28904	155.780	200.81	
321. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.14514	1 676.22	243.29	
			(1)			276.63	40.15	
321. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.35178	1 065.12	374.69	
			(1)			205.93	72.44	
321. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.58056	1 307.46	759.06	
			(1)			295.07	171.31	
321. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06068	859.14	52.13	
			(1)			236.67	14.36	
321. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.41	20.52	8.41	
		Накладные расходы				142%	708.68	
		Сметная прибыль				81%	404.25	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 751.32	
	
322.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		9.02	568.71	5 129.76	
		Объем: 8.2*1.10						
	
323.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.37	33 867.53	46 398.51	
323. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.9864	274.410	270.68	
323. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	104.2296	164.300	17 124.92	
323. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.9316	963.24	897.35	
			(1)			276.63	257.71	
323. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0548	1 086.42	59.54	
			(1)			236.67	12.97	
323. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00137	59 117.96	80.99	
323. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	8.083	3 360.22	27 160.66	
323. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0822	3 119.63	256.43	
323. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2329	3 514.88	818.62	
		Накладные расходы				142%	24 701.75	
		Сметная прибыль				81%	14 090.44	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					85 190.70	
	
324.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		137	346.52	47 473.24	
		Объем: (1.37)*100.0						
	
	Благоустройство	
325.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		2	13 049.85	26 099.70	
325. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	80	154.380	12 350.40	
325. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	30	458.31	13 749.30	
		Накладные расходы				115%	14 202.96	
		Сметная прибыль				77%	9 509.81	
						=(90*0.85)		
		Всего с НР и СП					49 812.47	
	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
326.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.034	54 728.61	1 860.77	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+(18*0.65*0.95)						
326. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.48308	276.630	410.26	
326. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.51272	151.590	77.72	
326. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.35156	1 007.90	354.34	
			(1)			276.63	97.25	
326. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.13152	1 258.83	1 424.39	
			(1)			276.63	313.01	
326. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00136	3 177.00	4.32	
		Накладные расходы				95%	463.58	
		Сметная прибыль				43%	209.83	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 534.18	
	
327.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		54.4	157.19	8 551.14	
		Объем: 34*1.6						
	
328.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.09	1 991.63	179.25	
		Объем: 18*0.1*0.5						
328. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0315	205.930	6.49	
328. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.918	158.710	145.70	
328. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.0315	1 065.12	33.55	
			(1)			205.93	6.49	
		Накладные расходы				130%	197.85	
		Сметная прибыль				76%	115.66	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					492.76	
	
329.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.99	568.71	563.02	
		Объем: (0.09)*11.0						
	
330.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.18	8 239.19	1 483.05	
330. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.756	236.670	178.92	
330. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	4.8816	178.550	871.61	
330. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.729	773.68	564.01	
			(1)			236.67	172.53	
330. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.027	1 086.42	29.33	
			(1)			236.67	6.39	
330. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.882	20.52	18.10	
		Накладные расходы				130%	1 365.69	
		Сметная прибыль				76%	798.40	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 647.14	
	
331.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		18.18	727.41	13 224.31	
		Объем: 18*1.01						
	
332.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.18	122 657.63	22 078.37	
		Объем: 0.6*3						
332. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.9356	275.435	1 359.44	
332. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	30.8034	167.930	5 172.81	
332. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.788	963.24	4 611.99	
			(1)			276.63	1 324.50	
332. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0684	119.32	8.16	
332. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.1476	1 086.42	160.36	
			(1)			236.67	34.93	
332. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.009	18 337.47	165.04	
332. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00162	42 377.78	68.65	
332. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000126	20.52		
332. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0036	139 535.69	502.33	
332. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000036	59 117.96	2.13	
332. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.984	200.46	1 400.01	
332. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000045	15 094.65	0.68	
332. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.001278	7 588.00	9.70	
332. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.2538	2 885.92	732.45	
332. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.162	3 360.22	544.36	
332. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.072	3 119.63	224.61	
332. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.4968	17 020.85	8 455.96	
332. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00288	6 644.75	19.14	
		Накладные расходы				130%	8 491.92	
		Сметная прибыль				76%	4 964.51	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					35 534.81	
	
333.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.497	17 020.85	-8 459.36	
		Объем: (0.18)*(-2.76)						
	
334.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 374.58	7 123.74	
		Объем: 1*3						
	
335.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.		3	2 513.61	7 540.83	
		Объем: 1*3						
	
336.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	1 003.97	3 011.91	
		Объем: 1*3						
	
337.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 070.15	6 210.45	
		Объем: 1.0*3						
	
338.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		3	5 717.53	17 152.59	
		Объем: 1.0*3						
	
339.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.256	12 883.83	3 298.26	
		Объем: 34-(2.26*3+18*0.038)-(18*0.1*0.5)						
339. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	22.656	145.580	3 298.26	
		Накладные расходы				80%	2 638.61	
		Сметная прибыль				38%	1 253.34	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 190.21	
	
340.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		28.16	568.71	16 014.87	
		Объем: 25.6*1.1						
	
	Смотровой колодец (2 шт)	
341.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.036	54 728.61	1 970.23	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(28.0*0.65*0.95)						
341. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.57032	276.630	434.40	
341. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.54288	151.590	82.30	
341. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.37224	1 007.90	375.18	
			(1)			276.63	102.97	
341. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.19808	1 258.83	1 508.18	
			(1)			276.63	331.42	
341. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00144	3 177.00	4.57	
		Накладные расходы				95%	490.87	
		Сметная прибыль				43%	222.18	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 683.28	
	
342.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		57.6	157.19	9 054.14	
		Объем: 36*1.6						
	
343.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.14	1 991.63	278.83	
		Объем: 28*0.1*0.5						
343. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.049	205.930	10.09	
343. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.428	158.710	226.64	
343. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.049	1 065.12	52.19	
			(1)			205.93	10.09	
		Накладные расходы				130%	307.75	
		Сметная прибыль				76%	179.91	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					766.49	
	
344.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.54	568.71	875.81	
		Объем: (0.14)*11.0						
	
345.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.28	8 239.19	2 306.97	
345. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	1.176	236.670	278.32	
345. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	7.5936	178.550	1 355.84	
345. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.134	773.68	877.35	
			(1)			236.67	268.38	
345. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.042	1 086.42	45.63	
			(1)			236.67	9.94	
345. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	1.372	20.52	28.15	
		Накладные расходы				130%	2 124.41	
		Сметная прибыль				76%	1 241.96	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 673.34	
	
346.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		28.28	727.41	20 571.15	
		Объем: 28*1.01						
	
347.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.156	122 657.63	19 134.59	
		Объем: 0.78*2						
347. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.27752	275.435	1 178.18	
347. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	26.69628	167.930	4 483.11	
347. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.1496	963.24	3 997.06	
			(1)			276.63	1 147.90	
347. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05928	119.32	7.07	
347. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12792	1 086.42	138.97	
			(1)			236.67	30.27	
347. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0078	18 337.47	143.03	
347. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001404	42 377.78	59.50	
347. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001092	20.52		
347. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00312	139 535.69	435.35	
347. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000312	59 117.96	1.84	
347. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.0528	200.46	1 213.34	
347. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039	15 094.65	0.59	
347. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0011076	7 588.00	8.40	
347. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.21996	2 885.92	634.79	
347. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.1404	3 360.22	471.77	
347. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0624	3 119.63	194.66	
347. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.43056	17 020.85	7 328.50	
347. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002496	6 644.75	16.59	
		Накладные расходы				130%	7 359.68	
		Сметная прибыль				76%	4 302.58	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					30 796.85	
	
348.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.431	17 020.85	-7 335.99	
		Объем: (0.156)*(-2.76)						
	
349.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 374.58	4 749.16	
		Объем: 1*2						
	
350.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 513.61	5 027.22	
		Объем: 1*2						
	
351.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 724.12	3 448.24	
		Объем: 1*2						
	
352.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 003.97	2 007.94	
		Объем: 1*2						
	
353.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 528.85	5 057.70	
		Объем: 1*2						
	
354.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	692.36	1 384.72	
		Объем: 1*2						
	
355.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	шт.		2	5 494.08	10 988.16	
		Объем: 1*2						
	
356.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.29	12 883.83	3 736.31	
		Объем: 36-(2.26*2+28*0.038)-(28*0.1*0.5)						
356. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	25.665	145.580	3 736.31	
		Накладные расходы				80%	2 989.05	
		Сметная прибыль				38%	1 419.80	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 145.16	
	
357.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		31.9	568.71	18 141.85	
		Объем: 29*1.1						
	
	Скамейки, урны	
358.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0027	42 445.20	114.60	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*3						
358. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.756	151.590	114.60	
		Накладные расходы				80%	91.68	
		Сметная прибыль				38%	43.55	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					249.83	
	
359.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0027	7 797.26	21.05	
359. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.144612	145.580	21.05	
		Накладные расходы				80%	16.84	
		Сметная прибыль				38%	8.00	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					45.89	
	
360.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.432	157.19	67.91	
		Объем: 0.27*1.6						
	
361.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.003	47 022.44	141.07	
361. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.05439	276.343	15.03	
361. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.54	151.590	81.86	
361. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.054	1 078.65	58.25	
			(1)			276.63	14.94	
361. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.144	3.65	0.53	
361. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00039	1 086.42	0.42	
			(1)			236.67	0.09	
361. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0006	20.52	0.01	
		Накладные расходы				105%	101.73	
		Сметная прибыль				55%	53.29	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					296.09	
	
362.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.306	3 360.22	1 028.23	
		Объем: 0.003*102						
	
363.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.153	12 057.40	1 844.78	
		Объем: (51*3)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
363. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.89199	275.789	246.00	
363. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	4.95261	182.740	905.04	
363. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01071	1 706.84	18.28	
			(1)			315.05	3.37	
363. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.01836	963.24	17.69	
			(1)			276.63	5.08	
363. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.83385	836.23	697.29	
			(1)			276.63	230.67	
363. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.14688	8.06	1.18	
363. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.02907	1 086.42	31.58	
			(1)			236.67	6.88	
363. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.25704	3.25	0.84	
363. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.47186	117.46	172.88	
		Накладные расходы				90%	1 035.94	
		Сметная прибыль				72%	828.75	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 709.46	
	
364.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		3	10 821.82	32 465.46	
	
365.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		1	4 100.00	4 100.00	
		Поправки: М: =4100	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					2 415 973.91	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 268 980.19	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 186 862.20	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 250-252, 305; %=142 - по стр. 255-257, 259, 261, 264, 267, 269, 274, 276, 280, 282, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 299, 301, 309, 311, 312, 314, 316, 321, 323; %=95 - по стр. 272, 278, 289, 297, 307, 319, 326, 341; %=115 - по стр. 325; %=130 - по стр. 328, 330, 332, 343, 345, 347; %=80 - по стр. 339, 356, 358, 359; %=105 - по стр. 361)					465 597.62	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 250-252, 305; %=81 - по стр. 255-257, 259, 261, 264, 267, 269, 274, 276, 280, 282, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 299, 301, 309, 311, 312, 314, 316, 321, 323; %=43 - по стр. 272, 278, 289, 297, 307, 319, 326, 341; %=77 - по стр. 325; %=76 - по стр. 328, 330, 332, 343, 345, 347; %=38 - по стр. 339, 356, 358, 359; %=55 - по стр. 361)					266 269.37	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 000 847.18	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 844.78	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 363)					1 035.94	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 363)					828.75	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 709.47	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					145 148.94	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					145 148.94	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					3 149 705.59	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	62 994.11	
	Итого с непредвиденными расходами					3 212 699.70	
	НДС 20%				20	642 539.94	
	ВСЕГО С НДС					3 855 239.64	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					466 633.56	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					267 098.12	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					9 169 546.05	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 573 188.62	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 521 225.26	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3, 60, 131-134, 187, 250-252, 305; %=142 - по стр. 6-8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 61, 64, 74, 76, 137-139, 141, 143, 146, 149, 151, 156, 158, 162, 164, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 181, 183, 191, 193, 194, 196, 198, 203, 205, 255-257, 259, 261, 264, 267, 269, 274, 276, 280, 282, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 299, 301, 309, 311, 312, 314, 316, 321, 323; %=95 - по стр. 23, 29, 37, 62, 72, 99, 114, 154, 160, 171, 179, 189, 201, 210, 225, 272, 278, 289, 297, 307, 319, 326, 341; %=123 - по стр. 47, 66, 70; %=105 - по стр. 49, 68, 83, 94, 245, 361; %=90 - по стр. 58, 59; %=80 - по стр. 80, 81, 91, 92, 112, 129, 223, 240, 242, 243, 339, 356, 358, 359; %=130 - по стр. 101, 103, 105, 116, 118, 120, 212, 214, 216, 227, 229, 231, 328, 330, 332, 343, 345, 347; %=115 - по стр. 207, 208, 325)					1 659 934.39	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 58-60, 131-134, 187, 250-252, 305; %=81 - по стр. 6-8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 61, 64, 74, 76, 137-139, 141, 143, 146, 149, 151, 156, 158, 162, 164, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 181, 183, 191, 193, 194, 196, 198, 203, 205, 255-257, 259, 261, 264, 267, 269, 274, 276, 280, 282, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 299, 301, 309, 311, 312, 314, 316, 321, 323; %=43 - по стр. 23, 29, 37, 62, 72, 99, 114, 154, 160, 171, 179, 189, 201, 210, 225, 272, 278, 289, 297, 307, 319, 326, 341; %=64 - по стр. 47, 66, 70; %=55 - по стр. 49, 68, 83, 94, 245, 361; %=38 - по стр. 80, 81, 91, 92, 112, 129, 223, 240, 242, 243, 339, 356, 358, 359; %=76 - по стр. 101, 103, 105, 116, 118, 120, 212, 214, 216, 227, 229, 231, 328, 330, 332, 343, 345, 347; %=77 - по стр. 207, 208, 325)					945 304.23	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 178 427.24	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					29 507.63	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 51, 54, 56, 85, 96, 247, 363)					16 871.68	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 51, 54, 56, 85, 96, 247, 363)					13 497.35	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					59 876.66	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					20 264.42	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					20 264.42	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					546 585.38	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					546 585.38	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					11 805 153.70	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	236 103.07	
	Итого с непредвиденными расходами					12 041 256.77	
	НДС 20%				20	2 408 251.35	
	ВСЕГО С НДС					14 449 508.12	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 676 806.07	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					958 801.58	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»:                          Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»:                              Дубина Г.В.
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)