«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома №1-3 по пер.Тбилисскому	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  РЕМОНТ КРОВЛИ	
	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4.14	
2.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.45	
3.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.35	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.21	
5.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, прим	100 м2 кровли	4.14	
6.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок (мансарда)	100 м2	0.595	
7.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой  кровель (примыкания мансарды к крыше)	100 м2 покрытия	0.744	
8.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	93	
9.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	11.16	
10.	С104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	11.3832	
11.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	4.14	
12.	С Цена поставщик.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит в комплекте	м2	529.92	
13.	Е53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	100 м досок	0.78	
14.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	12.512	
15.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	258.9984	
16.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
17.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (б/у)	100 м2 проемов	0.01188	
18.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.05	
19.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.168	
20.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала)	100 м труб	0.05	
21.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.33	
22.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала)	100 м труб	0.05	
23.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.44	
24.	Е46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	0.15	
25.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.15	
26.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	
27.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.57	
28.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), прим	100 м2 покрытия	0.228	
29.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.84	
30.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.36	
31.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.18	
32.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.6	
33.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.3	
34.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.6	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
35.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя из керамзита, прим	1 м3 утеплителя	36.3	
36.	Е46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.72	
37.	Е54-4-3	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	1.44	
38.	Е14-02-015-01	Устройство пароизоляции под утеплитель	100 м2 покрытия	1.72	
39.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	215	
40.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	29.25	
41.	С104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	29.835	
42.	Е14-02-015-01	Устройство пароизоляции по утеплителю	100 м2 покрытия	1.72	
43.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	215	
44.	Е10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.56	
	СТЕНЫ МАНСАРДЫ	
45.	Е53-1-2	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен (мансарда)	100 м2 стен	1.81	
46.	Е53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (мансарда)	100 м2 стен	1.81	
47.	Е10-01-012-03	Обшивка каркасных стен плитами ОСБ 18мм	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.81	
48.	С101-5717	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 18 мм	м2	185.525	
49.	Е14-02-015-01	Устройство пароизоляции под утеплитель	100 м2 покрытия	1.81	
50.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	226.25	
51.	Е26-01-037-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, прим	1 м3 изоляции	9.05	
52.	С104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	8.7785	
53.	Е14-02-015-01	Устройство пароизоляции под утеплитель	100 м2 покрытия	1.81	
54.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	226.25	
55.	Е10-01-012-03	Обшивка каркасных стен плитами ОСБ 10мм изнутри	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.81	
56.	С101-5714	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 10 мм	м2	185.525	
57.	Е14-02-015-01	Устройство пароизоляции под утеплитель	100 м2 покрытия	1.81	
58.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	226.25	
59.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	9.05	
60.	С104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	9.231	
61.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям,прим	100 м2 поверхности	1.81	
62.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	199.1	
63.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.81	
64.	С201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	90	
65.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	1.81	
66.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.81	
67.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	41.2243	
68.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	41.2243	
	
	Раздел 2.  РЕМОНТ ФАСАДА. СТЕHЫ	
	
69.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.27	
70.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.93	
71.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.93	
72.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	4.951	
73.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2.1	
74.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	4.951	
75.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	65.00663	
76.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.951	
77.	С201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	225	
78.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	4.951	
79.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.951	
80.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.044	
81.	Е09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	4.4	
82.	С203-8118	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм	шт.	2	
83.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0594	
84.	Е62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.0594	
	
	Раздел 3.  ОТМОСТКА	
	
85.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	7.74	
86.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1548	
87.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.2322	
88.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	7.74	
89.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	7.74	
90.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	7.74	
	
	Раздел 4.  ЦОКОЛЬ	
	
91.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.398	
92.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.398	
93.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	5.22574	
94.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.398	
95.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.398	
96.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.398	
	СПУСКИ В ПОДВАЛ	
97.	Е59-5-2	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.12	
98.	Е57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0.0504	
99.	Е11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм	100 м2 пола	0.0504	
100.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	10.64	
101.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.1064	
102.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.397032	
103.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1064	
104.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.1064	
105.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1064	
106.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	73.219752	
107.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	73.219752	
	
	Раздел 5.  РЕМОНТ ПОДВАЛА	
	
	ПОТОЛКИ	
108.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (металлические балки армокирпичного перекрытия, арматура)	1 м2 очищаемой поверхности	14.9	
109.	Е13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	14.9	
110.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.149	
111.	Е46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, прим	1 м3 заделки	1.6	
112.	Е46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (армокирпичное перекрытие), прим	1 м3 заделки	0.6	
113.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	2.109	
114.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.109	
	СТЕHЫ	
115.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	4.081	
116.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.272	
117.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	4.081	
118.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.081	
119.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.081	
	ПОЛЫ	
120.	Е57-10-3	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.15	
121.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.109	
122.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (до 50мм)	100 м2 стяжки	2.109	
123.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	2.109	
124.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.419691	
125.	С204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.025308	
126.	С204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.394383	
	ПРОЕМЫ	
127.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0384	
128.	Е46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (окна подвалов)	1 м3	0.16	
129.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0384	
130.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3.84	
131.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0288	
132.	Е09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	2.88	
133.	С203-8118	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм	шт.	2	
134.	Е09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	2	
135.	СЦена поставщика.	Доводчик	шт	2	
136.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	25.719	
137.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	25.719	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)