|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор  МКУ «КР МКД» | | Директор  ООО «ЖЭУ № 13» |
|  | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  | |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. |
|  | |
|  | | |
|  | | |
|  |  | |
|  | | |
| Объект: | Многоквартирный жилой дом по адресу: ул.Юношеская 10-16 в г.Калининграде | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | |
| к дефектной ведомости | | |
| на ремонт деревянной лестницы по металлическим косоурам для домов №№10, 12 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | (прим)Демонтаж подшивки лестниц сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолка | 0.66 |
| 2. | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 16.06 |
| 3. | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 16.06 |
| 4. | (прим) Обезжиривание поверхностей бензином | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.1606 |
| 5. | (прим) Монтаж металлических лестниц и площадок | 1 т конструкций | 1.211 |
| 6. | Саморез по дереву 3.8х49 | шт | 2030 |
| 7. | Сборка лестниц прямолинейных с ограждением | 1 т конструкций | 1.211 |
| 8. | Сталь угловая 50х50 мм | т | 1.27518 |
| 9. | Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.0072186 |
| 10. | Конструкции стальные перил из трубы | т | 0.0015476 |
| 11. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.74 |
| 12. | Грунт ГФ-021 быстросохнущий | кг | 8.88 |
| 13. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.74 |
| 14. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз(косоуры) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 |
| 15. | (прим)Подшивка лестниц сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолка | 0.66 |
| 16. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.2772 |
| 17. | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0.002178 |
| 18. | Ремонт ступеней деревянных | 100 ступеней | 2.92 |
| 19. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 4.672 |
| 20. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта | м3 | 1.0775 |
| 21. | (прим) Ремонт деревянных площадок | 100 ступеней | 0.06 |
| 22. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 0.096 |
| 23. | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 1.44 |
| 24. | Простая окраска масляными составами по дереву полов(прим) за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.32 |
| 25. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 10.2 |
| 26. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 10.2 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |