«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
            Директор МКУ «КР МКД»	       Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
        ___________ / С.Б. Русович/	              ___________/  И.А. Макарова /	
		
     «____»_____________ 2016г.	             «___»______________ 2016г.	

   Объект: Многоквартирный дом № 22 по ул. Тихоненко, г. Калининград.	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши (по решению суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.298	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.298	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим)	100 м2 кровли	2.298	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.15	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.51	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.45	
7.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	2.298	
8.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	27	
9.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.52	
10.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	10.76	
11.	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.6	
12.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	32.38	
13.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (8-ми канал.)	100 м труб	0.04	
14.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.168	
15.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.04	
16.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.616	
17.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (2 канал.)	100 м труб	0.016	
18.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.067	
19.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.016	
20.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.035	
21.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.253	
22.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.253	
23.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов	100 м труб и покрытий	0.264	
24.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.264	
25.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.39	
26.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.18	
27.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.09	
28.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.35	
29.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.09	
30.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.289	
31.	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0.121	
32.	Подшивка потолков под штукатурку	100 м2 потолка	0.121	
33.	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.121	
34.	Разборка кирпичных стен (под мауэрлат)	1 м3	1.35	
35.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат)	100 м3 кладки	0.014	
36.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
37.	Демонтаж вентиляционной трубы из листовой, оцинкованной стали д.до 400мм (прим)	100 м2 поверхности воздуховодов	0.028	
38.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0.009	
39.	Установка вентиляционной трубы из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 400 мм (прим)	100 м2 поверхности воздуховодов	0.019	
40.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0.011	
41.	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	2	
42.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.16	
43.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.16	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)