«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т   	
на капитальный ремонт внутридомовой сети канализации и ливневой канализации многоквартирного дома №83а-83д по проспекту Ленинскому г.Калининграда.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
1.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.15	
2.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.17	
3.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.66	
4.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	1.66	
5.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 95-103 мм	шт.	83	
6.	ПВХ  ревизия  110	шт	10	
7.	Переход чугун/пластик 110мм PP (с резинкой 124/110) канализационный серый	шт	20	
8.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	5	
	
	Раздел 2.  ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
9.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.75	
10.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.85	
11.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (гильзы)	м	45	
12.	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.05	
13.	Воронка водосточная диаметром 100 мм (доп. РЦЦС:"пластиковая")	шт.	5	
14.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.05	
15.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.075	
16.	Демонтаж короба из плит древесноволокнистых твердых 5 мм (на лестничной клетке)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.56	
17.	Монтаж короба из плит древесноволокнистых твердых 5 мм (на лестничной клетке)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.56	
18.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.5	
19.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.57	
20.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	2.4	
21.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	2.4	
22.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 108-116 мм	шт.	120	
23.	ПВХ  ревизия  110	шт	5	
24.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	5	
25.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7.21	
26.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.21	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                     Е.Н. Сметанина	
	             (должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                      О.В. Толмачева	
	             (должность, подпись, Ф.И.О)