«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б.Русович/	________________ /О.Ю.Емельянова/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт МКД №92-96 по Московскому проспекту (исполнение решения суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
	Высота здания = 30 м (30-15,0)*0,5=7,5 %	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	8.52	
2.	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8.52	
3.	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 40мм)	100 м2 стяжки	8.52	
4.	Разборка покрытий керамзитом	1 м3 утеплителя	85.2	
5.	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2 покрытия кровли	8.52	
6.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	8.52	
7.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	1065	
8.	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (всего 100мм)	100 м2 утепляемого покрытия	7.62	
9.	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм	м3	39.243	
10.	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01	100 м2 утепляемого покрытия	7.62	
11.	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм	м3	39.243	
12.	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (разуклонка) -40мм	100 м2 утепляемого покрытия	7.62	
13.	Плиты из экструдированного пенополистирола XPS CARBON PROF 250 (10 плит) 1180х580х40 клин	м3	31.39	
14.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8.52	
15.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (+5 мм)	100 м2 стяжки	8.52	
16.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	8.52	
17.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	8.52	
18.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	971.28	
19.	Унифлекс ЭПП	м2	988.32	
20.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (лифтовые)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.981	
21.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.981	
22.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.788	
23.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	99.288	
24.	Унифлекс ЭПП	м2	99.288	
25.	Смена обделок из листовой стали  шириной до 1 м (на лифтовых)	100 м	1.5	
26.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьки над  балконами)	100 м2 покрытия	0.25	
27.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2	100 мест	0.1	
28.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.25	
29.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.25	
30.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	29	
31.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.27	
32.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	34.02	
33.	Унифлекс ЭПП	м2	34.02	
34.	Устройство мелких покрытий (капельников над козырьками) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.153	
35.	Смена колпаков на мусоропроводных трубах	10 шт.	0.3	
36.	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.03	
37.	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	3	
38.	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	10	
39.	Дефлектор	шт.	10	
40.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.3	
41.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.945	
42.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.945	
43.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	13.23	
44.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0.3	
45.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0351	
46.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0351	
47.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	3.51	
48.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0504	
49.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5.04	
50.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 800х2100 мм	шт.	3	
51.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.656	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
	Высота здания = 30 м	
52.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	49.32	
53.	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.576	
54.	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	4.93	
55.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	4.93	
56.	Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков	31.524	
57.	Заделка трещин в ж/б панелях цементным раствором (прим)	10 м трещин	25	
58.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	43.117	
59.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	566.1262	
60.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	43.117	
61.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	4742.87	
62.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	43.117	
63.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	43.117	
64.	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с лесов (прим)	100 м2 расчищенной поверхности	5.46	
65.	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с  лесов (прим)	100 м2 обработанной поверхности	5.46	
66.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за 1 раз с  лесов (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.45	
67.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	102	
68.	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х150 мм	шт.	102	
69.	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	100 м	7.1	
	
	Раздел 3.  Крыльца и отмостка ,подпорная стенка	
	
70.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.1	
71.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.5	
72.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.5	
73.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.5	
74.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	58	
75.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.081	
76.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2.26	
77.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0.2035	
78.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.407	
79.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	20.352	
80.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	20.352	
81.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	20.352	
82.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под подпорную стенку)	100 м3 грунта	0.0286	
83.	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0172	
84.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	1.7417	
85.	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0.0038	
86.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0.0572	
87.	Гидроизол	м2	13.156	
88.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (прим)	100 м3 грунта	0.0286	
89.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (гильзы -2шт по 400мм) прим.	100 м трубопровода	0.008	
90.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	0.8	
	
	Раздел 4.  Оконные и дверные блоки	
	
91.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	1.8252	
92.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	1.8252	
93.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	м2	182.52	
94.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цоколь)	100 м2	0.025	
95.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (цоколь)	100 м2 проемов	0.025	
96.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	2.5	
97.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.1863	
98.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	18.63	
99.	Дверь противопожарная металлическая двупольная	м2	18.63	
100.	Улучшенная штукатурка откосов цементно-известковым раствором по камню стен (прим)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.702	
101.	Окраска откосов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.702	
102.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосов (прим)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.053	
103.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.053	
104.	Установка металлических решеток приямков	1 т металлических изделий	0.0431	
	
	Раздел 5.  ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
105.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.3	
106.	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.7	
107.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.06	
108.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1.16	
109.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.5	
110.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.5	
111.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	47.3	
112.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	50	
113.	ППР колено ф 50 *90	шт	56	
114.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	шт.	24	
115.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	10	
116.	Разборное соединение 1 1/2"	шт	12	
117.	ППР Переход 50х1 1/2 РН	шт	12	
118.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	12	
119.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в	шт.	12	
120.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0.66	
121.	Труба из полипропилена PN 10/75	м	64.284	
122.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	66	
123.	ППР колено ф 75 *90	шт	34	
124.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт.	8	
125.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	10	
126.	Разборное соединение 2 1/2"	шт	3	
127.	ППР муфта 75* 2 1/2"	шт	3	
128.	ППР кран шаровый 75	шт	3	
129.	ППР Редукция 90 х 75мм	шт	6	
130.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	100 м трубопровода	0.5	
131.	Труба из полипропилена PN 10/90	м	48.7	
132.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм	шт.	50	
133.	ППР колено ф 90 *90	шт	30	
134.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм	шт.	10	
135.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	шт.	10	
136.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ( уголок45*45*4)	кг	54.6	
137.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1	
138.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	2	
139.	Кран шар. фланцевый ДУ65 тип LD	шт	1	
140.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	13.8	
141.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	46.2	
142.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	м	61.6	
143.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	м	44	
144.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	2	
145.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	2	
146.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.4	
147.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.08	
148.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.08	
149.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1.32	
150.	Прокладка трубопроводов водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(прим.)	100 м трубопровода	0.5	
151.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	50	
152.	Труба из полипропилена PN 20/25	м	46.45	
153.	ППР колено ф 25 *90	шт	48	
154.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	12	
155.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	15	
156.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.	12	
157.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	24	
158.	ППР Переход 25 х 3/4	шт	12	
159.	Разборное соединение 3/4 Лат.	шт	12	
160.	Прокладка трубопроводов водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.58	
161.	Труба из полипропилена PN 20/40	м	54.346	
162.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	58	
163.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в	шт.	2	
164.	ППР колено ф 40 *90	шт	30	
165.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	6	
166.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	10	
167.	Прокладка трубопроводов водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм(прим.)	100 м трубопровода	0.7	
168.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	70	
169.	Труба из полипропилена PN 20/50	м	66.22	
170.	ППР колено ф 50 *90	шт	48	
171.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	шт.	12	
172.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в	шт.	12	
173.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	10	
174.	Разборное соединение 1 1/2"	шт	12	
175.	ППР Переход 50х1 1/2 РН	шт	12	
176.	Прокладка трубопроводов водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм(прим.)	100 м трубопровода	0.62	
177.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	62	
178.	Труба из полипропилена PN 20/75	м	60.388	
179.	ППР колено ф 75 *90	шт	30	
180.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт.	12	
181.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	10	
182.	Разборное соединение 2 1/2"	шт	1	
183.	ППР Кран шар. ф 75	шт	1	
184.	ППР муфта 75* 2 1/2"	шт	1	
185.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в	шт.	2	
186.	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	1	
187.	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т(без ст-ти)	1 насос	1	
188.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	20.6	
189.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	46.2	
190.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	55	
191.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	66	
192.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	59.4	
193.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	2	
194.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	2	
195.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	2	
	
	Раздел 6.  Замена сетей освещения МОП	
	
196.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.71	
197.	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.5	
198.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	3	
199.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в существ.)	100 м	2.43	
200.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.2479	
201.	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (в существ.)	100 м	0.9074	
202.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (в существующ.)	1000 м	0.0926	
203.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.47	
204.	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.03	
205.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	47	
206.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	3	
207.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2	100 шт.	4.59	
208.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт.	0.71	
209.	Светильник с энергосберегающей лампой 6W IP54	шт.	54	
210.	Светильник с энергосберегающей лампой 6W IP44	шт.	17	
211.	Энергосберегающая лампа 6W	шт.	142	
212.	Демонтаж.Коробка ответвительная на стене	1 шт.	50	
213.	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	50	
214.	Распределительная коробка IP54PE120-013	шт.	50	
	
	Раздел 7.  Прочие работы	
	
215.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	75.88	
216.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	75.88	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)