«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Директор ООО «Уют-Сервис»	Директор МКУ «КР МКД»	
		
_______________________ /О.Б. Манойло/	_______________________ /С.Б. Русович/	
		
«______»____________________ 2015г.	«______»____________________ 2015г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт чердачного перекрытия, ремонт балконов МКД №26-32 по ул. Беговая	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Чердачное перекрытие	
	
1.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	4.05	
2.	Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных над квртирой №3 кв.в подъезде №32	100 м2	0.14	
3.	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок над квртирой №3 кв.в подъезде №32	100 м2 перекрытий	0.14	
4.	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9	м3	0.34	
5.	Подшивка потолков плитами OSB (квартира №3 кв.в подъезде №32)	100 м2 потолка	0.14	
6.	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 8 мм	м2	14.7	
7.	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213) (квартира №3 кв.в подъезде №32)	100 м2 потолка	0.14	
8.	Шпатлевка  по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску (квартира №3 кв.в подъезде №32)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	
9.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (квартира №3 кв.в подъезде №32)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	
10.	Разборка засыпного утеплителя (чердачное перекрытие)	1 м3 утеплителя	39.1	
11.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	1.21	
12.	Покрытие пленкой чердачного перекрытия	100 м2 покрытия	3.91	
13.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	488.75	
14.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	60.75	
15.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	1239.3	
16.	Покрытие пленкой чердачного перекрытия	100 м2 покрытия	4.05	
17.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	506.25	
18.	Устройство  настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	4.05	
19.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	10.93	
20.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	226.25	
21.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14.95	
22.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	14.95	
	
	Раздел 2.  Балконы	
	
	Устройство ж/б обоймы основания балконов	
23.	Демонтаж металлических ограждений балконов	100 м ограждения	0.33	
24.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.103	
25.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0.103	
26.	Разборка покрытий полов балконов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0.336	
27.	Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.336	
28.	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (до 50 мм)	100 м2 стяжки	0.336	
29.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов	100 м2	0.08	
30.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.25	
31.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.02	
32.	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	1.65	
33.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.003	
34.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0.32	
35.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.84	
36.	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.84	
37.	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.032	
38.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.032	
39.	Устройство железобетонной обоймы	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.035	
40.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3.51	
41.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.134	
42.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	т	0.134	
43.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.25	
44.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.17	
45.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	2.23	
46.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.17	
47.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	0.17	
48.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	18.7	
49.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	42.5	
50.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.17	
51.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	
	Усиление несущих элементов балконов	
52.	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	1.12	
53.	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16	100 отверстий	0.66	
54.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01	100 отверстий	-1.12	
55.	Монтаж металлических рам РМ1 и РМ2	1 т конструкций	0.799	
56.	Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс	т	0.465	
57.	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс	т	0.334	
58.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.043	
59.	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т	0.377	
60.	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	1.12	
61.	Болт анкерный с гайкой, размер 8,0х85 мм	шт.	112	
62.	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.258	
63.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором  прямоугольных колонн, рам РМ1 и РМ2	100 м2 поверхности	0.16	
64.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	17.6	
65.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.16	
66.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	0.16	
67.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	17.6	
68.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	40	
69.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.16	
70.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	
	Устройство покрытия балконов	
71.	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	1 м3 подстилающего слоя	0.65	
72.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.336	
73.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.062	
74.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.062	
75.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.336	
76.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	100 м2 стяжки	0.336	
	Устройство ограждения балконов	
77.	Устройство металлических ограждений балконов	100 м ограждения	0.344	
78.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	м	40.42	
79.	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	57.4	
80.	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм	т	0.009	
81.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.258	
82.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.258	
83.	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0.33	
84.	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,7	т	0.177	
85.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.258	
86.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.258	
87.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.104	
88.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.272	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                          Циглер Е.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК МКУ «КР МКД»                        Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)