«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 725 421	руб.	Смета на сумму:	1 725 421
	руб.	
И.о директора МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО ЖЭУ № 7»	
		
________________ /Поломошнов Ю.Г./	________________ /Горбатенко С.В./	
		
«______» _______________2019г.	«______»________________2019г.	

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Дополнительные работы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: ул. Мариупольская 1-3 г. Калининград (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград») 
	
Сметная стоимость:	1 725.421	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.792	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	147.200	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за II квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ул.Мариупольская,1-3	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.42	17 123.82	24 316	
		Объем: 114+28						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	13.348	205.930	2 749	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	96.9292	173.530	16 820	
1. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	13.348	533.15	7 116	
			(1)			205.93	2 749	
1. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	40.044	9.47	379	
		Накладные расходы				104%	20 352	
		Сметная прибыль				60%	11 741	
		Всего с НР и СП					56 409	
	
2.	ГЭСН 27-03-012-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 5 см	100 м2		4.69	1 942.67	9 111	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.39	1.8291	269.767	493	
2. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.25	1.1725	188.840	221	
2. 3.	91.08.10-055	Фрезы самоходные дорожные импортного производства с шириной барабана от 1500 мм до 2200 мм	маш.-ч	0.14	0.6566	11 588.83	7 609	
			(1)			285.85	188	
2. 4.	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч	0.14	0.6566	809.29	531	
			(1)			244.56	161	
2. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.01	0.0469	837.91	39	
			(1)			236.67	11	
2. 6.	91.14.03-003	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 15 т	маш.-ч	0.1	0.469	1 502.16	705	
			(1)			285.85	134	
2. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.055	0.25795	20.52	5	
		Накладные расходы				142%	1 014	
		Сметная прибыль				81%	578	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 703	
	
3.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		54.5	42.43	2 312	
		Объем: 469*0.05*1.8+(28*0.2*0.08*2.2)+114*0.3*0.15*2.2						
	
4.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		54.5	277.35	15 116	
		Объем: 469*0.05*1.8+(28*0.2*0.08*2.2)+114*0.3*0.15*2.2						
	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
5.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.141	411.31	58	
		Объем: 469*0.3/1000						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.09306	228.680	21	
5. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.04653	1 246.38	58	
			(2)			457.36	21	
		Накладные расходы				142%	30	
		Сметная прибыль				81%	17	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					105	
	
6.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.145	18 356.50	2 662	
		Объем: (0.1407)*1.03						
	
7.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.469	25 700.65	12 054	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	8.96728	281.647	2 526	
7. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	17.9627	193.460	3 475	
7. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01407	964.21	14	
			(1)			285.85	4	
7. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.49611	1 358.02	2 032	
			(1)			295.07	441	
7. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6566	19.29	13	
7. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.85724	578.60	1 075	
			(1)			236.67	440	
7. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.39819	848.75	4 582	
			(1)			295.07	1 593	
7. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.18291	837.91	153	
			(1)			236.67	43	
7. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01876	1 080.07	20	
			(1)			236.67	4	
7. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0938	20.52	2	
7. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0029078	58 841.20	171	
7. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.07035	7 358.95	518	
		Накладные расходы				142%	8 521	
		Сметная прибыль				81%	4 861	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					25 436	
	
8.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		45.305	4 038.50	182 964	
		Объем: 0.469*96.6						
		Поправки: М: =4038.5	
	
9.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.005	25 140.82	126	
		Объем: (0.469)*0.0108						
	
10.	ГЭСН 27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01	1000 м2		0.469	41.77	20	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
10. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.08442	193.460	16	
10. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.36	0.16884	19.29	3	
		Накладные расходы				142%	23	
		Сметная прибыль				81%	13	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					56	
	
11.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.002	25 140.82	50	
		Объем: (0.469)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
12.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		11.35	4 038.50	45 837	
		Объем: (0.469)*12.1						
		Поправки: М: =4038.5	
		Начисления: Н48= 2	
	
	Установка бортовых камней	
13.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01008	54 717.59	552	
		Объем: (112*0.3*0.3)						
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4396896	283.664	125	
13. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1520064	156.640	24	
13. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1042272	997.41	104	
			(1)			276.63	29	
13. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3354624	1 259.35	422	
			(1)			285.85	96	
13. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004032	3 276.70	1	
		Накладные расходы				95%	142	
		Сметная прибыль				43%	64	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					758	
	
14.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		16.128	159.83	2 578	
		Объем: 10.08*1.6						
	
15.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.067	19 862.09	1 331	
		Объем: (112*0.3*0.2)						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.92996	262.054	244	
15. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.05324	160.970	170	
15. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.11859	1 656.81	196	
			(1)			276.63	33	
15. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.28743	1 052.79	303	
			(1)			205.93	59	
15. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.47436	1 293.78	614	
			(1)			295.07	140	
15. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04958	837.91	42	
			(1)			236.67	12	
15. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.335	20.52	7	
		Накладные расходы				142%	588	
		Сметная прибыль				81%	335	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 254	
	
16.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.37	567.63	4 183	
		Объем: 6.7*1.10						
	
17.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.12	34 429.73	38 561	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.8064	283.118	228	
17. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	85.2096	169.780	14 467	
17. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.7616	964.21	734	
			(1)			285.85	218	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0448	1 080.07	48	
			(1)			236.67	11	
17. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00112	61 408.51	69	
17. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	6.608	3 375.95	22 308	
17. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0672	3 096.39	208	
17. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1904	3 815.92	727	
		Накладные расходы				142%	20 867	
		Сметная прибыль				81%	11 903	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					71 331	
	
18.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		112	346.82	38 844	
		Объем: (1.12)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
19.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0081	54 717.59	443	
		Объем: 30*0.27						
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.353322	283.664	100	
19. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.122148	156.640	19	
19. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.083754	997.41	84	
			(1)			276.63	23	
19. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.269568	1 259.35	339	
			(1)			285.85	77	
19. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000324	3 276.70	1	
		Накладные расходы				95%	113	
		Сметная прибыль				43%	51	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					607	
	
20.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		12.96	159.83	2 071	
		Объем: 8.1*1.6						
	
21.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.039	19 862.09	775	
		Объем: 30*0.13						
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.54132	262.054	142	
21. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.61308	160.970	99	
21. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.06903	1 656.81	114	
			(1)			276.63	19	
21. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.16731	1 052.79	176	
			(1)			205.93	34	
21. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.27612	1 293.78	357	
			(1)			295.07	81	
21. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02886	837.91	24	
			(1)			236.67	7	
21. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.195	20.52	4	
		Накладные расходы				142%	342	
		Сметная прибыль				81%	195	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 312	
	
22.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.29	567.63	2 435	
		Объем: 3.9*1.10						
	
23.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.03	23 819.88	715	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.6291	280.487	176	
23. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	0.8913	171.800	153	
23. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.0363	997.41	36	
			(1)			276.63	10	
23. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.0384	1 656.81	64	
			(1)			276.63	11	
23. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.1548	739.41	114	
			(1)			285.85	44	
23. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.258	849.63	219	
			(1)			285.85	74	
23. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.087	768.26	67	
			(1)			285.85	25	
23. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.0546	837.91	46	
			(1)			236.67	13	
23. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.75	20.52	15	
		Накладные расходы				142%	467	
		Сметная прибыль				81%	266	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 449	
	
24.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.03	1 846.15	-55	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.069	285.850	-20	
24. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.015	739.41	-11	
			(1)			285.85	-4	
24. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.0345	849.63	-29	
			(1)			285.85	-10	
24. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0195	768.26	-15	
			(1)			285.85	-6	
		Накладные расходы				142%	-28	
		Сметная прибыль				81%	-16	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					-100	
	
25.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		3.75	2 288.54	8 582	
		Поправки: М: =2288.54	
	
26.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.012	5 764.07	69	
		Объем: 30*0.04						
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.05916	219.554	13	
26. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0114	1 656.81	19	
			(1)			276.63	3	
26. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.04776	1 052.79	50	
			(1)			205.93	10	
		Накладные расходы				142%	18	
		Сметная прибыль				81%	11	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					98	
	
27.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		1.224	2 423.19	2 966	
	
28.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3	2 444.34	7 333	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.27	226.423	61	
28. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	35.4	196.200	6 945	
28. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.09	1 052.79	95	
			(1)			205.93	19	
28. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.71	13.29	23	
28. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.09	837.91	75	
			(1)			236.67	21	
28. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.09	1 080.07	97	
			(1)			236.67	21	
28. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.6	20.52	12	
28. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.15	567.63	85	
		Накладные расходы				142%	9 949	
		Сметная прибыль				81%	5 675	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					22 956	
	
29.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		30.6	440.00	13 464	
		Объем: 30*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
30.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.014	54 717.59	766	
		Объем: (54)*0.25						
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.61068	283.664	173	
30. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.21112	156.640	33	
30. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.14476	997.41	144	
			(1)			276.63	40	
30. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.46592	1 259.35	587	
			(1)			285.85	133	
30. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00056	3 276.70	2	
		Накладные расходы				95%	196	
		Сметная прибыль				43%	89	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 050	
	
31.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		22.4	159.83	3 580	
		Объем: 14*1.6						
	
32.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.108	19 862.09	2 145	
		Объем: (54)*0.2						
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.49904	262.054	393	
32. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.69776	160.970	273	
32. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.19116	1 656.81	317	
			(1)			276.63	53	
32. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.46332	1 052.79	488	
			(1)			205.93	95	
32. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.76464	1 293.78	989	
			(1)			295.07	226	
32. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07992	837.91	67	
			(1)			236.67	19	
32. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.54	20.52	11	
		Накладные расходы				142%	946	
		Сметная прибыль				81%	539	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 630	
	
33.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.88	567.63	6 743	
		Объем: 10.8*1.10						
	
34.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.027	5 764.07	156	
		Объем: 27*2*0.05						
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.13311	219.554	29	
34. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.02565	1 656.81	42	
			(1)			276.63	7	
34. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.10746	1 052.79	113	
			(1)			205.93	22	
		Накладные расходы				142%	41	
		Сметная прибыль				81%	23	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					221	
	
35.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		2.754	2 423.19	6 673	
		Объем: (0.027)*102.0						
	
36.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		5.4	2 444.34	13 199	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.486	226.423	110	
36. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	63.72	196.200	12 502	
36. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.162	1 052.79	171	
			(1)			205.93	33	
36. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.078	13.29	41	
36. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.162	837.91	136	
			(1)			236.67	38	
36. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.162	1 080.07	175	
			(1)			236.67	38	
36. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.08	20.52	22	
36. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.27	567.63	153	
		Накладные расходы				142%	17 909	
		Сметная прибыль				81%	10 216	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					41 324	
	
37.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2		27.54	480.00	13 219	
		Объем: 27*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
38.	С3.1 цена постав	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2		27.54	390.00	10 741	
		Объем: 27*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
39.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00129	54 717.59	71	
		Объем: 23*0.2*0.28						
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0562698	283.664	16	
39. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0194532	156.640	3	
39. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0133386	997.41	13	
			(1)			276.63	4	
39. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0429312	1 259.35	54	
			(1)			285.85	12	
39. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000516	3 276.70		
		Накладные расходы				95%	18	
		Сметная прибыль				43%	8	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					97	
	
40.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		2.064	159.83	330	
		Объем: 1.29*1.6						
	
41.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.006	19 862.09	119	
		Объем: (23*0.28*0.1)						
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.08328	262.054	22	
41. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.09432	160.970	15	
41. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01062	1 656.81	18	
			(1)			276.63	3	
41. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.02574	1 052.79	27	
			(1)			205.93	5	
41. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.04248	1 293.78	55	
			(1)			295.07	13	
41. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00444	837.91	4	
			(1)			236.67	1	
41. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.03	20.52	1	
		Накладные расходы				142%	53	
		Сметная прибыль				81%	30	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					202	
	
42.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.66	567.63	375	
		Объем: 0.6*1.10						
	
43.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.23	14 325.84	3 295	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1656	283.118	47	
43. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	17.4984	169.780	2 971	
43. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1564	964.21	151	
			(1)			285.85	45	
43. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0092	1 080.07	10	
			(1)			236.67	2	
43. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00023	61 408.51	14	
43. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0391	3 815.92	149	
		Накладные расходы				142%	4 286	
		Сметная прибыль				81%	2 445	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 025	
	
44.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.005	3 096.39	15	
		Объем: (0.23)*(0.06*0.33)						
	
45.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.167	3 375.95	3 940	
		Объем: (0.23)*(5.9*0.86)						
	
46.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		23	193.36	4 447	
		Объем: (0.23)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
47.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		5	356.02	1 780	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.25	236.670	59	
47. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	8.7	164.000	1 427	
47. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.25	1 080.07	270	
			(1)			236.67	59	
47. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.04	2 082.12	83	
		Накладные расходы				104%	1 545	
		Сметная прибыль				60%	892	
		Всего с НР и СП					4 217	
	
48.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг	шт.		5	692.51	3 463	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
49.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.072	54 717.59	3 940	
		Объем: (161)*0.45						
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.14064	283.664	891	
49. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.08576	156.640	170	
49. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.74448	997.41	743	
			(1)			276.63	206	
49. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.39616	1 259.35	3 018	
			(1)			285.85	685	
49. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00288	3 276.70	9	
		Накладные расходы				95%	1 008	
		Сметная прибыль				43%	456	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 404	
	
50.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		115.2	159.83	18 412	
		Объем: 72*1.6						
	
51.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.322	19 862.09	6 396	
		Объем: (161)*0.2						
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.46936	262.054	1 171	
51. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.06184	160.970	815	
51. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.56994	1 656.81	944	
			(1)			276.63	158	
51. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.38138	1 052.79	1 454	
			(1)			205.93	284	
51. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.27976	1 293.78	2 950	
			(1)			295.07	673	
51. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.23828	837.91	200	
			(1)			236.67	56	
51. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.61	20.52	33	
		Накладные расходы				142%	2 820	
		Сметная прибыль				81%	1 609	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 825	
	
52.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		35.42	567.63	20 105	
		Объем: 32.2*1.10						
	
53.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.161	23 819.88	3 835	
		Объем: (161)						
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.37617	280.487	947	
53. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.78331	171.800	822	
53. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.19481	997.41	194	
			(1)			276.63	54	
53. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.20608	1 656.81	341	
			(1)			276.63	57	
53. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.83076	739.41	614	
			(1)			285.85	237	
53. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.3846	849.63	1 176	
			(1)			285.85	396	
53. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.4669	768.26	359	
			(1)			285.85	133	
53. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.29302	837.91	246	
			(1)			236.67	69	
53. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	4.025	20.52	83	
		Накладные расходы				142%	2 512	
		Сметная прибыль				81%	1 433	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 780	
	
54.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.161	1 846.15	297	
		Объем: (161)						
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.3703	285.850	106	
54. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0805	739.41	60	
			(1)			285.85	23	
54. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.18515	849.63	157	
			(1)			285.85	53	
54. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.10465	768.26	80	
			(1)			285.85	30	
		Накладные расходы				142%	151	
		Сметная прибыль				81%	86	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					533	
	
55.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		40.25	2 284.52	91 952	
		Поправки: М: =2284.52	
	
56.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.081	5 764.07	467	
		Объем: (161)*0.05						
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.39933	219.554	88	
56. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.07695	1 656.81	127	
			(1)			276.63	21	
56. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.32238	1 052.79	339	
			(1)			205.93	66	
		Накладные расходы				142%	125	
		Сметная прибыль				81%	71	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					663	
	
57.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		8.211	2 423.19	19 897	
	
58.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		16.1	2 444.34	39 354	
		Объем: (161)						
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.449	226.423	328	
58. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	189.98	196.200	37 274	
58. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.483	1 052.79	508	
			(1)			205.93	99	
58. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	9.177	13.29	122	
58. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.483	837.91	405	
			(1)			236.67	114	
58. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.483	1 080.07	522	
			(1)			236.67	114	
58. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.22	20.52	66	
58. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.805	567.63	457	
		Накладные расходы				142%	53 395	
		Сметная прибыль				81%	30 458	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					123 206	
	
59.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		84.66	650.00	55 029	
		Объем: 83*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
60.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		79.56	480.00	38 189	
		Объем: 78*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
61.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00387	54 717.59	212	
		Объем: (43*0.3*0.3)						
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1688094	283.664	48	
61. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0583596	156.640	9	
61. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0400158	997.41	40	
			(1)			276.63	11	
61. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1287936	1 259.35	162	
			(1)			285.85	37	
61. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001548	3 276.70	1	
		Накладные расходы				95%	54	
		Сметная прибыль				43%	25	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					291	
	
62.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.192	159.83	990	
		Объем: 3.87*1.6						
	
63.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.026	19 862.09	516	
		Объем: (43*0.3*0.2)						
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.36088	262.054	95	
63. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.40872	160.970	66	
63. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04602	1 656.81	76	
			(1)			276.63	13	
63. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.11154	1 052.79	117	
			(1)			205.93	23	
63. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.18408	1 293.78	238	
			(1)			295.07	54	
63. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01924	837.91	16	
			(1)			236.67	5	
63. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.13	20.52	3	
		Накладные расходы				142%	229	
		Сметная прибыль				81%	130	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					875	
	
64.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.86	567.63	1 623	
		Объем: 2.6*1.10						
	
65.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.43	34 429.73	14 805	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.3096	283.118	88	
65. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	32.7144	169.780	5 554	
65. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.2924	964.21	282	
			(1)			285.85	84	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0172	1 080.07	19	
			(1)			236.67	4	
65. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00043	61 408.51	26	
65. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	2.537	3 375.95	8 565	
65. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0258	3 096.39	80	
65. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0731	3 815.92	279	
		Накладные расходы				142%	8 012	
		Сметная прибыль				81%	4 570	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					27 387	
	
66.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		43	346.82	14 913	
		Объем: (0.43)*100.0						
	
	Благоустройство	
67.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.3	13 351.25	17 357	
67. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	52	159.530	8 296	
67. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	19.5	464.67	9 061	
		Накладные расходы				115%	9 540	
		Сметная прибыль				77%	6 388	
						=(90*0.85)		
		Всего с НР и СП					33 285	
	
	Скамейки, урны	
68.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0054	43 859.20	237	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*6						
68. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.512	156.640	237	
		Накладные расходы				80%	190	
		Сметная прибыль				38%	90	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					517	
	
69.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0054	8 057.03	44	
69. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.289224	150.430	44	
		Накладные расходы				80%	35	
		Сметная прибыль				38%	17	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					96	
	
70.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.864	159.83	138	
		Объем: 0.54*1.6						
	
71.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.005	47 927.91	240	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.09065	276.343	25	
71. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.9	156.640	141	
71. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.09	1 078.50	97	
			(1)			276.63	25	
71. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.24	3.65	1	
71. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00065	1 080.07	1	
			(1)			236.67		
71. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.001	20.52		
		Накладные расходы				105%	174	
		Сметная прибыль				55%	91	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					506	
	
72.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.51	3 375.95	1 722	
		Объем: 0.005*102						
	
73.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.306	12 275.82	3 756	
		Объем: (51*6)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.78398	284.598	508	
73. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	9.90522	188.840	1 871	
73. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.02142	1 706.35	37	
			(1)			315.05	7	
73. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.03672	964.21	35	
			(1)			285.85	10	
73. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.6677	840.41	1 402	
			(1)			285.85	477	
73. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.29376	8.14	2	
73. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.05814	1 080.07	63	
			(1)			236.67	14	
73. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.51408	3.25	2	
73. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.94372	117.38	346	
		Накладные расходы				90%	2 141	
		Сметная прибыль				72%	1 713	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 610	
	
74.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		6	13 376.11	80 257	
	
75.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		2	4 100.00	8 200	
		Поправки: М: =4100	
	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
76.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.022	54 717.59	1 204	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*2+(12*0.65*0.95)						
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.95964	283.664	272	
76. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.33176	156.640	52	
76. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.22748	997.41	227	
			(1)			276.63	63	
76. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.73216	1 259.35	922	
			(1)			285.85	209	
76. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00088	3 276.70	3	
		Накладные расходы				95%	308	
		Сметная прибыль				43%	139	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 651	
	
77.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		35.2	159.83	5 626	
		Объем: 22*1.6						
	
78.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.06	2 041.28	122	
		Объем: 12*0.1*0.5						
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.021	205.930	4	
78. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.612	164.000	100	
78. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.021	1 052.79	22	
			(1)			205.93	4	
		Накладные расходы				130%	135	
		Сметная прибыль				76%	79	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					336	
	
79.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.66	567.63	375	
		Объем: (0.06)*11.0						
	
80.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.12	8 376.64	1 005	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.504	244.278	123	
80. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	3.2544	184.500	600	
80. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.486	768.01	373	
			(1)			244.56	119	
80. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.018	1 080.07	19	
			(1)			236.67	4	
80. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.588	20.52	12	
		Накладные расходы				130%	940	
		Сметная прибыль				76%	549	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 494	
	
81.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		12.12	727.43	8 816	
		Объем: 12*1.01						
	
82.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.12	122 206.70	14 665	
		Объем: 0.6*2						
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	3.2904	284.379	936	
82. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	20.5356	173.530	3 564	
82. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	3.192	964.21	3 078	
			(1)			285.85	912	
82. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0456	118.97	5	
82. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0984	1 080.07	106	
			(1)			236.67	23	
82. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.006	18 288.18	110	
82. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00108	41 166.41	44	
82. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000084	20.52		
82. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0024	140 446.56	337	
82. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000024	61 408.51	1	
82. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	4.656	200.47	933	
82. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00003	13 985.04		
82. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000852	7 339.37	6	
82. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.1692	2 875.79	487	
82. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.108	3 375.95	365	
82. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.048	3 096.39	149	
82. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.3312	16 504.15	5 466	
82. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00192	6 778.24	13	
		Накладные расходы				130%	5 850	
		Сметная прибыль				76%	3 420	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					23 935	
	
83.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.331	16 504.15	-5 463	
		Объем: (0.12)*(-2.76)						
	
84.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 511.04	5 022	
		Объем: 1*2						
	
85.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.		2	2 544.79	5 090	
		Объем: 1*2						
	
86.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	875.96	1 752	
		Объем: 1*2						
	
87.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 904.10	3 808	
		Объем: 1.0*2						
	
88.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		2	5 976.15	11 952	
		Объем: 1.0*2						
	
89.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.164	13 313.06	2 183	
		Объем: 22-(2.26*2+12*0.038)-(12*0.1*0.5)						
89. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	14.514	150.430	2 183	
		Накладные расходы				80%	1 746	
		Сметная прибыль				38%	830	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 759	
	
90.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		18.04	567.63	10 240	
		Объем: 16.4*1.1						
	
	Смотровой колодец (2 шт)	
91.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.037	54 717.59	2 025	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(30.0*0.65*0.95)						
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.61394	283.664	458	
91. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.55796	156.640	87	
91. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.38258	997.41	382	
			(1)			276.63	106	
91. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.23136	1 259.35	1 551	
			(1)			285.85	352	
91. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00148	3 276.70	5	
		Накладные расходы				95%	518	
		Сметная прибыль				43%	234	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 777	
	
92.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		59.2	159.83	9 462	
		Объем: 37*1.6						
	
93.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.15	2 041.28	306	
		Объем: 30*0.1*0.5						
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0525	205.930	11	
93. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.53	164.000	251	
93. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.0525	1 052.79	55	
			(1)			205.93	11	
		Накладные расходы				130%	341	
		Сметная прибыль				76%	199	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					846	
	
94.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.65	567.63	937	
		Объем: (0.15)*11.0						
	
95.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.3	8 376.64	2 513	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	1.26	244.278	308	
95. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	8.136	184.500	1 501	
95. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.215	768.01	933	
			(1)			244.56	297	
95. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.045	1 080.07	49	
			(1)			236.67	11	
95. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	1.47	20.52	30	
		Накладные расходы				130%	2 352	
		Сметная прибыль				76%	1 375	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 240	
	
96.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		30.3	727.43	22 041	
		Объем: 30*1.01						
	
97.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.156	122 206.70	19 064	
		Объем: 0.78*2						
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.27752	284.379	1 216	
97. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	26.69628	173.530	4 633	
97. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.1496	964.21	4 001	
			(1)			285.85	1 186	
97. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05928	118.97	7	
97. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12792	1 080.07	138	
			(1)			236.67	30	
97. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0078	18 288.18	143	
97. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001404	41 166.41	58	
97. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001092	20.52		
97. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00312	140 446.56	438	
97. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000312	61 408.51	2	
97. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.0528	200.47	1 213	
97. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039	13 985.04	1	
97. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0011076	7 339.37	8	
97. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.21996	2 875.79	633	
97. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.1404	3 375.95	474	
97. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0624	3 096.39	193	
97. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.43056	16 504.15	7 106	
97. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002496	6 778.24	17	
		Накладные расходы				130%	7 604	
		Сметная прибыль				76%	4 445	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					31 113	
	
98.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.431	16 504.15	-7 113	
		Объем: (0.156)*(-2.76)						
	
99.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 511.04	5 022	
		Объем: 1*2						
	
100.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 544.79	5 090	
		Объем: 1*2						
	
101.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 698.66	3 397	
		Объем: 1*2						
	
102.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	875.96	1 752	
		Объем: 1*2						
	
103.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 322.21	4 644	
		Объем: 1*2						
	
104.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	692.51	1 385	
		Объем: 1*2						
	
105.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	шт.		2	6 077.84	12 156	
		Объем: 1*2						
	
106.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.298	13 313.06	3 967	
		Объем: 37-(2.26*2+30*0.038)-(30*0.1*0.5)						
106. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	26.373	150.430	3 967	
		Накладные расходы				80%	3 174	
		Сметная прибыль				38%	1 507	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 648	
	
107.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		32.78	567.63	18 607	
		Объем: 29.8*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 109 065	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 044 694	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					663 520	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 47; %=142 - по стр. 2, 5, 7, 10, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 41, 43, 51, 53, 54, 56, 58, 63, 65; %=95 - по стр. 13, 19, 30, 39, 49, 61, 76, 91; %=115 - по стр. 67; %=80 - по стр. 68, 69, 89, 106; %=105 - по стр. 71; %=130 - по стр. 78, 80, 82, 93, 95, 97)					188 601	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 47; %=81 - по стр. 2, 5, 7, 10, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 41, 43, 51, 53, 54, 56, 58, 63, 65; %=43 - по стр. 13, 19, 30, 39, 49, 61, 76, 91; %=77 - по стр. 67; %=38 - по стр. 68, 69, 89, 106; %=55 - по стр. 71; %=76 - по стр. 78, 80, 82, 93, 95, 97)					108 138	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 341 433	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 756	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 73)					2 141	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 73)					1 713	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 610	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					60 615	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					60 615	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 409 658	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	28 193	
	Итого с непредвиденными расходами					1 437 851	
	НДС 20%				20	287 570.20	
	ВСЕГО С НДС					1 725 421.20	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					190 742	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					109 851	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 109 065	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 044 694	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					663 520	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 47; %=142 - по стр. 2, 5, 7, 10, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 41, 43, 51, 53, 54, 56, 58, 63, 65; %=95 - по стр. 13, 19, 30, 39, 49, 61, 76, 91; %=115 - по стр. 67; %=80 - по стр. 68, 69, 89, 106; %=105 - по стр. 71; %=130 - по стр. 78, 80, 82, 93, 95, 97)					188 601	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 47; %=81 - по стр. 2, 5, 7, 10, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 41, 43, 51, 53, 54, 56, 58, 63, 65; %=43 - по стр. 13, 19, 30, 39, 49, 61, 76, 91; %=77 - по стр. 67; %=38 - по стр. 68, 69, 89, 106; %=55 - по стр. 71; %=76 - по стр. 78, 80, 82, 93, 95, 97)					108 138	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 341 433	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 756	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 73)					2 141	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 73)					1 713	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 610	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					60 615	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					60 615	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 409 658	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	28 193	
	Итого с непредвиденными расходами					1 437 851	
	НДС 20%				20	287 570.20	
	ВСЕГО С НДС					1 725 421.20	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					190 742	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					109 851	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                       Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ» КР МКД»                                        Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)