«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ  « КР МКД»	
Директор ООО «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

	

  Д Е Ф Е К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь 	

на капитальный ремонт крыши   МКД № 8  по ул. Донской  г. Калининграда   	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.37	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.37	
3.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим)	100 м2	2.37	
4.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (мансарда)	100 м2 сменяемой обрешетки	0.38	
5.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали- желобов,	100 м труб и покрытий	0.44	
6.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.22	
7.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.04	
8.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.045	
9.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.08	
10.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног  из досок  (кобылки)  (прим.)	100 м	0.276	
11.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных и мансардных окон	100 окон	0.06	
12.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых,   б/у.	100 м2 проемов	0.015288	
13.	Е10-01-008-08	Обивка стен слухового окна    кровельной сталью оцинкованной (прим.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2448	
14.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.107712	
15.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.018	
16.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0756	
17.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(10-ти  канальный)	100 м труб	0.018	
18.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.3564	
19.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.1063	
20.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников (прим.)	1 м3	0.015	
21.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1063	
22.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.419	
23.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС > (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	50.0733	
	
	Раздел 2.  Мансарда	
	
24.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя (прим.)	1 м3 утеплителя	7.05	
25.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель   (прим.)	100 м2 покрытия	0.47	
26.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	58.75	
27.	Е26-01-039-01	Изоляция скосов мансарды изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (прим.)	1 м3 изоляции	7.05	
28.	С104-0098	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	143.82	
29.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой кровель (прим)	100 м2 покрытия	2.37	
30.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	296.25	
31.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.37	
32.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	10.3	
33.	Е54-3-1	Разборка ветровой доски из строганных досок(прим.)	100 м2 подшивки	0.0528	
34.	Е10-01-012-04	Устройство ветровой доски (прим.)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0528	
35.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.44	
36.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.44	
37.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.207	
38.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.09	
39.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
40.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
41.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.2	
42.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	7.835	
43.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	7.835	

Составил:	инженер  ООО "ЖЭУ-18"                                           Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)