«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	846 075	руб.	Смета на сумму:	846 075	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Чкалова 5	
Сметная стоимость:	846.075	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.238	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	160.344	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.32	553.31	459.71	93.60	1 283.68	1 066.53	217.15	14.4	6.14	16 691	15 358	1 333	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 055.86				84%	12 901			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			639.92				48%	7 372			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 979.46					36 964			
	
2.	Е58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.32	172.51	127.80	44.71	400.22	296.50	103.73	14.41	7.71	5 072	4 273	800	
					6.95			16.12	1	14.38			232	
	Накладные расходы		83%			259.47				71%	3 199			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			203.20				52%	2 343			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					862.90					10 613			
	
3.	Е58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	2.32	2 713.25	179.98	29.68	6 294.74	417.55	68.86	14.41	7.81	25 490	6 017	538	
				2 503.59	4.13		5 808.33	9.58	3.26	14.44		18 935	138	
	Накладные расходы		83%			354.52				71%	4 370			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			277.63				52%	3 201			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 926.89					33 061			
	
4.	Е58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.04	5 502.93	806.67	80.64	11 225.98	1 645.61	164.51	14.41	8	56 102	23 713	1 316	
				4 615.62			9 415.86		3.3	1		31 072		
	Накладные расходы		83%			1 365.86				71%	16 836			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 069.65				52%	12 331			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 661.48					85 269			
	
5.	Е58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	14.4	7.93	4 366	2 088	53	
				5 258.63			525.86		4.23	1		2 224		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 482			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	1 086			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					6 934			
	
6.	Е58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1	9 291.30	1 358.31	34.61	9 291.30	1 358.31	34.61	14.4	7.89	43 528	19 560	273	
				7 898.38			7 898.38		3	1		23 695		
	Накладные расходы		83%			1 127.40				71%	13 888			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			882.90				52%	10 171			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 301.60					67 587			
	
7.	Е58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.15	4 519.16	360.82	36.65	677.87	54.12	5.50	14.4	7.97	3 420	779	44	
				4 121.69			618.25		4.2	1		2 597		
	Накладные расходы		83%			44.92				71%	553			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.18				52%	405			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					757.97					4 378			
	
8.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3	0.55	218.68	77.46	141.22	120.27	42.60	77.67	14.4	4.42	957	613	343	
					12.93			7.11	1	14.39			102	
	Накладные расходы		99%			49.21				84%	601			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.83				48%	343			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					199.31					1 901			
	
9.	Е53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки	0.0055	136 578.60	5 963.00	3 790.41	751.18	32.80	20.85	14.4	7.71	3 395	472	161	
				126 825.19	588.90		697.54	3.24	3.96	14.39		2 762	47	
	Накладные расходы		86%			30.99				73%	379			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			25.23				56%	291			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					807.40					4 065			
	
10.	Е58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.03	1 174.67	1 166.71	7.96	35.24	35.00	0.24	14.41	5.49	506	504	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			29.05				71%	358			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.75				52%	262			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.04					1 126			
	
11.	Е10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	14.4	7.03	6 165	2 981	628	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.88	14.4		2 556	90	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 764			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 321			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					10 249			
	
12.	С203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.24	2 460.30			5 511.07					9 037			
				2 460.30			5 511.07		4 034.55			9 037		
	
13.	Е20-02-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм, 1 решетка (прим)
	6	85.20	12.80	4.04	511.18	76.80	24.23	14.41	5.38	5 380	1 107	130	
				68.36			410.16		10.1	1		4 143		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			88.32				98%	1 085			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			54.53				56%	620			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					654.03					7 085			
	
14.	Е54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка карниза ( применительно), 100 м2 подшивки	0.04	257.63	231.54	26.09	10.31	9.26	1.04	14.4	7.36	141	133	8	
					10.34			0.41	1	14.42			6	
	Накладные расходы		85%			8.22				72%	100			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			7.74				64%	89			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.27					330			
	
15.	Е10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов (прим), 100 м2 потолка	0.04	4 610.12	423.79	117.39	184.40	16.95	4.70	14.41	7.42	815	244	35	
				4 068.95	5.10		162.76	0.20	3.29	14.38		535	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			18.18				90%	222			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.26				43%	106			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					211.84					1 144			
	
16.	Е15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	978.00	299.35	6.74	39.12	11.97	0.27	14.4	8.02	247	172	2	
				671.92	0.16		26.88	0.01	2.7	14.31		73		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			11.38				80%	138			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.63				37%	64			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.13					448			
	
17.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.704	221.62	101.80	102.69	1 264.09	580.66	585.73	14.4	3.55	10 655	8 361	2 079	
				17.13	1.45		97.71	8.27	2.19	14.47		214	120	
	Объем: 232*0.7+204*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			530.04				77%	6 530			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			353.36				48%	4 071			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 147.49					21 256			
	
18.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	118.07	36.04			4 255.24					21 229			
				36.04			4 255.24		179.8			21 229		
	Объем: 5.704*20.7													
	
19.	Е14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.32	286.73	122.64	1.26	665.21	284.52	2.93	14.4	8.08	5 197	4 097	24	
				162.83			377.77		2.85	1		1 077		
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			264.60				79%	3 237			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			182.09				51%	2 089			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 111.91					10 523			
	
20.	С101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	290	13.13			3 807.70					12 482			
				13.13			3 807.70		43.04			12 482		
	Объем: 232*1.25													
	
21.	Е12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.32	8 171.06	405.87	165.99	18 956.85	941.62	385.09	14.41	7.09	100 218	13 569	2 730	
				7 599.20	14.91		17 630.14	34.60	4.76	14.39		83 919	498	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 054.32				92%	12 942			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			536.92				44%	6 189			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 548.09					119 349			
	
22.	С101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	19.5	137.86			2 688.27					10 591			
				137.86			2 688.27		543.11			10 591		
	
23.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	0.506	4 972.00	72.11	75.20	2 515.83	36.49	38.05	14.4	6.73	9 887	525	256	
				4 824.69	5.48		2 441.29	2.77	3.73	14.38		9 106	40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			42.40				92%	520			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			21.59				44%	249			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 579.82					10 655			
	
24.	Е58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.506	75.57	75.35	0.22	38.24	38.13	0.11	14.4	5.59	550	549	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			31.65				71%	390			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.78				52%	285			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.67					1 225			
	
25.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.506	8 813.16	326.90	31.86	4 459.46	165.41	16.12	14.4	7.48	16 021	2 382	121	
				8 454.40	3.03		4 277.93	1.53	3.16	14.36		13 518	22	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			180.30				92%	2 212			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			91.82				44%	1 058			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 731.57					19 290			
	
26.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м	0.506	2 956.30	374.76	6.66	1 495.89	189.63	3.37	14.4	7.79	6 262	2 731	26	
				2 574.88	1.03		1 302.89	0.52	2.69	14.48		3 505	8	
	Накладные расходы		83%			157.82				71%	1 945			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			123.60				52%	1 424			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 777.31					9 631			
	
27.	Е10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.029	219.24	204.34	14.90	6.36	5.93	0.43	14.41	8.05	89	85	3	
									4.11	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			6.29				90%	77			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.20				43%	37			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.85					202			
	
28.	Е10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.029	373.54	335.71	26.60	10.83	9.74	0.77	14.41	8.05	148	140	6	
				11.23			0.33		4.11	1		1		
	Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  С101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.32				90%	126			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.26				43%	60			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.41					334			
	
29.	С101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.01276	23 811.97			303.84					589			
				23 811.97			303.84		46 126.25			589		
	Объем: 0.029*0.44													
	
30.	Е58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.26	7 415.77	333.04	13.17	1 928.10	86.59	3.42	14.4	8.06	6 164	1 247	28	
				7 069.56			1 838.09		2.66	1		4 889		
	Накладные расходы		83%			71.87				71%	885			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.28				52%	648			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 056.25					7 698			
	
31.	Е58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	14.4	8.06	1 626	666	5	
				5 145.09			411.61		2.32	1		955		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	473			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	346			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 445			
	
32.	Е58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 032			
	
33.	Е58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 032			
	
34.	Е58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.26	1 357.93	327.73	1.01	353.06	85.21	0.26	14.4	8.08	2 329	1 227	2	
				1 029.19			267.59		4.11	1		1 100		
	Накладные расходы		83%			70.72				71%	871			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.39				52%	638			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.17					3 838			
	
35.	Е60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.042	8 572.20	5 513.35	252.31	360.03	231.56	10.60	14.4	6.63	3 995	3 334	70	
				2 806.54	60.12		117.87	2.53	5.01	14.42		591	36	
	Накладные расходы		78%			182.59				66%	2 224			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			147.48				50%	1 685			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					690.10					7 904			
	
36.	С404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.1764	3 259.00			574.89					2 644			
				3 259.00			574.89		14 989.02			2 644		
	Объем: 0.042*4200													
	
37.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.012	13 930.32	9 132.45	284.04	167.16	109.59	3.41	14.4	6.63	1 872	1 578	23	
				4 513.83	67.62		54.17	0.81	5.01	14.41		271	12	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			86.11				66%	1 049			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			69.55				50%	795			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.82					3 716			
	
38.	С404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.0792	3 259.00			258.11					1 187			
				3 259.00			258.11		14 989.02			1 187		
	Объем: 0.012*2200*3													
	
39.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.03	32 504.08	21 309.05	662.76	975.12	639.27	19.88	14.4	6.63	10 920	9 206	132	
				10 532.27	157.78		315.97	4.73	5.01	14.41		1 583	68	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			502.32				66%	6 121			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			405.72				50%	4 637			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 883.16					21 678			
	
40.	С404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.462	3 259.00			1 505.66					6 925			
				3 259.00			1 505.66		14 989.02			6 925		
	Объем: 0.03*2200*7													
	
41.	Е46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.283	1 567.41	240.58	37.36	443.58	68.08	10.57	14.41	7.23	2 911	981	76	
				1 289.47	2.11		364.92	0.60	5.08	14.41		1 854	9	
	Вычт.ресурсы:  С204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			67.99				84%	832			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			41.21				48%	475			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					552.78					4 218			
	
42.	Е61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.17	2 412.79	1 295.60	2.05	410.17	220.25	0.35	14.4	5.48	3 966	3 172	2	
				1 115.14			189.57		4.18	1		792		
	Накладные расходы		79%			174.00				67%	2 125			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			110.13				40%	1 269			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					694.29					7 360			
	
43.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	2 291.60	114.18	14.24	389.57	19.41	2.42	14.4	8	1 336	280	19	
				2 163.18			367.74		2.82	1		1 037		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			18.44				80%	224			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.12				37%	104			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					417.13					1 664			
	
	Утепление скосов кровли (мансардного этажа)	
	
44.	Е12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя ( применительно), 1 м3 утеплителя	12	47.52	20.14	27.38	570.24	241.63	328.61	14.4	5.91	5 422	3 480	1 942	
					3.42			41.09	2.44	14.4			592	
	Объем: 80*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			305.34				92%	3 746			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			155.50				44%	1 792			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 031.07					10 960			
	
45.	Е26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	12	202.86	119.97	82.89	2 434.27	1 439.62	994.65	14.4	7.9	28 588	20 730	7 858	
									17.72	1				
	Объем: 80*0.15													
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 295.66				77%	15 962			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			863.77				48%	9 950			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 593.70					54 501			
	
46.	С104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	244.8	26.54			6 496.99					21 611			
				26.54			6 496.99		88.28			21 611		
	Объем: 80*1.02*3													
	
47.	Е14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.8	286.73	122.64	1.26	229.38	98.11	1.01	14.4	8.08	1 792	1 413	8	
				162.83			130.26		2.85	1		371		
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			91.24				79%	1 116			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			62.79				51%	721			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					383.41					3 629			
	
48.	С101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	100	7.04			704.00					2 301			
				7.04			704.00		23.01			2 301		
	Объем: 80*1.25													
	
49.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	20.3	7.56		7.56	153.50		153.50		6.07	932		932	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
50.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	20.3	27.63		27.63	560.84		560.84		6.07	3 404		3 404	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	98 171.96	10 992.14	3 942.82			486 537	158 321	25 418	
			83 237.04	140.35				302 795	2 023	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	97 660.78	10 915.34	3 918.59			481 157	157 214	25 288	
			82 826.88	140.35				298 652	2 023	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	26 105.77					88 596			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 41; %=71 - по стр. 2-7, 10, 24, 26, 30-34; %=73 - по стр. 9; %=90 - по стр. 11, 15, 27, 28; %=72 - по стр. 14; %=80 - по стр. 16, 43; %=77 - по стр. 17, 45; %=79 - по стр. 19, 47; %=92 - по стр. 21, 23, 25, 44; %=66 - по стр. 35, 37, 39; %=67 - по стр. 42)	9 915.75					121 790			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 17, 41, 45; %=52 - по стр. 2-7, 10, 24, 26, 30-34; %=56 - по стр. 9; %=43 - по стр. 11, 15, 27, 28; %=64 - по стр. 14; %=37 - по стр. 16, 43; %=51 - по стр. 19, 47; %=44 - по стр. 21, 23, 25, 44; %=50 - по стр. 35, 37, 39; %=40 - по стр. 42)	6 792.91					78 194			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	114 369.44					681 141			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	511.18	76.80	24.23			5 380	1 107	130	
			410.16					4 143		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 13)	88.32					1 085			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 13)	54.53					620			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	654.03					7 085			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	115 023.47					688 226			
	Строительный контроль 2,14%	2 461.50					14 728			
	Всего со строительным контролем	117 484.97					702 954			
	Непредвиденные расходы	2 349.70					14 059			
	Итого с непредвиденными затратами	119 834.67					717 013			
	НДС	21 570.24					129 062			
	Всего с НДС	141 404.91					846 075			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 004.07					122 875			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 847.44					78 814			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)