«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 218 930	руб.	Смета на сумму:	4 218 930	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Теплосервис»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Д.В. Зинчук/	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД № 16-22 по ул. Полоцкая г. Калининграда по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	
Сметная стоимость:	4 218.930	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.230	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	386.067	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.2889	6 900.71	1 993.61	59 048.03	17 059	8.557	
		Объем: 321*0.09									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	70.303815	8.820	620.08	149.970	10 543	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	11.957571	11.429	136.66	194.614	2 327	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	11.339325	95.16	1 079.05	468.45	5 312	4.923	
			(1)			11.23	127.34	191.22	2 168	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.372681	8.58	3.20	35.88	13	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.618246	139.36	86.16	1 430.52	884	10.265	
			(1)			15.08	9.32	256.87	159	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	34.017975	6.03	205.13	8.99	306	1.491	
		Накладные расходы				104%	787.01	88%	11 326		
		Сметная прибыль				60%	454.04	48%	6 178		
		Всего с НР и СП					3 234.66		34 562		
	
2.	Е68-13-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.0078	2 287.47	17.84	16 440.36	128	7.175	
2. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	57.76	0.450528	8.820	3.97	149.970	68	17.003	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7	0.12246	11.230	1.38	191.220	23	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7	0.12246	95.16	11.65	468.45	57	4.923	
			(1)			11.23	1.38	191.22	23	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	47.1	0.36738	6.03	2.22	8.99	3	1.491	
		Накладные расходы				104%	5.56	88%	80		
		Сметная прибыль				60%	3.21	48%	44		
		Всего с НР и СП					26.61		252		
	
3.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.15	1 689.81	253.47	15 301.41	2 295	9.054	
3. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	10.239	9.160	93.79	155.940	1 597	17.024	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.41	11.230	15.83	191.220	270	17.028	
3. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.41	95.16	134.18	468.45	661	4.923	
			(1)			11.23	15.83	191.22	270	17.028	
3. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	4.23	6.03	25.51	8.99	38	1.491	
		Накладные расходы				104%	114.00	88%	1 643		
		Сметная прибыль				60%	65.77	48%	896		
		Всего с НР и СП					433.25		4 834		
	
4.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		54.0486	3.71	200.52	36.66	1 981	9.879	
		Объем: 28.89*1.8+7.8*0.04*1.8+15*0.3*0.15*2.2									
	
5.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		54.0486	16.40	886.40	145.95	7 888	8.899	
		Объем: 28.89*1.8+7.8*0.04*1.8+15*0.3*0.15*2.2									
	
	Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия . ТИП 3 (S=343м2 )	
6.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0172	4 846.79	83.36	49 459.80	851	10.209	
		Объем: 343*0.05									
6. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.259376	8.280	2.15	140.760	37	17	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.750264	15.080	11.31	256.870	193	17.034	
6. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.572416	112.40	64.34	1 144.08	655	10.179	
			(1)			15.08	8.63	256.87	147	17.034	
6. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.177848	93.88	16.70	890.86	158	9.489	
			(1)			15.08	2.68	256.87	46	17.034	
6. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000688	263.51	0.18	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	12.79	81%	186		
		Сметная прибыль				43%	5.79	34%	78		
		Всего с НР и СП					101.93		1 116		
	
7.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		27.52	16.40	451.33	145.95	4 017	8.9	
		Объем: 17.2*1.6									
	
8.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0172	344.93	5.93	3 421.73	59	9.949	
8. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.051428	8.280	0.43	140.760	7	17	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.056072	15.080	0.85	256.870	14	17.034	
8. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.056072	93.88	5.26	890.86	50	9.489	
			(1)			15.08	0.85	256.87	14	17.034	
8. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001204	126.43	0.15	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
8. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000344	263.51	0.09	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.22	81%	17		
		Сметная прибыль				43%	0.55	34%	7		
		Всего с НР и СП					7.70		83		
	
9.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		1.029	419.00	431.16	3 420.95	3 520	8.164	
		Объем: 343*0.3									
9. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	12.89337	9.050	116.68	154.380	1 990	17.059	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	3.12816	11.230	35.13	191.220	598	17.028	
9. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	3.12816	95.16	297.68	468.45	1 465	4.923	
			(1)			11.23	35.13	191.22	598	17.028	
9. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	12.53322	1.34	16.79	5.13	64	3.828	
		Накладные расходы				95%	144.22	81%	2 096		
		Сметная прибыль				43%	65.28	34%	880		
		Всего с НР и СП					640.66		6 496		
	
10.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.343	61 088.01	20 953.19	523 248.53	179 474	8.565	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	12.67728	8.670	109.91	147.370	1 868	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	14.38885	14.601	210.09	248.282	3 572	17.005	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.36514	102.57	140.02	835.60	1 141	8.147	
			(1)			11.23	15.33	191.22	261	17.028	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.88837	93.88	83.40	890.86	791	9.489	
			(1)			15.08	13.40	256.87	228	17.034	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.14063	139.36	19.60	1 430.52	201	10.265	
			(1)			15.08	2.12	256.87	36	17.034	
10. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	3.3271	76.06	253.06	517.81	1 723	6.808	
			(1)			12.94	43.05	219.76	731	16.983	
10. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	7.42938	110.81	823.25	779.38	5 790	7.033	
			(1)			16.11	119.69	273.99	2 036	17.007	
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.01528	133.41	135.45	763.85	776	5.726	
			(1)			12.94	13.14	219.76	223	16.983	
10. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.22295	127.56	28.44	698.95	156	5.479	
			(1)			15.08	3.36	256.87	57	17.034	
10. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	5.145	400.56	2 060.88	3 333.65	17 152	8.322	
10. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	64.827	266.28	17 262.13	2 308.69	149 665	8.67	
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	10.29	3.60	37.04	20.52	211	5.7	
		Накладные расходы				142%	454.40	121%	6 582		
		Сметная прибыль				81%	259.20	65%	3 536		
		Всего с НР и СП					21 666.79		189 592		
	
11.	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 10см)	1000 м2 основания		-0.343	17 982.68	-6 168.06	154 337.25	-52 938	8.583	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.55	-4.30465	13.410	-57.73	228.039	-982	17.005	
11. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.15	-1.42345	102.57	-146.00	835.60	-1 189	8.147	
			(1)			11.23	-15.99	191.22	-272	17.028	
11. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	4.3	-1.4749	76.06	-112.18	517.81	-764	6.808	
			(1)			12.94	-19.09	219.76	-324	16.983	
11. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	4.1	-1.4063	110.81	-155.83	779.38	-1 096	7.033	
			(1)			16.11	-22.66	273.99	-385	17.007	
11. 5.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	63	-21.609	266.28	-5 754.04	2 308.69	-49 888	8.67	
		Накладные расходы				142%	-81.98	121%	-1 188		
		Сметная прибыль				81%	-46.76	65%	-638		
		Всего с НР и СП					-6 296.80		-54 765		
	
12.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.2744	2 106.64	578.06	19 466.32	5 342	9.241	
		Объем: 343*0.8/1000									
12. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.181104	12.085	2.19	205.490	37	17.004	
12. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.090552	126.36	11.44	1 137.36	103	9.001	
			(2)			24.17	2.19	410.98	37	17.004	
12. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.282632	2 004.80	566.62	18 534.94	5 239	9.245	
		Накладные расходы				142%	3.11	121%	45		
		Сметная прибыль				81%	1.77	65%	24		
		Всего с НР и СП					582.94		5 411		
	
13.	Е27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.343	54 900.38	18 830.83	330 658.28	113 416	6.023	
13. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	13.1369	10.210	134.13	173.840	2 284	17.026	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.05	6.53415	15.386	100.54	261.607	1 709	17.003	
13. 3.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4802	18.60	8.93	18.32	9	0.985	
13. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.35828	76.06	103.31	517.81	703	6.808	
			(1)			12.94	17.58	219.76	298	16.983	
13. 5.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.94793	110.81	437.47	779.38	3 077	7.033	
			(1)			16.11	63.60	273.99	1 082	17.007	
13. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.13377	133.41	17.85	763.85	102	5.726	
			(1)			12.94	1.73	219.76	29	16.983	
13. 7.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.09417	200.87	219.79	1 293.75	1 416	6.441	
			(1)			16.11	17.63	273.99	300	17.007	
13. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00343	101.31	0.35	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
13. 9.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0021266	11 154.00	23.72	50 212.22	107	4.502	
13. 10.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0037044	2 446.90	9.06	20 629.84	76	8.431	
13. 11.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	92.5	31.7275	563.43	17 876.23	3 329.56	105 639	5.909	
		Накладные расходы				142%	333.23	121%	4 832		
		Сметная прибыль				81%	190.08	65%	2 595		
		Всего с НР и СП					19 354.14		120 843		
	
14.	Е27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия		0.343	13 086.59	4 488.70	77 341.08	26 528	5.91	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
14. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.06174	10.210	0.63	173.840	11	17.026	
14. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.11662	18.60	2.17	18.32	2	0.985	
14. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0009604	2 446.90	2.35	20 629.84	20	8.431	
14. 4.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.2	7.9576	563.43	4 483.55	3 329.56	26 495	5.909	
		Накладные расходы				142%	0.89	121%	13		
		Сметная прибыль				81%	0.51	65%	7		
		Всего с НР и СП					4 490.10		26 548		
	
15.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.1029	2 106.64	216.77	19 466.32	2 003	9.24	
		Объем: 343*0.3/1000									
15. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.067914	12.085	0.82	205.490	14	17.004	
15. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.033957	126.36	4.29	1 137.36	39	9.001	
			(2)			24.17	0.82	410.98	14	17.004	
15. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.105987	2 004.80	212.48	18 534.94	1 964	9.245	
		Накладные расходы				142%	1.16	121%	17		
		Сметная прибыль				81%	0.66	65%	9		
		Всего с НР и СП					218.60		2 029		
	
16.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.343	55 822.91	19 147.26	405 018.97	138 922	7.255	
16. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	13.1369	10.210	134.13	173.840	2 284	17.026	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	6.54444	15.386	100.69	261.599	1 712	17.003	
16. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.01029	113.70	1.17	810.77	8	7.131	
			(1)			15.08	0.16	256.87	3	17.034	
16. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4802	18.60	8.93	18.32	9	0.985	
16. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.35828	76.06	103.31	517.81	703	6.808	
			(1)			12.94	17.58	219.76	298	16.983	
16. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.94793	110.81	437.47	779.38	3 077	7.033	
			(1)			16.11	63.60	273.99	1 082	17.007	
16. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.13377	133.41	17.85	763.85	102	5.726	
			(1)			12.94	1.73	219.76	29	16.983	
16. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.09417	200.87	219.79	1 293.75	1 416	6.441	
			(1)			16.11	17.63	273.99	300	17.007	
16. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01372	101.31	1.39	999.00	14	9.861	
			(1)			12.94	0.18	219.76	3	16.983	
16. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0021266	11 154.00	23.72	50 212.22	107	4.502	
16. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0037044	2 446.90	9.06	20 629.84	76	8.431	
16. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.05145	1 603.30	82.49	5 828.56	300	3.635	
16. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	33.1338	546.51	18 107.95	3 948.41	130 826	7.225	
		Накладные расходы				142%	333.44	121%	4 835		
		Сметная прибыль				81%	190.20	65%	2 597		
		Всего с НР и СП					19 670.91		146 355		
	
	Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия S=80м2. (Тип 4 )	
17.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.032	4 846.79	155.10	49 459.80	1 583	10.206	
		Объем: 80*0.4									
17. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.48256	8.280	4.00	140.760	68	17	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.39584	15.080	21.05	256.870	359	17.034	
17. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.06496	112.40	119.70	1 144.08	1 218	10.179	
			(1)			15.08	16.06	256.87	274	17.034	
17. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.33088	93.88	31.06	890.86	295	9.489	
			(1)			15.08	4.99	256.87	85	17.034	
17. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00128	263.51	0.34	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	23.80	81%	346		
		Сметная прибыль				43%	10.77	34%	145		
		Всего с НР и СП					189.67		2 074		
	
18.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		51.2	16.40	839.68	145.95	7 473	8.9	
		Объем: 32*1.6									
	
19.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.032	344.93	11.04	3 421.73	109	9.873	
19. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.09568	8.280	0.79	140.760	13	17	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.10432	15.080	1.57	256.870	27	17.034	
19. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.10432	93.88	9.79	890.86	93	9.489	
			(1)			15.08	1.57	256.87	27	17.034	
19. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00224	126.43	0.28	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
19. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00064	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.24	81%	32		
		Сметная прибыль				43%	1.01	34%	14		
		Всего с НР и СП					14.30		155		
	
20.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.16	2 520.14	403.22	17 348.53	2 776	6.885	
		Объем: 80*0.2									
20. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.5152	8.510	21.40	144.650	364	16.998	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.2208	14.301	31.76	243.333	540	17.015	
20. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.6864	102.57	70.40	835.60	574	8.147	
			(1)			11.23	7.71	191.22	131	17.028	
20. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.2832	139.36	39.47	1 430.52	405	10.265	
			(1)			15.08	4.27	256.87	73	17.034	
20. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.1328	223.58	253.27	1 170.91	1 326	5.237	
			(1)			16.11	18.25	273.99	310	17.007	
20. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1184	133.41	15.80	763.85	90	5.726	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
20. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.8	3.60	2.88	20.52	16	5.7	
		Накладные расходы				142%	75.49	121%	1 094		
		Сметная прибыль				81%	43.06	65%	588		
		Всего с НР и СП					521.77		4 457		
	
21.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.6	104.66	1 842.02	516.66	9 093	4.936	
		Объем: 16*1.1									
	
22.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.08	61 088.01	4 887.04	523 248.53	41 860	8.566	
22. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	2.9568	8.670	25.64	147.370	436	16.998	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	3.356	14.601	49.00	248.282	833	17.005	
22. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.3184	102.57	32.66	835.60	266	8.147	
			(1)			11.23	3.58	191.22	61	17.028	
22. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.2072	93.88	19.45	890.86	185	9.489	
			(1)			15.08	3.12	256.87	53	17.034	
22. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.0328	139.36	4.57	1 430.52	47	10.265	
			(1)			15.08	0.49	256.87	8	17.034	
22. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.776	76.06	59.02	517.81	402	6.808	
			(1)			12.94	10.04	219.76	171	16.983	
22. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	1.7328	110.81	192.01	779.38	1 351	7.033	
			(1)			16.11	27.92	273.99	475	17.007	
22. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.2368	133.41	31.59	763.85	181	5.726	
			(1)			12.94	3.06	219.76	52	16.983	
22. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.052	127.56	6.63	698.95	36	5.479	
			(1)			15.08	0.78	256.87	13	17.034	
22. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	1.2	400.56	480.67	3 333.65	4 000	8.322	
22. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	15.12	266.28	4 026.15	2 308.69	34 907	8.67	
22. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	2.4	3.60	8.64	20.52	49	5.7	
		Накладные расходы				142%	105.99	121%	1 535		
		Сметная прибыль				81%	60.46	65%	825		
		Всего с НР и СП					5 053.49		44 220		
	
23.	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 20см)	1000 м2 основания		0.08	17 982.68	1 438.61	154 337.25	12 347	8.583	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
23. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.55	1.004	13.410	13.46	228.039	229	17.005	
23. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.15	0.332	102.57	34.05	835.60	277	8.147	
			(1)			11.23	3.73	191.22	63	17.028	
23. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	4.3	0.344	76.06	26.16	517.81	178	6.808	
			(1)			12.94	4.45	219.76	76	16.983	
23. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	4.1	0.328	110.81	36.35	779.38	256	7.033	
			(1)			16.11	5.28	273.99	90	17.007	
23. 5.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	63	5.04	266.28	1 342.05	2 308.69	11 636	8.67	
		Накладные расходы				142%	19.11	121%	277		
		Сметная прибыль				81%	10.90	65%	149		
		Всего с НР и СП					1 468.63		12 773		
	
24.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.064	2 106.64	134.83	19 466.32	1 246	9.241	
		Объем: 80*0.8/1000									
24. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.04224	12.085	0.51	205.490	9	17.004	
24. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.02112	126.36	2.67	1 137.36	24	9.001	
			(2)			24.17	0.51	410.98	9	17.004	
24. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.06592	2 004.80	132.16	18 534.94	1 222	9.245	
		Накладные расходы				142%	0.72	121%	11		
		Сметная прибыль				81%	0.41	65%	6		
		Всего с НР и СП					135.97		1 263		
	
25.	Е27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.08	54 900.38	4 392.03	330 658.28	26 453	6.023	
25. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	3.064	10.210	31.28	173.840	533	17.026	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.05	1.524	15.386	23.45	261.607	399	17.003	
25. 3.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.112	18.60	2.08	18.32	2	0.985	
25. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	0.3168	76.06	24.10	517.81	164	6.808	
			(1)			12.94	4.10	219.76	70	16.983	
25. 5.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	0.9208	110.81	102.03	779.38	718	7.033	
			(1)			16.11	14.83	273.99	252	17.007	
25. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.0312	133.41	4.16	763.85	24	5.726	
			(1)			12.94	0.40	219.76	7	16.983	
25. 7.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.2552	200.87	51.26	1 293.75	330	6.441	
			(1)			16.11	4.11	273.99	70	17.007	
25. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0008	101.31	0.08	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
25. 9.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.000496	11 154.00	5.53	50 212.22	25	4.502	
25. 10.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.000864	2 446.90	2.11	20 629.84	18	8.431	
25. 11.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	92.5	7.4	563.43	4 169.38	3 329.56	24 639	5.909	
		Накладные расходы				142%	77.72	121%	1 128		
		Сметная прибыль				81%	44.33	65%	606		
		Всего с НР и СП					4 514.08		28 187		
	
26.	Е27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия		0.08	13 086.59	1 046.93	77 341.08	6 187	5.91	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
26. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.0144	10.210	0.15	173.840	3	17.026	
26. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.0272	18.60	0.51	18.32		0.985	
26. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.000224	2 446.90	0.55	20 629.84	5	8.431	
26. 4.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.2	1.856	563.43	1 045.73	3 329.56	6 180	5.909	
		Накладные расходы				142%	0.21	121%	4		
		Сметная прибыль				81%	0.12	65%	2		
		Всего с НР и СП					1 047.26		6 193		
	
27.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.024	2 106.64	50.56	19 466.32	467	9.237	
		Объем: 80*0.3/1000									
27. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.01584	12.085	0.19	205.490	3	17.004	
27. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.00792	126.36	1.00	1 137.36	9	9.001	
			(2)			24.17	0.19	410.98	3	17.004	
27. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.02472	2 004.80	49.56	18 534.94	458	9.245	
		Накладные расходы				142%	0.27	121%	4		
		Сметная прибыль				81%	0.15	65%	2		
		Всего с НР и СП					50.98		473		
	
28.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.08	55 822.91	4 465.83	405 018.97	32 402	7.256	
28. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	3.064	10.210	31.28	173.840	533	17.026	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	1.5264	15.386	23.48	261.599	399	17.003	
28. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.0024	113.70	0.27	810.77	2	7.131	
			(1)			15.08	0.04	256.87	1	17.034	
28. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.112	18.60	2.08	18.32	2	0.985	
28. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	0.3168	76.06	24.10	517.81	164	6.808	
			(1)			12.94	4.10	219.76	70	16.983	
28. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	0.9208	110.81	102.03	779.38	718	7.033	
			(1)			16.11	14.83	273.99	252	17.007	
28. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.0312	133.41	4.16	763.85	24	5.726	
			(1)			12.94	0.40	219.76	7	16.983	
28. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.2552	200.87	51.26	1 293.75	330	6.441	
			(1)			16.11	4.11	273.99	70	17.007	
28. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0032	101.31	0.32	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
28. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.000496	11 154.00	5.53	50 212.22	25	4.502	
28. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.000864	2 446.90	2.11	20 629.84	18	8.431	
28. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.012	1 603.30	19.24	5 828.56	70	3.635	
28. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	7.728	546.51	4 223.43	3 948.41	30 513	7.225	
		Накладные расходы				142%	77.76	121%	1 128		
		Сметная прибыль				81%	44.36	65%	606		
		Всего с НР и СП					4 587.94		34 136		
	
	Устройство тротуара из бетонной плитки  S=72м2    (Тип 2)	
29.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.018	4 846.79	87.24	49 459.80	890	10.202	
		Объем: 72*0.25									
29. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.27144	8.280	2.25	140.760	38	17	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.78516	15.080	11.84	256.870	202	17.034	
29. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.59904	112.40	67.33	1 144.08	685	10.179	
			(1)			15.08	9.03	256.87	154	17.034	
29. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.18612	93.88	17.47	890.86	166	9.489	
			(1)			15.08	2.81	256.87	48	17.034	
29. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00072	263.51	0.19	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	13.39	81%	194		
		Сметная прибыль				43%	6.06	34%	82		
		Всего с НР и СП					106.68		1 166		
	
30.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		28.8	16.40	472.32	145.95	4 203	8.899	
		Объем: 18*1.6									
	
31.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.018	344.93	6.21	3 421.73	62	9.984	
31. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.05382	8.280	0.45	140.760	8	17	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.05868	15.080	0.88	256.870	15	17.034	
31. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.05868	93.88	5.51	890.86	52	9.489	
			(1)			15.08	0.88	256.87	15	17.034	
31. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00126	126.43	0.16	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
31. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00036	263.51	0.09	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.26	81%	19		
		Сметная прибыль				43%	0.57	34%	8		
		Всего с НР и СП					8.05		88		
	
32.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.144	2 520.14	362.90	17 348.53	2 498	6.883	
		Объем: 72*0.2									
32. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.26368	8.510	19.26	144.650	327	16.998	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.99872	14.301	28.58	243.333	486	17.015	
32. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.61776	102.57	63.36	835.60	516	8.147	
			(1)			11.23	6.94	191.22	118	17.028	
32. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.25488	139.36	35.52	1 430.52	365	10.265	
			(1)			15.08	3.84	256.87	65	17.034	
32. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.01952	223.58	227.94	1 170.91	1 194	5.237	
			(1)			16.11	16.42	273.99	279	17.007	
32. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.10656	133.41	14.22	763.85	81	5.726	
			(1)			12.94	1.38	219.76	23	16.983	
32. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.72	3.60	2.59	20.52	15	5.7	
		Накладные расходы				142%	67.93	121%	984		
		Сметная прибыль				81%	38.75	65%	528		
		Всего с НР и СП					469.58		4 010		
	
33.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		15.84	104.66	1 657.81	516.66	8 184	4.937	
		Объем: 14.4*1.1									
	
34.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.036	14 953.22	538.32	73 400.04	2 642	4.908	
		Объем: 72*0.05									
34. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.17748	11.972	2.12	203.871	36	17.029	
34. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.14328	102.57	14.70	835.60	120	8.147	
			(1)			11.23	1.61	191.22	27	17.028	
34. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0342	139.36	4.77	1 430.52	49	10.265	
			(1)			15.08	0.52	256.87	9	17.034	
34. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	3.672	141.30	518.85	673.68	2 474	4.768	
		Накладные расходы				142%	3.01	121%	44		
		Сметная прибыль				81%	1.72	65%	23		
		Всего с НР и СП					543.05		2 709		
	
35.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-3.672	141.30	-518.85	673.68	-2 474	4.768	
		Объем: (0.036)*(-102.0)									
	
36.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		3.67	280.61	1 029.84	2 121.17	7 785	7.559	
		Объем: 3.6*1.02									
	
37.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		7.2	144.07	1 037.27	2 196.06	15 812	15.244	
37. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	84.96	10.360	880.19	176.300	14 978	17.017	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.432	12.085	5.22	205.490	89	17.004	
37. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.216	102.57	22.16	835.60	180	8.147	
			(1)			11.23	2.43	191.22	41	17.028	
37. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.216	133.41	28.82	763.85	165	5.726	
			(1)			12.94	2.80	219.76	47	16.983	
37. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.104	10.08	41.37	13.73	56	1.362	
37. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.216	101.31	21.88	999.00	216	9.861	
			(1)			12.94	2.80	219.76	47	16.983	
37. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.36	104.66	37.68	516.66	186	4.937	
37. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.44	3.60	5.18	20.52	30	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 257.28	121%	18 231		
		Сметная прибыль				81%	717.18	65%	9 794		
		Всего с НР и СП					3 011.73		43 837		
	
38.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3		73.44	63.68	4 676.66	369.98	27 171	5.81	
		Объем: 72*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
39.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.02903	4 846.79	140.70	49 459.80	1 436	10.206	
		Объем: 279*0.3*0.3+70*0.28*0.2									
39. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.4377724	8.280	3.62	140.760	62	17	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.2662886	15.080	19.10	256.870	325	17.034	
39. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.9661184	112.40	108.59	1 144.08	1 105	10.179	
			(1)			15.08	14.57	256.87	248	17.034	
39. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3001702	93.88	28.18	890.86	267	9.489	
			(1)			15.08	4.53	256.87	77	17.034	
39. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0011612	263.51	0.31	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	21.58	81%	313		
		Сметная прибыль				43%	9.77	34%	132		
		Всего с НР и СП					172.05		1 881		
	
40.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		46.448	16.40	761.75	145.95	6 779	8.899	
		Объем: 29.03*1.6									
	
41.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.02903	344.93	10.01	3 421.73	99	9.89	
41. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0867997	8.280	0.72	140.760	12	17	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0946378	15.080	1.43	256.870	24	17.034	
41. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0946378	93.88	8.88	890.86	84	9.489	
			(1)			15.08	1.43	256.87	24	17.034	
41. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0020321	126.43	0.26	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
41. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0005806	263.51	0.15	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.04	81%	29		
		Сметная прибыль				43%	0.92	34%	12		
		Всего с НР и СП					12.98		140		
	
42.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.187	2 520.14	471.27	17 348.53	3 244	6.884	
		Объем: 279*0.3*0.2+70*0.28*0.1									
42. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.93964	8.510	25.02	144.650	425	16.998	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.59556	14.301	37.12	243.333	632	17.015	
42. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.80223	102.57	82.28	835.60	670	8.147	
			(1)			11.23	9.01	191.22	153	17.028	
42. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.33099	139.36	46.13	1 430.52	473	10.265	
			(1)			15.08	4.99	256.87	85	17.034	
42. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.32396	223.58	296.01	1 170.91	1 550	5.237	
			(1)			16.11	21.33	273.99	363	17.007	
42. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.13838	133.41	18.46	763.85	106	5.726	
			(1)			12.94	1.79	219.76	30	16.983	
42. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.935	3.60	3.37	20.52	19	5.7	
		Накладные расходы				142%	88.24	121%	1 279		
		Сметная прибыль				81%	50.33	65%	687		
		Всего с НР и СП					609.84		5 210		
	
43.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		20.57	104.66	2 152.86	516.66	10 628	4.937	
		Объем: 18.7*1.1									
	
44.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.79	5 013.40	13 987.38	32 447.66	90 529	6.472	
44. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	212.2632	8.970	1 904.00	152.560	32 383	17.008	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.8972	15.080	28.61	256.870	487	17.034	
44. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.8972	113.70	215.71	810.77	1 538	7.131	
			(1)			15.08	28.61	256.87	487	17.034	
44. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1116	101.31	11.31	999.00	111	9.861	
			(1)			12.94	1.44	219.76	25	16.983	
44. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00279	10 705.00	29.87	54 434.60	152	5.085	
44. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.4743	960.26	455.45	3 126.47	1 483	3.256	
44. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	16.461	685.00	11 275.79	3 302.36	54 360	4.821	
44. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.1674	569.06	95.26	2 995.86	502	5.265	
		Накладные расходы				142%	2 744.31	121%	39 773		
		Сметная прибыль				81%	1 565.41	65%	21 366		
		Всего с НР и СП					18 297.10		151 667		
	
45.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		279	76.13	21 240.27	342.67	95 605	4.501	
	
46.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.7	937.76	656.43	12 783.98	8 949	13.633	
46. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	53.256	8.970	477.71	152.560	8 125	17.008	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.476	15.080	7.18	256.870	122	17.034	
46. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.476	113.70	54.12	810.77	386	7.131	
			(1)			15.08	7.18	256.87	122	17.034	
46. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.028	101.31	2.84	999.00	28	9.861	
			(1)			12.94	0.36	219.76	6	16.983	
46. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0007	10 705.00	7.49	54 434.60	38	5.085	
46. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.119	960.26	114.27	3 126.47	372	3.256	
		Накладные расходы				142%	688.54	121%	9 979		
		Сметная прибыль				81%	392.76	65%	5 361		
		Всего с НР и СП					1 737.73		24 288		
	
47.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0139	569.06	7.91	2 995.86	42	5.31	
		Объем: (0.7)*(0.06*0.33)									
	
48.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		3.5518	685.00	2 432.98	3 302.36	11 729	4.821	
		Объем: (0.7)*(5.9*0.86)									
	
49.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		70	34.14	2 389.80	185.77	13 004	5.441	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					135 638.34		901 358	6.645	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					132 026.34		869 017	6.582	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					37 430.15		183 241	4.896	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 29, 31, 39, 41; %=121 - по стр. 10-16, 20, 22-28, 32, 34, 37, 42, 44, 46)					7 379.97		106 887	14.483	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=34 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 29, 31, 39, 41; %=65 - по стр. 10-16, 20, 22-28, 32, 34, 37, 42, 44, 46)					4 189.38		57 147	13.641	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					143 595.69		1 033 051	7.194	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 612.00		32 341	8.954	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 612.00		32 341	8.954	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					147 207.69		1 065 392	7.237	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 150.24	2.14	22 799	7.237	
	ИТОГО					150 357.93		1 088 191	7.237	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 007.16	2	21 764	7.237	
	ИТОГО					153 365.09		1 109 955	7.237	
	НДС 18%				18	27 605.72	18	199 792	7.237	
	ВСЕГО С НДС					180 970.81		1 309 747	7.237	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 379.97		106 887	14.483	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 189.38		57 147	13.641	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.	
	
	Устройство тротуара из бетонной плитки   (S=985м2) Тип 1	
50.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.394	4 846.79	1 909.64	49 459.80	19 487	10.205	
		Объем: 985*0.4									
50. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	5.94152	8.280	49.20	140.760	836	17	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	17.18628	15.080	259.17	256.870	4 415	17.034	
50. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	13.11232	112.40	1 473.82	1 144.08	15 002	10.179	
			(1)			15.08	197.73	256.87	3 368	17.034	
50. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	4.07396	93.88	382.46	890.86	3 629	9.489	
			(1)			15.08	61.44	256.87	1 046	17.034	
50. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.01576	263.51	4.15	1 266.59	20	4.807	
		Накладные расходы				95%	292.95	81%	4 253		
		Сметная прибыль				43%	132.60	34%	1 785		
		Всего с НР и СП					2 335.19		25 526		
	
51.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		630.4	16.40	10 338.56	145.95	92 007	8.899	
		Объем: 394*1.6									
	
52.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.394	344.93	135.90	3 421.73	1 348	9.919	
52. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	1.17806	8.280	9.75	140.760	166	17	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	1.28444	15.080	19.37	256.870	330	17.034	
52. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	1.28444	93.88	120.58	890.86	1 144	9.489	
			(1)			15.08	19.37	256.87	330	17.034	
52. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.02758	126.43	3.49	1 018.85	28	8.059	
			(1)			12.94	0.36	219.76	6	16.983	
52. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00788	263.51	2.08	1 266.59	10	4.807	
		Накладные расходы				95%	27.66	81%	402		
		Сметная прибыль				43%	12.52	34%	169		
		Всего с НР и СП					176.09		1 918		
	
53.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.97	2 520.14	4 964.67	17 348.53	34 177	6.884	
		Объем: 985*0.2									
53. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	30.9684	8.510	263.54	144.650	4 480	16.998	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	27.3436	14.301	391.05	243.333	6 654	17.015	
53. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	8.4513	102.57	866.85	835.60	7 062	8.147	
			(1)			11.23	94.91	191.22	1 616	17.028	
53. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	3.4869	139.36	485.93	1 430.52	4 988	10.265	
			(1)			15.08	52.58	256.87	896	17.034	
53. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	13.9476	223.58	3 118.40	1 170.91	16 331	5.237	
			(1)			16.11	224.70	273.99	3 822	17.007	
53. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.4578	133.41	194.49	763.85	1 114	5.726	
			(1)			12.94	18.86	219.76	320	16.983	
53. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	9.85	3.60	35.46	20.52	202	5.7	
		Накладные расходы				142%	929.52	121%	13 472		
		Сметная прибыль				81%	530.22	65%	7 237		
		Всего с НР и СП					6 424.41		54 886		
	
54.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		216.7	104.66	22 679.82	516.66	111 960	4.937	
		Объем: 197*1.1									
	
55.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.985	61 088.01	60 171.69	523 248.53	515 400	8.565	
55. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	36.4056	8.670	315.64	147.370	5 365	16.998	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	41.32075	14.601	603.31	248.282	10 259	17.005	
55. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	3.9203	102.57	402.11	835.60	3 276	8.147	
			(1)			11.23	44.02	191.22	750	17.028	
55. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	2.55115	93.88	239.50	890.86	2 273	9.489	
			(1)			15.08	38.47	256.87	655	17.034	
55. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.40385	139.36	56.28	1 430.52	578	10.265	
			(1)			15.08	6.09	256.87	104	17.034	
55. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	9.5545	76.06	726.72	517.81	4 947	6.808	
			(1)			12.94	123.64	219.76	2 100	16.983	
55. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	21.3351	110.81	2 364.14	779.38	16 628	7.033	
			(1)			16.11	343.71	273.99	5 846	17.007	
55. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	2.9156	133.41	388.97	763.85	2 227	5.726	
			(1)			12.94	37.73	219.76	641	16.983	
55. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.64025	127.56	81.67	698.95	448	5.479	
			(1)			15.08	9.65	256.87	164	17.034	
55. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	14.775	400.56	5 918.27	3 333.65	49 255	8.322	
55. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	186.165	266.28	49 572.02	2 308.69	429 797	8.67	
55. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	29.55	3.60	106.38	20.52	606	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 304.91	121%	18 905		
		Сметная прибыль				81%	744.35	65%	10 156		
		Всего с НР и СП					62 220.95		544 461		
	
56.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.4925	14 953.22	7 364.46	73 400.04	36 150	4.909	
		Объем: 985*0.05									
56. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	2.428025	11.972	29.07	203.871	495	17.029	
56. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.96015	102.57	201.05	835.60	1 638	8.147	
			(1)			11.23	22.01	191.22	375	17.028	
56. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.467875	139.36	65.20	1 430.52	669	10.265	
			(1)			15.08	7.06	256.87	120	17.034	
56. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	50.235	141.30	7 098.21	673.68	33 842	4.768	
		Накладные расходы				142%	41.28	121%	599		
		Сметная прибыль				81%	23.55	65%	322		
		Всего с НР и СП					7 429.29		37 071		
	
57.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-50.235	141.30	-7 098.21	673.68	-33 842	4.768	
		Объем: (0.4925)*(-102.0)									
	
58.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		50.24	280.61	14 097.85	2 121.17	106 568	7.559	
		Объем: 49.25*1.02									
	
59.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		98.5	144.07	14 190.43	2 196.06	216 312	15.244	
59. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	1162.3	10.360	12 041.43	176.300	204 913	17.017	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	5.91	12.085	71.42	205.490	1 214	17.004	
59. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	2.955	102.57	303.09	835.60	2 469	8.147	
			(1)			11.23	33.18	191.22	565	17.028	
59. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.955	133.41	394.23	763.85	2 257	5.726	
			(1)			12.94	38.24	219.76	649	16.983	
59. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	56.145	10.08	565.94	13.73	771	1.362	
59. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.955	101.31	299.37	999.00	2 952	9.861	
			(1)			12.94	38.24	219.76	649	16.983	
59. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	4.925	104.66	515.45	516.66	2 545	4.937	
59. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	19.7	3.60	70.92	20.52	404	5.7	
		Накладные расходы				142%	17 200.25	121%	249 414		
		Сметная прибыль				81%	9 811.41	65%	133 983		
		Всего с НР и СП					41 202.09		599 708		
	
60.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м3		1004.7	82.62	83 008.31	480.02	482 276	5.81	
		Объем: 985*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
61.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01188	4 846.79	57.58	49 459.80	588	10.212	
		Объем: 132*0.3*0.3									
61. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.1791504	8.280	1.48	140.760	25	17	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5182056	15.080	7.81	256.870	133	17.034	
61. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3953664	112.40	44.44	1 144.08	452	10.179	
			(1)			15.08	5.96	256.87	102	17.034	
61. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1228392	93.88	11.53	890.86	109	9.489	
			(1)			15.08	1.85	256.87	32	17.034	
61. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004752	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.83	81%	128		
		Сметная прибыль				43%	3.99	34%	54		
		Всего с НР и СП					70.40		770		
	
62.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.008	16.40	311.73	145.95	2 774	8.899	
		Объем: 11.88*1.6									
	
63.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01188	344.93	4.10	3 421.73	41	10	
63. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0355212	8.280	0.29	140.760	5	17	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0387288	15.080	0.58	256.870	10	17.034	
63. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0387288	93.88	3.64	890.86	35	9.489	
			(1)			15.08	0.58	256.87	10	17.034	
63. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0008316	126.43	0.11	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
63. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0002376	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.83	81%	12		
		Сметная прибыль				43%	0.37	34%	5		
		Всего с НР и СП					5.30		58		
	
64.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0792	2 520.14	199.60	17 348.53	1 374	6.884	
		Объем: 132*0.3*0.2									
64. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.245024	8.510	10.60	144.650	180	16.998	
64. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.099296	14.301	15.72	243.333	267	17.015	
64. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.339768	102.57	34.85	835.60	284	8.147	
			(1)			11.23	3.82	191.22	65	17.028	
64. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.140184	139.36	19.54	1 430.52	201	10.265	
			(1)			15.08	2.11	256.87	36	17.034	
64. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.560736	223.58	125.37	1 170.91	657	5.237	
			(1)			16.11	9.03	273.99	154	17.007	
64. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.058608	133.41	7.82	763.85	45	5.726	
			(1)			12.94	0.76	219.76	13	16.983	
64. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.396	3.60	1.43	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				142%	37.37	121%	541		
		Сметная прибыль				81%	21.32	65%	291		
		Всего с НР и СП					258.29		2 205		
	
65.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		8.71	104.66	911.59	516.66	4 500	4.936	
		Объем: 7.92*1.1									
	
66.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.32	5 013.40	6 617.69	32 447.66	42 831	6.472	
66. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	100.4256	8.970	900.82	152.560	15 321	17.008	
66. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.8976	15.080	13.54	256.870	231	17.034	
66. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.8976	113.70	102.06	810.77	728	7.131	
			(1)			15.08	13.54	256.87	231	17.034	
66. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0528	101.31	5.35	999.00	53	9.861	
			(1)			12.94	0.68	219.76	12	16.983	
66. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00132	10 705.00	14.13	54 434.60	72	5.085	
66. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2244	960.26	215.48	3 126.47	702	3.256	
66. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	7.788	685.00	5 334.78	3 302.36	25 719	4.821	
66. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0792	569.06	45.07	2 995.86	237	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 298.39	121%	18 818		
		Сметная прибыль				81%	740.63	65%	10 109		
		Всего с НР и СП					8 656.71		71 758		
	
67.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		132	76.13	10 049.16	342.67	45 232	4.501	
	
	Прочие работы	
68.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.35	2 168.55	2 927.54	14 380.30	19 413	6.631	
68. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	54	8.430	455.22	143.350	7 741	17.005	
68. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	20.25	122.09	2 472.32	576.42	11 673	4.721	
		Накладные расходы				115%	523.50	98%	7 586		
		Сметная прибыль				77%	350.52	61%	4 722		
		Всего с НР и СП					3 801.56		31 721		
	
69.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		5	198.52	992.58	1 671.00	8 355	8.417	
69. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	8.7	8.670	75.43	147.370	1 282	16.998	
69. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.25	101.31	25.33	999.00	250	9.861	
			(1)			12.94	3.24	219.76	55	16.983	
69. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.04	588.14	23.53	2 080.79	83	3.538	
69. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	10	86.83	868.30	673.99	6 740	7.762	
		Накладные расходы				104%	78.45	88%	1 128		
		Сметная прибыль				60%	45.26	48%	615		
		Всего с НР и СП					1 116.29		10 099		
	
70.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
70. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
70. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
70. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
70. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
70. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
70. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
70. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		
	
71.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.008	839.12	-6.71	5 438.81	-44	6.557	
		Объем: (0.1)*(-0.08)									
	
72.	С403-1213 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3		-0.0007	1 548.45	-1.08	21 024.29	-15	13.889	
		Объем: (0.1)*(-0.0072)									
	
73.	С501-0575 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м		-1	4.05	-4.05	13.18	-13	3.21	
		Объем: (0.1)*(-10.0)									
	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
74.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.02571	4 846.79	124.61	49 459.80	1 272	10.208	
		Объем: 2.59+2.59+2.59+(30*0.65*0.92)									
74. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3877068	8.280	3.21	140.760	55	17	
74. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.1214702	15.080	16.91	256.870	288	17.034	
74. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.8556288	112.40	96.17	1 144.08	979	10.179	
			(1)			15.08	12.90	256.87	220	17.034	
74. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2658414	93.88	24.96	890.86	237	9.489	
			(1)			15.08	4.01	256.87	68	17.034	
74. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0010284	263.51	0.27	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	19.11	81%	278		
		Сметная прибыль				43%	8.65	34%	117		
		Всего с НР и СП					152.38		1 666		
	
75.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		41.136	16.40	674.63	145.95	6 004	8.9	
		Объем: 25.71*1.6									
	
76.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.02571	344.93	8.87	3 421.73	88	9.921	
76. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0768729	8.280	0.64	140.760	11	17	
76. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0838146	15.080	1.26	256.870	22	17.034	
76. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0838146	93.88	7.87	890.86	75	9.489	
			(1)			15.08	1.26	256.87	22	17.034	
76. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0017997	126.43	0.23	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
76. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0005142	263.51	0.14	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.81	81%	27		
		Сметная прибыль				43%	0.82	34%	11		
		Всего с НР и СП					11.49		126		
	
77.	Е01-02-068-01; 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.)	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта		0.01	1 637.84	16.38	21 144.48	211	12.882	
77. 1.	З1-100-20;	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	98.19	0.9819	7.800	7.66	140.760	138	18.046	
77. 2.	Х31-0102;	Насосы мощностью: 4 кВт	маш.-ч	294.58	2.9458	2.96	8.72	24.86	73	8.399	
		Накладные расходы				80%	6.13	68%	94		
		Сметная прибыль				38%	2.91	31%	43		
		Всего с НР и СП					25.42		348		
	
	Монтаж трубопроводов	
78.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.15	1 275.59	191.34	7 478.89	1 122	5.864	
		Объем: 30*0.1*0.5									
78. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	1.53	8.670	13.27	147.370	225	16.998	
78. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0525	11.230	0.59	191.220	10	17.028	
78. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.0525	102.57	5.38	835.60	44	8.147	
			(1)			11.23	0.59	191.22	10	17.028	
78. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	1.65	104.66	172.69	516.66	852	4.937	
		Накладные расходы				130%	18.02	111%	261		
		Сметная прибыль				76%	10.53	61%	143		
		Всего с НР и СП					219.89		1 526		
	
79.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.3	699.80	209.94	7 346.76	2 204	10.498	
79. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	8.136	9.740	79.24	165.790	1 349	17.022	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	1.215	12.940	15.72	219.760	267	16.983	
79. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.215	99.46	120.84	642.01	780	6.455	
			(1)			12.94	15.72	219.76	267	16.983	
79. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.045	101.31	4.56	999.00	45	9.861	
			(1)			12.94	0.58	219.76	10	16.983	
79. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	1.47	3.60	5.29	20.52	30	5.7	
		Накладные расходы				130%	123.45	111%	1 794		
		Сметная прибыль				76%	72.17	61%	986		
		Всего с НР и СП					405.56		4 984		
	
80.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		30	99.74	2 992.20	632.54	18 976	6.342	
	
81.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		3	272.74	818.23	3 241.81	9 725	11.885	
81. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	51.03	9.630	491.42	163.850	8 361	17.015	
81. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.003	43 816.00	131.45	137 492.94	412	3.138	
81. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.003	658.11	1.97	6 047.99	18	9.19	
81. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.195	660.97	128.89	3 151.63	615	4.768	
81. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.003	569.06	1.71	2 995.86	9	5.265	
81. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.6	104.66	62.80	516.66	310	4.937	
		Накладные расходы				130%	638.85	111%	9 281		
		Сметная прибыль				76%	373.48	61%	5 100		
		Всего с НР и СП					1 830.56		24 106		
	
82.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка песком  вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта		0.1728	704.46	121.73	11 963.43	2 067	16.98	
		Объем: 30*0.65*0.92-0.66									
82. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	15.2928	7.960	121.73	135.180	2 067	16.982	
		Накладные расходы				80%	97.38	68%	1 406		
		Сметная прибыль				38%	46.26	31%	641		
		Всего с НР и СП					265.37		4 113		
	
83.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		19.01	104.66	1 989.59	516.66	9 822	4.937	
		Объем: 17.28*1.1									
	
	Монтаж колодцев	
84.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.225	25 012.57	5 627.83	175 879.77	39 573	7.032	
84. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	38.50425	9.160	352.70	155.940	6 004	17.024	
84. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	5.985	15.080	90.25	256.870	1 537	17.034	
84. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	5.985	113.70	680.49	810.77	4 852	7.131	
			(1)			15.08	90.25	256.87	1 537	17.034	
84. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0855	35.39	3.03	101.14	9	2.858	
84. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.1845	101.31	18.69	999.00	184	9.861	
			(1)			12.94	2.39	219.76	41	16.983	
84. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.01125	2 391.70	26.91	17 963.39	202	7.511	
84. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0045	43 816.00	197.17	137 492.94	619	3.138	
84. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.002025	4 680.00	9.48	33 391.91	68	7.135	
84. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0015975	987.52	1.58	6 638.00	11	6.722	
84. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000045	10 705.00	0.48	54 434.60	2	5.085	
84. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.0036	1 507.80	5.43	5 982.82	22	3.968	
84. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.31725	592.90	188.10	2 889.07	917	4.873	
84. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.2025	685.00	138.71	3 302.36	669	4.821	
84. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.09	569.06	51.22	2 995.86	270	5.265	
84. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.010125	4 284.77	43.38	17 505.91	177	4.086	
84. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	4.365	547.15	2 388.31	3 003.58	13 111	5.49	
84. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.621	1 876.90	1 165.55	17 020.17	10 570	9.068	
84. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00005625	1 208.60	0.07	11 305.46	1	9.354	
84. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.054	609.46	32.91	4 883.09	264	8.012	
84. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001575	3.60		20.52		5.7	
84. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	8.73	37.07	323.62	185.97	1 624	5.017	
		Накладные расходы				130%	575.84	111%	8 371		
		Сметная прибыль				76%	336.64	61%	4 600		
		Всего с НР и СП					6 540.31		52 544		
	
85.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		3	841.48	2 524.44	4 947.22	14 842	5.879	
	
86.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта		0.031	704.46	21.84	11 963.43	371	16.987	
		Объем: (2.59+2.59+2.59)-4.67									
86. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	2.7435	7.960	21.84	135.180	371	16.982	
		Накладные расходы				80%	17.47	68%	252		
		Сметная прибыль				38%	8.30	31%	115		
		Всего с НР и СП					47.61		738		
	
87.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.41	104.66	356.89	516.66	1 762	4.937	
		Объем: 3.1*1.1									
	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
88.	Е01-02-099-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев		0.02	155.21	3.10	2 380.14	48	15.484	
88. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	13.4	0.268	9.980	2.67	169.690	45	17.003	
88. 2.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	4.67	0.0934	4.60	0.43	22.76	2	4.948	
		Накладные расходы				80%	2.14	68%	31		
		Сметная прибыль				38%	1.01	31%	14		
		Всего с НР и СП					6.25		93		
	
89.	Е01-02-101-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.1.12 п.3.213  Кзтр=0,8; Кэм=0,7 Разделка древесины без заготовки дров)	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев		0.02	397.39	7.95	6 126.90	123	15.472	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.8	
89. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	38.8	0.776	8.900	6.91	151.270	117	16.997	
89. 2.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	11.319	0.22638	4.60	1.04	22.76	5	4.948	
		Накладные расходы				80%	5.53	68%	80		
		Сметная прибыль				38%	2.63	31%	36		
		Всего с НР и СП					16.10		239		
	
90.	Е01-02-111-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм	100 пней		0.02	27.32	0.55	464.51	9	16.364	
90. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.3	0.066	8.280	0.55	140.760	9	17	
		Накладные расходы				80%	0.44	68%	6		
		Сметная прибыль				38%	0.21	31%	3		
		Всего с НР и СП					1.20		18		
	
91.	Е47-01-015-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50%	10 ям		0.2	615.04	123.01	4 960.53	992	8.064	
91. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	20.54	4.108	8.280	34.01	140.760	578	17	
91. 2.	С114-0064	Удобрения: органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2	м3	0.16	0.032	499.47	15.98	2 161.39	69	4.327	
91. 3.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	2.99	0.598	122.09	73.01	576.42	345	4.721	
		Накладные расходы				115%	39.11	98%	566		
		Сметная прибыль				77%	26.19	61%	353		
		Всего с НР и СП					188.31		1 911		
	
92.	Е47-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м	10 деревьев		0.2	1 969.95	393.99	34 659.89	6 932	17.594	
92. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9.36	1.872	10.210	19.11	173.840	325	17.026	
92. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.054	12.940	0.70	219.760	12	16.983	
92. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.27	0.054	133.41	7.20	763.85	41	5.726	
			(1)			12.94	0.70	219.76	12	16.983	
92. 4.	С101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.03	104.91	3.15	657.51	20	6.267	
92. 5.	С101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000034	28 412.00	0.97	192 109.61	7	6.762	
92. 6.	С203-0530	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	2	21.68	43.36	54.28	109	2.504	
92. 7.	С411-0001	Вода	м3	1	0.2	3.60	0.72	20.52	4	5.7	
92. 8.	С414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	10	2	159.74	319.48	3 213.19	6 426	20.115	
		Накладные расходы				115%	22.78	98%	330		
		Сметная прибыль				77%	15.25	61%	206		
		Всего с НР и СП					432.03		7 468		
	
93.	Е47-01-110-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	1 дерево		5	296.22	1 481.08	2 448.27	12 241	8.265	
93. 1.	З1-100-50	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	4.07	20.35	11.770	239.52	199.780	4 066	16.974	
93. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.98	9.9	11.230	111.18	191.220	1 893	17.028	
93. 3.	Х03-1002	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м	маш.-ч	1.98	9.9	125.41	1 241.56	825.84	8 176	6.585	
			(1)			11.23	111.18	191.22	1 893	17.028	
		Накладные расходы				115%	403.31	98%	5 840		
		Сметная прибыль				77%	270.04	61%	3 635		
		Всего с НР и СП					2 154.42		21 716		
	
94.	С113-8029 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Эмаль ПФ-115 цветная	кг		0.3	33.94	10.18	87.87	26	2.554	
		Объем: (5.0)*0.06									
	
95.	Т01-01-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого	1 т груза		2.45	13.30	32.59	160.85	394	12.09	
		Объем: 3.5*0.7									
	
96.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		2.45	16.40	40.18	145.95	358	8.91	
		Объем: 3.5*0.7									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					251 640.60		1 836 556	7.298	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					237 250.71		1 716 043	7.233	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					135 627.83		776 988	5.729	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 50, 52, 61, 63, 74, 76; %=121 - по стр. 53, 55, 56, 59, 64, 66, 70; %=98 - по стр. 68, 91-93; %=88 - по стр. 69; %=68 - по стр. 77, 82, 86, 88-90; %=111 - по стр. 78, 79, 81, 84)					23 739.91		344 230	14.5	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 50, 52, 61, 63, 74, 76; %=65 - по стр. 53, 55, 56, 59, 64, 66, 70; %=61 - по стр. 68, 78, 79, 81, 84, 91-93; %=48 - по стр. 69; %=31 - по стр. 77, 82, 86, 88-90)					13 605.88		185 640	13.644	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					274 596.50		2 245 913	8.179	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 992.20		18 976	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 992.20		18 976	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 397.69		101 537	8.909	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 397.69		101 537	8.909	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					288 986.39		2 366 426	8.189	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 184.31	2.14	50 642	8.189	
	ИТОГО					295 170.70		2 417 068	8.189	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	5 903.41	2	48 341	8.189	
	ИТОГО					301 074.11		2 465 409	8.189	
	НДС 18%				18	54 193.34	18	443 774	8.189	
	ВСЕГО С НДС					355 267.45		2 909 183	8.189	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					23 739.91		344 230	14.5	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					13 605.88		185 640	13.644	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					387 278.94		2 737 914	7.07	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					369 277.05		2 585 060	7	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					173 057.98		960 229	5.549	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 69; %=81 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 29, 31, 39, 41, 50, 52, 61, 63, 74, 76; %=121 - по стр. 10-16, 20, 22-28, 32, 34, 37, 42, 44, 46, 53, 55, 56, 59, 64, 66, 70; %=98 - по стр. 68, 91-93; %=68 - по стр. 77, 82, 86, 88-90; %=111 - по стр. 78, 79, 81, 84)					31 119.88		451 117	14.496	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 69; %=34 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 29, 31, 39, 41, 50, 52, 61, 63, 74, 76; %=65 - по стр. 10-16, 20, 22-28, 32, 34, 37, 42, 44, 46, 53, 55, 56, 59, 64, 66, 70; %=61 - по стр. 68, 78, 79, 81, 84, 91-93; %=31 - по стр. 77, 82, 86, 88-90)					17 795.26		242 787	13.643	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					418 192.19		3 278 964	7.841	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 992.20		18 976	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 992.20		18 976	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15 009.69		133 878	8.919	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15 009.69		133 878	8.919	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					436 194.08		3 431 818	7.868	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	9 334.55	2.14	73 441	7.868	
	ИТОГО					445 528.63		3 505 259	7.868	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	8 910.57	2	70 105	7.868	
	ИТОГО					454 439.20		3 575 364	7.868	
	НДС 18%				18	81 799.06	18	643 566	7.868	
	ВСЕГО С НДС					536 238.26		4 218 930	7.868	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					31 119.88		451 117	14.496	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					17 795.26		242 787	13.643	

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                            Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                              Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)