«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КРМКД»                  	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт МКД по пр.Победы 45 г.Калининграда (по решению суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5.76	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.76	
3.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим)	100 м2	5.76	
4.	Разборка кирпичных стен(мауэрлат)	1 м3	1.2	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.73	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (Смена подкосов из брусьев 100*150)прим.	100 м	1.158	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.12	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.28	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) прим.	100 м	0.952	
10.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат)	100 м3 кладки	0.012	
11.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.032	
12.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	83.4624	
13.	Покрытие пленкой кровель (прим)	100 м2 покрытия	5.76	
14.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	720	
15.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	5.76	
16.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	43	
17.	Ограждение кровель снегозадержателей(ПРИМЕНИТ)	100 м ограждения	0.82	
18.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
19.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
20.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.44	
21.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ( желобов)	100 м труб и покрытий	1.04	
22.	Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.312	
23.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.04	
24.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.49	
25.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.14	
26.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.07	
27.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
28.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.49	
29.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (слух.окон)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.194	
30.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.08536	
31.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.036	
32.	Разборка засыпного утеплителя (прим) 50%	1 м3 утеплителя	27.495	
33.	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 150 мм (прим) 50%	100 м2 покрытия кровли	1.833	
34.	Покрытие пленкой под  утеплитель	100 м2 покрытия	3.666	
35.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	458.25	
36.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	54.99	
37.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	1121.796	
38.	Разборка ходовых досок	100 м ходов	1.05	
39.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1.05	
40.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.18	
41.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.18	
42.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	6	
	Замена подвальных окон	
43.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.078848	
44.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.078848	
45.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	7.8848	
46.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.16	
47.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	21	
48.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	21	
	
	Раздел 2.  Подпорная стенка и отмостка	
	
49.	Разборка кирпичных стен	1 м3	0.2	
50.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.01	
51.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.075	
52.	Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов	1 м3	4.4	
53.	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм	т	0.0616	
54.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (прим)	100 м3 грунта	0.06	
55.	Песок природный для строительных работ средний	м3	2	
56.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (гильзы - 10шт по 200мм) прим.	100 м трубопровода	0.02	
57.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	2	
61.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	1.03	
62.	Смесь песчано-гравийная природная	м3	4	
63.	Устройство поясов в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0.003	
64.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.06	
65.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
66.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.0656	
67.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.2214	
68.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.328	
69.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	6.56	
70.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6.56	
71.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.56	
72.	Погрузка мусора в автотранспортые средства	т	75.984	
73.	Перевозка грузов автомобилями  (работающими вне карьеров) на расстоляние 15 км. (класс груза1)	т	75.984	
	
	Раздел 3.  Холодное водоснабжение	
	
74.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.59	
75.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40мм	100 м трубопровода	0.15	
76.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.12	
77.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0.12	
78.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм	100 м трубопровода	0.11	
79.	Труба из полипропилена PN 10/16	м	9.889	
80.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.22	
81.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	20.636	
82.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.26	
83.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	24.154	
84.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.15	
85.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	14.055	
86.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	10.36	
87.	Изоляция трубопроводов диаметром 15-40 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками (прим)	10 м трубопровода	7.4	
88.	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	28.6	
89.	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	24.2	
90.	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	16.5	
91.	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	12.1	
92.	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	1.2	
93.	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	0.4	
94.	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	0.8	
95.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	4	
96.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	1	
97.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм	шт.	2	
98.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм	шт.	5	
99.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	1	
100.	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм	шт.	1	
	
	Раздел 4.  Горячее водоснабжение	
	
101.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.59	
102.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.12	
103.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0.12	
104.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм	100 м трубопровода	0.11	
105.	Труба из полипропилена PN 20/20 (д.16мм)прим.	м	9.889	
106.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.22	
107.	Труба из полипропилена PN 20/32	м	20.636	
108.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.26	
109.	Труба из полипропилена PN 20/25	м	24.154	
110.	Труба из полипропилена PN 20/40	м	14.055	
111.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	8.26	
112.	Изоляция трубопроводов диаметром 15-40 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками (прим)	10 м трубопровода	5.9	
113.	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	28.6	
114.	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	24.2	
115.	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	12.1	
116.	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	1.2	
117.	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	0.8	
118.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	4	
119.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	1	
120.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм	шт.	5	
121.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	1	
122.	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	
123.	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм	шт.	1	
	
	Раздел 5.  Канализация	
	
124.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	6.4	
125.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.135	
126.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.21	
127.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.75	
128.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.21	
129.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.75	
130.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	13.44	
131.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
132.	Ревизия ПВХ 110	шт	8	
133.	Тройник п/этиленовый 100мм	шт	14	
134.	Переходы 100/50	шт	7	
135.	Колено ПВХ д.110мм	шт	28	
136.	Установка трапов диаметром 100 мм	10 компл.	0.4	
137.	Трап ПВХ д=110мм	шт	4	
138.	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1 сальник	14	
139.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.07	
140.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0.07	
141.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.3	
142.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3 грунта	0.0375	
143.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.75	
144.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	5.4	
145.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2	
146.	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм	шт.	2	
147.	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	2	
148.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	34.4	
149.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	34.4	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)