«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 378 090	руб.	Смета на сумму:	2 378 090	руб.	
И.О. директора МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /Ю. Г. Поломошнов /	________________ / А.О. Манойло /	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
	
на капитальный ремонт ливневой канализации многоквартирного дома по адресу: ул.Березовая,3-17 в г. Калининграде                    	
Сметная стоимость:	2 378.090	тыс. руб.	
монтажных работ:	1.987	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.591	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	273.636	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за II квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСНр 68-12-1	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	100 м3		0.6856	54 530.25	37 386	
		Объем: 342.8*0.2						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.53	6.533768	237.738	1 553	
1. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	282.6	193.75056	158.090	30 630	
1. 3.	91.13.01-051	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.29	0.884424	739.72	654	
			(1)			244.56	216	
1. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	8.24	5.649344	1 080.07	6 102	
			(1)			236.67	1 337	
		Накладные расходы				104%	33 470	
		Сметная прибыль				60%	19 310	
		Всего с НР и СП					90 166	
	
2.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.6856	19 862.09	13 617	
		Объем: 342.8*0.2						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	9.516128	262.054	2 494	
2. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	10.777632	160.970	1 735	
2. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.213512	1 656.81	2 011	
			(1)			276.63	336	
2. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.941224	1 052.79	3 096	
			(1)			205.93	606	
2. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.854048	1 293.78	6 280	
			(1)			295.07	1 432	
2. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.507344	837.91	425	
			(1)			236.67	120	
2. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.428	20.52	70	
		Накладные расходы				142%	6 005	
		Сметная прибыль				81%	3 425	
		Всего с НР и СП					23 048	
	
3.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		75.416	567.63	42 808	
		Объем: (0.6856)*110						
	
4.	ГЭСН 27-06-027-01 
(прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.274	5 764.07	1 579	
		Объем: 342.8*0.08						
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.35082	219.554	297	
4. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.2603	1 656.81	431	
			(1)			276.63	72	
4. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.09052	1 052.79	1 148	
			(1)			205.93	225	
		Накладные расходы				142%	422	
		Сметная прибыль				81%	241	
		Всего с НР и СП					2 241	
	
5.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		27.948	2 423.19	67 723	
		Объем: 0.274*102						
	
6.	ГЭСН 27-05-005-01 
(прим.)	Устройство покрытий из брусчатки , без стоимости	100 м2		3.428	18 715.45	64 157	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.65	26.2242	205.930	5 400	
6. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	70.51	241.70828	180.030	43 515	
6. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1.44	4.93632	1 052.79	5 197	
			(1)			205.93	1 017	
6. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	18.62	63.82936	3.19	204	
6. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6.21	21.28788	533.15	11 350	
			(1)			205.93	4 384	
6. 6.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2	6.856	567.63	3 892	
		Накладные расходы				142%	69 459	
		Сметная прибыль				81%	39 621	
		Всего с НР и СП					173 237	
	
7.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 9см	100 м3		0.326	33 238.91	10 836	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	5.4931	276.630	1 520	
7. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	25.33672	162.420	4 115	
7. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.47026	997.41	1 466	
			(1)			276.63	407	
7. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	4.02284	1 300.03	5 230	
			(1)			276.63	1 113	
7. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.64548	37.85	24	
		Накладные расходы				104%	5 860	
		Сметная прибыль				60%	3 381	
		Всего с НР и СП					20 077	
	
8.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		58.68	42.43	2 490	
		Объем: 32.6*1.8						
	
9.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		58.68	277.35	16 275	
	
10.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.41	23 819.88	9 766	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	8.5977	280.487	2 412	
10. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	12.1811	171.800	2 093	
10. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.4961	997.41	495	
			(1)			276.63	137	
10. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.5248	1 656.81	869	
			(1)			276.63	145	
10. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.1156	739.41	1 564	
			(1)			285.85	605	
10. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.526	849.63	2 996	
			(1)			285.85	1 008	
10. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.189	768.26	913	
			(1)			285.85	340	
10. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.7462	837.91	625	
			(1)			236.67	177	
10. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	10.25	20.52	210	
		Накладные расходы				142%	6 397	
		Сметная прибыль				81%	3 649	
		Всего с НР и СП					19 812	
	
11.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.41	1 846.15	-757	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.943	285.850	-270	
11. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.205	739.41	-152	
			(1)			285.85	-59	
11. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.4715	849.63	-401	
			(1)			285.85	-135	
11. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.2665	768.26	-205	
			(1)			285.85	-76	
		Накладные расходы				142%	-383	
		Сметная прибыль				81%	-219	
		Всего с НР и СП					-1 359	
	
12.	С02.2-04.04-0128	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из природного камня М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		51.25	3 648.02	186 961	
		Объем: 410*0.1*1.25						
		Поправки: М: =3648.02	
	
13.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.328	411.31	135	
		Объем: 410*0.8/1000						
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.21648	228.680	50	
13. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.10824	1 246.38	135	
			(2)			457.36	50	
		Накладные расходы				142%	71	
		Сметная прибыль				81%	41	
		Всего с НР и СП					247	
	
14.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.33784	18 356.50	6 202	
		Объем: (0.328)*1.03						
	
15.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.41	26 712.90	10 952	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	7.8638	281.557	2 214	
15. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	15.703	193.460	3 038	
15. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0205	964.21	20	
			(1)			285.85	6	
15. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.3079	1 358.02	1 776	
			(1)			295.07	386	
15. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.574	19.29	11	
15. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.6236	578.60	939	
			(1)			236.67	384	
15. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	4.7191	848.75	4 005	
			(1)			295.07	1 392	
15. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.1599	837.91	134	
			(1)			236.67	38	
15. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0328	1 080.07	35	
			(1)			236.67	8	
15. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.0011398	56 980.82	65	
15. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.082	20.52	2	
15. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.0008774	58 841.20	52	
15. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.1189	7 358.95	875	
		Накладные расходы				142%	7 458	
		Сметная прибыль				81%	4 254	
		Всего с НР и СП					22 664	
	
16.	С04.2-01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II	т		38.417	3 633.36	139 583	
		Объем: (0.41)*93.7						
		Поправки: М: =3633.36	
	
17.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.004428	25 140.82	111	
		Объем: (0.41)*0.0108						
	
18.	ГЭСН 27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.41	34.82	14	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
18. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.0738	193.460	14	
		Накладные расходы				142%	20	
		Сметная прибыль				81%	11	
		Всего с НР и СП					45	
	
19.	С04.2-01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II	т		9.594	3 633.36	34 858	
		Объем: (0.41)*11.7						
		Поправки: М: =3633.36	
		Начисления: Н48= 2	
	
20.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.001148	25 140.82	29	
		Объем: (0.41)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
21.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.123	411.31	51	
		Объем: 410*0.3/1000						
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.08118	228.680	19	
21. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.04059	1 246.38	51	
			(2)			457.36	19	
		Накладные расходы				142%	27	
		Сметная прибыль				81%	15	
		Всего с НР и СП					93	
	
22.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.12669	18 356.50	2 326	
		Объем: (0.123)*1.03						
	
23.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.41	25 700.65	10 537	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	7.8392	281.647	2 208	
23. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	15.703	193.460	3 038	
23. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0123	964.21	12	
			(1)			285.85	4	
23. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.3079	1 358.02	1 776	
			(1)			295.07	386	
23. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.574	19.29	11	
23. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.6236	578.60	939	
			(1)			236.67	384	
23. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	4.7191	848.75	4 005	
			(1)			295.07	1 392	
23. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.1599	837.91	134	
			(1)			236.67	38	
23. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0164	1 080.07	18	
			(1)			236.67	4	
23. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.082	20.52	2	
23. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.002542	58 841.20	150	
23. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0615	7 358.95	453	
		Накладные расходы				142%	7 449	
		Сметная прибыль				81%	4 249	
		Всего с НР и СП					22 236	
	
24.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		39.606	4 136.02	163 811	
		Объем: (0.41)*96.6						
	
25.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.004428	25 140.82	111	
		Объем: (0.41)*0.0108						
	
	Дождевая канализация	
26.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		2.592	24 122.56	62 526	
26. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	399.168	156.640	62 526	
		Накладные расходы				80%	50 021	
		Сметная прибыль				38%	23 760	
		Всего с НР и СП					136 307	
	
27.	ГЭСН 01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3		0.17	31 816.26	5 409	
27. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	189	32.13	168.340	5 409	
		Накладные расходы				80%	4 327	
		Сметная прибыль				38%	2 055	
		Всего с НР и СП					11 792	
	
28.	01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза		245.728	51.26	12 596	
		Объем: 153.58*1.6						
	
29.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		245.728	159.83	39 275	
	
30.	ГЭСН 01-02-068-01	Водоотлив: из траншей	100 м3		0.17	24 273.85	4 127	
30. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	98.19	16.6923	156.640	2 615	
30. 2.	91.19.08-004	Насосы, мощность 4 кВт	маш.-ч	294.58	50.0786	30.19	1 512	
		Накладные расходы				80%	2 092	
		Сметная прибыль				38%	994	
		Всего с НР и СП					7 213	
	
31.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3		0.973	13 313.06	12 954	
31. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	86.1105	150.430	12 954	
		Накладные расходы				80%	10 363	
		Сметная прибыль				38%	4 923	
		Всего с НР и СП					28 240	
	
32.	ГЭСН 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		1.485	3 812.28	5 661	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	4.5144	205.930	930	
32. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.53	18.60705	171.800	3 197	
32. 3.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	18.0873	3.19	58	
32. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	4.5144	533.15	2 407	
			(1)			205.93	930	
		Накладные расходы				95%	3 921	
		Сметная прибыль				43%	1 775	
		Всего с НР и СП					11 356	
	
33.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы и колодцы: песчаного	10 м3		17.89	2 041.28	36 518	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	6.2615	205.930	1 289	
33. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	182.478	164.000	29 926	
33. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	6.2615	1 052.79	6 592	
			(1)			205.93	1 289	
		Накладные расходы				130%	40 580	
		Сметная прибыль				76%	23 723	
		Всего с НР и СП					100 821	
	
34.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		196.79	567.63	111 704	
		Объем: (17.89)*11.0						
	
35.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		2.64	8 376.64	22 114	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	11.088	244.278	2 709	
35. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	71.5968	184.500	13 210	
35. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	10.692	768.01	8 212	
			(1)			244.56	2 615	
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.396	1 080.07	428	
			(1)			236.67	94	
35. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	12.936	20.52	265	
		Накладные расходы				130%	20 695	
		Сметная прибыль				76%	12 098	
		Всего с НР и СП					54 907	
	
36.	24.3.03.03-0021	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 110 мм	м		116	248.77	28 857	
	
37.	24.3.03.03-0023	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 160 мм	м		112.4	429.14	48 235	
	
38.	24.3.03.03-0024	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 200 мм	м		22	695.84	15 308	
	
39.	24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	шт.		14	141.93	1 987	
	
40.	С цена поставщи.	Колено 110мм, 45 град	шт.		28	98.44	2 756	
		Поправки: М: =98.44	
	
41.	С1 цена поставщи.	Тройник 160*110*45град	шт.		3	394.83	1 184	
		Поправки: М: =394.83	
	
42.	С2 цена поставщи.	Тройник 200*110*45град	шт.		1	747.93	748	
		Поправки: М: =747.93	
	
43.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.7914	122 206.70	96 714	
		Объем: (0.36+0.18+0.134+0.1+0.02*2)+(0.45+0.18+0.134+0.1+0.02+0.05)+(0.45+0.18+0.27+0.1+0.02*3)+(0.46+0.18+0.27+0.1+0.02*3)+(0.49+0.18+0.201+0.1+0.02*2+0.05)+(0.48+0.18+0.201+0.1+0.02*3+0.05)+(0.45+0.18+0.27+0.1+0.02*2+0.05)+(0.36+0.18+0.134+0.1+0.02*2)						
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	21.700188	284.379	6 171	
43. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	135.432282	173.530	23 502	
43. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	21.05124	964.21	20 298	
			(1)			285.85	6 017	
43. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.300732	118.97	36	
43. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.648948	1 080.07	701	
			(1)			236.67	154	
43. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.03957	18 288.18	724	
43. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.0071226	41 166.41	293	
43. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.00055398	20.52		
43. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.015828	140 446.56	2 223	
43. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.00015828	61 408.51	10	
43. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	30.70632	200.47	6 156	
43. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00019785	13 985.04	3	
43. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.00561894	7 339.37	41	
43. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	1.115874	2 875.79	3 209	
43. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.71226	3 375.95	2 405	
43. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.31656	3 096.39	980	
43. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	2.184264	16 504.15	36 049	
43. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.0126624	6 778.24	86	
		Накладные расходы				130%	38 575	
		Сметная прибыль				76%	22 551	
		Всего с НР и СП					157 840	
	
44.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-2.184264	16 504.15	-36 049	
		Объем: (0.7914)*(-2.76)						
	
45.	05.1.01.11-0044	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	шт.		8	2 511.04	20 088	
	
46.	05.1.01.09-0002	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм	м		6.24	2 862.25	17 860	
		Объем: 0.53*3+0.78*2+1.03*3						
	
47.	05.1.06.09-0087	Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг	шт.		3	1 904.10	5 712	
	
48.	05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт.		5	2 322.21	11 611	
	
49.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт.		18	692.51	12 465	
	
50.	05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг	шт.		4	1 004.34	4 017	
	
51.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные: тяжелые	шт.		5	6 077.84	30 389	
	
52.	08.1.02.06-0041	Люк чугунный легкий	шт.		3	3 914.11	11 742	
	
53.	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0.0714	103 344.94	7 379	
		Объем: ((6.6*2)+(9.7*6))/1000						
	
54.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0189	2 262.44	43	
		Объем: 26.5*71.4/1000						
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.000378	221.300		
54. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.100359	213.810	21	
54. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000189	11.74		
54. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000189	1 052.79		
			(1)			205.93		
54. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000189	1 080.07		
			(1)			236.67		
54. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.021168	20.02		
54. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0002268	75 254.87	17	
54. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000378	90 091.39	3	
		Накладные расходы				90%	19	
		Сметная прибыль				60%	13	
		Всего с НР и СП					75	
	
55.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 462.75	3 463	
55. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	182.340	3 102	
55. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	140 446.56	140	
55. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	7 740.82	8	
55. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 228.68	210	
55. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	3 096.39	3	
		Накладные расходы				130%	4 033	
		Сметная прибыль				76%	2 358	
		Всего с НР и СП					9 853	
	
56.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	567.63	114	
		Объем: (1.0)*0.2						

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 419 068	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 987	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 987	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 987	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 246 666	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					590 619	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 7; %=142 - по стр. 2, 4, 6, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23; %=80 - по стр. 26, 27, 30, 31; %=95 - по стр. 32; %=130 - по стр. 33, 35, 43, 55; %=90 - по стр. 54)					310 880	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 7, 54; %=81 - по стр. 2, 4, 6, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23; %=38 - по стр. 26, 27, 30, 31; %=43 - по стр. 32; %=76 - по стр. 33, 35, 43, 55)					172 229	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 729 775	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 379	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 379	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					92 400	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					92 400	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					70 636	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					70 636	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 902 177	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	40 707	
	ИТОГО					1 942 884	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	38 858	
	ИТОГО					1 981 742	
	НДС 20%				20	396 348	
	ВСЕГО С НДС					2 378 090	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)