«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»      	
		
	________________ /_______С.Б.Русович	
		
	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, крыши, фасада без утепления
многоквартирного дома №9 по ул. Третьяковской  г. Калининграда	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.38	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.38	
3.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	2.38	
4.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.38	
5.	Е58-2-2	Разборка люка выхода на крышу, прим	100 окон	0.02	
6.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк выхода на крышу), прим	100 м2 проемов	0.008424	
7.	Цена поставщика.	Окно- люк Starlight   0,54х0,78	м2	0.8424	
8.	Е10-01-012-04	Устройство ветровой доски (прим)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.064	
9.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.426	
10.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	133.0182	
11.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.38	
12.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	297.5	
13.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.224	
14.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.384	
15.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.38	
16.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	28	
17.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - желобов, прим	100 м труб и покрытий	0.34	
18.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.34	
19.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.27	
20.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
21.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
22.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
23.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.24	
24.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник)	100 м	0.34	
25.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.025	
26.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.105	
27.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб	0.025	
28.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.275	
29.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников (прим.)	1 м3	0.12	
30.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.078	
31.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.078	
32.	Е54-3-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз)	100 м2 подшивки	0.068	
33.	Е10-01-022-02	Подшивка карниза доской, прим	100 м2 потолка	0.068	
34.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.068	
35.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	42.7975	
36.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	42.7975	
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
37.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.7	
38.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.37	
39.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.37	
40.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	3.14	
41.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.34	
42.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0281	
43.	Е10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0281	
44.	С203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	2.81	
45.	Е10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.011	
46.	С101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	1.1	
47.	Е15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.022	
48.	Е15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов внутренних (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.022	
49.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.112	
50.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов, прим	100 м2 покрытия	3.222	
51.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	41.886	
52.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в т.ч. откосы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.222	
53.	Е61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	3.222	
54.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	354.42	
55.	С113-8075	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	805.5	
56.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	3.222	
57.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.222	
58.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м, прим	100 м	0.18	
59.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5.4855	
60.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.4855	
	ОТМОСТКА	
61.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	3.78	
62.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1	100 м3 грунта	0.0972	
63.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.162	
64.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	4.86	
65.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	4.86	
66.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4.86	
67.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	25.596	
68.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	25.596	
	
	Раздел 3.  Внутридомовые сети водоснабжения	
	
69.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф32=17м, ф25=7м)	100 м трубопровода	0.28	
70.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.17	
71.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	15.929	
72.	С301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	17	
73.	С507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	3	
74.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	10	
75.	С302-0065	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в	шт.	3	
76.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	1.874	
77.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.11	
78.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	10.318	
79.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	11	
80.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	4	
81.	Цена поставщика.	ППР колено ф32 90град	1 шт.	8	
82.	С302-0064	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.	3	
83.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	2.8	
84.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	12.1	
85.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	18.7	
86.	Е16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм, прим	1 врезка	1	
	
	Раздел 4.  ПОДВАЛ	
	
	ПОЛЫ	
87.	Е51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.08	
88.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	0.8	
89.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.08	
90.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных (полы)	1 м3 подстилающего слоя	0.8	
91.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.8	
92.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.8	
93.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.08	
94.	Е11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.08	
95.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.08	
96.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2 стяжки	0.08	
97.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.01592	
98.	С204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.00096	
99.	С204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.01496	
	ПРОЕМЫ	
100.	Е46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (6 шт)	1 м3	0.36	
101.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.03	
102.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.06	
103.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	6	
104.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.048	
	
	Раздел 5.  ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	

105.	Е46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.03	
106.	Е46-03-017-04	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.02	
107.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.25	
108.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.09	
109.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (в грунте)	100 м трубопровода	0.16	
110.	С103-1328	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	15.968	
111.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	7	
112.	Цена поставщика.	ПВХ тройник 110*50*110	шт	3	
113.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110 *45	шт	3	
114.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  110	шт	4	
115.	Цена поставщика.	Переход ПВХ/чугун.   110	шт	3	
116.	Цена поставщика.	Переход ПВХ/чугун.   50	шт	3	
117.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	4	
118.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.545	
119.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.545	
	
	Раздел 6.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
120.	Е46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (перекрытия)	100 отверстий	0.02	
121.	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.12	
122.	Е46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.063	
123.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0244	
124.	Е15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0244	
125.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.2	
126.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.04	
127.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06	
128.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.2376	
129.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.2376	
130.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.22	
131.	С103-1392	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	10.2	
132.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	12.24	
133.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	2.2	
134.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 16 мм	шт.	5	
135.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.28	
136.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0286	
137.	С Цена поставщик.	Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40,	шт.	4	
138.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.06	
139.	С Цена поставщик.	Светильник потолочный  IP54 6W	шт.	5	
140.	С Цена поставщик.	Светильник настенный   IP44 6W	шт.	1	
141.	С Цена поставщик.	Электролампы энергосберегающие	шт.	6	
142.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.05	
143.	С Цена поставщик.	Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44, шт	шт.	3	
144.	С Цена поставщик.	Выключатель одноклавишный IP44 для открытой установки, универсальный IP44 0331-02	шт.	2	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                                                           Н.К. Чернятина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля                                                    О.В.Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)