«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Новые технологии плюс»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Ходорович А.В. /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Баумана, 7-11	
	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на дополнительные работы по капитальному ремонту фасада 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен деревянных	100 м2	0.3384	
2.	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0.3384	
3.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.3384	
4.	Разборка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.8142	
5.	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0.12	
6.	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.8142	
7.	Обшивка каркасных стен плитами ОСП толщ.10 мм	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.3384	
8.	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 10-12 мм	100 м2	0.34686	
9.	Покрытие пленкой стен под утеплитель	100 м2 покрытия	0.3384	
10.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	42.3	
11.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	3.384	
12.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	3.45168	
13.	Покрытие пленкой стен по утеплителю	100 м2 покрытия	0.3384	
14.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	42.3	
15.	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 18 мм	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.3384	
16.	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 18-20 мм	100 м2	0.34686	
17.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	1.692	
18.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	1.72584	
19.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.3384	
20.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	37.224	
21.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0.3384	
22.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.3384	
23.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3384	
24.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0396	
25.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, без стоимости оконных блоков	100 м2 проемов	0.0396	
26.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, без стоимости подоконных досок	100 п. м	0.044	
27.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.072	
28.	Погрузка мусора	т	6.47824	
29.	Перевозка мусора	т	6.47824	
30.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0.015	
31.	Установка уголка на откосы	100 м жилок	2.44	
32.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	244	
33.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.5076	
34.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	10.50732	
35.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.72	
36.	Короб (кабель-канал) 90*40	м	72	
37.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	6.17385	
38.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	80.26005	
39.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	6.17385	
40.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	679.1235	
41.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, толщ.40мм  с наклеиванием сетки из стекловолокна перед нанесением декоративного штукатурного слоя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.76385	
42.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") при нанесении декоративной штукатурки	м2	576.385	
43.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, толщ.20мм  с наклеиванием сетки из стекловолокна перед нанесением декоративного штукатурного слоя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.41	
44.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") при нанесении декоративной штукатурки	м2	41	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)