«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 824 661.00	руб.	Смета на сумму:	1 824 661.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ 7 сервис»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /Горбатенко С.В. /	
		
03 октября  2018г.	03 октября  2018г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории МКД №13-15, №17-19, №17а-23а, №21-25 по ул.Ленинский проспект в г.Калининграде
 (по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград")	
Сметная стоимость:	1 824.661	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.025	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	186.832	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4-й квартал 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Тротуарная дорожка вдоль детского сада	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм	
1.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.019	51 564.61	980	
		Объем: (77)*0.25						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.82878	268.820	223	
1. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.28652	147.310	42	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.19646	935.23	184	
			(1)			268.82	53	
1. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.63232	1 188.38	751	
			(1)			268.82	170	
1. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00076	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	215	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	90	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 285	
	
2.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		30.4	151.56	4 607	
		Объем: 19*1.6						
	
3.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.154	18 517.68	2 852	
		Объем: (77)*0.2						
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.13752	254.662	544	
3. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.42088	151.380	366	
3. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.27258	1 543.79	421	
			(1)			268.82	73	
3. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.66066	964.28	637	
			(1)			200.12	132	
3. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.09032	1 215.15	1 325	
			(1)			286.75	313	
3. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11396	760.62	87	
			(1)			229.99	26	
3. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.77	20.52	16	
		Накладные расходы				121%	1 101	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	592	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 545	
	
4.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		16.94	523.12	8 862	
		Объем: 15.4*1.10						
	
5.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0385	5 304.43	204	
		Объем: 77*0.05						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.189805	213.358	40	
5. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.036575	1 543.79	56	
			(1)			268.82	10	
5. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.15323	964.28	148	
			(1)			200.12	31	
		Накладные расходы				121%	48	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	26	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					278	
	
6.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		3.927	2 154.36	8 460	
		Объем: (0.0385)*102.0						
	
7.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		7.7	2 297.87	17 694	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.693	220.033	152	
7. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	90.86	184.510	16 765	
7. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.231	964.28	223	
			(1)			200.12	46	
7. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.389	13.20	58	
7. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.231	760.62	176	
			(1)			229.99	53	
7. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.231	1 037.49	240	
			(1)			229.99	53	
7. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.54	20.52	32	
7. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.385	523.12	201	
		Накладные расходы				121%	20 470	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	10 996	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					49 160	
	
8.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		78.54	450.00	35 343	
		Объем: 77*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
9.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0047	51 564.61	242	
		Объем: 84*0.2*0.28						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.205014	268.820	55	
9. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.070876	147.310	10	
9. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.048598	935.23	45	
			(1)			268.82	13	
9. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.156416	1 188.38	186	
			(1)			268.82	42	
9. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000188	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	53	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	22	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					317	
	
10.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		7.52	151.56	1 140	
		Объем: 4.7*1.6						
	
11.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.024	18 517.68	444	
		Объем: (84*0.28*0.1)						
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.33312	254.662	85	
11. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.37728	151.380	57	
11. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04248	1 543.79	66	
			(1)			268.82	11	
11. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.10296	964.28	99	
			(1)			200.12	21	
11. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.16992	1 215.15	206	
			(1)			286.75	49	
11. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01776	760.62	14	
			(1)			229.99	4	
11. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.12	20.52	2	
		Накладные расходы				121%	172	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	92	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					708	
	
12.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.64	523.12	1 381	
		Объем: 2.4*1.10						
	
13.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.84	13 358.27	11 221	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.6048	266.663	161	
13. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	63.9072	159.670	10 204	
13. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5712	874.68	500	
			(1)			268.82	154	
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0336	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
13. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00084	57 689.15	48	
13. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1428	3 038.87	434	
		Накладные расходы				121%	12 542	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	6 737	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					30 500	
	
14.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.017	2 983.71	51	
		Объем: (0.84)*(0.06*0.33)						
	
15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		4.262	3 276.39	13 964	
		Объем: (0.84)*(5.9*0.86)						
	
16.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		84	178.10	14 960	
		Объем: (0.84)*100.0						
	
	Благоустройство	
17.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.4	13 482.75	5 393	
17. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	16	150.030	2 400	
17. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	6	498.77	2 993	
		Накладные расходы				98%	2 352	
						=(115.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	1 464	
						=(90*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 209	
	
	Контейнерная площадка и проезд между домами №21-25 и 27-31	
	Демонтажные работы	
18.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0.2096	31 377.16	6 577	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	3.53176	268.820	949	
18. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	16.290112	152.740	2 488	
18. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.945296	935.23	884	
			(1)			268.82	254	
18. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	2.586464	1 233.16	3 190	
			(1)			268.82	695	
18. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.415008	35.92	15	
		Накладные расходы				88%	3 025	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 650	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 251	
	
19.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.1	16 033.58	1 603	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	0.94	200.120	188	
19. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	6.826	163.200	1 114	
19. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	0.94	493.44	464	
			(1)			200.12	188	
19. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	2.82	9.05	26	
		Накладные расходы				88%	1 146	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	625	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 374	
	
20.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		38.08	39.92	1 520	
		Объем: 20.96*1.8+(10*0.2*0.08*2.2)						
	
21.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		38.08	262.99	10 015	
		Объем: 20.96*1.8+(10*0.2*0.08*2.2)						
	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
22.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.236	51 564.61	12 169	
		Объем: (524)*0.45						
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	10.29432	268.820	2 767	
22. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	3.55888	147.310	524	
22. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.44024	935.23	2 282	
			(1)			268.82	656	
22. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	7.85408	1 188.38	9 334	
			(1)			268.82	2 111	
22. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00944	3 090.35	29	
		Накладные расходы				81%	2 666	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	1 119	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 954	
	
23.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		377.6	151.56	57 229	
		Объем: 236*1.6						
	
24.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.048	18 517.68	19 407	
		Объем: (524)*0.2						
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	14.54624	254.662	3 704	
24. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	16.47456	151.380	2 494	
24. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.85496	1 543.79	2 864	
			(1)			268.82	499	
24. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.49592	964.28	4 335	
			(1)			200.12	900	
24. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	7.41984	1 215.15	9 016	
			(1)			286.75	2 128	
24. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.77552	760.62	590	
			(1)			229.99	178	
24. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	5.24	20.52	108	
		Накладные расходы				121%	7 500	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	4 029	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					30 935	
	
25.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		115.28	523.12	60 305	
		Объем: 104.8*1.10						
	
26.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.524	22 274.28	11 672	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	10.98828	265.450	2 917	
26. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	15.56804	161.570	2 515	
26. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.63404	935.23	593	
			(1)			268.82	170	
26. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.67072	1 543.79	1 035	
			(1)			268.82	180	
26. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.70384	691.29	1 869	
			(1)			268.82	727	
26. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.5064	791.87	3 568	
			(1)			268.82	1 211	
26. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.5196	721.34	1 096	
			(1)			268.82	408	
26. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.95368	760.62	725	
			(1)			229.99	219	
26. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	13.1	20.52	269	
		Накладные расходы				121%	6 573	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	3 531	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 776	
	
27.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.524	1 725.17	904	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.2052	268.820	324	
27. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.262	691.29	181	
			(1)			268.82	70	
27. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.6026	791.87	477	
			(1)			268.82	162	
27. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.3406	721.34	246	
			(1)			268.82	92	
		Накладные расходы				121%	392	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	211	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 507	
	
28.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		131	2 270.97	297 497	
		Объем: 524*0.2*1.25						
	
29.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.262	5 304.43	1 390	
		Объем: 524*0.05						
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.29166	213.358	276	
29. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.2489	1 543.79	384	
			(1)			268.82	67	
29. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.04276	964.28	1 006	
			(1)			200.12	209	
		Накладные расходы				121%	334	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	179	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 903	
	
30.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		26.724	2 154.36	57 573	
		Объем: (0.262)*102.0						
	
31.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		52.4	2 297.87	120 409	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	4.716	220.033	1 038	
31. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	618.32	184.510	114 086	
31. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.572	964.28	1 516	
			(1)			200.12	315	
31. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	29.868	13.20	394	
31. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.572	760.62	1 196	
			(1)			229.99	362	
31. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.572	1 037.49	1 631	
			(1)			229.99	362	
31. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	10.48	20.52	215	
31. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.62	523.12	1 371	
		Накладные расходы				121%	139 300	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	74 831	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					334 540	
	
32.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400 480	м2		534.48	480.00	256 550	
		Объем: 524*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
33.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0072	51 564.61	371	
		Объем: (80*0.3*0.3)						
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.314064	268.820	84	
33. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.108576	147.310	16	
33. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.074448	935.23	70	
			(1)			268.82	20	
33. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.239616	1 188.38	285	
			(1)			268.82	64	
33. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000288	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	81	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	34	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					486	
	
34.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		11.52	151.56	1 746	
		Объем: 7.2*1.6						
	
35.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.048	18 517.68	889	
		Объем: (80*0.3*0.2)						
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.66624	254.662	170	
35. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.75456	151.380	114	
35. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.08496	1 543.79	131	
			(1)			268.82	23	
35. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.20592	964.28	199	
			(1)			200.12	41	
35. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.33984	1 215.15	413	
			(1)			286.75	97	
35. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03552	760.62	27	
			(1)			229.99	8	
35. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.24	20.52	5	
		Накладные расходы				121%	344	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	185	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 417	
	
36.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.28	523.12	2 762	
		Объем: 4.8*1.10						
	
37.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.8	32 868.00	26 294	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.576	266.663	154	
37. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	60.864	159.670	9 718	
37. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.544	874.68	476	
			(1)			268.82	146	
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.032	1 037.49	33	
			(1)			229.99	7	
37. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0008	57 689.15	46	
37. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	4.72	3 276.39	15 465	
37. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.048	2 983.71	143	
37. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.136	3 038.87	413	
		Накладные расходы				121%	11 945	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	6 417	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					44 656	
	
38.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		80	341.55	27 324	
		Объем: (0.8)*100.0						
	
	Ограждение контейнерной площадки	
39.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.15	28 248.43	4 237	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	3.372	248.541	838	
39. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	5.346	161.570	864	
39. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.6395	996.66	1 634	
			(1)			229.99	377	
39. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.611	1 001.51	1 613	
			(1)			268.82	433	
39. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.1215	1 037.49	126	
			(1)			229.99	28	
		Накладные расходы				77%	1 311	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	987	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 535	
	
40.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.648	3 276.39	5 399	
		Объем: 0.26*6.34						
	
41.	23.3.08.01-0050	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	м		40.5	322.50	13 061	
		Объем: 15*2.7						
	
42.	ГЭСН 09-03-014-01 
(прим.)	Монтаж связей и распорок из труб	т		0.366	15 126.50	5 536	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	1.46766	267.911	393	
42. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	23.16048	165.230	3 827	
42. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.0366	1 687.36	62	
			(1)			306.16	11	
42. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.04392	874.68	38	
			(1)			268.82	12	
42. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	1.3176	1 113.56	1 467	
			(1)			268.82	354	
42. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.06954	1 037.49	72	
			(1)			229.99	16	
42. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.53436	3.21	2	
42. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.0366	112.76	4	
42. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.4392	51.41	23	
42. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.13176	46.96	6	
42. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00016104	60 390.76	10	
42. 12.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000366	204 657.21	7	
42. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00001098	45 326.49		
42. 14.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0002196	80 243.85	18	
		Накладные расходы				77%	3 249	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	2 448	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 233	
	
43.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических  панелей	10 шт.		3	1 430.28	4 291	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.04	229.990	469	
43. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	21.33	161.570	3 446	
43. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.33	1 037.49	342	
			(1)			229.99	76	
43. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	1.71	293.67	502	
			(1)			229.99	393	
		Накладные расходы				77%	3 015	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	2 271	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 576	
	
44.	23.3.08.01-0027	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм	м		120	203.34	24 401	
	
45.	08.3.09.04-0024	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый НС35-1000-0,5	м2		60	328.67	19 720	
		Объем: 30*2						
	
46.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.144	2 141.39	308	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00288	215.055	1	
46. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.76464	201.080	154	
46. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00144	10.80		
46. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00144	964.28	1	
			(1)			200.12		
46. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00144	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
46. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.16128	18.56	3	
46. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.001728	72 855.64	126	
46. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000288	79 235.11	23	
		Накладные расходы				77%	119	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	74	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					502	
	
47.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.144	2 560.48	369	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00288	215.055	1	
47. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.55152	171.480	95	
47. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00144	10.80		
47. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00144	964.28	1	
			(1)			200.12		
47. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00144	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
47. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0936	18.56	2	
47. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.002736	93 641.96	256	
47. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0002016	65 944.00	13	
		Накладные расходы				77%	74	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	46	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					489	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 179 326	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 051 543	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					628 524	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 9, 22, 33; %=121 - по стр. 3, 5, 7, 11, 13, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37; %=98 - по стр. 17; %=88 - по стр. 18, 19; %=77 - по стр. 46, 47)					210 449	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 9, 22, 33; %=65 - по стр. 3, 5, 7, 11, 13, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37; %=61 - по стр. 17; %=48 - по стр. 18, 19, 46, 47)					112 949	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 374 941	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 064	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 39, 42, 43)					7 574	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39, 42, 43)					5 705	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					27 343	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					37 462	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					37 462	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					76 257	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					76 257	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 516 003	
	ИТОГО					1 516 003	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	30 320	
	ИТОГО					1 546 323	
	НДС 18%				18	278 338	
	ВСЕГО С НДС					1 824 661.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					218 023.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					118 654	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД":                                         Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД":                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)