«УТВЕРЖДАЮ»	
	И.о. директора МКУ «КРМКД» 	
		
	________________ /Поломошнов Ю.Г./	
		
	«24» июля 2015 г.	

1,56	
Объект:	г. Калининград, ул. Коммунистическая, 35 	
	
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ   	
	
на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения, крыши, подвальных помещений, фасада с утеплением многоквартирного дома №35 по ул. Коммунистическая.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6.14	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6.14	
3.	Разборка кирпичных стен	1 м3	10.2	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли	6.14	
5.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	100 м3 кладки	0.102	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.51	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.45	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м	0.96	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	2.45	
10.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	6.14	
11.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.14	
12.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	127.1	
13.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	6.14	
14.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	767.5	
15.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	6.14	
16.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	33.1	
17.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых трубх	100 м2	0.088	
18.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.008	
19.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.034	
20.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов)	100 м труб	0.004	
21.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.044	
22.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала)	100 м труб	0.004	
23.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.018	
24.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.088	
25.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	
26.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб (внутри)	100 м2	0.033	
27.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (внутри)	100 м2 поверхности	0.033	
28.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.033	
29.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
30.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
31.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.56	
32.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0292	
33.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0128	
34.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.06	
35.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.06	
36.	Проходной элемент для металлочерепицы любого профиля	шт.	3	
37.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	3	
38.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.62	
39.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1	
40.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1	
41.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.42	
42.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
43.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
44.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
45.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.36	
46.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	30.23	
47.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	30.23	
	
	Раздел 2.  Чердачное перекрытие	
	
48.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	4.52	
49.	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	1 м3 изоляции	58.76	
50.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	4.52	
51.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	553.25	
52.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2 изолируемой поверхности	4.52	
53.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 3-й слой	100 м2 изолируемой поверхности	4.52	
54.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	1396.68	
55.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	4.52	
56.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	553.25	
57.	Устройство  настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	4.52	
58.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.04	
59.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	187.13	
60.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	44.3	
61.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	44.3	
	
	Раздел 3.  Фасад	
	
62.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.75	
63.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.78	
64.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.78	
65.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов	100 м2	6.15	
66.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	5	
67.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.87	
68.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	5.46	
69.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3	61.15	
70.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.56	
71.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м	0.5712	
72.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.56	
73.	Демонтаж светильника устанавливаемого вне зданий с лампами накаливания	1 шт.	1	
74.	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания	1 шт.	1	
75.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	5	
76.	Решетки металлические размером 200х200 мм	шт.	5	
77.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (газовая труба)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01	
	Цоколь	
78.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	0.576	
79.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2	
80.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.06	
81.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.576	
82.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	7.56	
83.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.576	
84.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	0.576	
85.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	63.36	
86.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	144	
87.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.576	
88.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.576	
	Оконные и дверные проемы	
89.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0504	
90.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.1034	
91.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0486	
92.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.72	
93.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	4.14	
94.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.029	
95.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	2.9	
96.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.044	
97.	Установка префорированного уголка на углы откосов	100 м жилок	0.125	
98.	Шпатлевка по сборным конструкциям откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.044	
99.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.044	
100.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5.46	
101.	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1300х2100 мм	шт.	2	
102.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.044	
103.	Установка префорированного уголка на углы откосов	100 м жилок	0.219	
104.	Шпатлевка по сборным конструкциям откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.044	
105.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.044	
106.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	23.59	
107.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	23.59	
	Крыльцо	
108.	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.125	
109.	Разборка  кирпичной кладки крыльца	1 м3	4.2	
110.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.025	
111.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.025	
112.	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	2.5	
113.	Устройство бетонного крыльца	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.042	
114.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)	м3	4.284	
115.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.913	
116.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	т	0.913	
117.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0.041	
118.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0.041	
119.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	т	0.009	
120.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм	т	0.009	
121.	Укладка металлического накладного профиля	100 м профиля	0.42	
122.	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	0.0714	
123.	Монтаж металлических перил входа на площадку	1 т конструкций	0.015	
124.	Конструкции стальные перил	т	0.015	
125.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.002	
126.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.002	
127.	Железнение  покрытий крыльца	100 м2 покрытия	0.125	
128.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3.96	
129.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.96	
	
	Раздел 4.  Спуски в подвал	
	
130.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.14	
131.	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2 поверхности облицовки	0.063	
132.	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0.0175	
133.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.175	
134.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	0.203	
135.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.067	
136.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.203	
137.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	2.67	
138.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.203	
139.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	0.203	
140.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	22.33	
141.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	50.75	
142.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.203	
143.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.203	
144.	Устройство металлических ограждений балконов	100 м ограждения	0.06	
146.	Монтаж металлических перил входа на площадку	1 т конструкций	0.08	
147.	Конструкции стальные перил	т	0.08	
148.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
149.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
150.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.83	
151.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.83	
	
	Раздел 5.  Балконы и пожарные лестницы	
	
152.	Демонтаж металлических ограждений балконов	100 м ограждения	0.0832	
153.	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0.088	
154.	Разборка балконных плит	1 м3	0.18	
155.	Демонтаж лестниц прямолинейных  пожарных с ограждением	1 т конструкций	1.0716	
156.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.025	
157.	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0.2	
158.	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0.24	
159.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.02	
160.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	2.04	
161.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.	0.04	
162.	Заполнение отверстий бетоном	1 м3 заделки	0.05	
163.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300)	м3	0.05	
164.	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	1.0716	
165.	Швеллеры № 16-18 сталь марки Ст3сп	т	0.3338	
166.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 5 мм	м	50.68	
167.	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 10х10 мм	т	0.078	
168.	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т	0.2896	
169.	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм	т	0.0131	
170.	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 2,5 мм	т	0.1284	
171.	Болт анкерный диаметром 12 мм	шт.	28	
172.	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	0.8868	
173.	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т	0.082	
174.	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм	т	0.0138	
175.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 5 мм	м	14.7	
176.	Швеллеры № 16-18 сталь марки Ст3сп	т	0.2684	
177.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 6 мм	м	14.76	
178.	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	0.0047	
179.	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм	т	0.0192	
180.	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм	т	0.1456	
181.	Огрунтовка металлических решеток за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.832	
182.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей решеток эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.832	
	
	Раздел 6.  Подвал	
	
	Стены	
183.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0858	
184.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0858	
185.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	8.58	
186.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0242	
187.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.89	
188.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм	шт.	1	
189.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	1.78	
190.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.864	
191.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.084	
192.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.78	
193.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.864	
	
	Раздел 7.  Вертикальная гидроизоляция и отмостка	
	
	Вертикальная гидроизоляция и отмостка	
194.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.055	
195.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.691	
196.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.271	
197.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	43.36	
198.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.542	
199.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0.542	
200.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.42	
	Отмостка	
201.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	8.34	
202.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	8.34	
203.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	8.34	
204.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9.9	
205.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.9	
	
	Раздел 8.  Холодное водоснабжение	
	
206.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.16	
207.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.032	
208.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.978	
209.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.648	
210.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	60.78	
211.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	71	
212.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	10 шт.	0.5	
213.	ППР колено ф 32 *90	шт	10	
214.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.33	
215.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	30.657	
216.	ППР кран шаровый  д=20 мм	шт	5	
217.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	44	
218.	Смена пробко-спускных кранов	100 шт.	0.02	
219.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1	
220.	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	9.78	
221.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	71.28	
222.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	36.3	
	
	Раздел 9.  Водоотведение	
	
223.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0.06	
224.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.05	
225.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.578	
226.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.264	
227.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.578	
228.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.264	
229.	Ревизия ПВХ 110 мм	шт	3	
230.	Отвод ПВХ  110 мм 90 град.	шт	13	
231.	Тройник ПВХ  110х110 мм 45 град.	шт	7	
232.	Тройник ПВХ  110х50 мм 45 град.	шт	5	
233.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                     Сметанина Е.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД»                       Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)