«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»			Генеральный директор ООО «Шлейф»			
		
________________ / Русович С.Б. /	________________ / Жаренов Ю.Ю./	
		
« 28 » февраля 2018 г.	« 28 » февраля  2018 г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Ст. с-та Карташева , д.4-4"в" 
 г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
Демонтажные работы
	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.1235	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1	
3.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0.075	
4.	Демонтаж металлического оборудования (качели,сушилок,турника,спортивной стенки, ограждения)	т	0.502	
5.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	26.7	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	26.7	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
7.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1184	
8.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	189.44	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.526	
10.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	57.86	
11.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.263	
12.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.263	
13.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	65.75	
14.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, ПЦС	100 м3	0.1315	
15.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	13.413	
16.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	26.3	
17.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	268.26	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
18.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.086	
19.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	137.6	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.43	
21.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	47.3	
22.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.215	
23.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.215	
24.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	53.75	
25.	Розлив вяжущих материалов	т	0.172	
26.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.1772	
27.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.215	
28.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	20.146	
29.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0023	
30.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.215	
31.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	5.031	
32.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0006	
33.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0645	
34.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0664	
35.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.215	
36.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	20.769	
37.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0023	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
38.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01107	
39.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	17.712	
40.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.053	
41.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.83	
42.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.041	
43.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.041	
44.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	5.125	
45.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, ПЦС	100 м3	0.0164	
46.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.673	
47.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	4.1	
48.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	41.82	
	Установка бортовых камней	
49.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02139	
50.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	34.224	
51.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.14	
52.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	15.4	
53.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.19	
54.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	219	
55.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.3	
56.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0059	
57.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.522	
58.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	30	
	Смотровой колодец (2шт)	
59.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0391	
60.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	62.56	
61.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.195	
62.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.145	
63.	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 250 мм	100 м	0.17	
64.	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м	17.068	
65.	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0.17	
66.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	18.7	
67.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.39	
68.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	39	
69.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.156	
70.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.4306	
71.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
72.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
73.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
74.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
75.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
76.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
77.	Люки чугунные тяжелые	шт.	2	
78.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.331	
79.	Песок природный для строительных работ средний	м3	36.41	
	Устройство контейнерной площадки  (6*8,5м)	
80.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0179	
81.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28.64	
82.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.102	
83.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.22	
84.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	7.65	
85.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	7.803	
86.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.313	
87.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.313	
88.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0.11	
89.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	м	27.5	
90.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.6974	
91.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0.1763	
92.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм	м	41	
93.	Облицовка забора стальным профилированным листом	100 м2	0.41	
94.	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый НС35-1000-0,5	м2	41	
95.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.132	
96.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.132	
97.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.	1	
98.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	1	
99.	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	м3	0.23	
	
	Раздел 2.  МКД по ул. Старшего сержанта Карташева ,4-4в	
Демонтажные работы	
100.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.553	
101.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.065	
102.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0.275	
103.	Демонтаж металлического оборудования (качели,сушилок,турника,спортивной стенки, ограждения)	т	0.502	
104.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	1	
105.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	4	
106.	Вырубка одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м	100 шт.	0.12	
107.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	108.4	
108.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	108.4	
	Минимальные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
109.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.2363	
110.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	378.08	
111.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.05	
112.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	115.5	
113.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.525	
114.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.525	
115.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	131.25	
116.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси,ПЦС	100 м3	0.2625	
117.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	26.775	
118.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	52.5	
119.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	535.5	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
120.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03186	
121.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	50.976	
122.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.153	
123.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	16.83	
124.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.118	
125.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.118	
126.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	14.75	
127.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, ПЦС	100 м3	0.0472	
128.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.814	
129.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	11.8	
130.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	120.36	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
131.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0073	
132.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	11.68	
133.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.058	
134.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	31.9	
135.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, ПЦС	100 м3	0.0145	
136.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.479	
137.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	2.9	
138.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (оранжевая)	м2	29.58	
	Установка бортовых камней	
139.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.022	
140.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	35.2	
141.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.138	
142.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	15.18	
143.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.86	
144.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	186	
145.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.94	
146.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0186	
147.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4.77	
148.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	94	
149.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.	4	
150.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	4	
151.	Смена стенового кольца ж/б колодца д.1000мм (уменьшение высотного положения колодца)	шт.	2	
152.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
153.	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	м3	0.92	
	Дополнительные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
154.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.2034	
155.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	325.44	
156.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.904	
157.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	99.44	
158.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.452	
159.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.452	
160.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	113	
161.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.226	
162.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	23.052	
163.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	45.2	
164.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	191.76	
165.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	269.28	
	Установка бортовых камней	
166.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01134	
167.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.144	
168.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.076	
169.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.36	
170.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.26	
171.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	126	
172.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.7	
	Дождеприемный  колодец (3 шт)	
173.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0324	
174.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	51.84	
175.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.08	
176.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.88	
177.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.16	
178.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	16	
179.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
180.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.4968	
181.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
182.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
183.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
184.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
185.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	3	
186.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.2575	
187.	Песок природный для строительных работ средний	м3	28.325	
	Смотровой колодец (2 шт)	
188.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0551	
189.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	88.16	
190.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.65	
191.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	65	
192.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.156	
193.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.4306	
194.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
195.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
196.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
197.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
198.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
199.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
200.	Люки чугунные тяжелые	шт.	2	
201.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.7303	
202.	Песок природный для строительных работ средний	м3	80.333	
	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	
203.	Засыпка  гравием	100 м3	0.05	
204.	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	4.03	
	Покрытие площадки (вар. 2)	
205.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0275	
206.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	44	
207.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.165	
208.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	18.15	
209.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	11	
210.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	11.22	
211.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.088	
212.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.088	
213.	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2	1.1	
214.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз"	м2	112.2	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
215.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.015	
216.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.015	
217.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	2.4	
218.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.024	
219.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.448	
220.	Монтаж  оборудования детских площадок	т	0.599	
221.	Счеты на столбах, 1008х110мм   Н=1300мм	шт	1	
222.	Качалка на пружине "Дельфин"	шт	1	
223.	Детский спортивный комплекс 2660 х 2660мм,  Н=2200мм	шт	1	
224.	Машинка с горкой, 2360х2370мм,  Н=1785мм, Н площадки=650мм	шт	1	
225.	Песочница с крышкой 2000 х 2000мм	шт	1	
	Установка скамеек, урн , спортивного оборудования (б/у)	
226.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0036	
227.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0036	
228.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.576	
229.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0028	
230.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.2856	
231.	Монтаж  скамеек	т	0.102	
232.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт	2	
233.	Урна железобетонная+металлич.  вставка 480 х 480мм    Н=730мм	шт	1	
234.	Монтаж  ограждения, спортивного оборудования метллического (б/у)	т	0.434	
235.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.4	
236.	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	4	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»      Д.А . Климов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ «КР МКД»              Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)