«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 077 922	руб.	Смета на сумму:	4 077 922	руб.	
              
          Директор МКУ КР МКД	          
               Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
_____________________________ / С. Б. Русович /	___________________________ / Ж. Н. Сидоренкова /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвальных помещений и системы канализации в пределах подвала многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Берёзовая, д. №10-24	
	
Сметная стоимость:	4 077.922	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.803	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	978.784	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 3 кв 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  СТЕНЫ, ПОТОЛОК, БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ	
	
	СТЕНЫ	
1.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2		9.93	3 459.28	34 351	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	226.6026	151.590	34 351	
		Накладные расходы				99%	34 007	
		Сметная прибыль				60%	20 611	
		Всего с НР и СП					88 969	
	
2.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		10.95	1 492.40	16 342	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.2628	256.650	67	
2. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	86.067	187.210	16 113	
2. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.1314	316.25	42	
			(1)			276.63	36	
2. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.1314	1 083.12	142	
			(1)			236.67	31	
2. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	1.095	41.33	45	
		Накладные расходы				95%	15 371	
		Сметная прибыль				47%	7 605	
		Всего с НР и СП					39 318	
	
3.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		142.35	67.41	9 596	
		Объем: (10.95)*0.013*1000						
	
4.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.2	12 231.92	2 446	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.086	276.630	24	
4. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	7.078	155.780	1 103	
4. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.04	938.25	38	
			(1)			276.63	11	
4. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.046	316.25	15	
			(1)			276.63	13	
4. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0088	20.52		
4. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.253	0.0506	2 816.41	143	
4. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.402	0.0804	14 291.11	1 149	
		Накладные расходы				86%	969	
		Сметная прибыль				70%	789	
		Всего с НР и СП					4 204	
	
5.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1.5	472.34	709	
5. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	4.065	174.220	708	
5. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.015	20.52		
		Накладные расходы				86%	609	
		Сметная прибыль				70%	496	
		Всего с НР и СП					1 813	
	
6.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.03	3 109.35	93	
		Объем: (1.5)*0.02						
	
7.	ГЭСНр 53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	149 406.49	7 470	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11	0.55	276.630	152	
7. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	161.500	3 211	
7. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.05	938.25	47	
			(1)			276.63	14	
7. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	10	0.5	316.25	158	
			(1)			276.63	138	
7. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	20.52	1	
7. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	2.4	0.12	2 816.41	338	
7. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.2	0.26	14 291.11	3 716	
7. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	1.24			
		Накладные расходы				86%	2 892	
		Сметная прибыль				70%	2 354	
		Всего с НР и СП					12 716	
	
8.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		10.95	21 962.06	240 485	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	79.7598	192.456	15 350	
8. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	990.756	176.450	174 819	
8. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	8.1468	316.25	2 576	
			(1)			276.63	2 254	
8. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	71.613	267.47	19 154	
			(1)			182.88	13 097	
8. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0007665	88 190.78	68	
8. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.0657	8 452.25	555	
8. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	16.5345	2 036.03	33 665	
8. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	30.3315	318.06	9 647	
		Накладные расходы				95%	180 661	
		Сметная прибыль				47%	89 379	
		Всего с НР и СП					510 525	
	
9.	ГЭСН 15-04-002-01 
(прим)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (стен)	100 м2		10.95	2 439.42	26 712	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.3942	249.990	99	
9. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	134.1594	158.710	21 292	
9. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.1314	316.25	42	
			(1)			276.63	36	
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.2628	1 083.12	285	
			(1)			236.67	62	
9. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	8.76	162.00	1 419	
9. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.1095	41.33	5	
9. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00438	3 511.28	15	
9. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.18615	15 086.12	2 808	
9. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.005475	56 341.22	308	
9. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.01752	30 664.71	537	
		Накладные расходы				95%	20 321	
		Сметная прибыль				47%	10 054	
		Всего с НР и СП					57 087	
	
	ПОТОЛКИ	
10.	ГЭСН 13-06-003-01 
(прим)	Очистка поверхности щетками (металлические балки )	м2		139	179.55	24 957	
		Начисления: Н5= 1.2	
10. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	150.12	166.250	24 957	
		Накладные расходы				81%	20 215	
		Сметная прибыль				60%	14 974	
		Всего с НР и СП					60 146	
	
11.	ГЭСН 13-03-002-04 
(прим)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балки)	100 м2		1.39	2 467.55	3 430	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.03336	221.300	7	
11. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	8.85708	206.910	1 833	
11. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.01668	11.40		
11. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.01668	1 025.14	17	
			(1)			205.93	3	
11. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.01668	1 083.12	18	
			(1)			236.67	4	
11. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	1.86816	19.97	37	
11. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.01668	76 468.18	1 275	
11. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00278	89 612.55	249	
		Накладные расходы				81%	1 490	
		Сметная прибыль				60%	1 104	
		Всего с НР и СП					6 024	
	
12.	ГЭСН 13-03-004-26 
(прим)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балки)	100 м2		1.39	2 798.50	3 890	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.03336	221.300	7	
12. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	6.38844	176.450	1 127	
12. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.01668	11.40		
12. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.01668	1 025.14	17	
			(1)			205.93	3	
12. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.01668	1 083.12	18	
			(1)			236.67	4	
12. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	1.0842	19.97	22	
12. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.02641	97 393.66	2 572	
12. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.001946	68 605.16	134	
		Накладные расходы				81%	919	
		Сметная прибыль				60%	680	
		Всего с НР и СП					5 489	
	
13.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков кирпичных	100 м2		5.12	3 459.28	17 712	
13. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	116.8384	151.590	17 712	
		Накладные расходы				99%	17 535	
		Сметная прибыль				60%	10 627	
		Всего с НР и СП					45 874	
	
14.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		5.12	1 492.40	7 641	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.12288	256.650	32	
14. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	40.2432	187.210	7 534	
14. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.06144	316.25	19	
			(1)			276.63	17	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.06144	1 083.12	67	
			(1)			236.67	15	
14. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.512	41.33	21	
		Накладные расходы				95%	7 188	
		Сметная прибыль				47%	3 556	
		Всего с НР и СП					18 385	
	
15.	14.4.01.02-0012	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг		66.56	67.41	4 487	
		Объем: (5.12)*0.013*1000						
	
16.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Устройство основания под штукатурку по сетке	100 м2		10.25	49 615.05	508 554	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	1.3325	236.670	315	
16. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	836.4	151.590	126 790	
16. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	1.025	11.40	12	
16. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	1.3325	1 083.12	1 443	
			(1)			236.67	315	
16. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	1.845	20.52	38	
16. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	2.5625	8 452.25	21 659	
16. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	1127.5	318.06	358 613	
		Накладные расходы				79%	100 413	
		Сметная прибыль				50%	63 553	
		Всего с НР и СП					672 519	
	
17.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-2.5625	8 452.25	-21 659	
		Объем: (10.25)*(-0.25)						
	
18.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-1127.5	318.06	-358 613	
		Объем: (10.25)*(-110.0)						
	
19.	08.1.02.17-0033	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2		1127.5	112.76	127 137	
		Объем: (10.25)*(110.0)						
	
20.	01.7.15.07-0087	Дюбель-гвоздь LYT 6х40 LKSP	100 шт.		3.42	37.42	128	
		Объем: 1025/3						
	
21.	ГЭСН 15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2		10.25	22 627.84	231 935	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	74.661	192.456	14 369	
21. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	970.224	176.450	171 196	
21. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	7.626	316.25	2 412	
			(1)			276.63	2 110	
21. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	67.035	267.47	17 930	
			(1)			182.88	12 259	
21. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0007175	88 190.78	63	
21. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	15.375	2 036.03	31 304	
21. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	28.3925	318.06	9 031	
		Накладные расходы				95%	176 287	
		Сметная прибыль				47%	87 216	
		Всего с НР и СП					495 437	
	
22.	ГЭСН 15-04-002-01 
(прим)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (потолков)	100 м2		10.25	2 439.42	25 004	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.369	249.990	92	
22. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	125.583	158.710	19 931	
22. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.123	316.25	39	
			(1)			276.63	34	
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.246	1 083.12	266	
			(1)			236.67	58	
22. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	8.2	162.00	1 328	
22. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.1025	41.33	4	
22. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0041	3 511.28	14	
22. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.17425	15 086.12	2 629	
22. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.005125	56 341.22	289	
22. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0164	30 664.71	503	
		Накладные расходы				95%	19 022	
		Сметная прибыль				47%	9 411	
		Всего с НР и СП					53 437	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					912 807	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					912 807	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					141 441	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 13; %=95 - по стр. 2, 8, 9, 14, 21, 22; %=86 - по стр. 4, 5, 7; %=81 - по стр. 10-12; %=79 - по стр. 16)					597 899	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 10-13; %=47 - по стр. 2, 8, 9, 14, 21, 22; %=70 - по стр. 4, 5, 7; %=50 - по стр. 16)					322 408	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 833 114	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 833 114	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	39 229	
	ИТОГО					1 872 343	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	37 447	
	ИТОГО					1 909 790	
	НДС 18%				18	343 762	
	ВСЕГО С НДС					2 253 552	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					597 899	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					322 408	
	
	Раздел 2.  РЕМОНТ ПОЛОВ	
	
23.	ГЭСНр 57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест		0.5	14 863.39	7 432	
23. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.35	34.675	166.250	5 765	
23. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0.68	0.34	97.98	33	
23. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0.68	0.34	9.46	3	
23. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.07	0.035	20.52	1	
23. 5.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.02	0.01	7 505.55	75	
23. 6.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	1	0.5	3 109.35	1 555	
23. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.7	0.35			
		Накладные расходы				80%	4 612	
		Сметная прибыль				68%	3 920	
		Всего с НР и СП					15 964	
	
24.	ГЭСН 46-04-009-02 
(прим)	Разборка бетонных оснований под полы	м3		45	1 593.74	71 718	
		Объем: (150+300)*0.1						
24. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	351	176.450	61 934	
24. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	83.7	97.98	8 201	
24. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	167.4	9.46	1 584	
		Накладные расходы				99%	61 315	
		Сметная прибыль				60%	37 160	
		Всего с НР и СП					170 193	
	
25.	ГЭСНр 51-3-2	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3		0.225	95 177.28	21 415	
		Объем: (150+300)*0.05						
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0045	236.670	1	
25. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	619	139.275	151.590	21 113	
25. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0045	1 083.12	5	
			(1)			236.67	1	
25. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.000225	59 108.39	13	
25. 5.	11.1.03.05-0086	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	0.23	0.05175	5 488.27	284	
		Накладные расходы				75%	15 836	
		Сметная прибыль				45%	9 501	
		Всего с НР и СП					46 752	
	
26.	ГЭСН 11-01-002-03 
(прим)	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийных	м3		22.5	1 761.18	39 627	
		Объем: 450*0.05						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	14.85	205.930	3 058	
26. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	4.272	96.12	161.500	15 523	
26. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.108	2.43	1 025.14	2 491	
			(1)			205.93	500	
26. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	25.11	3.17	80	
26. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	12.42	530.53	6 589	
			(1)			205.93	2 558	
26. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	3.375	20.52	69	
26. 7.	02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1.28	28.8	516.46	14 874	
		Накладные расходы				111%	20 625	
		Сметная прибыль				64%	11 892	
		Всего с НР и СП					72 144	
	
27.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		45	775.23	34 885	
		Объем: 450*0.1						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
27. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	197.64	162.900	32 196	
27. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	25.92	3.62	94	
27. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.09	23 043.61	2 074	
27. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	15.75	20.52	323	
27. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.045	4 417.20	199	
		Накладные расходы				111%	35 738	
		Сметная прибыль				64%	20 605	
		Всего с НР и СП					91 228	
	
28.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		45.9	3 349.00	153 719	
		Объем: 45*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					328 796	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					328 796	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					153 719	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 23; %=99 - по стр. 24; %=75 - по стр. 25; %=111 - по стр. 26, 27)					138 125	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 23; %=60 - по стр. 24; %=45 - по стр. 25; %=64 - по стр. 26, 27)					83 079	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					550 000	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					550 000	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	11 770	
	ИТОГО					561 770	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	11 235	
	ИТОГО					573 005	
	НДС 18%				18	103 141	
	ВСЕГО С НДС					676 146	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					138 125	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					83 079	
	
	Раздел 3.  ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
29.	ГЭСНр 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.405	11 354.44	4 599	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0648	276.630	18	
29. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68.8	27.864	164.300	4 578	
29. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	0.0648	316.25	20	
			(1)			276.63	18	
29. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.23895			
		Накладные расходы				74%	3 401	
		Сметная прибыль				50%	2 298	
		Всего с НР и СП					10 298	
	
30.	ГЭСНр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.5	14 115.99	7 058	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.16	276.630	44	
30. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	42.65	164.300	7 007	
30. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.16	316.25	51	
			(1)			276.63	44	
30. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.67			
		Накладные расходы				74%	5 218	
		Сметная прибыль				50%	3 526	
		Всего с НР и СП					15 801	
	
31.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен приямков	м3		0.23	1 552.70	357	
31. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	1.8952	172.120	326	
31. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.2645	97.98	26	
31. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	0.529	9.46	5	
		Накладные расходы				99%	323	
		Сметная прибыль				60%	196	
		Всего с НР и СП					875	
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
32.	ГЭСН 01-02-057-02 
(прим)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.5	28 013.83	14 007	
		Объем: 200*0.5*0.5						
		Начисления: Н5= 1.2	
32. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	184.8	92.4	151.590	14 007	
		Накладные расходы				72%	10 085	
		Сметная прибыль				38%	5 323	
		Всего с НР и СП					29 415	
	
33.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.243	9 356.72	2 274	
		Объем: 50-25.7						
		Начисления: Н5= 1.2	
33. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	64.272	15.618096	145.580	2 274	
		Накладные расходы				72%	1 637	
		Сметная прибыль				38%	864	
		Всего с НР и СП					4 775	
	
34.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		38.88	156.52	6 085	
		Объем: 24.3*1.6						
	
35.	ГЭСН 23-01-001-01 
(прим)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного и засыпка труб песком	10 м3		5	8 551.87	42 759	
		Объем: 200*0.5*0.5						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	2.1	205.930	432	
35. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.24	61.2	158.710	9 713	
35. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.42	2.1	1 025.14	2 153	
			(1)			205.93	432	
35. 4.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	55	561.70	30 894	
		Накладные расходы				117%	11 870	
		Сметная прибыль				76%	7 710	
		Всего с НР и СП					62 339	
	
36.	ГЭСН 16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м		0.405	16 042.98	6 497	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.01458	263.310	4	
36. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	77.088	31.22064	192.800	6 019	
36. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.012	0.00486	1 077.50	5	
			(1)			276.63	1	
36. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.00486	938.25	5	
			(1)			276.63	1	
36. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00486	1 083.12	5	
			(1)			236.67	1	
36. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.39	0.15795	20.52	3	
36. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.000486	161 782.18	79	
36. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.6075	627.39	381	
		Накладные расходы				115%	6 926	
		Сметная прибыль				71%	4 276	
		Всего с НР и СП					17 700	
	
37.	24.3.03.02-0001 
(прим)	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм,	м		40.419	100.64	4 068	
		Объем: (0.405)*(99.8)						
	
38.	24.1.02.01-0017	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.		40	78.15	3 126	
	
39.	С1 цена поставщи.	ПВХ ревизия ф50мм канализационная  серая	шт		27	47.00	1 269	
	
40.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (стояк)	100 м		0.52	17 311.20	9 002	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.04368	265.213	12	
40. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	38.4384	192.800	7 411	
40. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.01872	1 077.50	20	
			(1)			276.63	5	
40. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.01248	938.25	12	
			(1)			276.63	3	
40. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.01248	1 083.12	14	
			(1)			236.67	3	
40. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.8164	20.52	17	
40. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0013832	161 782.18	224	
40. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	2.08	627.39	1 305	
		Накладные расходы				115%	8 536	
		Сметная прибыль				71%	5 270	
		Всего с НР и СП					22 809	
	
41.	24.1.02.01-0023	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 95-103 мм	шт.		52	174.55	9 077	
	
42.	С2 цена поставщи.	ПВХ ревизия ф110мм канализационная  серая	шт		27	107.00	2 889	
	
43.	24.3.03.15-0101	Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства	м		51.896	225.97	11 727	
		Объем: 52*0.998						
	
44.	ГЭСН 16-04-001-02 
(прим)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (лежаки)	100 м		1.98	17 311.20	34 276	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.16632	265.213	44	
44. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	146.3616	192.800	28 219	
44. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.07128	1 077.50	77	
			(1)			276.63	20	
44. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.04752	938.25	45	
			(1)			276.63	13	
44. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.04752	1 083.12	51	
			(1)			236.67	11	
44. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	3.1086	20.52	64	
44. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0052668	161 782.18	852	
44. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	7.92	627.39	4 969	
		Накладные расходы				115%	32 502	
		Сметная прибыль				71%	20 067	
		Всего с НР и СП					86 845	
	
45.	24.3.03.03-0021	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 110 мм	м		197.604	161.84	31 980	
		Объем: 198*0.998						
	
46.	С3 цена поставщи.	Тройник 110х110 45° канализационный серый	шт		12	99.00	1 188	
	
47.	С4 цена поставщи.	ПВХ переход чугун -пластик ф110мм (с резинкой 124/110)	шт		12	189.00	2 268	
	
48.	С5 цена поставщи.	ПВХ колено 110мм 45град канализационное серое	шт		20	53.00	1 060	
	
49.	ГЭСН 08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов	м3		0.23	8 317.76	1 913	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.432	0.09936	276.630	27	
49. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	8.496	1.95408	161.500	316	
49. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.432	0.09936	1 077.50	107	
			(1)			276.63	27	
49. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.46	0.1058	20.52	2	
49. 5.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.221	0.05083	2 887.95	147	
49. 6.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.4	0.092	14 291.11	1 315	
49. 7.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0023	0.000529	50 457.31	27	
		Накладные расходы				110%	377	
		Сметная прибыль				68%	233	
		Всего с НР и СП					2 524	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					197 479	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					69 984	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 31; %=72 - по стр. 32, 33; %=117 - по стр. 35; %=110 - по стр. 49)					24 292	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31; %=38 - по стр. 32, 33; %=76 - по стр. 35; %=68 - по стр. 49)					14 326	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					108 602	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					121 410	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 29, 30; %=115 - по стр. 36, 40, 44)					56 584	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 29, 30; %=71 - по стр. 36, 40, 44)					35 437	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					213 431	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 085	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 085	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					328 118	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 022	
	ИТОГО					335 140	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 703	
	ИТОГО					341 843	
	НДС 18%				18	61 532	
	ВСЕГО С НДС					403 375	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					80 876	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					49 763	
	
	Раздел 4.  ОКНА ПОДВАЛА	
	
50.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.1596	29 600.46	4 724	
		Объем: 0.7*0.4*57						
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.235304	276.630	342	
50. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	27.572496	157.170	4 334	
50. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.235304	316.25	391	
			(1)			276.63	342	
		Накладные расходы				99%	4 629	
		Сметная прибыль				60%	2 806	
		Всего с НР и СП					12 159	
	
51.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.1596	112 468.26	17 950	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	1.0208016	249.865	255	
51. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	41.3836416	170.030	7 036	
51. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.3370752	316.25	107	
			(1)			276.63	93	
51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.6837264	1 083.12	741	
			(1)			236.67	162	
51. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	68.4684	22.23	1 522	
51. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	11.3316	21.15	240	
51. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	4.32516	258.67	1 119	
51. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	11.39544	92.91	1 059	
51. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	15.96			
51. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.2768	480.30	613	
51. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	18.1944	303.05	5 514	
		Накладные расходы				106%	7 728	
		Сметная прибыль				54%	3 937	
		Всего с НР и СП					29 616	
	
52.	11.3.02.02-0007 
(прим)	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		15.96	4 213.61	67 249	
	
53.	ГЭСН 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт.		57	403.27	22 987	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.015	0.855	236.670	202	
53. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.0148	114.8436	174.220	20 008	
53. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.015	0.855	1 083.12	926	
			(1)			236.67	202	
53. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.18	10.26	44.75	459	
53. 5.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00627	70 993.81	445	
53. 6.	08.4.03.02-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0.00043	0.02451	46 848.62	1 148	
		Накладные расходы				115%	23 242	
		Сметная прибыль				71%	14 349	
		Всего с НР и СП					60 578	
	
54.	19.2.03.09-0031	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.		57	439.16	25 032	
		Объем: (57.0)*1.0						
	
55.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0171	3 109.35	53	
		Объем: (57.0)*0.0003						
	
56.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.228	55 477.34	12 649	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.563616	276.630	156	
56. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	55.830816	180.650	10 086	
56. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.563616	316.25	178	
			(1)			276.63	156	
56. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.9804	2 385.08	2 338	
56. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0228	2 036.03	46	
		Накладные расходы				95%	9 730	
		Сметная прибыль				47%	4 814	
		Всего с НР и СП					27 193	
	
57.	ГЭСН 15-04-007-01 
(прим)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2		0.228	10 620.79	2 422	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.046512	236.670	11	
57. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52.272	11.918016	170.030	2 026	
57. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.024	0.005472	271.57	1	
			(1)			236.67	1	
57. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.04104	1 083.12	44	
			(1)			236.67	10	
57. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.19152	162.00	31	
57. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.07068	41.33	3	
57. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.011628	27 109.98	315	
		Накладные расходы				95%	1 935	
		Сметная прибыль				47%	957	
		Всего с НР и СП					5 315	
	
58.	14.3.02.03-0021	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая	т		0.0068	39 894.84	271	
		Объем: (0.228)*(0.03)						
	
59.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		4.56	101.58	463	
		Объем: (0.228)*(0.02)*1000						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					153 800	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					105 781	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					68 036	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 50; %=106 - по стр. 51; %=95 - по стр. 56, 57)					24 023	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50; %=54 - по стр. 51; %=47 - по стр. 56, 57)					12 514	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					142 318	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					48 019	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 53)					23 242	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 53)					14 349	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					85 610	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					227 928	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 878	
	ИТОГО					232 806	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 656	
	ИТОГО					237 462	
	НДС 18%				18	42 743	
	ВСЕГО С НДС					280 205	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					47 265	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					26 863	
	
	Раздел 5.  ОТМОСТКА	
	
	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ	
60.	ГЭСНр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.215	18 103.13	3 892	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7	3.3755	205.930	695	
60. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	57.76	12.4184	161.500	2 006	
60. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7	3.3755	530.53	1 791	
			(1)			205.93	695	
60. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	47.1	10.1265	9.46	96	
		Накладные расходы				104%	2 809	
		Сметная прибыль				60%	1 621	
		Всего с НР и СП					8 322	
	
	Устройство отмостки	
61.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.43	23 344.86	10 038	
61. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	66.22	151.590	10 038	
		Накладные расходы				72%	7 227	
		Сметная прибыль				38%	3 814	
		Всего с НР и СП					21 080	
	
62.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.43	7 797.26	3 353	
62. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	23.0308	145.580	3 353	
		Накладные расходы				72%	2 414	
		Сметная прибыль				38%	1 274	
		Всего с НР и СП					7 041	
	
63.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0.717	3 899.70	2 796	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.53775	253.187	136	
63. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	11.14218	212.640	2 369	
63. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.22227	316.25	70	
			(1)			276.63	61	
63. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.31548	1 083.12	342	
			(1)			236.67	75	
63. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.3585	41.33	15	
		Накладные расходы				111%	2 781	
		Сметная прибыль				64%	1 603	
		Всего с НР и СП					7 180	
	
64.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая кровельная	т		0.1721	70 427.07	12 120	
		Объем: (0.717)*0.24						
	
65.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из стеклорубероида	100 м2		0.48	2 122.78	1 019	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0096	236.670	2	
65. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	1.656	166.250	275	
65. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0096	1 083.12	10	
			(1)			236.67	2	
65. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	58.752	12.48	733	
		Накладные расходы				111%	307	
		Сметная прибыль				64%	177	
		Всего с НР и СП					1 504	
	
66.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-58.752	12.48	-733	
		Объем: (0.48)*(-122.4)						
	
67.	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2		58.752	71.64	4 209	
		Объем: (0.48)*(122.4)						
	
68.	ГЭСН 08-01-007-01 
(прим)	Устройство прокладочной гидроизоляции рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		1.91	507.37	969	
68. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.00191	236.670		
68. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	6.0929	158.710	967	
68. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.00191	1 083.12	2	
			(1)			236.67		
		Накладные расходы				110%	1 064	
		Сметная прибыль				68%	658	
		Всего с НР и СП					2 690	
	
69.	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2		210.1	71.64	15 052	
		Объем: (1.91)*110.0						
	
70.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		21.5	775.84	16 681	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	6.45	205.930	1 328	
70. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	73.315	167.930	12 312	
70. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.72	1 025.14	1 763	
			(1)			205.93	354	
70. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	9.46	3.17	30	
70. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	4.73	530.53	2 509	
			(1)			205.93	974	
70. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	3.225	20.52	66	
		Накладные расходы				111%	15 140	
		Сметная прибыль				64%	8 730	
		Всего с НР и СП					40 551	
	
71.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		25.8	561.70	14 492	
		Объем: (21.5)*1.2						
	
72.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		21.5	917.27	19 721	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	11.825	205.930	2 435	
72. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	76.54	161.500	12 361	
72. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	1.935	1 025.14	1 984	
			(1)			205.93	398	
72. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	19.995	3.17	63	
72. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	9.89	530.53	5 247	
			(1)			205.93	2 037	
72. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	3.225	20.52	66	
		Накладные расходы				111%	16 424	
		Сметная прибыль				64%	9 469	
		Всего с НР и СП					45 614	
	
73.	С02.2-01.02-1006	Гравий для строительных работ, 1000, фракция 20-40 мм	м3		27.52	1 140.71	31 392	
		Объем: (21.5)*(1.28)						
	
74.	ГЭСН 11-01-002-09 
(прим)	Устройство бетонной отмостки	м3		21.5	655.64	14 096	
74. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	78.69	162.900	12 819	
74. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	10.32	3.62	37	
74. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.043	23 043.61	991	
74. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	7.525	20.52	154	
74. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0215	4 417.20	95	
		Накладные расходы				111%	14 229	
		Сметная прибыль				64%	8 204	
		Всего с НР и СП					36 529	
	
75.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		21.93	3 202.16	70 223	
		Объем: (21.5)*1.02						
	
76.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		75.85	528.56	40 091	
		Объем: (512+993)*0.02*1.8+0.24+0.67+2.4*2.2+215*0.04*1.8						
	
77.	03-21-01-040	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		75.85	271.61	20 602	
		Объем: (512+993)*0.02*1.8+0.24+0.67+2.4*2.2+215*0.04*1.8						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					280 013	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					219 320	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					147 488	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 60; %=72 - по стр. 61, 62; %=111 - по стр. 63, 65, 70, 72, 74; %=110 - по стр. 68)					62 395	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 60; %=38 - по стр. 61, 62; %=64 - по стр. 63, 65, 70, 72, 74; %=68 - по стр. 68)					35 550	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					317 265	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					60 693	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					60 693	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					377 958	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	8 088	
	ИТОГО					386 046	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	7 721	
	ИТОГО					393 767	
	НДС 18%				18	70 878	
	ВСЕГО С НДС					464 645	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					62 395	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					35 550	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 872 895	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 636 688	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					510 684	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 13, 24, 31, 50; %=95 - по стр. 2, 8, 9, 14, 21, 22, 56, 57; %=86 - по стр. 4, 5, 7; %=81 - по стр. 10-12; %=79 - по стр. 16; %=80 - по стр. 23; %=75 - по стр. 25; %=111 - по стр. 26, 27, 63, 65, 70, 72, 74; %=72 - по стр. 32, 33, 61, 62; %=117 - по стр. 35; %=110 - по стр. 49, 68; %=106 - по стр. 51; %=104 - по стр. 60)					846 734	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 10-13, 24, 31, 50, 60; %=47 - по стр. 2, 8, 9, 14, 21, 22, 56, 57; %=70 - по стр. 4, 5, 7; %=50 - по стр. 16; %=68 - по стр. 23, 49, 68; %=45 - по стр. 25; %=64 - по стр. 26, 27, 63, 65, 70, 72, 74; %=38 - по стр. 32, 33, 61, 62; %=76 - по стр. 35; %=54 - по стр. 51)					467 877	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 951 299	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					169 429	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 29, 30; %=115 - по стр. 36, 40, 44, 53)					79 826	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 29, 30; %=71 - по стр. 36, 40, 44, 53)					49 786	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					299 041	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					66 778	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					66 778	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					3 317 118	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	70 986	
	ИТОГО					3 388 104	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	67 762	
	ИТОГО					3 455 866	
	НДС 18%				18	622 056	
	ВСЕГО С НДС					4 077 922	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					926 560	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					517 663	

Составил:	Вед. инженер СО МКУ "КР МКД"                                       Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ "КР МКД"                                   Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)