«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КРМКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /А.В.Ходорович /	
		
«24» сентября 2014 г.	«24» сентября  2014 г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Павлика Морозова,50-62	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт многоквартирного дома (решение суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	10.856	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	10.856	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.08	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	3.2054	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.8775	
6.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли	10.856	
7.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	10.856	
8.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	10.856	
9.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1357	
10.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	10.856	
11.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	128.96	
12.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	28.9052	
13.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	598.33764	
14.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0297	
15.	Окно-люк	м2	2.97	
16.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.22	
17.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.924	
18.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.22	
19.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.484	
20.	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	1.76	
21.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	3.52	
22.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.056	
23.	Обетонирование оголовников	1 м3	2.5	
24.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.8066	
25.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.8066	
26.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.728	
27.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.7	
28.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.34	
29.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.17	
30.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.42	
31.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.17	
32.	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	100 м досок	0.22	
	чердачное перекрытие	
33.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 утеплителя	109.65	
34.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	7.31	
35.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	913.75	
36.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	109.65	
37.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	2193	
38.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	7.31	
39.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	913.75	
40.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1.6626	
41.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.8	
42.	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	1.8	
43.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	137.2474	
44.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	1 т груза	137.2474	
	Раздел 2.  ФАСАД	
45.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	18.64	
46.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.86	
47.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.86	
48.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	16.21	
49.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.9	
50.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.28	
51.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.28	
52.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	28	
53.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.063	
54.	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	6.3	
55.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.2688	
56.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2688	
57.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	15.073	
58.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	168.8176	
59.	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	5.658	
60.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.112	
61.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.304	
62.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	25.6	
63.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	4.8	
64.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	3.51	
65.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0945	
66.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	9.45	
67.	Блок дверной металлический	м2	9.45	
68.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.35	
69.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.035	
70.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.52	
71.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	6.76	
72.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.52	
73.	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	57.2	
74.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.52	
75.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.52	
76.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.07	
77.	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	10.853	
78.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.21706	
79.	Штукатурка поверхностей перед нанесением гидроизоляции здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.32559	
80.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.32559	
81.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	10.853	
82.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	10.853	
83.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	10.853	
84.	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0.051675	
85.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	68.3273	
86.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	1 т груза	68.3273	
	Раздел 3.  ПОДВАЛ	
87.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	18.8	
88.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	25.19	
89.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	60	
90.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	
91.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	
92.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	16.13	
93.	Штукатурка поверхностей внутри здания Гидротексом по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.672	
94.	Гидротекс -Р	кг	534.4	
95.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.25	
96.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	25.19	
97.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	1.7	
98.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	6.39	
99.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	6.39	
100.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	6.39	
101.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.438354	
102.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	639	
103.	Устройство подстилающих слоев бетонных, "сапожки"	1 м3 подстилающего слоя	1.5	
104.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.35	
105.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	55.301	
106.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	1 т груза	55.301	

Составил:	Инженер ООО «Дом-Сервис»                                        Е.Ефимов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)