«СОГЛАСОВАНО»	         «УТВЕРЖДАЮ»	
    Смета на сумму:	2 307 489	руб.	    Смета на сумму:	             2 307 489	руб.	
    Директор  «МКУ  КР  МКД»	     Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
     ________________ /С.Б. Русович /	     ________________ /С.Д.Рожкова/	
		
    «______»____________________ 2014 г.	     «______»____________________ 2014 г.	

	
Объект:	Многоквартирный дом № 7-11 по ул. Беговая	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада с утеплением, отмостки  многоквартирного дома №7-11 по ул. Беговая	
                       (во исполнение решения суда)   
                                                                                                             Сметная стоимость:	
2 307.489 тыс. руб.		
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.12	1 454.57	549.87	8.86	10 356.56	3 915.11	63.10	14.41	8.24	88 510	56 417	520	
				895.84			6 378.35		4.95	1		31 573		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			4 306.62				93%	52 468			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 662.27				54%	30 465			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 325.46					171 443			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.68	63.27	49.68	13.59	43.02	33.78	9.24	14.4	2.05	505	486	19	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			26.35				66%	321			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			16.89				40%	194			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.26					1 020			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.68	4 688.98	197.81	4 246.36	3 188.51	134.51	2 887.52	14.41	3.69	13 208	1 938	10 655	
				244.81	143.10		166.47	97.31	3.69	13.5		614	1 314	
	Накладные расходы		78%			180.82				66%	2 146			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			115.91				40%	1 301			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 485.24					16 655			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	6.1604	188.95	188.95		1 164.01	1 164.01		14.4	1	16 762	16 762		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 152.37				84%	14 080			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			698.41				48%	8 046			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 014.79					38 888			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.5	37.19	25.77		55.79	38.66		14.41	1	644	557		
				11.42			17.13		5.06	1		87		
	Накладные расходы		86%			33.25				73%	407			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			27.06				56%	312			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.10					1 363			
	
6.	ФЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	5.783	28 034.84	3 725.64	5 014.91	162 125.46	21 545.40	29 001.24	15.28	6.14	810 776	329 214	178 068	
				19 294.28	275.53		111 578.82	1 593.36	2.72	16.08		303 494	25 621	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			21 981.82				80%	283 868			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10 875.22				37%	131 289			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194 982.50					1 225 933			
	
7.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	51.81568	671.40			34 789.05					189 693			
				671.40			34 789.05		3 660.91			189 693		
	Объем: (5.783)*8.96													
	
8.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.615	2 956.30	374.76	6.66	1 818.12	230.48	4.10	14.4	8.36	7 581	3 319	34	
				2 574.88	1.03		1 583.55	0.63	2.67	16.87		4 228	11	
	Накладные расходы		83%			191.82				71%	2 364			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			150.22				52%	1 732			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 160.16					11 677			
	
	Цоколь	
	
9.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, цоколь, 100 м2 поверхности	0.3774	1 043.83	675.65	13.36	393.94	254.99	5.04	14.4	8.2	4 466	3 672	41	
				354.82			133.91		5.62	1		753		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			201.44				67%	2 460			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			127.50				40%	1 469			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					722.88					8 395			
	
10.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	41.514	11.15			462.88					1 374			
				11.15			462.88		33.1			1 374		
	Объем: 0.3774*110													
	
11.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3774	2 074.12	832.23	83.91	782.77	314.08	31.67	14.4	8.13	6 393	4 523	257	
				1 157.98	39.06		437.02	14.74	3.69	12.76		1 613	188	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			312.38				80%	3 769			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			154.55				37%	1 743			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 249.69					11 905			
	
12.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.3774	6 763.95	788.77	62.59	2 552.72	297.68	23.62	14.4	7.55	11 940	4 287	178	
				5 912.59			2 231.41		3.35	1		7 475		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			282.80				80%	3 430			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			139.91				37%	1 586			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 975.43					16 956			
	
13.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3774	2 291.60	114.18	14.24	864.85	43.09	5.37	14.4	8.19	2 959	621	44	
				2 163.18			816.38		2.81	1		2 294		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			40.94				80%	497			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.25				37%	230			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					926.04					3 686			
	
	ОТМОСТКА	
	
14.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	10.18	303.52	75.11	228.41	3 089.83	764.62	2 325.21	14.4	4.41	21 265	11 011	10 254	
					20.91			212.86	1	14.39			3 063	
	Объем: (39.9+11)*2*1*0.1													
	Накладные расходы		99%			967.71				84%	11 822			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			586.49				48%	6 756			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 644.02					39 843			
	
15.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.2036	1 466.39	1 466.39		298.56	298.56		14.4	1	4 299	4 299		
									1	1				
	Объем: (39.9+11)*2*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			214.96				61%	2 622			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			113.45				31%	1 333			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					626.98					8 254			
	
16.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.3054	3 001.78	246.00	111.59	916.74	75.13	34.08	14.41	4.01	3 828	1 083	137	
				2 644.20			807.54		3.23	1		2 608		
	Объем: (39.9+11)*2*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			82.64				93%	1 007			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			51.09				54%	585			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 050.47					5 420			
	
17.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	10.18	203.51	35.93	41.45	2 071.69	365.73	421.96	14.41	4.67	13 699	5 270	1 971	
				126.13	4.21		1 284.00	42.88	5.03	14.4		6 459	618	
	Объем: (39.9+11)*2*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			453.56				94%	5 535			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			261.51				51%	3 003			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 786.76					22 237			
18.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	10.18	452.40	40.32	76.78	4 605.47	410.45	781.57	14.41	4.59	24 965	5 915	3 587	
				335.31	7.73		3 413.46	78.64	4.53	14.39		15 463	1 132	
	Объем: (39.9+11)*2*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			542.89				94%	6 624			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			313.02				51%	3 594			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 461.38					35 183			
19.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	10.18	730.22	37.46	0.38	7 433.64	381.30	3.82	14.4	5.33	37 300	5 491	20	
				692.39			7 048.53		4.51	1		31 789		
	Объем: (39.9+11)*2*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			423.24				94%	5 162			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			244.03				51%	2 800			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 100.92					45 262			
20.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	40.643	66.71		66.71	2 711.30		2 711.30	1	6.28	17 027		17 027	
									1	1				
	Объем: 616.04*0.02*1.8+0.142+10.18*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
21.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	40.643	18.71		18.71	760.31		760.31		6.28	4 775		4 775	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	240 485.22	30 267.58	39 069.15			1 281 969	454 865	227 587	
			171 148.50	2 040.42				599 517	31 947	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	240 485.22	30 267.58	39 069.15			1 281 969	454 865	227 587	
			171 148.50	2 040.42				599 517	31 947	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	35 251.93					191 067			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 16; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 14; %=73 - по стр. 5; %=80 - по стр. 6, 11-13; %=71 - по стр. 8; %=67 - по стр. 9; %=61 - по стр. 15; %=94 - по стр. 17-19)	31 395.60					398 582			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 16; %=40 - по стр. 2, 3, 9; %=48 - по стр. 4, 14; %=56 - по стр. 5; %=37 - по стр. 6, 11-13; %=52 - по стр. 8; %=31 - по стр. 15; %=51 - по стр. 17-19)	16 557.77					196 437			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	288 438.59					1 876 988			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	288 438.59					1 876 988			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	6 172.59					40 168			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	294 611.18					1 917 156			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	5 892.22					38 343			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	300 503.40					1 955 499			
	НДС	54 090.61					351 990			
	Всего с НДС	354 594.01					2 307 489			

                                    Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)