«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	783 363	руб.	Смета на сумму:	783 363	руб.	
             Директор МКУ «КР МКД»		
		
_____________________________ /Русович С.Б./	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: проспект Победы, д.64-66 г. Калининград	
	
Сметная стоимость:	783.363	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.805	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	134.609	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	КРЫША	
1.	ГЭСН 46-04-008-03 
прим)	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2		2	8 500.09	17 000	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	55.52	111.04	147.310	16 357	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.7	25.4	25.31	643	
		Накладные расходы				84.15%	13 764	
		Сметная прибыль				47.6%	7 786	
		Всего с НР и СП					38 550	
	
2.	ГЭСНр 58-1-1 
прим)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков сплошной	100 м2		1.7	2 792.42	4 747	
		Объем: 200-30						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.782	268.820	210	
2. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	25.772	150.030	3 867	
2. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	0.782	1 126.02	881	
			(1)			268.82	210	
		Накладные расходы				70.55%	2 876	
		Сметная прибыль				52%	2 120	
		Всего с НР и СП					9 743	
	
3.	ГЭСНр 58-1-1 
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		2	2 792.42	5 585	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.92	268.820	247	
3. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	30.32	150.030	4 549	
3. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	0.92	1 126.02	1 036	
			(1)			268.82	247	
3. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1.4	2.8			
		Накладные расходы				70.55%	3 384	
		Сметная прибыль				52%	2 494	
		Всего с НР и СП					11 462	
	
4.	ГЭСНр 58-5-5 
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (из бруса 150х150, прим)	100 м		0.04	55 449.83	2 218	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.0252	229.990	6	
4. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	6.4084	161.570	1 035	
4. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.0724	10.80	1	
4. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.0252	1 037.49	26	
			(1)			229.99	6	
4. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00016	57 689.15	9	
4. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.1888	5 804.89	1 096	
4. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	1.48	34.10	50	
		Накладные расходы				70.55%	734	
		Сметная прибыль				52%	541	
		Всего с НР и СП					3 494	
	
5.	08.4.03.03-0032	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (шпильки, прим)	т		0.00142	48 611.00	69	
		Объем: (0.3552*4)/1000						
	
6.	01.2.03.03-0062 
	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.0032	64 522.98	206	
		Объем: (0.04)*0.08						
	
7.	ГЭСНр 58-5-3 
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.325	45 697.79	14 852	
		Объем: 41-1.7*5						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.104	229.990	24	
7. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	48.77925	161.570	7 881	
7. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.3835	10.80	4	
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.104	1 037.49	108	
			(1)			229.99	24	
7. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.001625	57 689.15	94	
7. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.008125	50 201.92	408	
7. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	0.8645	7 353.20	6 357	
		Накладные расходы				70.55%	5 577	
		Сметная прибыль				52%	4 111	
		Всего с НР и СП					24 540	
	
8.	11.1.03.01-0070 
прим)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		0.1275	7 357.76	938	
		Объем: 1.7*0.1*0.15*5						
	
9.	ГЭСНр 54-4-3 
прим)	Нашивка досок для сращивания стропильных ног (до длины 8,2м)	100 м		0.08	19 241.77	1 539	
		Объем: 0.8*2*5						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	0.1208	229.990	28	
9. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	5.4776	161.570	885	
9. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	0.1208	1 037.49	125	
			(1)			229.99	28	
9. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0143	0.001144	57 689.15	66	
9. 5.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.0628	7 372.62	463	
9. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.31	0.0248			
		Накладные расходы				72.25%	660	
		Сметная прибыль				64%	584	
		Всего с НР и СП					2 783	
	
10.	01.7.15.02-0021 
	Болт анкерный диаметром 12 мм	шт.		40	10.78	431	
		Объем: 8*5						
	
11.	01.7.15.05-0014 
	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 12-14 мм	т		0.00217	98 286.21	213	
		Объем: 2.166/1000						
	
12.	ГЭСНр 58-5-4 
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м		0.25	29 485.89	7 371	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0475	229.990	11	
12. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	33.3125	161.570	5 382	
12. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.13	10.80	1	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0475	1 037.49	49	
			(1)			229.99	11	
12. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.00325	57 689.15	187	
12. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.2375	7 372.62	1 751	
		Накладные расходы				70.55%	3 805	
		Сметная прибыль				52%	2 804	
		Всего с НР и СП					13 980	
	
13.	ГЭСНр 54-3-1 
прим)	Разборка подшивки карниза	100 м2		0.056	4 365.89	244	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.8	0.0448	268.820	12	
13. 2.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	28.87	1.61672	142.690	231	
13. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.8	0.0448	308.04	14	
			(1)			268.82	12	
		Накладные расходы				72.25%	176	
		Сметная прибыль				64%	156	
		Всего с НР и СП					575	
	
14.	ГЭСН 10-01-022-02 
прим)	Подшивка карниза досками	100 м2		0.056	8 201.09	459	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.89	0.04984	241.770	12	
14. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	42.95	2.4052	152.740	367	
14. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.27	0.01512	874.68	13	
			(1)			268.82	4	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.62	0.03472	1 037.49	36	
			(1)			229.99	8	
14. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0132	0.0007392	57 689.15	43	
		Накладные расходы				90.27%	342	
		Сметная прибыль				42.84%	162	
		Всего с НР и СП					963	
	
15.	11.1.03.06-0087 
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3		-0.14672	5 694.68	-836	
		Объем: (0.056)*(-2.62)						
	
16.	11.1.03.06-0086 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		0.14672	7 278.53	1 068	
		Объем: (0.056)*(2.62)						
	
17.	ГЭСН 10-01-008-02 
прим)	Острожка: брусьев (карнизная доска)	100 м2		0.056	1 213.39	68	
17. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.51	0.42056	161.570	68	
		Накладные расходы				90.27%	61	
		Сметная прибыль				42.84%	29	
		Всего с НР и СП					159	
	
18.	ГЭСН 15-04-024-02 
прим)	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза	100 м2		0.056	6 386.97	358	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.00336	236.462	1	
18. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32.56	1.82336	165.230	301	
18. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00056	308.04		
			(1)			268.82		
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0028	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
18. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0448	162.00	7	
18. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.01848	38.33	1	
18. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000224	3 474.67		
18. 8.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0093	0.0005208	68 710.90	36	
18. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0055	0.000308	30 814.73	9	
		Накладные расходы				80.33%	243	
		Сметная прибыль				37.4%	113	
		Всего с НР и СП					714	
	
19.	14.4.02.04-0186 
	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т		0.00172	59 986.66	103	
		Объем: (0.056)*0.0307						
	
20.	ГЭСНр 60-7-7 
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.03	113 631.77	3 409	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.1329	268.820	36	
20. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	18.2763	161.570	2 953	
20. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.0399	874.68	35	
			(1)			268.82	11	
20. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.093	308.04	29	
			(1)			268.82	25	
20. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.012	20.52		
20. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.15	2 615.05	392	
		Накладные расходы				66.3%	1 982	
		Сметная прибыль				50.4%	1 506	
		Всего с НР и СП					6 897	
	
21.	06.1.01.05-0037 
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.126	13 896.92	1 751	
		Объем: 0.03*4200						
	
22.	ГЭСНр 60-7-8 
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2х каналов)	100 м		0.009	62 156.46	559	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.66	0.01494	268.820	4	
22. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	336.37	3.02733	161.570	489	
22. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.5	0.0045	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
22. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.01044	308.04	3	
			(1)			268.82	3	
22. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.0027	20.52		
22. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	2.68	0.02412	2 615.05	63	
		Накладные расходы				66.3%	327	
		Сметная прибыль				50.4%	248	
		Всего с НР и СП					1 134	
	
23.	06.1.01.05-0037 
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.0198	13 896.92	275	
		Объем: 0.009*2200*1						
	
24.	ГЭСНр 60-7-8 
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4х каналов)	100 м		0.004	186 469.37	746	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.98	0.01992	268.820	5	
24. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1009.11	4.03644	161.570	652	
24. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.5	0.006	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
24. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.48	0.01392	308.04	4	
			(1)			268.82	4	
24. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.9	0.0036	20.52		
24. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	8.04	0.03216	2 615.05	84	
		Накладные расходы				66.3%	436	
		Сметная прибыль				50.4%	331	
		Всего с НР и СП					1 513	
	
25.	06.1.01.05-0037 
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.0264	13 896.92	367	
		Объем: 0.004*2200*3						
	
26.	ГЭСНр 61-31-1 
прим)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (над крышей)	100 м2		0.128	26 799.91	3 430	
26. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	16.8192	175.550	2 953	
26. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.1408	10.80	2	
26. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0448	20.52	1	
26. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.23296	2 040.43	475	
		Накладные расходы				67.15%	1 983	
		Сметная прибыль				40%	1 181	
		Всего с НР и СП					6 594	
	
27.	ГЭСН 15-04-019-07 
прим)	Окраска дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.128	2 335.01	299	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.00768	229.990	2	
27. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	1.65632	175.550	291	
27. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.00896	10.80		
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.00768	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
27. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00128	38.33		
		Накладные расходы				80.33%	235	
		Сметная прибыль				37.4%	110	
		Всего с НР и СП					644	
	
28.	14.4.01.02-0113 
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		1.68064	104.81	176	
		Объем: (0.128)*0.013*1010						
	
29.	14.3.02.01-0004 
	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		4.864	170.42	829	
		Объем: (0.128)*0.038*1000						
	
30.	ГЭСН 10-01-034-03 
прим)	Установка люка выхода на кровлю	100 м2		0.0096	87 252.09	838	
		Объем: 0.6*0.8*2						
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.051168	242.812	12	
30. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	2.074368	165.230	343	
30. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.016896	308.04	5	
			(1)			268.82	5	
30. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.034272	1 037.49	36	
			(1)			229.99	8	
30. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	4.1184	5.19	21	
30. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.6816	5.19	4	
30. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.26016	51.86	13	
30. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.68544	74.74	51	
30. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.0768	429.47	33	
30. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	1.0944	302.90	331	
		Накладные расходы				90.27%	320	
		Сметная прибыль				42.84%	152	
		Всего с НР и СП					1 311	
	
31.	С1 цена поставщи.	Окно- люк  0,6х0,8	м2		0.96	13 271.60	12 741	
	
32.	ГЭСН 26-02-018-02 
	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.24	303.66	73	
32. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.000072	200.120		
32. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	0.4272	161.570	69	
32. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000024	534.12		
			(1)			200.12		
32. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.000048	232.29		
			(1)			200.12		
32. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.2064	18.56	4	
		Накладные расходы				76.5%	53	
		Сметная прибыль				47.6%	33	
		Всего с НР и СП					159	
	
33.	14.2.06.01-0003 
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		4.44	227.97	1 012	
		Объем: (0.24)*0.0185*1000						
	
34.	ГЭСН 26-02-019-02 
	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.76	306.17	539	
34. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.00528	200.120	1	
34. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	3.1504	161.570	509	
34. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.00176	534.12	1	
			(1)			200.12		
34. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.00352	232.29	1	
			(1)			200.12	1	
34. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.5136	18.56	28	
		Накладные расходы				76.5%	390	
		Сметная прибыль				47.6%	243	
		Всего с НР и СП					1 172	
	
35.	14.2.06.01-0003 
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		36.256	227.97	8 265	
		Объем: (1.76)*0.0206*1000						
	
36.	ГЭСН 12-01-020-01 
	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		2	77 259.11	154 518	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	6.42	250.312	1 607	
36. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	347.74	177.590	61 755	
36. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	3.36	874.68	2 939	
			(1)			268.82	903	
36. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	3.06	1 037.49	3 175	
			(1)			229.99	704	
36. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	18.52	14.99	278	
36. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.0028	127 819.59	358	
36. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.0224	120 606.78	2 702	
36. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.0009	60 190.64	54	
36. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	1.334	189.88	253	
36. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	201.6	10.49	2 115	
36. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	0.92	15 715.36	14 458	
36. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	2.94	17 839.83	52 449	
36. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	232	46.96	10 895	
36. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	7.24	26.91	195	
36. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.62	2 791.89	1 731	
36. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.0054	84 734.93	458	
36. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	1.5	469.84	705	
		Накладные расходы				91.8%	58 166	
		Сметная прибыль				44.2%	28 006	
		Всего с НР и СП					240 690	
	
37.	12.1.03.02-0001 
	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		252	262.08	66 044	
		Объем: (2.0)*126.0						
	
38.	08.1.02.07-0034 
прим)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели, капельник	м2		42.1	753.58	31 726	
		Объем: 23.8+29*0.3+9.6						
	
39.	ГЭСН 12-01-010-01 
прим)	Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.112	64 313.56	7 203	
		Объем: 14*0.4*2						
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.03024	258.753	8	
39. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	12.628	161.570	2 040	
39. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.0224	1 126.02	25	
			(1)			268.82	6	
39. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.00784	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
39. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.000448	60 190.64	27	
39. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.001344	107 511.00	144	
39. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.087584	56 608.46	4 958	
		Накладные расходы				91.8%	1 880	
		Сметная прибыль				44.2%	905	
		Всего с НР и СП					9 988	
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	
40.	ГЭСНр 58-10-1 
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.14	6 080.65	851	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0182	229.990	4	
40. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	36.8	5.152	161.570	832	
40. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0182	1 037.49	19	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				70.55%	590	
		Сметная прибыль				52%	435	
		Всего с НР и СП					1 876	
	
41.	С2 цена поставщи.	Водосточная труба ф90 (3м)	шт		4	743.00	2 972	
	
42.	С3 цена поставщи.	Водосточная труба ф90 (1м)	шт		2	276.00	552	
	
43.	ГЭСНр 58-10-3 
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.		0.08	10 407.32	833	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0064	229.990	1	
43. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.9	5.112	161.570	826	
43. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0064	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				70.55%	583	
		Сметная прибыль				52%	430	
		Всего с НР и СП					1 846	
	
44.	С4 цена поставщи.	Колено трубы 70 град ф90	шт		8	203.00	1 624	
	
45.	ГЭСНр 58-3-1 
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.28	1 341.82	376	
45. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	2.548	147.310	375	
45. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.0336	10.80		
45. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.12	0.0336			
		Накладные расходы				70.55%	265	
		Сметная прибыль				52%	195	
		Всего с НР и СП					836	
	
46.	ГЭСН 12-01-009-02 
	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.28	5 335.88	1 494	
		Объем: 14*2						
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.07	254.841	18	
46. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	8.7948	161.570	1 421	
46. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.0308	1 126.02	35	
			(1)			268.82	8	
46. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.014	874.68	12	
			(1)			268.82	4	
46. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0252	1 037.49	26	
			(1)			229.99	6	
		Накладные расходы				91.8%	1 321	
		Сметная прибыль				44.2%	636	
		Всего с НР и СП					3 451	
	
47.	С5 цена поставщи.	Желоб водосточный (4м) ф125	шт		4	793.00	3 172	
	
48.	С6 цена поставщи.	Желоб водосточный (3м) ф125	шт		4	595.00	2 380	
	
49.	С7 цена поставщи.	Заглушка желоба ф125	шт		4	101.00	404	
	
50.	С8 цена поставщи.	Крюк для желоба	шт		48	92.00	4 416	
	
51.	С9 цена поставщи.	Соединитель желоба ф125	шт		6	103.00	618	
	
52.	ГЭСНр 58-10-6 
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.		0.04	8 662.37	346	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0032	229.990	1	
52. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.124	161.570	343	
52. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0032	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				70.55%	243	
		Сметная прибыль				52%	179	
		Всего с НР и СП					768	
	
53.	С10 цена поставщ.	Воронка (штуцер) 125/90	шт		4	189.00	756	
	
54.	ГЭСНр 58-10-5 
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.		0.04	8 662.37	346	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0032	229.990	1	
54. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.124	161.570	343	
54. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0032	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				70.55%	243	
		Сметная прибыль				52%	179	
		Всего с НР и СП					768	
	
55.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив) ф90	шт		4	435.00	1 740	
	
56.	ГЭСНр 58-22-1 
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		0.12	5 840.27	701	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0012	229.990		
56. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	4.536	154.230	700	
56. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0012	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				70.55%	494	
		Сметная прибыль				52%	364	
		Всего с НР и СП					1 559	
	
57.	С12 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы ф90 (в комплекте с дюбелями)	шт		12	221.00	2 652	
	
58.	ГЭСН 06-01-024-01 
прим)	Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах	100 м3		0.00112	106 487.48	119	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.0256144	264.155	7	
58. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	0.4009824	165.230	66	
58. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.021056	1 126.02	24	
			(1)			268.82	6	
58. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.0017136	874.68	1	
			(1)			268.82		
58. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.0003024	964.28		
			(1)			200.12		
58. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.0203952	11.58		
58. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.0025424	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
58. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.00008624	20.52		
58. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.000056	89 253.46	5	
58. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.00004816	57 689.15	3	
58. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.00002912	11 636.25		
58. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.0000784	5 768.85		
58. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.0009632	5 760.02	6	
58. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.0448	234.83	11	
		Накладные расходы				80.33%	59	
		Сметная прибыль				44.2%	32	
		Всего с НР и СП					210	
	
59.	04.1.02.05-0003 
	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3		0.11424	3 014.79	344	
		Объем: (0.112)*1.02						
	
	МАНСАРДА	
60.	ГЭСН 11-01-008-02 
прим)	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой	м3		4.5	537.01	2 417	
		Объем: 30*0.15						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	1.62	227.600	369	
60. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	7.92	161.570	1 280	
60. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	0.972	964.28	937	
			(1)			200.12	195	
60. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	0.648	308.04	200	
			(1)			268.82	174	
		Накладные расходы				94.1%	1 552	
		Сметная прибыль				51%	841	
		Всего с НР и СП					4 810	
	
61.	ГЭСНр 58-18-4 
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	100 м2		0.3	15 405.77	4 622	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.78	0.234	229.990	54	
61. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	95.69	28.707	150.030	4 307	
61. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.87	0.261	10.80	3	
61. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.78	0.234	1 037.49	243	
			(1)			229.99	54	
61. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0012	57 689.15	69	
		Накладные расходы				70.55%	3 077	
		Сметная прибыль				52%	2 268	
		Всего с НР и СП					9 966	
	
62.	11.1.03.06-0086 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		0.96	7 278.53	6 987	
		Объем: (0.3)*3.2						
	
63.	ГЭСН 11-01-050-01 
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.3	2 105.72	632	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.006	229.990	1	
63. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	1.035	161.570	167	
63. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.006	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
63. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	36.72	12.48	458	
		Накладные расходы				94.1%	158	
		Сметная прибыль				51%	86	
		Всего с НР и СП					876	
	
64.	01.7.07.12-0022 
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-36.72	12.48	-458	
		Объем: (0.3)*(-122.4)						
	
65.	12.1.01.03-0036 
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		36.72	34.52	1 268	
		Объем: (0.3)*(122.4)						
	
66.	ГЭСН 11-01-009-01 
Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 Тепло и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из рулонного утеплителя, прим	100 м2		0.3	11 754.41	3 526	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.32	0.696	236.015	164	
66. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	56.76	17.028	169.310	2 883	
66. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.36	0.108	308.04	33	
			(1)			268.82	29	
66. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	0.588	1 037.49	610	
			(1)			229.99	135	
66. 5.	12.2.03.15	Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые	м2	206	61.8			
		Накладные расходы				94.1%	2 867	
		Сметная прибыль				51%	1 554	
		Всего с НР и СП					7 947	
	
67.	ГЭСН 11-01-009-01 
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из рулонного утеплителя, прим (третий слой)	100 м2		0.3	5 877.21	1 763	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.348	236.015	82	
67. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	8.514	169.310	1 442	
67. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.054	308.04	17	
			(1)			268.82	15	
67. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.294	1 037.49	305	
			(1)			229.99	68	
67. 5.	12.2.03.15	Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые	м2	103	30.9			
		Накладные расходы				94.1%	1 434	
		Сметная прибыль				51%	777	
		Всего с НР и СП					3 974	
	
68.	12.2.03.02-0031 
	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2		92.7	74.41	6 898	
		Объем: 30*3*1.03						
	
69.	ГЭСН 11-01-050-01 
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.3	2 105.72	632	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.006	229.990	1	
69. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	1.035	161.570	167	
69. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.006	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
69. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	36.72	12.48	458	
		Накладные расходы				94.1%	158	
		Сметная прибыль				51%	86	
		Всего с НР и СП					876	
	
70.	01.7.07.12-0022 
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-36.72	12.48	-458	
		Объем: (0.3)*(-122.4)						
	
71.	12.1.01.03-0039 
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2		36.72	46.96	1 724	
		Объем: (0.3)*(122.4)						
	
72.	ГЭСН 26-02-018-02 
	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.6	303.66	182	
72. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00018	200.120		
72. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	1.068	161.570	173	
72. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00006	534.12		
			(1)			200.12		
72. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00012	232.29		
			(1)			200.12		
72. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.516	18.56	10	
		Накладные расходы				76.5%	132	
		Сметная прибыль				47.6%	82	
		Всего с НР и СП					397	
	
73.	14.2.06.01-0003 
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		11.1	227.97	2 530	
		Объем: (0.6)*0.0185*1000						
	
74.	ГЭСН 16-04-001-02 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.08	14 599.63	1 168	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0056	257.726	1	
74. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	4.928	187.360	923	
74. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0024	1 126.02	3	
			(1)			268.82	1	
74. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.0016	874.68	1	
			(1)			268.82		
74. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0016	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
74. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.1256	20.52	3	
74. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0002128	161 777.88	34	
74. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.32	630.92	202	
		Накладные расходы				97.92%	905	
		Сметная прибыль				56.44%	522	
		Всего с НР и СП					2 594	
	
75.	24.1.02.01-0024 
	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 108-116 мм	10 шт.		0.8	1 790.01	1 432	
	
76.	24.3.03.02-0002 
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		7.984	226.22	1 806	
		Объем: (0.08)*99.8						
	
77.	ГЭСН 20-02-004-01 
прим)	Установка фанового стояка	шт.		4	229.63	919	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.04	229.990	9	
77. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	4.12	167.270	689	
77. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	1.04	33.60	35	
77. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.04	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
77. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0008	89 253.46	71	
77. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.984	82.84	82	
		Накладные расходы				97.92%	683	
		Сметная прибыль				56.44%	394	
		Всего с НР и СП					1 996	
	
78.	С99.1-01.08-0012	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		4	5 457.98	21 832	
	
79.	ГЭСН 12-01-010-01 
прим)	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (мансардные окна)	100 м2		0.096	64 313.56	6 174	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.02592	258.753	7	
79. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	10.824	161.570	1 749	
79. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.0192	1 126.02	22	
			(1)			268.82	5	
79. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.00672	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
79. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.000384	60 190.64	23	
79. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.001152	107 511.00	124	
79. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.075072	56 608.46	4 250	
		Накладные расходы				91.8%	1 612	
		Сметная прибыль				44.2%	776	
		Всего с НР и СП					8 562	
	
80.	08.3.05.05-0053 
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		-0.075072	56 608.46	-4 250	
		Объем: (0.096)*(-0.782)						
	
81.	08.3.05.05-0081 
	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.075072	62 748.13	4 711	
		Объем: (0.096)*(0.782)						
	
82.	01-01-01-041 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		20.4314	510.71	10 435	
		Объем: 200*0.040+2.38+2.8+0.34+0.141+0.133+0.52+0.074+0.033+0.035+0.0654+0.51+4.5*1.2						
	
83.	03-21-01-040 
	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		20.4314	262.99	5 373	
		Объем: 200*0.040+2.38+2.8+0.34+0.141+0.133+0.52+0.074+0.033+0.035+0.0654+0.51+4.5*1.2						

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					459 994	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					438 861	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					159 767	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-4, 7, 12, 40, 43, 45, 52, 54, 56, 61; %=72.25 - по стр. 9, 13; %=90.27 - по стр. 14, 17, 30; %=80.33 - по стр. 18, 27, 58; %=66.3 - по стр. 20, 22, 24; %=67.15 - по стр. 26; %=76.5 - по стр. 32, 34, 72; %=91.8 - по стр. 36, 39, 46, 79; %=94.1 - по стр. 60, 63, 66, 67, 69)					112 181	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 32, 34, 72; %=52 - по стр. 2-4, 7, 12, 40, 43, 45, 52, 54, 56, 61; %=64 - по стр. 9, 13; %=42.84 - по стр. 14, 17, 30; %=37.4 - по стр. 18, 27; %=50.4 - по стр. 20, 22, 24; %=40 - по стр. 26; %=44.2 - по стр. 36, 39, 46, 58, 79; %=51 - по стр. 60, 63, 66, 67, 69)					62 536	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					613 578	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 325	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.92 - по стр. 74, 77)					1 588	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56.44 - по стр. 74, 77)					915	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 828	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15 808	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15 808	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					637 214	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	13 636	
	ИТОГО					650 850	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	13 017	
	ИТОГО					663 867	
	НДС 18%				18	119 496	
	ВСЕГО С НДС					783 363	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					113 769	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					63 451	

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                          Липовская О.А.      	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ «КР МКД»                                          Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)