«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	
Директор   ООО»ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	
Капитальный ремонт крыши 2014г.	

  Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь   	

на Капитальный ремонт крыши  МКД № 13 по ул. Адмиральской  г. Калининграда	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4.8	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.8	
3.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	100 м2	4.8	
4.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(под мауэрлат)	1 м3 кладки	1.2	
5.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.42	
6.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.04	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.96	
8.	Е58-5-4	Смена стропильных ног   из досок (кобылки)	100 м	1.064	
9.	Е58-5-4	Смена ригелей   из досок (применит)	100 м	0.944	
10.	Е10-01-010-01	Разборка элементов каркаса из брусьев(стойки , подкосы)	1 м3 древесины в конструкции	1.23	
11.	Е10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев(стойки, подкосы)	1 м3 древесины в конструкции	1.23	
12.	Е10-01-082-02	Демонтаж части конька (прим)	1 м3 древесины в конструкции	0.16	
13.	Е10-01-082-02	Устройство конька из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.16	
14.	Е58-2-2	Разборка люка выхода на кровлю	100 окон	0.02	
15.	Е10-01-034-03	Установка люка выхода на кровлю	100 м2 проемов	0.0145	
16.	С2 Цена поставщи.	окно люк FACRO  WSZ  0.85*0.85	1 м2	1.445	
17.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
18.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
19.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.44	
20.	Е10-01-008-08	Обивка стен  слуховых окон кровельной сталью оцинкованной (применит)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1326	
21.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0583	
22.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.1405	
23.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.5901	
24.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(трех  канальный)	100 м труб	0.021	
25.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0924	
26.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4-х канальный)	100 м труб	0.0485	
27.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.3201	
28.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(5-ти  канальный)	100 м труб	0.016	
29.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.1408	
30.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6-ти  канальный)	100 м труб	0.055	
31.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.605	
32.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.5125	
33.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5125	
34.	Е46-01-008-03	Ремонт бетонных оголовников (применит)	1 м3	0.8	
35.	Е58-21-1	Смена колпаков на   вентиляционных трубах в один канал (деревянных)	10 шт.	0.4	
36.	Е53-1-2	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен(дерев. вентканалы) (применит)	100 м2 стен	0.0545	
37.	Е53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	100 м2 стен	0.0352	
38.	Е10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.048	
39.	Е10-01-012-04	Обшивка каркасных стен досками под штукатурку	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0545	
40.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.0545	
41.	Е61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам	100 м2 поверхности	0.0545	
42.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	5.995	
43.	Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0.0545	
44.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной вентшахт (применит)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0545	
45.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.9512	
46.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	123.1898	
47.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	4.8	
48.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	600	
49.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	4.8	
50.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	38.902	
51.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний кровли ( применительно)	100 м ограждения	0.54	
52.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов)	100 м труб и покрытий	0.794	
53.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.794	
54.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.794	
55.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.02	
56.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.22	
57.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
58.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
59.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.08	
60.	Е54-3-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (ветровая доска)	100 м2 подшивки	0.0491	
61.	Е10-01-012-04	Устройство ветровой доски (применит)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0491	
62.	Е15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0491	
63.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	21.4622	
64.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	21.4622	

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                                 Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)