«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» 
«КР МКД»	Генеральный директор
ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /С. Б. Русович/	________________ /Е. В. Шулепко /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт шиферной кровли МКД № 3-7 по ул. Линейная	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	8.71	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8.71	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	2.1	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок)	100 м	0.75	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.67	
6.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.096	
7.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.4032	
8.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% на каждый следующий канал (до 12 каналов)	100 м труб	0.06	
9.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.452	
10.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% на каждый следующий канал (до 9 каналов)	100 м труб	0.036	
11.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.6336	
12.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.764	
13.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.764	
14.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.71	
15.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	180.297	
16.	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.9575	
17.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	8.71	
18.	Этернит в комплекте	м2	1114.88	
19.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1.367	
20.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.367	
21.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4101	
22.	Разборка лобовой доски	100 м2 подшивки	0.20505	
23.	Устройство лобовой доски	100 м2 потолка	0.20505	
24.	Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.20505	
25.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
26.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
27.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.44	
28.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.09	
29.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.09	
30.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1.26	
31.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	9	
32.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	1.367	
33.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.4101	
34.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.367	
35.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Ф 120	100 м	0.85	
36.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
37.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
38.	Смена частей водосточных труб отметов	100 шт.	0.08	
39.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.84	
40.	Разборка обшивки вент. канала	100 м2 стен	0.72	
41.	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	100 м2 стен	0.72	
42.	Устройство вентиляционного короба деревянного по каркасу из брусьев	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.72	
43.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	3.6	
44.	Вата минеральная	м3	3.492	
45.	Обивка вент. каналов кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.72	
46.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.3168	
47.	Обшивка вент. каналов плоским шифером	100 м2 покрытия	0.72	
48.	Плоский шифер	м2	75.6	
49.	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	6	
50.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (борова)	1 м3 кладки	0.83	
51.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	44.15	
52.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	44.15	

Составил:	Главный инженер по организации 
капитального ремонта				К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ТС					К.Б. Тагинцева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)