«Утверждаю»		
		Директор МКУ «КР МКД»		
		С. Б. Русович ____________		
		   «___»____________2015г.		

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 
	
на капитальный ремонт крыши,  фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома №91-93 по ул. Радищева г. Калининграда (объект культурного наследия).

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.91	
2.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.066	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.98	
4.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.98	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.35	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	3.22	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылки	100 м	0.78	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.046	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	166.5522	
10.	Разборка кирпичных стен, под мауэрлат	1 м3	3	
11.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, под мауэрлат	100 м3 кладки	0.03	
12.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.98	
13.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	372.5	
14.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	6.775	
15.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	6.9105	
16.	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	2.98	
17.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.0313	
18.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.13146	
19.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7,до 6-ти каналов	100 м труб	0.022	
20.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.242	
21.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7,до 3-х каналов	100 м труб	0.0093	
22.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.4092	
23.	Устройство бетонных оголовников	1 м3	0.176	
24.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.172	
25.	Окраска труб акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.172	
26.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.34	
27.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.34	
28.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.34	
29.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, оголовники	100 м2 покрытия	0.031	
30.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.31	
31.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.2	
32.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
33.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.11	
34.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.26	
35.	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	0.32	
36.	Снегозадержатели- решетки (3м)	шт	10	
37.	Крепление для  решетки (5 шт на 1 решетку)	шт	50	
38.	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, ветровая	100 м досок	0.6	
39.	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
40.	Обивка стен кровельной сталью ( мансардные окна)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.089	
41.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.03916	
42.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0096	
43.	Блок-люк оконный пластиковый 0,6*0,8	м2	0.96	
	
	Раздел 2.  ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕKРЫТИЕ	
	
44.	Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию	100 м2 основания	1.225	
45.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 утеплителя	18.375	
46.	Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных	100 м2	0.613	
47.	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	100 м2 перекрытий	0.613	
48.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	7.97	
49.	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9	м3	1.96	
50.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	1.2	
51.	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0.613	
52.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.613	
53.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.613	
54.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	76.625	
55.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	7.969	
56.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	7.97	
57.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.225	
58.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	153.13	
59.	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	1.225	
60.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.308	
61.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	68.4756	
62.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	32.05	
63.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	32.05	
	
	Раздел 3.  ФАСАД	
	
64.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.289	
65.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.33	
66.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.33	
67.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	3.28	
68.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	5.5	
69.	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей	1 м карниза	24	
70.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (цоколь)	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.2	
71.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3.28	
72.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	42.64	
73.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	3.28	
74.	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	360.8	
75.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен с нанесением клеевого состава	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.28	
76.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	3.28	
77.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.28	
78.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.23	
	Перенавеска кабеля	
79.	Демонтаж кабеля	100 м	0.33	
80.	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0.33	
81.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм	м	33	
82.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.33	
	
	Раздел 4.  ОKHА	
	
83.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.013	
84.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтон, цоколь)	100 м2	0.0488	
85.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0618	
86.	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	4.9	
87.	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью 0,5 м2	м2	1.28	
88.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.02	
89.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	2	
90.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.093	
91.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.093	
92.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	13.866	
93.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13.866	
	
	Раздел 5.  ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, ОТМОСТКА	
	
94.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	4.84	
95.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.18	
96.	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2 изолируемой поверхности	1.18	
97.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	1.18	
98.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.999	
99.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6.053	
100.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	6.053	
101.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.053	
	
	Раздел 6.  КРЫЛЬЦА	
	
102.	Разборка кирпичных стен	1 м3	3.969	
103.	Устройство основания под крыльца песчаного	1 м3 основания	0.513	
104.	Устройство бетонных крылец	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.03969	
105.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	4.048	
106.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм	т	0.0846	
107.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм	т	0.0846	
108.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0.0237	
109.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0.0237	
110.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0.0033	
111.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм	т	0.0033	
112.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.7602	
113.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.7602	
	
	Раздел 7.  ЛЕСТHИЦЫ	
	
114.	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	100 м2 горизонтальной проекции	0.0493	
115.	Устройство  лестниц деревянных с подшивкой досками обшивки	1 м2 горизонтальной проекции	4.93	
116.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	
117.	Улучшенная окраска масляными составами деревянных ограждений	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.044	
	
	Раздел 8.  ПОДЪЕЗДЫ	
	
118.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1.392	
119.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2	
120.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1.044	
121.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13.572	
122.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.348	
123.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	4.524	
124.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.044	
125.	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по дереву потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.348	
126.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.044	
127.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.348	
128.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.6374	
129.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.6374	
	
	Раздел 9.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
130.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.12	
131.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.12	
132.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	10.788	
133.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	3	
134.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	12	
135.	Угольник 90 град. ППР диам.32мм	шт	6	
136.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	2	
137.	Смена пробко-спускных кранов	100 шт.	0.02	
138.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	1.2	
139.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	13.2	
140.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                      Е.Н. Сметанина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)