«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД» ГО «Город Калининград»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /     С.Б.Русович     /	________________ / О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
	
Объект:	А. Невского, д.44	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт шиферной кровли МКД № 44 по ул. А. Невского (с полной заменой стропильной системы)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	11.5734	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	11.5734	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	11.5734	
4.	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата)	1 м3	10.8	
5.	Разборка мауэрлата	1 м3 древесины в конструкции	3.06	
6.	Установка элементов каркаса из брусьев (лежень, прогоны, ветровые связи)	1 м3 древесины в конструкции	15	
7.	Установка стропил и мауэрлата	1 м3 древесины в конструкции	16.15	
8.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0.108	
9.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.015	
10.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.063	
11.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (13 каналов)	100 м труб	0.015	
12.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.429	
13.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.35	
14.	Устройство обделки оголовников	100 м2 покрытия	0.0428	
15.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	
16.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	20.0934	
17.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	415.93	
18.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	11.5734	
19.	Этернит в комплекте	м2	1481.3952	
20.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.456	
21.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.364	
22.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1.456	
23.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	1.456	
24.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.5824	
25.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.456	
26.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.08	
27.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.16	
28.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.08	
29.	Смена частей водосточных труб отметов	100 шт.	0.08	
30.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	1.46	
31.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	
32.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.12	
33.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2.76	
34.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	4	
35.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	18.43	
36.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	18.43	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)