«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, пер. Радищева, 1 - ул. Радищева, 115	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, пер. Радищева, 1 - ул. Радищева, 115	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е58-17-2	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия кровли	2.33	
2.	С509-9900	Строительный мусор	т	26.9115	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.33	
4.	С509-9900	Строительный мусор	т	3.262	
5.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.08	
6.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.1016	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.1	
8.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.4713	
9.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.457161	
10.	Е54-3-1	Разборка подшивки карниза (применительно)	100 м2 подшивки	0.373	
11.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.89147	
12.	Е10-01-022-01	Подшивка карниза (применительно)	100 м2 потолка	0.373	
13.	Е15-04-024-02;	Простая окраска по дереву: карниза (применительно)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.373	
14.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.33	
15.	С509-9900	Строительный мусор	т	3.961	
16.	Е10-01-027-09;	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.014	
17.	СЦена поставщика.	Окно-люк типа StarLite	шт	1	
18.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	7.2981	
19.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.33	
20.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	48.231	
21.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.33	
22.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	256.3	
23.	Е58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	100 м2	2.33	
24.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.33	
25.	СЦена поставщика.	Коньковая планка, ребра скатов	м	66.1	
26.	СЦена поставщика.	Примыкания к трубам, вентшахтам, слуховым окнам	м	55.9	
27.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.603	
28.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.603	
29.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.741	
30.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.08892	
31.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.741	
32.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.165984	
33.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.741	
34.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.02	
35.	Е58-10-2	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0.28	
36.	Е58-10-4	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.1	
37.	Е58-10-7	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.05	
38.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
39.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.25	
40.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.0025	
41.	Е10-01-044-12	Обивка кровельной сталью боковин слуховых окон и деревянных вентшахт (применительно)	100 м2 проемов	0.075	
42.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.077	
43.	С404-0008	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.6545	
44.	С509-9900	Строительный мусор	т	1.33518	
45.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 4-х каналов)	100 м труб	0.048	
46.	С404-0008	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.648	
47.	С509-9900	Строительный мусор	т	1.19232	
48.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-ти каналов)	100 м труб	0.017	
49.	С404-0008	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.3825	
50.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.7038	
51.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8-ми каналов)	100 м труб	0.012	
52.	С404-0008	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.378	
53.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.69552	
54.	Е06-01-030-02	Устройство бетонных оголовников (применительно)	100 м3 в деле	0.005	
55.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.2011	
56.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых и вентиляционных труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2011	
57.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн.	39.73	
58.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн.	39.73	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)