«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Белинского 37-39	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	3.791	
2.	Разборка люков выхода на крышу	100 окон	0.02	
3.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
4.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
5.	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	1.44	
6.	Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.)	100 м2 проемов	0.008	
7.	Люк выхода на крышу (прим.)	м2	0.81	
8.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.791	
9.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим.)	100 м2 кровли	1.991	
10.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.8	
11.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	1.8	
12.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.8	
13.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	225	
14.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 15 см	1 м3 изоляции	27	
15.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	550.8	
16.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.8	
17.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	225	
18.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.66	
19.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.35	
20.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.12	
21.	Разборка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.1	
22.	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.1	
23.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.254	
24.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	129.457	
25.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.188	
26.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	3.791	
27.	Этернит в комплекте	м2	485.298	
28.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.469	
29.	Подшивка карнизов на слуховых окнах	100 м2 потолка	0.024	
30.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.024	
31.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (2 трубы в 6 канала)	100 м труб	0.028	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.118	
33.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м труб	0.028	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.308	
35.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.21	
36.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	
37.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.47	
38.	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (боковые части слуховых окон)	100 м2 покрытия	0.36	
39.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.47	
40.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.43	
41.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.511	
42.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.07	
43.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
44.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
45.	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка	1 шт.	2	
46.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
47.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	36.12	
48.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	36.12	

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)