«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	6 495 783	руб.	Смета на сумму:	6 495 783	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Чернышевского, д.70	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт кровли, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений	
Сметная стоимость:	6 495.783	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	12.853	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 467.279	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Е58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	4.1	559.49	556.33	3.16	2 293.91	2 280.95	12.96	12.02	3.77	27 466	27 417	49	
									1	1				
	
2.	Е14-02-015-01 
Покрытие пленкой  кровель от атмосферных осадков, 100 м2 покрытия	4.1	865.92	122.64	1.26	3 550.27	502.81	5.18	12.02	6.38	14 352	6 044	33	
				742.02			3 042.28		2.72	1		8 275		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
3.	Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	3 273.44	3 259.25	14.19	65.47	65.19	0.28	12.02	3.77	785	784	1	
									1	1				
	
4.	Е58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	3.4	4 519.16	360.82	36.65	15 365.14	1 226.79	124.61	12.02	6.28	68 080	14 746	783	
				4 121.69			14 013.75		3.75	1		52 552		
	
5.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.84	9 291.30	1 358.31	34.61	7 804.69	1 140.98	29.07	12.02	6.2	32 870	13 715	180	
				7 898.38			6 634.64		2.86	1		18 975		
	
6.	Е58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.64	6 775.72	1 449.90	67.19	4 336.46	927.94	43.00	12.02	6.23	23 268	11 154	268	
				5 258.63			3 365.52		3.52	1		11 847		
	
7.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.1	172.51	127.80	44.71	707.29	523.98	183.31	12.02	6.19	7 433	6 298	1 135	
					6.95			28.50	1	12			342	
	
8.	Е58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.1	5 502.93	806.67	80.64	22 562.01	3 307.35	330.62	12.02	6.31	100 316	39 754	2 086	
				4 615.62			18 924.04		3.09	1		58 475		
	
9.	Е58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2	4.1	1 755.32	158.48	16.33	7 196.81	649.77	66.95	12.02	6.37	27 677	7 810	426	
				1 580.51	2.45		6 480.09	10.05	3	12.03		19 440	121	
	
10.	Е10-01-091-01 
Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.2	526.61	50.90	44.13	4 318.20	417.38	361.87	12.02	3.69	19 340	5 017	1 335	
				431.58	0.52		3 538.96	4.26	3.67	11.92		12 988	51	
	Объем: 410*2													
	
11.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.1	221.62	101.80	102.69	908.62	417.37	421.02	12.02	3.65	6 649	5 017	1 537	
				17.13	1.45		70.23	5.95	1.36	12.03		96	72	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
12.	С113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	84.87	62.53			5 306.92					28 485			
				62.53			5 306.92		335.63			28 485		
	Объем: 4.1*20.7													
	
13.	Е12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	4.1	110.62	83.67	26.95	453.56	343.06	110.50	12.02	4.53	4 624	4 124	501	
					2.45			10.05	2.82	12.03			121	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
14.	С101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	451	13.13			5 921.63					17 237			
				13.13			5 921.63		38.22			17 237		
	Объем: 410*1.1													
	
15.	Е12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	4.1	3 587.71	434.32	165.99	14 709.60	1 780.71	680.55	12.02	5.79	75 930	21 404	3 940	
				2 987.40	14.91		12 248.34	61.14	4.13	12.01		50 586	734	
	Вычт.ресурсы:  С101-4136:[ М-(6222.08=48.61*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
16.	Цена поставщика. 
Металлочерепица "Монтеррей", м2	524.8	58.21			30 546.71			1	1	124 325			
				58.21			30 546.71		4.07	1		124 325		
	Объем: 410*1.28													
	
17.	Е12-01-012-01 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.48	4 972.00	72.11	75.20	2 386.56	34.61	36.10	12.02	5.61	8 191	416	202	
				4 824.69	5.48		2 315.85	2.63	3.27	12		7 573	32	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
18.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб, 100 м2	0.12	188.95	188.95		22.67	22.67		12.02	1	273	273		
									1	1				
	
19.	Е60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.01	8 572.20	5 513.35	252.31	85.72	55.13	2.52	12.02	5.6	806	663	14	
				2 806.54	60.12		28.07	0.60	4.59	12.01		129	7	
	Объем: 0.5*2													
	
20.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.085	6 499.70			552.47					2 112			
				6 499.70			552.47		24 843.29			2 112		
	Объем: 8500*0.01													
	
21.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3, 100 м труб	0.02	13 930.32	9 132.45	284.04	278.61	182.65	5.68	12.02	5.6	2 642	2 195	32	
				4 513.83	67.62		90.28	1.35	4.59	12		414	16	
	Объем: 0.5*4													
	Начисления: Н1= 3	
	
22.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.27	6 499.70			1 754.92					6 708			
				6 499.70			1 754.92		24 843.29			6 708		
	Объем: 4500*0.02*3													
	
23.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.12	2 412.79	1 295.60	2.05	289.53	155.47	0.25	12.02	3.76	2 426	1 869	1	
				1 115.14			133.82		4.16	1		557		
	
24.	Е15-04-014-01 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	2 291.60	114.18	14.24	274.99	13.70	1.71	12.02	6.3	830	165	11	
				2 163.18			259.58		2.52	1		654		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
25.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.02	5.68	3 648	1 659	338	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.79	12.01		1 651	50	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
26.	Цена поставщика. 
Окно типа Велюкс, шт	2	2 033.90			4 067.80			1	1	16 800			
				2 033.90			4 067.80		4.13	1		16 800		
	
27.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.26	468.96	38.89	16.44	121.93	10.11	4.27	12.01	5.48	487	121	23	
				413.63	1.51		107.54	0.39	3.18	11.98		342	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
28.	Е58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.5	75.57	75.35	0.22	37.79	37.68	0.11	12.02	3.82	453	453		
									1	1				
	
29.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.5	8 813.16	326.90	31.86	4 406.58	163.45	15.93	12.02	6.01	14 742	1 965	96	
				8 454.40	3.03		4 227.20	1.51	3	11.99		12 682	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
30.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.78	7 415.77	333.04	13.17	5 784.30	259.77	10.27	12.02	6.36	18 021	3 122	65	
				7 069.56			5 514.26		2.69	1		14 833		
	
31.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.02	6.36	2 347	834	6	
				5 145.09			617.41		2.44	1		1 506		
	
32.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.02	6.36	927	347	3	
				8 231.09			493.87		1.17	1		578		
	
33.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.02	6.36	960	347	3	
				4 116.09			246.97		2.47	1		610		
	
34.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.78	2 956.30	374.76	6.66	2 305.91	292.31	5.19	12.02	6.37	8 608	3 514	33	
				2 574.88	1.03		2 008.41	0.80	2.52	12.05		5 061	10	
	
35.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.78	1 357.93	327.73	1.01	1 059.19	255.63	0.79	12.01	6.38	6 278	3 070	5	
				1 029.19			802.77		3.99	1		3 203		
	
36.	Е54-3-1 
Разборка подшивки карниза из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.384	257.63	231.54	26.09	98.93	88.91	10.02	12.02	6.38	1 133	1 069	64	
					10.34			3.97	1	12			48	
	Объем: 64*0.6													
	
37.	Е10-01-022-01 
Подшивка карниза досками обшивки, 100 м2 потолка	0.384	10 259.57	603.91	84.83	3 939.67	231.90	32.57	12.02	5.92	15 329	2 787	193	
				9 570.83	3.78		3 675.20	1.45	3.36	12.01		12 349	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
38.	Е15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.384	2 481.92	789.50	14.34	953.06	303.17	5.51	12.02	6.36	5 258	3 644	35	
				1 678.08	0.16		644.38	0.06	2.45	11.92		1 579	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
39.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	62.65	7.78		7.78	487.39		487.39		4.99	2 432		2 432	
										1				
	
40.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	62.65	27.40		27.40	1 716.79		1 716.79		4.99	8 567		8 567	
										1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	158 948.58	15 956.50	4 766.52			708 815	191 797	24 397	
			138 225.59	136.86				492 622	1 645	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	158 948.58	15 956.50	4 766.52			708 815	191 797	24 397	
			138 225.59	136.86				492 622	1 645	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	48 150.45					195 667			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 3-9, 28, 30-35; %=69 - по стр. 2; %=90 - по стр. 10, 25, 27, 37; %=77 - по стр. 11; %=92 - по стр. 13, 15, 17, 29; %=84 - по стр. 18; %=66 - по стр. 19, 21; %=67 - по стр. 23; %=80 - по стр. 24, 38; %=72 - по стр. 36)	14 187.42					145 594			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3-9, 28, 30-35; %=58 - по стр. 2; %=43 - по стр. 10, 25, 27, 37; %=48 - по стр. 11, 18; %=44 - по стр. 13, 15, 17, 29; %=50 - по стр. 19, 21; %=40 - по стр. 23; %=37 - по стр. 24, 38; %=64 - по стр. 36)	10 073.79					96 840			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	183 209.79					951 249			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	183 209.79					951 249			
	УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА - 1,0%	1 832.10					9 512			
	ИТОГО	185 041.89					960 761			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	3 700.84					19 215			
	ИТОГО	188 742.73					979 976			
	НДС	33 973.69					176 396			
	Всего с НДС	222 716.42					1 156 372			
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
41.	Е46-04-006-01 
Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, 100 м2	1.8	585.38	343.74	241.64	1 053.68	618.73	434.95	12.02	6.38	10 212	7 437	2 775	
					95.74			172.33	1	12			2 068	
	
42.	Е08-02-002-05 
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	2.1	18 025.96	1 798.29	599.18	37 854.51	3 776.41	1 258.27	12.02	6.19	175 271	45 392	7 789	
				15 628.49	93.09		32 819.83	195.49	3.72	12.01		122 090	2 348	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
43.	Е15-02-016-03 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.2	2 702.63	1 182.22	191.18	11 351.06	4 965.32	802.93	12.02	8.64	90 515	59 683	6 937	
				1 329.24	108.12		5 582.81	454.10	4.28	12.01		23 894	5 454	
	Объем: 210*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
44.	Е61-2-7 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	1.5	3 516.04	2 146.49	21.85	5 274.06	3 219.74	32.78	12.02	6.38	47 320	38 701	209	
				1 347.70	8.66		2 021.55	12.99	4.16	12		8 410	156	
	
45.	Е58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	1.2	2 603.14	1 221.06	143.55	3 123.77	1 465.27	172.26	12.02	4.38	25 679	17 613	754	
				1 238.53	15.51		1 486.24	18.61	4.92	12.01		7 312	224	
	
46.	Е15-04-005-01 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.2	1 220.47	199.22	12.65	5 125.98	836.71	53.11	12.02	6.36	20 858	10 057	338	
				1 008.61	0.20		4 236.16	0.82	2.47	11.92		10 463	10	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
47.	Е62-16-3 
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.5	1 833.94	252.17	9.34	8 252.73	1 134.77	42.03	12.02	6.37	32 942	13 640	268	
				1 572.43	1.29		7 075.94	5.81	2.69	12.02		19 034	70	
	Объем: 870-420													
	
48.	Е10-01-047-01 
Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.021	22 174.05	2 607.37	833.70	465.66	54.75	17.51	12.02	5.35	2 270	658	94	
				18 732.98	20.36		393.39	0.43	3.86	12		1 518	5	
	Вычт.ресурсы:  С203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
49.	Цена поставщика. 
Дверной блок металлический в комплекте, м2	2.1	759.21			1 594.35			1	1	6 489			
				759.21			1 594.35		4.07	1		6 489		
	
50.	Е61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.3	6 374.88	3 642.90	37.83	1 912.46	1 092.87	11.35	12.02	6.38	16 571	13 136	72	
				2 694.15	14.99		808.25	4.50	4.16	12		3 362	54	
	
51.	Е46-03-007-03 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3	1.6	428.88	116.97	311.91	686.21	187.15	499.06	12.02	4.02	4 256	2 250	2 006	
					28.55			45.68	1	12.01			549	
	
52.	Е10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.06	21 833.35	2 767.20	891.18	1 310.00	166.03	53.47	12.02	5.32	5 115	1 996	284	
				18 174.97	34.11		1 090.50	2.05	2.6	12		2 835	25	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
53.	С203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом, м2	6	1 365.61			8 193.66					16 051			
				1 365.61			8 193.66		2 675.22			16 051		
	
54.	Е09-06-001-02 
Монтаж решеток, 1 т конструкций	0.012	982.00	634.32	219.60	11.78	7.61	2.64	12.02	5.36	111	91	14	
				128.08	2.72		1.54	0.03	3.65	12.02		6		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
55.	С201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.012	16 244.00			194.93					848			
				16 244.00			194.93		70 657.77			848		
	
56.	Е62-17-6 
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.42	1 908.35	309.42	9.34	4 618.21	748.80	22.60	12.02	6.37	19 531	9 001	144	
				1 589.59	1.29		3 846.81	3.12	2.7	12.02		10 386	38	
	
57.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	9.28	7.78		7.78	72.19		72.19		4.99	360		360	
										1				
	
58.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	9.28	27.40		27.40	254.30		254.30		4.99	1 269		1 269	
										1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	91 349.54	18 274.16	3 729.45			475 668	219 655	23 313	
			69 345.96	915.96				232 698	11 001	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	91 142.83	18 266.55	3 726.81			474 709	219 564	23 299	
			69 149.49	915.93				231 844	11 001	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	9 788.01					22 540			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 41, 51; %=93 - по стр. 42; %=80 - по стр. 43, 46; %=67 - по стр. 44, 50; %=71 - по стр. 45; %=68 - по стр. 47, 56; %=90 - по стр. 48, 52)	17 729.90					180 317			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 41, 51; %=54 - по стр. 42; %=37 - по стр. 43, 46; %=40 - по стр. 44, 47, 50, 56; %=52 - по стр. 45; %=43 - по стр. 48, 52)	10 452.37					99 859			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	119 325.10					754 885			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	206.71	7.61	2.64			959	91	14	
			196.47	0.03				854		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 54)	6.19					63			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 54)	5.50					53			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	218.40					1 075			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	119 543.50					755 960			
	УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА - 1,0%	1 195.44					7 560			
	ИТОГО	120 738.94					763 520			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	2 414.78					15 270			
	ИТОГО	123 153.72					778 790			
	НДС	22 167.67					140 182			
	Всего с НДС	145 321.39					918 972			
	
	Раздел 3.  Фасад	
	
59.	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.22	1 454.57	549.87	8.86	10 502.02	3 970.10	63.99	12.02	6.36	68 049	47 721	407	
				895.84			6 467.94		3.08	1		19 921		
	Объем: 654+68													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	
60.	Е14-02-015-01 
Покрытие пленкой лесов, 100 м2 покрытия	7.22	865.92	122.64	1.26	6 251.93	885.43	9.12	12.02	6.38	25 273	10 643	58	
				742.02			5 357.38		2.72	1		14 572		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
61.	Е69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича для установки лесов, 100 отверстий	0.72	63.27	49.68	13.59	45.55	35.77	9.78	12.02	2.55	455	430	25	
									1	1				
	
62.	Е69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.72	4 688.98	197.81	4 246.36	3 376.07	142.42	3 057.38	12.02	3.03	11 709	1 712	9 264	
				244.81	143.10		176.26	103.03	4.16	12		733	1 236	
	
63.	Е61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.24	5 885.40	3 188.72	2.53	1 412.50	765.29	0.61	12.02	3.77	11 891	9 199	2	
				2 694.15			646.60		4.16	1		2 690		
	
64.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	6.54	188.95	188.95		1 235.73	1 235.73		12.02	1	14 854	14 854		
									1	1				
	
65.	Е53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	3.5	37.19	25.77		130.17	90.19		12.03	1	1 281	1 085		
				11.42			39.97		4.91	1		196		
	
66.	Е53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.12	19 716.98	3 507.27	113.70	2 366.04	420.87	13.64	12.02	5.08	12 333	5 059	69	
				16 096.01	15.10		1 931.52	1.81	3.73	12.01		7 205	22	
	
67.	Е13-06-004-01 
Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности	654	1.36	1.05	0.31	888.79	684.41	204.38	11.96	2.88	8 774	8 186	589	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
68.	Е15-01-080-01 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 50 мм, 100 м2	6.54	49 102.78	7 962.70	5 546.04	321 132.19	52 076.08	36 271.09	12.02	4.37	1 296 586	625 954	158 505	
				35 594.04	357.40		232 785.02	2 337.40	2.2	12		512 127	28 049	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
69.	Цена поставщика. 
Каменная вата Parok fas-4, м2	33.42	852.43			28 488.13			1	1	115 947			
				852.43			28 488.13		4.07	1		115 947		
	Объем: 654*0.05+24*0.03													
	
70.	Е46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.06	1 734.68	1 482.28	252.40	104.08	88.94	15.14	12.02	6.38	1 166	1 069	97	
					100.00			6.00	1	12			72	
	
71.	Е10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.06	21 833.35	2 767.20	891.18	1 310.00	166.03	53.47	12.02	5.32	5 115	1 996	284	
				18 174.97	34.11		1 090.50	2.05	2.6	12		2 835	25	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
72.	С203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом, м2	6	1 365.61			8 193.66					16 051			
				1 365.61			8 193.66		2 675.22			16 051		
	
73.	Е10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.036	5 874.09	264.64	24.75	211.47	9.53	0.89	12.02	6.36	426	115	6	
				5 584.70	0.78		201.05	0.03	1.52	11.92		306		
	Объем: 1.2*3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
74.	Цена поставщика. 
Доска подоконная ПВХ 300мм, м	3.6	74.82			269.35			1	1	1 112			
				74.82			269.35		4.13	1		1 112		
	Объем: 1.2*3													
	
75.	Е15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.07	6 573.92	2 219.10	136.83	460.17	155.34	9.58	12.02	7.5	2 763	1 867	72	
				4 217.99	39.23		295.26	2.75	2.79	12.01		824	33	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
76.	Е15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	1 871.82	333.48	15.69	131.03	23.34	1.10	12.02	6.36	551	281	7	
				1 522.65	0.20		106.59	0.01	2.47	11.92		263		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
77.	Е10-01-047-01 
Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.042	22 174.05	2 607.37	833.70	931.31	109.51	35.02	12.02	5.35	4 541	1 316	187	
				18 732.98	20.36		786.79	0.85	3.86	12		3 037	10	
	Объем: 2.1*2													
	Вычт.ресурсы:  С203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
78.	Цена поставщика. 
Дверной блок металлический в комплекте, м2	4.2	759.21			3 188.70			1	1	12 978			
				759.21			3 188.70		4.07	1		12 978		
	Объем: 2.1*2													
	
79.	С101-0961 
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.	2	479.87			959.74					3 906			
				479.87			959.74		4.07			3 906		
	
80.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  цоколя, 100 м2	0.35	188.95	188.95		66.13	66.13		12.02	1	795	795		
									1	1				
	
81.	Е53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.2	37.19	25.77		44.63	30.92		12.03	1	439	372		
				11.42			13.70		4.91	1		67		
	
82.	Е13-06-004-01 
Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности	35	1.36	1.05	0.31	47.57	36.63	10.94	11.96	2.88	470	438	32	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
83.	Е15-02-036-01 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.35	6 947.21	1 455.57	70.94	2 431.52	509.45	24.83	12.02	5.78	15 545	6 124	144	
				5 420.71	22.96		1 897.25	8.04	4.89	12		9 278	96	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
84.	Е15-01-017-01 
Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа <кабанчик>) на цементном растворе стен цоколя, 100 м2 облицованной поверхности	0.35	14 953.21	3 336.37	63.43	5 233.62	1 167.73	22.20	12.02	5.86	24 558	14 036	130	
				11 553.42	21.09		4 043.70	7.38	2.57	12		10 392	89	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
85.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.585	2 956.30	374.76	6.66	1 729.44	219.23	3.90	12.02	6.37	6 456	2 635	25	
				2 574.88	1.03		1 506.30	0.60	2.52	12.05		3 796	7	
	
86.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	36.692	7.78		7.78	285.45		285.45		4.99	1 424		1 424	
										1				
	Объем: 10.52+727*0.02*1.8													
	
87.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	36.692	27.40		27.40	1 005.46		1 005.46		4.99	5 017		5 017	
										1				
	Объем: 10.52+727*0.02*1.8													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	402 432.45	62 889.07	41 097.97			1 670 465	755 887	176 344	
			298 445.41	2 469.95				738 236	29 639	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	402 432.45	62 889.07	41 097.97			1 670 465	755 887	176 344	
			298 445.41	2 469.95				738 236	29 639	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	41 099.58					149 994			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 59; %=69 - по стр. 60, 67, 82; %=66 - по стр. 61, 62; %=67 - по стр. 63; %=84 - по стр. 64, 70, 80; %=73 - по стр. 65, 66, 81; %=80 - по стр. 68, 75, 76, 83, 84; %=90 - по стр. 71, 73, 77; %=71 - по стр. 85)	62 303.66					631 159			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 59; %=58 - по стр. 60; %=40 - по стр. 61-63; %=48 - по стр. 64, 67, 70, 80, 82; %=56 - по стр. 65, 66, 81; %=37 - по стр. 68, 75, 76, 83, 84; %=43 - по стр. 71, 73, 77; %=52 - по стр. 85)	32 265.33					306 011			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	497 001.44					2 607 635			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	497 001.44					2 607 635			
	УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА - 1,0%	4 970.01					26 076			
	ИТОГО	501 971.45					2 633 711			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	10 039.43					52 674			
	ИТОГО	512 010.88					2 686 385			
	НДС	92 161.96					483 549			
	Всего с НДС	604 172.84					3 169 934			
	
	Раздел 4.  Утепление перекрытия	
	
88.	Е12-01-014-02 
Разборка утепление покрытий из керамзита, 1 м3 утеплителя	36.9	47.52	20.14	27.38	1 753.49	743.02	1 010.47	12.02	4.75	13 731	8 931	4 800	
					3.42			126.35	2.23	12.02			1 519	
	Объем: 246*0.15													
	
89.	Е12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.46	132.75	100.41	32.34	326.56	247.01	79.56	12.02	4.53	3 329	2 969	360	
					2.94			7.23	2.82	12.03			87	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
90.	С101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	270.6	7.04			1 905.02					5 710			
				7.04			1 905.02		21.1			5 710		
	Объем: 246*1.1													
	
91.	Е26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	36.9	243.43	143.96	99.47	8 982.44	5 312.18	3 670.26	12.02	6.16	86 461	63 852	22 609	
									12.93	1				
	Объем: 246*0.15													
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
92.	С104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), м3	37.638	671.40			25 270.15					128 317			
				671.40			25 270.15		3 409.25			128 317		
	Объем: 246*0.15*1.02													
	
93.	Е12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.46	132.75	100.41	32.34	326.56	247.01	79.56	12.02	4.53	3 329	2 969	360	
					2.94			7.23	2.82	12.03			87	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
94.	С101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	270.6	7.04			1 905.02					5 710			
				7.04			1 905.02		21.1			5 710		
	Объем: 246*1.1													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	40 469.24	6 549.22	4 839.85			246 587	78 721	28 129	
			29 080.19	140.81				139 737	1 693	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	40 469.24	6 549.22	4 839.85			246 587	78 721	28 129	
			29 080.19	140.81				139 737	1 693	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	29 080.19					139 737			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 88, 89, 93; %=77 - по стр. 91)	6 269.04					64 403			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 88, 89, 93; %=48 - по стр. 91)	3 945.13					37 936			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	50 683.41					348 926			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	50 683.41					348 926			
	УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА - 1,0%	506.83					3 489			
	ИТОГО	51 190.24					352 415			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	1 023.80					7 048			
	ИТОГО	52 214.04					359 463			
	НДС	9 398.53					64 703			
	Всего с НДС	61 612.57					424 166			
	
	Раздел 5.  Ремонт козырьков над входами	
	
95.	Е58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли	0.06	203.12	201.95	1.17	12.19	12.12	0.07	12.02	3.78	146	146		
									1	1				
	
96.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.06	172.51	127.80	44.71	10.35	7.67	2.68	12.02	6.19	109	92	17	
					6.95			0.42	1	12			5	
	
97.	Е09-06-001-03 
Демонтаж каркаса козырька, 1 т конструкций	0.1	727.96	655.99	71.97	72.80	65.60	7.20	12.02	5.38	827	789	39	
					1.69			0.17	3.41	11.99			2	
	
98.	Е09-06-001-03 
Монтаж каркаса и других конструкций,  для устройства козырька, 1 т конструкций	0.1	1 295.43	1 077.70	128.53	129.54	107.77	12.85	12.02	5.38	1 395	1 295	69	
				89.21	3.03		8.92	0.30	3.41	11.99		30	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
99.	С201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.1	16 244.00			1 624.40					6 590			
				16 244.00			1 624.40		65 901.22			6 590		
	
100.	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	358.47	69.00	13.01	7.17	1.38	0.26	12.02	3.04	33	17	1	
				276.46	0.14		5.53		2.83	12.27		16		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
101.	Е13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	624.75	42.41	8.64	12.49	0.85	0.17	12.02	3.3	37	10	1	
				573.70	0.14		11.47		2.29	12.27		26		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
102.	Е09-03-022-04 
Монтаж козырьков из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками, 100 м2	0.06	4 385.35	1 297.02	3 039.35	263.12	77.82	182.36	12.02	4.47	1 761	935	815	
				48.98	338.05		2.94	20.28	3.49	12.01		10	244	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
103.	Цена поставщика. 
Козырек 3м2 из покрытия Lexam в комплекте, м2	6	982.80			5 896.81			1	1	24 000			
				982.80			5 896.81		4.07	1		24 000		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	8 028.87	273.21	205.59			34 898	3 284	942	
			7 550.07	21.17				30 672	255	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	42.20	22.02	3.18			325	265	19	
			17.00	0.42				42	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 95, 96; %=69 - по стр. 100, 101)	18.58					191			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 95, 96; %=48 - по стр. 100, 101)	14.47					139			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	75.25					655			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 089.86	251.19	202.41			10 573	3 019	923	
			1 636.26	20.75				6 630	250	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 97, 98, 102)	220.27					2 256			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 97, 98, 102)	195.80					1 896			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 505.93					14 725			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 896.81					24 000			
			5 896.81					24 000		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 896.81					24 000			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	8 477.99					39 380			
	УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА - 1,0%	84.78					394			
	ИТОГО	8 562.77					39 774			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	171.26					795			
	ИТОГО	8 734.03					40 569			
	НДС	1 572.13					7 302			
	Всего с НДС	10 306.16					47 871			
	
	Раздел 6.  Крыльцо	
	
104.	Е09-03-050-01 
Обрамление крылец уголком металлическим, 100 м плинтуса	0.2	215.47	145.14	57.95	43.09	29.03	11.59	12.02	4.23	406	349	49	
				12.38			2.48		3.13	1		8		
	Вычт.ресурсы:  С201-0822:[ М-(43.59=10897.91*0.004) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
105.	С101-2803 
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм, т	0.048	6 069.99			291.36					1 083			
				6 069.99			291.36		22 557.07			1 083		
	Объем: 20*2.42/1000													
	
106.	Е11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.1	1 721.45	383.03	58.80	172.15	38.30	5.88	12.02	6.1	1 125	460	36	
				1 279.62	20.51		127.96	2.05	4.91	12		628	25	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
107.	Е11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0.1	331.98	4.85	10.36	33.20	0.49	1.04	12.01	5.97	168	6	6	
				316.76	3.39		31.68	0.34	4.92	12.02		156	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
108.	Е11-01-015-08 
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия	0.1	194.61	125.32	9.32	19.46	12.53	0.93	12.02	4.43	187	151	4	
				59.97	1.49		6.00	0.15	5.31	12.02		32	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	559.26	80.35	19.44			2 969	966	95	
			459.48	2.54				1 907	31	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	516.17	51.32	7.85			2 563	617	46	
			457.00	2.54				1 899	31	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	291.36					1 083			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 106-108)	59.78					609			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 106-108)	34.47					330			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	610.42					3 502			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	43.09	29.03	11.59			406	349	49	
			2.48					8		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 104)	23.51					241			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 104)	20.90					202			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	87.50					849			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	697.92					4 351			
	УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА - 1,0%	6.98					44			
	ИТОГО	704.90					4 395			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	14.10					88			
	ИТОГО	719.00					4 483			
	НДС	129.42					807			
	Всего с НДС	848.42					5 290			
	
	Раздел 7.  Усиление фундаментов  	
	
109.	Е51-2-1 
Разработка грунта при  усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, с креплением, 100 м3 грунта	1.353	6 029.17	3 653.56	1.01	8 157.47	4 943.27	1.37	12.02	6.38	70 929	59 418	9	
				2 374.60			3 212.83		3.58	1		11 502		
	Объем: 61.5*2.2*1													
	
110.	Е46-01-001-01 
Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов, 1 м3	28	1 711.50	207.27	62.02	47 922.00	5 803.56	1 736.56	12.02	5.81	251 471	69 759	10 089	
				1 442.21	3.47		40 381.88	97.16	4.25	12.02		171 623	1 168	
	
111.	Е15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.353	2 305.72	832.23	83.91	3 119.64	1 126.01	113.53	12.02	7.66	22 226	13 535	870	
				1 389.58	39.06		1 880.10	52.85	4.16	12.01		7 821	635	
	Объем: 61.5*2.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 1.2	
	
112.	Е08-01-003-05 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	1.353	7 076.66	543.04	228.03	9 574.72	734.74	308.52	12.02	3.6	35 963	8 832	1 111	
				6 305.59			8 531.46		3.05	1		26 021		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
113.	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	1.248	704.46	704.46		879.17	879.17		12.02	1	10 568	10 568		
									1	1				
	Объем: 135.3-9.73-3.14*0.065*0.065*61													
	
114.	Е01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.105	426.34	426.34		44.77	44.77		12.02	1	538	538		
									1	1				
	Объем: 135.3-124.8													
	
115.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	16.8	27.40		27.40	460.37		460.37		4.99	2 297		2 297	
										1				
	Объем: 10.5*1.6													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	70 158.14	13 531.52	2 620.35			393 992	162 650	14 376	
			54 006.27	150.01				216 967	1 803	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	70 158.14	13 531.52	2 620.35			393 992	162 650	14 376	
			54 006.27	150.01				216 967	1 803	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 109; %=84 - по стр. 110; %=80 - по стр. 111; %=93 - по стр. 112; %=68 - по стр. 113, 114)	12 216.45					124 708			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 109, 113, 114; %=48 - по стр. 110; %=37 - по стр. 111; %=54 - по стр. 112)	7 234.36					69 446			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	89 608.95					588 146			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	89 608.95					588 146			
	УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА - 1,0%	896.09					5 881			
	ИТОГО	90 505.04					594 027			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	1 810.10					11 881			
	ИТОГО	92 315.14					605 908			
	НДС	16 616.73					109 063			
	Всего с НДС	108 931.87					714 971			
	
	Раздел 8.  Устройство отмостки	
	
116.	Е68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.049	2 714.76	666.84	2 047.92	133.02	32.68	100.35	12.02	4.69	863	393	471	
					258.98			12.69	1	12.01			152	
	Объем: 61.5*0.8*0.1													
	
117.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	8.82	7.78		7.78	68.62		68.62		4.99	342		342	
										1				
	Объем: 4.9*1.8													
	
118.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	8.82	27.40		27.40	241.69		241.69		4.99	1 206		1 206	
										1				
	Объем: 4.9*1.8													
	
119.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.098	1 466.39	1 466.39		143.71	143.71		12.02	1	1 727	1 727		
									1	1				
	Объем: 61.5*0.8*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	
120.	Е11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	4.92	452.40	40.32	76.78	2 225.83	198.37	377.73	12.02	4.03	12 403	2 384	1 522	
				335.31	7.73		1 649.73	38.01	5.15	12.01		8 496	456	
	Объем: 61.5*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
121.	Е11-01-002-09 
Устройство  бетонной отмостки, 1 м3 подстилающего слоя	4.92	730.22	37.46	0.38	3 592.68	184.28	1.85	12.02	4	17 756	2 215	7	
				692.39			3 406.56		4.56	1		15 534		
	Объем: 61.5*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
122.	Е01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.157	490.29	490.29		76.98	76.98		12.02	1	925	925		
									1	1				
	Объем: 9.8*1.6													
	Начисления: Н5= 1.15	
	
123.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	15.7	27.40		27.40	430.22		430.22		4.99	2 147		2 147	
										1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8	6 912.75	636.02	1 220.46			37 369	7 644	5 695	
			5 056.29	50.70				24 030	608	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 912.75	636.02	1 220.46			37 369	7 644	5 695	
			5 056.29	50.70				24 030	608	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 116; %=61 - по стр. 119, 122; %=94 - по стр. 120, 121)	673.01					6 849			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 116; %=31 - по стр. 119, 122; %=51 - по стр. 120, 121)	380.31					3 662			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 966.07					47 880			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8	7 966.07					47 880			
	УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА - 1,0%	79.66					479			
	ИТОГО	8 045.73					48 359			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	160.91					967			
	ИТОГО	8 206.64					49 326			
	НДС	1 477.20					8 879			
	Всего с НДС	9 683.84					58 205			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	778 858.83	118 190.05	58 499.63			3 570 763	1 420 604	273 291	
			602 169.26	3 888.00				1 876 869	46 675	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	770 622.36	117 902.22	58 282.99			3 534 825	1 417 145	272 305	
			594 437.24	3 867.22				1 845 377	46 425	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	128 409.59					509 021			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 3-9, 28, 30-35, 45, 85, 95, 96; %=69 - по стр. 2, 60, 67, 82, 100, 101; %=90 - по стр. 10, 25, 27, 37, 48, 52, 71, 73, 77; %=77 - по стр. 11, 91; %=92 - по стр. 13, 15, 17, 29, 88, 89, 93; %=84 - по стр. 18, 41, 51, 64, 70, 80, 110; %=66 - по стр. 19, 21, 61, 62; %=67 - по стр. 23, 44, 50, 63; %=80 - по стр. 24, 38, 43, 46, 68, 75, 76, 83, 84, 111; %=72 - по стр. 36; %=93 - по стр. 42, 59, 112; %=68 - по стр. 47, 56, 113, 114; %=73 - по стр. 65, 66, 81; %=94 - по стр. 106-108, 120, 121; %=64 - по стр. 109; %=88 - по стр. 116; %=61 - по стр. 119, 122)	113 457.84					1 153 830			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3-9, 28, 30-35, 45, 85, 95, 96; %=58 - по стр. 2, 60; %=43 - по стр. 10, 25, 27, 37, 48, 52, 71, 73, 77; %=48 - по стр. 11, 18, 41, 51, 64, 67, 70, 80, 82, 91, 100, 101, 110, 116; %=44 - по стр. 13, 15, 17, 29, 88, 89, 93; %=50 - по стр. 19, 21; %=40 - по стр. 23, 44, 47, 50, 56, 61-63; %=37 - по стр. 24, 38, 43, 46, 68, 75, 76, 83, 84, 111; %=64 - по стр. 36; %=54 - по стр. 42, 59, 112; %=56 - по стр. 65, 66, 81; %=51 - по стр. 106-108, 120, 121; %=36 - по стр. 109, 113, 114; %=31 - по стр. 119, 122)	64 400.23					614 223			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	948 480.43					5 302 878			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 339.66	287.83	216.64			11 938	3 459	986	
			1 835.21	20.78				7 492	250	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 54, 97, 98, 102, 104)	249.97					2 560			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 54, 97, 98, 102, 104)	222.20					2 151			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 811.83					16 649			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 896.81					24 000			
			5 896.81					24 000		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 896.81					24 000			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	957 189.07					5 343 527			
	УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА - 1,0%	9 571.89					53 435			
	ИТОГО	966 760.96					5 396 962			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	19 335.22					107 939			
	ИТОГО	986 096.18					5 504 901			
	НДС	177 497.31					990 882			
	Всего с НДС	1 163 593.49					6 495 783			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)