|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» | Директор ООО «Эгида-Строй-Инвест» |
| МКУ «КР МКД» |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Ю. Альтман/ |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на ремонт балконов многоквартирного дома № 33-35 по ул.Г.Димитрова г.Калининград |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Балконы* |
| 1. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.65 |
| 2. | Разборка покрытий цементных | 100 м2 покрытия | 0.4838 |
| 3. | Разборка армокирпичного заполнения балконной плиты | 1 м3 | 8 |
| 4. | Очистка поверхности металлич. балок щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 12.5952 |
| 5. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12595 |
| 6. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12595 |
| 7. | Устройство (балкон. плиты) по стальным балкам и монолитных участков, площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 100 м3 в деле | 0.048 |
| 8. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 4.872 |
| 9. | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0.208 |
| 10. | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | т | 0.208 |
| 11. | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 0.4448 |
| 12. | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм | т | 0.4448 |
| 13. | Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона | 1 м3 подстилающего слоя | 3.2 |
| 14. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.48384 |
| 15. | Гидроизол | м2 | 56.12544 |
| 16. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.48384 |
| 17. | Гидроизол | м2 | 56.12544 |
| 18. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.48384 |
| 19. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.65 |
| 20. | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм | м2 | 70.2 |
| 21. | Окраска пов-стей балкона, с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.65 |
| 22. | Демонтаж балконных экранов | 100 м2 | 0.8694 |
| 23. | Разборка металлических решеток ограждения при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м решетки | 0.7904 |
| 24. | Устройство металлических ограждений без поручней | 100 м ограждения | 0.7904 |
| 25. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ограждений) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8694 |
| 26. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ( ограждений) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.86944 |
|  | *Прочее* |
| 27. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5.17 |
| 28. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 5.17 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» Е.А. Анисимова |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Заместитель начальника ОК МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |