«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	12 579 266	руб.	Смета на сумму:	12 579 266	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /Русович С.Б./	________________ /Емельянова О.Ю./	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Маршала Баграмяна, 4, 6-12, ул. Красноярская, 2-4 г. Калининград (по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград")	
Сметная стоимость:	12 579.266	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.933	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 346.577	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Муниципальная земля	
	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		1.17	35 033.99	40 990	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	19.7145	293.690	5 790	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	90.9324	166.870	15 174	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	5.2767	1 040.11	5 488	
			(1)			293.69	1 550	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	14.4378	1 402.64	20 251	
			(1)			293.69	4 240	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	2.3166	33.02	76	
		Накладные расходы				104%	21 803	
		Сметная прибыль				60%	12 578	
		Всего с НР и СП					75 371	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		6.24	17 585.60	109 734	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	58.656	218.640	12 825	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	425.9424	178.290	75 941	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	58.656	548.61	32 179	
			(1)			218.64	12 825	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	175.968	9.17	1 614	
		Накладные расходы				104%	92 317	
		Сметная прибыль				60%	53 260	
		Всего с НР и СП					255 310	
	
3.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж металлических конструкций (столба)	т		0.3	8 953.50	2 686	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	1.2243	292.797	358	
3. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	6.7977	194.020	1 319	
3. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.0147	1 887.22	28	
			(1)			334.48	5	
3. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.0252	963.73	24	
			(1)			293.69	7	
3. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	1.1445	888.41	1 017	
			(1)			293.69	336	
3. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.2016	9.06	2	
3. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.0399	1 140.64	46	
			(1)			251.27	10	
3. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.3528	3.20	1	
3. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	2.0202	123.69	250	
		Накладные расходы				90%	1 509	
		Сметная прибыль				72%	1 207	
		Всего с НР и СП					5 403	
	
4.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		272.4	44.94	12 242	
		Объем: (117)*1.8+(624*0.3*0.15*2.2)						
	
5.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		272.8	278.84	76 068	
	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
6.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.09495	57 706.18	5 479	
		Объем: (196+15)*0.45						
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.141719	293.690	1 216	
6. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.431846	160.940	230	
6. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.981783	1 040.11	1 021	
			(1)			293.69	288	
6. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.159936	1 335.99	4 222	
			(1)			293.69	928	
6. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.003798	1 567.96	6	
		Накладные расходы				95%	1 374	
		Сметная прибыль				43%	622	
		Всего с НР и СП					7 474	
	
7.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		151.92	160.69	24 412	
		Объем: 94.95*1.6						
	
8.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.422	19 907.70	8 401	
		Объем: (196+15)*0.2						
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.85736	278.220	1 630	
8. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.63384	165.390	1 097	
8. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.74694	1 668.59	1 246	
			(1)			293.69	219	
8. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.81038	1 014.39	1 836	
			(1)			218.64	396	
8. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.98776	1 308.98	3 911	
			(1)			313.27	936	
8. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.31228	853.18	266	
			(1)			251.27	78	
8. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.11	20.74	44	
		Накладные расходы				142%	3 872	
		Сметная прибыль				81%	2 209	
		Всего с НР и СП					14 482	
	
9.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		46.42	547.69	25 424	
		Объем: 42.2*1.10						
	
10.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.211	24 159.97	5 098	
		Объем: 196+15						
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	4.42467	290.008	1 283	
10. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	6.26881	176.510	1 107	
10. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.25531	1 040.11	266	
			(1)			293.69	75	
10. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.27008	1 668.59	451	
			(1)			293.69	79	
10. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.08876	745.76	812	
			(1)			293.69	320	
10. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.8146	855.34	1 552	
			(1)			293.69	533	
10. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.6119	774.55	474	
			(1)			293.69	180	
10. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.38402	853.18	328	
			(1)			251.27	96	
10. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	5.275	20.74	109	
		Накладные расходы				142%	3 394	
		Сметная прибыль				81%	1 936	
		Всего с НР и СП					10 428	
	
11.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.211	1 859.98	392	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.4853	293.690	143	
11. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1055	745.76	79	
			(1)			293.69	31	
11. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.24265	855.34	208	
			(1)			293.69	71	
11. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.13715	774.55	106	
			(1)			293.69	40	
		Накладные расходы				142%	203	
		Сметная прибыль				81%	116	
		Всего с НР и СП					711	
	
12.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		52.75	2 280.66	120 305	
		Объем: (211)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
13.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1055	5 622.43	593	
		Объем: 211*0.05						
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.520115	233.102	121	
13. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.100225	1 668.59	167	
			(1)			293.69	29	
13. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.41989	1 014.39	426	
			(1)			218.64	92	
		Накладные расходы				142%	172	
		Сметная прибыль				81%	98	
		Всего с НР и СП					863	
	
14.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		10.761	2 381.97	25 632	
		Объем: (0.1055)*102.0						
	
15.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		21.1	2 506.70	52 891	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.899	240.393	457	
15. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	248.98	201.580	50 189	
15. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.633	1 014.39	642	
			(1)			218.64	138	
15. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	12.027	11.01	132	
15. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.633	853.18	540	
			(1)			251.27	159	
15. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.633	1 140.64	722	
			(1)			251.27	159	
15. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	4.22	20.74	88	
15. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.055	547.69	578	
		Накладные расходы				142%	71 917	
		Сметная прибыль				81%	41 023	
		Всего с НР и СП					165 832	
	
16.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		15.3	550.00	8 415	
		Объем: 15*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
17.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		199.92	480.00	95 962	
		Объем: 196*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
18.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00909	57 706.18	525	
		Объем: (101*0.3*0.3)						
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3965058	293.690	116	
18. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1370772	160.940	22	
18. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0939906	1 040.11	98	
			(1)			293.69	28	
18. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3025152	1 335.99	404	
			(1)			293.69	89	
18. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003636	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	131	
		Сметная прибыль				43%	59	
		Всего с НР и СП					715	
	
19.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		14.544	160.69	2 337	
		Объем: 9.09*1.6						
	
20.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.061	19 907.70	1 214	
		Объем: (101*0.3*0.2)						
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.84668	278.220	236	
20. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.95892	165.390	159	
20. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.10797	1 668.59	180	
			(1)			293.69	32	
20. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.26169	1 014.39	265	
			(1)			218.64	57	
20. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.43188	1 308.98	565	
			(1)			313.27	135	
20. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04514	853.18	39	
			(1)			251.27	11	
20. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.305	20.74	6	
		Накладные расходы				142%	561	
		Сметная прибыль				81%	320	
		Всего с НР и СП					2 095	
	
21.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.71	547.69	3 675	
		Объем: 6.1*1.10						
	
22.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.01	34 981.10	35 331	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.7272	291.333	212	
22. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	76.8408	174.440	13 404	
22. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.6868	963.73	662	
			(1)			293.69	202	
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0404	1 140.64	46	
			(1)			251.27	10	
22. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00101	64 026.11	65	
22. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	5.959	3 407.28	20 304	
22. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0606	3 182.16	193	
22. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1717	3 828.46	657	
		Накладные расходы				142%	19 335	
		Сметная прибыль				81%	11 029	
		Всего с НР и СП					65 695	
	
23.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		101	348.61	35 210	
		Объем: (1.01)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
24.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.13068	57 706.18	7 541	
		Объем: (242+242)*0.27						
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.7002616	293.690	1 674	
24. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.9706544	160.940	317	
24. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.3512312	1 040.11	1 405	
			(1)			293.69	397	
24. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.3490304	1 335.99	5 810	
			(1)			293.69	1 277	
24. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0052272	1 567.96	8	
		Накладные расходы				95%	1 891	
		Сметная прибыль				43%	856	
		Всего с НР и СП					10 289	
	
25.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		209.088	160.69	33 598	
		Объем: 130.68*1.6						
	
26.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.629	19 907.70	12 522	
		Объем: 484*0.13						
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.73052	278.220	2 429	
26. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	9.88788	165.390	1 635	
26. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.11333	1 668.59	1 858	
			(1)			293.69	327	
26. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.69841	1 014.39	2 737	
			(1)			218.64	590	
26. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.45332	1 308.98	5 829	
			(1)			313.27	1 395	
26. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.46546	853.18	397	
			(1)			251.27	117	
26. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.145	20.74	65	
		Накладные расходы				142%	5 771	
		Сметная прибыль				81%	3 292	
		Всего с НР и СП					21 585	
	
27.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		69.19	547.69	37 895	
		Объем: 62.9*1.10						
	
28.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.484	24 159.97	11 693	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	10.14948	290.008	2 943	
28. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	14.37964	176.510	2 538	
28. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.58564	1 040.11	609	
			(1)			293.69	172	
28. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.61952	1 668.59	1 034	
			(1)			293.69	182	
28. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.49744	745.76	1 862	
			(1)			293.69	733	
28. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.1624	855.34	3 560	
			(1)			293.69	1 222	
28. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.4036	774.55	1 087	
			(1)			293.69	412	
28. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.88088	853.18	752	
			(1)			251.27	221	
28. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	12.1	20.74	251	
		Накладные расходы				142%	7 783	
		Сметная прибыль				81%	4 440	
		Всего с НР и СП					23 916	
	
29.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.484	1 859.98	-900	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-1.1132	293.690	-327	
29. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.242	745.76	-180	
			(1)			293.69	-71	
29. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.5566	855.34	-476	
			(1)			293.69	-163	
29. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.3146	774.55	-244	
			(1)			293.69	-92	
		Накладные расходы				142%	-464	
		Сметная прибыль				81%	-265	
		Всего с НР и СП					-1 629	
	
30.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		60.5	2 284.68	138 223	
		Объем: 484*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2284.68	
	
31.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1936	5 622.43	1 089	
		Объем: 484*0.04						
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.954448	233.102	222	
31. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.18392	1 668.59	307	
			(1)			293.69	54	
31. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.770528	1 014.39	782	
			(1)			218.64	168	
		Накладные расходы				142%	315	
		Сметная прибыль				81%	180	
		Всего с НР и СП					1 584	
	
32.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		19.7472	2 381.97	47 037	
		Объем: (0.1936)*102.0						
	
33.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		48.4	2 506.70	121 324	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	4.356	240.393	1 047	
33. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	571.12	201.580	115 126	
33. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.452	1 014.39	1 473	
			(1)			218.64	317	
33. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	27.588	11.01	304	
33. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.452	853.18	1 239	
			(1)			251.27	365	
33. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.452	1 140.64	1 656	
			(1)			251.27	365	
33. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	9.68	20.74	201	
33. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.42	547.69	1 325	
		Накладные расходы				142%	164 966	
		Сметная прибыль				81%	94 100	
		Всего с НР и СП					380 390	
	
34.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		246.84	440.00	108 610	
		Объем: 242*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
35.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		246.84	390.00	96 268	
		Объем: 242*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
36.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.08	57 706.18	4 616	
		Объем: (160+160)*0.25						
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.4896	293.690	1 025	
36. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.2064	160.940	194	
36. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.8272	1 040.11	860	
			(1)			293.69	243	
36. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.6624	1 335.99	3 557	
			(1)			293.69	782	
36. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0032	1 567.96	5	
		Накладные расходы				95%	1 158	
		Сметная прибыль				43%	524	
		Всего с НР и СП					6 298	
	
37.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		128	160.69	20 568	
		Объем: 80*1.6						
	
38.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.64	19 907.70	12 741	
		Объем: 320*0.2						
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.8832	278.220	2 471	
38. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	10.0608	165.390	1 664	
38. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.1328	1 668.59	1 890	
			(1)			293.69	333	
38. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.7456	1 014.39	2 785	
			(1)			218.64	600	
38. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.5312	1 308.98	5 931	
			(1)			313.27	1 419	
38. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.4736	853.18	404	
			(1)			251.27	119	
38. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.2	20.74	66	
		Накладные расходы				142%	5 872	
		Сметная прибыль				81%	3 349	
		Всего с НР и СП					21 962	
	
39.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		70.4	547.69	38 557	
		Объем: 64*1.10						
	
40.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.16	5 622.43	900	
		Объем: 320*0.05						
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.7888	233.102	184	
40. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.152	1 668.59	254	
			(1)			293.69	45	
40. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.6368	1 014.39	646	
			(1)			218.64	139	
		Накладные расходы				142%	261	
		Сметная прибыль				81%	149	
		Всего с НР и СП					1 310	
	
41.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		16.32	2 381.97	38 874	
		Объем: (0.16)*102.0						
	
42.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		32	2 506.70	80 214	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.88	240.393	692	
42. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	377.6	201.580	76 117	
42. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.96	1 014.39	974	
			(1)			218.64	210	
42. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	18.24	11.01	201	
42. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.96	853.18	819	
			(1)			251.27	241	
42. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.96	1 140.64	1 095	
			(1)			251.27	241	
42. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	6.4	20.74	133	
42. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.6	547.69	876	
		Накладные расходы				142%	109 069	
		Сметная прибыль				81%	62 215	
		Всего с НР и СП					251 498	
	
43.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		163.2	440.00	71 808	
		Объем: 160*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
44.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		163.2	390.00	63 648	
		Объем: 160*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Устройство велодорожки общего пользования	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
45.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.05778	57 706.18	3 334	
		Объем: 214*0.27						
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.5203636	293.690	740	
45. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.8713224	160.940	140	
45. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.5974452	1 040.11	621	
			(1)			293.69	175	
45. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.9229184	1 335.99	2 569	
			(1)			293.69	565	
45. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0023112	1 567.96	4	
		Накладные расходы				95%	836	
		Сметная прибыль				43%	378	
		Всего с НР и СП					4 548	
	
46.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		92.448	160.69	14 855	
		Объем: 57.78*1.6						
	
47.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.278	19 907.70	5 534	
		Объем: 214*0.13						
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.85864	278.220	1 074	
47. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.37016	165.390	723	
47. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.49206	1 668.59	821	
			(1)			293.69	145	
47. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.19262	1 014.39	1 210	
			(1)			218.64	261	
47. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.96824	1 308.98	2 576	
			(1)			313.27	617	
47. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.20572	853.18	176	
			(1)			251.27	52	
47. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.39	20.74	29	
		Накладные расходы				142%	2 552	
		Сметная прибыль				81%	1 456	
		Всего с НР и СП					9 541	
	
48.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		30.58	547.69	16 748	
		Объем: 27.8*1.10						
	
49.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.214	24 159.97	5 170	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	4.48758	290.008	1 301	
49. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	6.35794	176.510	1 122	
49. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.25894	1 040.11	269	
			(1)			293.69	76	
49. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.27392	1 668.59	457	
			(1)			293.69	80	
49. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.10424	745.76	823	
			(1)			293.69	324	
49. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.8404	855.34	1 574	
			(1)			293.69	541	
49. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.6206	774.55	481	
			(1)			293.69	182	
49. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.38948	853.18	332	
			(1)			251.27	98	
49. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	5.35	20.74	111	
		Накладные расходы				142%	3 441	
		Сметная прибыль				81%	1 963	
		Всего с НР и СП					10 573	
	
50.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.214	1 859.98	-398	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.4922	293.690	-145	
50. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.107	745.76	-80	
			(1)			293.69	-31	
50. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.2461	855.34	-210	
			(1)			293.69	-72	
50. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.1391	774.55	-108	
			(1)			293.69	-41	
		Накладные расходы				142%	-206	
		Сметная прибыль				81%	-117	
		Всего с НР и СП					-721	
	
51.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		26.75	2 284.68	61 115	
		Объем: 214*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2284.68	
	
52.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0856	5 622.43	481	
		Объем: 214*0.04						
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.422008	233.102	98	
52. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.08132	1 668.59	136	
			(1)			293.69	24	
52. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.340688	1 014.39	346	
			(1)			218.64	74	
		Накладные расходы				142%	139	
		Сметная прибыль				81%	79	
		Всего с НР и СП					700	
	
53.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		8.7312	2 381.97	20 797	
		Объем: (0.0856)*102.0						
	
54.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		21.4	2 506.70	53 643	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.926	240.393	463	
54. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	252.52	201.580	50 903	
54. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.642	1 014.39	651	
			(1)			218.64	140	
54. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	12.198	11.01	134	
54. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.642	853.18	548	
			(1)			251.27	161	
54. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.642	1 140.64	732	
			(1)			251.27	161	
54. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	4.28	20.74	89	
54. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.07	547.69	586	
		Накладные расходы				142%	72 940	
		Сметная прибыль				81%	41 606	
		Всего с НР и СП					168 189	
	
55.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		218.28	440.00	96 043	
		Объем: 214*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Установка бортовых камней	
56.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03478	57 706.18	2 007	
		Объем: 621*0.2*0.28						
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.5171036	293.690	446	
56. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.5244824	160.940	84	
56. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3596252	1 040.11	374	
			(1)			293.69	106	
56. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.1574784	1 335.99	1 546	
			(1)			293.69	340	
56. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0013912	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	504	
		Сметная прибыль				43%	228	
		Всего с НР и СП					2 738	
	
57.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		55.648	160.69	8 942	
		Объем: 34.78*1.6						
	
58.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.174	19 907.70	3 464	
		Объем: (621*0.28*0.1)						
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.41512	278.220	672	
58. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.73528	165.390	452	
58. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.30798	1 668.59	514	
			(1)			293.69	90	
58. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.74646	1 014.39	757	
			(1)			218.64	163	
58. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.23192	1 308.98	1 613	
			(1)			313.27	386	
58. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.12876	853.18	110	
			(1)			251.27	32	
58. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.87	20.74	18	
		Накладные расходы				142%	1 596	
		Сметная прибыль				81%	910	
		Всего с НР и СП					5 971	
	
59.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		19.14	547.69	10 483	
		Объем: 17.4*1.10						
	
60.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		6.21	14 687.22	91 208	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	4.4712	291.333	1 303	
60. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	472.4568	174.440	82 415	
60. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	4.2228	963.73	4 070	
			(1)			293.69	1 240	
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.2484	1 140.64	283	
			(1)			251.27	62	
60. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00621	64 026.11	398	
60. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	1.0557	3 828.46	4 042	
		Накладные расходы				142%	118 880	
		Сметная прибыль				81%	67 812	
		Всего с НР и СП					277 899	
	
61.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.122958	3 182.16	391	
		Объем: (6.21)*(0.06*0.33)						
	
62.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		31.51	3 407.28	107 363	
		Объем: (6.21)*(5.9*0.86)						
	
63.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		621	199.88	124 125	
		Объем: (6.21)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
64.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		4	4 408.92	17 636	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.2	251.270	50	
64. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	6.96	168.500	1 173	
64. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.2	1 140.64	228	
			(1)			251.27	50	
64. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.032	2 076.79	66	
64. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	24	673.68	16 168	
		Накладные расходы				104%	1 272	
		Сметная прибыль				60%	734	
		Всего с НР и СП					19 642	
	
65.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	13 461.25	13 461	
65. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	40	163.900	6 556	
65. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	460.35	6 905	
		Накладные расходы				115%	7 539	
		Сметная прибыль				77%	5 048	
		Всего с НР и СП					26 049	
	
66.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1	4 109.25	4 109	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	2.74	251.270	688	
66. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	5.99	174.440	1 045	
66. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	2.74	853.18	2 338	
			(1)			251.27	688	
66. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	10	20.74	207	
66. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	2	259.62	519	
		Накладные расходы				115%	1 993	
		Сметная прибыль				77%	1 334	
		Всего с НР и СП					7 436	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 300 353	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 104 645	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 100 491	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 64; %=95 - по стр. 6, 18, 24, 36, 45, 56; %=142 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 47, 49, 50, 52, 54, 58, 60; %=115 - по стр. 65, 66)					723 184	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 64; %=43 - по стр. 6, 18, 24, 36, 45, 56; %=81 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 47, 49, 50, 52, 54, 58, 60; %=77 - по стр. 65, 66)					413 522	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 241 351	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 686	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 3)					1 509	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 3)					1 207	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 402	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					193 022	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					193 022	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 439 775	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	68 796	
	Итого с непредвиденными расходами					3 508 571	
	НДС 20%				20	701 714	
	ВСЕГО С НДС					4 210 285	
	Раздел 2.  ул.Баграмяна, №4	
	Демонтажные работы	
67.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0.14	35 033.99	4 905	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	2.359	293.690	693	
67. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	10.8808	166.870	1 816	
67. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.6314	1 040.11	657	
			(1)			293.69	185	
67. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.7276	1 402.64	2 423	
			(1)			293.69	507	
67. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.2772	33.02	9	
		Накладные расходы				104%	2 609	
		Сметная прибыль				60%	1 505	
		Всего с НР и СП					9 020	
	
68.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.18	17 585.60	20 751	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	11.092	218.640	2 425	
68. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	80.5468	178.290	14 361	
68. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	11.092	548.61	6 085	
			(1)			218.64	2 425	
68. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	33.276	9.17	305	
		Накладные расходы				104%	17 457	
		Сметная прибыль				60%	10 072	
		Всего с НР и СП					48 280	
	
69.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		36.9	44.94	1 658	
		Объем: (14)*1.8+(118*0.3*0.15*2.2)						
	
70.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		36.9	278.84	10 289	
	
	Монтажные работы	
	Минимальный перечень	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
71.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0324	57 706.18	1 870	
		Объем: (72)*0.45						
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.413288	293.690	415	
71. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.488592	160.940	79	
71. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.335016	1 040.11	348	
			(1)			293.69	98	
71. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.078272	1 335.99	1 441	
			(1)			293.69	317	
71. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001296	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	469	
		Сметная прибыль				43%	212	
		Всего с НР и СП					2 552	
	
72.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		51.84	160.69	8 330	
		Объем: 32.4*1.6						
	
73.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.144	19 907.70	2 867	
		Объем: (72)*0.2						
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.99872	278.220	556	
73. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.26368	165.390	374	
73. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.25488	1 668.59	425	
			(1)			293.69	75	
73. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.61776	1 014.39	627	
			(1)			218.64	135	
73. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.01952	1 308.98	1 335	
			(1)			313.27	319	
73. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.10656	853.18	91	
			(1)			251.27	27	
73. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.72	20.74	15	
		Накладные расходы				142%	1 321	
		Сметная прибыль				81%	753	
		Всего с НР и СП					4 941	
	
74.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		15.84	547.69	8 675	
		Объем: 14.4*1.10						
	
75.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.072	24 159.97	1 740	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.50984	290.008	438	
75. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	2.13912	176.510	378	
75. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.08712	1 040.11	91	
			(1)			293.69	26	
75. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.09216	1 668.59	154	
			(1)			293.69	27	
75. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.37152	745.76	277	
			(1)			293.69	109	
75. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.6192	855.34	530	
			(1)			293.69	182	
75. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.2088	774.55	162	
			(1)			293.69	61	
75. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.13104	853.18	112	
			(1)			251.27	33	
75. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.8	20.74	37	
		Накладные расходы				142%	1 159	
		Сметная прибыль				81%	661	
		Всего с НР и СП					3 560	
	
76.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.072	1 859.98	134	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.1656	293.690	49	
76. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.036	745.76	27	
			(1)			293.69	11	
76. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.0828	855.34	71	
			(1)			293.69	24	
76. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0468	774.55	36	
			(1)			293.69	14	
		Накладные расходы				142%	70	
		Сметная прибыль				81%	40	
		Всего с НР и СП					243	
	
77.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		18	2 280.66	41 052	
		Объем: (72)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
78.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.036	5 622.43	202	
		Объем: 72*0.05						
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.17748	233.102	41	
78. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0342	1 668.59	57	
			(1)			293.69	10	
78. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.14328	1 014.39	145	
			(1)			218.64	31	
		Накладные расходы				142%	58	
		Сметная прибыль				81%	33	
		Всего с НР и СП					293	
	
79.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		3.672	2 381.97	8 747	
		Объем: (0.036)*102.0						
	
80.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		7.2	2 506.70	18 048	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.648	240.393	156	
80. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	84.96	201.580	17 126	
80. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.216	1 014.39	219	
			(1)			218.64	47	
80. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.104	11.01	45	
80. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.216	853.18	184	
			(1)			251.27	54	
80. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.216	1 140.64	246	
			(1)			251.27	54	
80. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.44	20.74	30	
80. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.36	547.69	197	
		Накладные расходы				142%	24 540	
		Сметная прибыль				81%	13 998	
		Всего с НР и СП					56 587	
	
81.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		4.08	550.00	2 244	
		Объем: 4*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
82.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		69.36	480.00	33 293	
		Объем: 68*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
83.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00251	57 706.18	145	
		Объем: (13*0.3*0.3)+(24*0.2*0.28)						
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1094862	293.690	32	
83. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0378508	160.940	6	
83. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0259534	1 040.11	27	
			(1)			293.69	8	
83. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0835328	1 335.99	112	
			(1)			293.69	25	
83. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001004	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	36	
		Сметная прибыль				43%	16	
		Всего с НР и СП					197	
	
84.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		4.016	160.69	645	
		Объем: 2.51*1.6						
	
85.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.015	19 907.70	299	
		Объем: (13*0.3*0.2)+(24*0.28*0.1)						
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.2082	278.220	58	
85. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.2358	165.390	39	
85. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02655	1 668.59	44	
			(1)			293.69	8	
85. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.06435	1 014.39	65	
			(1)			218.64	14	
85. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.1062	1 308.98	139	
			(1)			313.27	33	
85. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0111	853.18	9	
			(1)			251.27	3	
85. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.075	20.74	2	
		Накладные расходы				142%	138	
		Сметная прибыль				81%	79	
		Всего с НР и СП					515	
	
86.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.65	547.69	904	
		Объем: 1.5*1.10						
	
87.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.13	34 981.10	4 548	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.0936	291.333	27	
87. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	9.8904	174.440	1 725	
87. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.0884	963.73	85	
			(1)			293.69	26	
87. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0052	1 140.64	6	
			(1)			251.27	1	
87. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00013	64 026.11	8	
87. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	0.767	3 407.28	2 613	
87. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0078	3 182.16	25	
87. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0221	3 828.46	85	
		Накладные расходы				142%	2 488	
		Сметная прибыль				81%	1 419	
		Всего с НР и СП					8 455	
	
88.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		13	348.61	4 532	
		Объем: (0.13)*100.0						
	
89.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.24	14 687.22	3 525	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1728	291.333	50	
89. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	18.2592	174.440	3 185	
89. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1632	963.73	157	
			(1)			293.69	48	
89. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0096	1 140.64	11	
			(1)			251.27	2	
89. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00024	64 026.11	15	
89. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0408	3 828.46	156	
		Накладные расходы				142%	4 594	
		Сметная прибыль				81%	2 620	
		Всего с НР и СП					10 739	
	
90.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.004752	3 182.16	15	
		Объем: (0.24)*(0.06*0.33)						
	
91.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.218	3 407.28	4 150	
		Объем: (0.24)*(5.9*0.86)						
	
92.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		24	199.88	4 797	
		Объем: (0.24)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
93.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0215	57 706.18	1 241	
		Объем: (86)*0.25						
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.93783	293.690	275	
93. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.32422	160.940	52	
93. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.22231	1 040.11	231	
			(1)			293.69	65	
93. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.71552	1 335.99	956	
			(1)			293.69	210	
93. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00086	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	311	
		Сметная прибыль				43%	141	
		Всего с НР и СП					1 692	
	
94.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		34.4	160.69	5 528	
		Объем: 21.5*1.6						
	
95.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.172	19 907.70	3 424	
		Объем: (86)*0.2						
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.38736	278.220	664	
95. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.70384	165.390	447	
95. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.30444	1 668.59	508	
			(1)			293.69	89	
95. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.73788	1 014.39	748	
			(1)			218.64	161	
95. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.21776	1 308.98	1 594	
			(1)			313.27	381	
95. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.12728	853.18	109	
			(1)			251.27	32	
95. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.86	20.74	18	
		Накладные расходы				142%	1 578	
		Сметная прибыль				81%	900	
		Всего с НР и СП					5 902	
	
96.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		18.92	547.69	10 362	
		Объем: 17.2*1.10						
	
97.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.043	5 622.43	242	
		Объем: (86)*0.05						
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.21199	233.102	49	
97. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04085	1 668.59	68	
			(1)			293.69	12	
97. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.17114	1 014.39	174	
			(1)			218.64	37	
		Накладные расходы				142%	70	
		Сметная прибыль				81%	40	
		Всего с НР и СП					351	
	
98.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		4.386	2 381.97	10 447	
		Объем: (0.043)*102.0						
	
99.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		8.6	2 506.70	21 558	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.774	240.393	186	
99. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	101.48	201.580	20 456	
99. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.258	1 014.39	262	
			(1)			218.64	56	
99. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.902	11.01	54	
99. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.258	853.18	220	
			(1)			251.27	65	
99. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.258	1 140.64	294	
			(1)			251.27	65	
99. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.72	20.74	36	
99. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.43	547.69	236	
		Накладные расходы				142%	29 312	
		Сметная прибыль				81%	16 720	
		Всего с НР и СП					67 590	
	
100.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		43.86	440.00	19 298	
		Объем: 43*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
101.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		43.86	390.00	17 105	
		Объем: 43*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
102.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00538	57 706.18	310	
		Объем: 96*0.2*0.28						
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2346756	293.690	69	
102. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0811304	160.940	13	
102. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0556292	1 040.11	58	
			(1)			293.69	16	
102. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1790464	1 335.99	239	
			(1)			293.69	53	
102. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002152	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	78	
		Сметная прибыль				43%	35	
		Всего с НР и СП					423	
	
103.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		8.608	160.69	1 383	
		Объем: 5.38*1.6						
	
104.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.027	19 907.70	538	
		Объем: (96*0.28*0.1)						
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.37476	278.220	104	
104. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.42444	165.390	70	
104. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04779	1 668.59	80	
			(1)			293.69	14	
104. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.11583	1 014.39	117	
			(1)			218.64	25	
104. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.19116	1 308.98	250	
			(1)			313.27	60	
104. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01998	853.18	17	
			(1)			251.27	5	
104. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.135	20.74	3	
		Накладные расходы				142%	247	
		Сметная прибыль				81%	141	
		Всего с НР и СП					926	
	
105.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.97	547.69	1 627	
		Объем: 2.7*1.10						
	
106.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.96	14 687.22	14 100	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.6912	291.333	201	
106. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	73.0368	174.440	12 741	
106. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.6528	963.73	629	
			(1)			293.69	192	
106. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0384	1 140.64	44	
			(1)			251.27	10	
106. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00096	64 026.11	61	
106. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1632	3 828.46	625	
		Накладные расходы				142%	18 378	
		Сметная прибыль				81%	10 483	
		Всего с НР и СП					42 961	
	
107.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.019008	3 182.16	60	
		Объем: (0.96)*(0.06*0.33)						
	
108.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		4.871	3 407.28	16 597	
		Объем: (0.96)*(5.9*0.86)						
	
109.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		96	199.88	19 188	
		Объем: (0.96)*100.0						
	
110.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.7	13 461.25	9 423	
110. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	28	163.900	4 589	
110. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	10.5	460.35	4 834	
		Накладные расходы				115%	5 277	
		Сметная прибыль				77%	3 534	
		Всего с НР и СП					18 234	
	
111.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		0.7	4 109.25	2 876	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	1.918	251.270	482	
111. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	4.193	174.440	731	
111. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	1.918	853.18	1 636	
			(1)			251.27	482	
111. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	7	20.74	145	
111. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	1.4	259.62	363	
		Накладные расходы				115%	1 395	
		Сметная прибыль				77%	934	
		Всего с НР и СП					5 205	
	
112.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		1	4 408.92	4 409	
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.05	251.270	13	
112. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	1.74	168.500	293	
112. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.05	1 140.64	57	
			(1)			251.27	13	
112. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.008	2 076.79	17	
112. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	6	673.68	4 042	
		Накладные расходы				104%	318	
		Сметная прибыль				60%	184	
		Всего с НР и СП					4 911	
	
	Дополнительный перечень	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
113.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0666	57 706.18	3 843	
		Объем: (75+73)*0.45						
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.905092	293.690	853	
113. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.004328	160.940	162	
113. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.688644	1 040.11	716	
			(1)			293.69	202	
113. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.216448	1 335.99	2 961	
			(1)			293.69	651	
113. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002664	1 567.96	4	
		Накладные расходы				95%	964	
		Сметная прибыль				43%	436	
		Всего с НР и СП					5 244	
	
114.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		106.56	160.69	17 123	
		Объем: 66.6*1.6						
	
115.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.296	19 907.70	5 893	
		Объем: (148)*0.2						
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.10848	278.220	1 143	
115. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.65312	165.390	770	
115. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.52392	1 668.59	874	
			(1)			293.69	154	
115. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.26984	1 014.39	1 288	
			(1)			218.64	278	
115. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.09568	1 308.98	2 743	
			(1)			313.27	657	
115. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.21904	853.18	187	
			(1)			251.27	55	
115. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.48	20.74	31	
		Накладные расходы				142%	2 716	
		Сметная прибыль				81%	1 550	
		Всего с НР и СП					10 159	
	
116.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		32.56	547.69	17 833	
		Объем: 29.6*1.10						
	
117.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.148	24 159.97	3 576	
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.10356	290.008	900	
117. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.39708	176.510	776	
117. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.17908	1 040.11	186	
			(1)			293.69	53	
117. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.18944	1 668.59	316	
			(1)			293.69	56	
117. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.76368	745.76	570	
			(1)			293.69	224	
117. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.2728	855.34	1 089	
			(1)			293.69	374	
117. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.4292	774.55	332	
			(1)			293.69	126	
117. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.26936	853.18	230	
			(1)			251.27	68	
117. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.7	20.74	77	
		Накладные расходы				142%	2 380	
		Сметная прибыль				81%	1 358	
		Всего с НР и СП					7 313	
	
118.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.148	1 859.98	275	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.3404	293.690	100	
118. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.074	745.76	55	
			(1)			293.69	22	
118. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.1702	855.34	146	
			(1)			293.69	50	
118. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0962	774.55	75	
			(1)			293.69	28	
		Накладные расходы				142%	142	
		Сметная прибыль				81%	81	
		Всего с НР и СП					498	
	
119.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		37	2 280.66	84 384	
		Объем: (148)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
120.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.074	5 622.43	416	
		Объем: 148*0.05						
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.36482	233.102	85	
120. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0703	1 668.59	117	
			(1)			293.69	21	
120. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.29452	1 014.39	299	
			(1)			218.64	64	
		Накладные расходы				142%	121	
		Сметная прибыль				81%	69	
		Всего с НР и СП					606	
	
121.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		7.548	2 381.97	17 979	
		Объем: (0.074)*102.0						
	
122.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		14.8	2 506.70	37 099	
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.332	240.393	320	
122. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	174.64	201.580	35 204	
122. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.444	1 014.39	450	
			(1)			218.64	97	
122. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	8.436	11.01	93	
122. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.444	853.18	379	
			(1)			251.27	112	
122. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.444	1 140.64	506	
			(1)			251.27	112	
122. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.96	20.74	61	
122. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.74	547.69	405	
		Накладные расходы				142%	50 444	
		Сметная прибыль				81%	28 774	
		Всего с НР и СП					116 318	
	
123.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		74.46	650.00	48 399	
		Объем: 73*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
124.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		76.5	480.00	36 720	
		Объем: 75*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
125.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00315	57 706.18	182	
		Объем: (35*0.3*0.3)						
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.137403	293.690	40	
125. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.047502	160.940	8	
125. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.032571	1 040.11	34	
			(1)			293.69	10	
125. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.104832	1 335.99	140	
			(1)			293.69	31	
125. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000126	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	46	
		Сметная прибыль				43%	21	
		Всего с НР и СП					248	
	
126.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		5.04	160.69	810	
		Объем: 3.15*1.6						
	
127.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.021	19 907.70	418	
		Объем: (35*0.3*0.2)						
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.29148	278.220	81	
127. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.33012	165.390	55	
127. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.03717	1 668.59	62	
			(1)			293.69	11	
127. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.09009	1 014.39	91	
			(1)			218.64	20	
127. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.14868	1 308.98	195	
			(1)			313.27	47	
127. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01554	853.18	13	
			(1)			251.27	4	
127. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.105	20.74	2	
		Накладные расходы				142%	193	
		Сметная прибыль				81%	110	
		Всего с НР и СП					721	
	
128.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.31	547.69	1 265	
		Объем: 2.1*1.10						
	
129.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.35	34 981.10	12 243	
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.252	291.333	73	
129. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	26.628	174.440	4 645	
129. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.238	963.73	229	
			(1)			293.69	70	
129. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.014	1 140.64	16	
			(1)			251.27	4	
129. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00035	64 026.11	22	
129. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	2.065	3 407.28	7 036	
129. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.021	3 182.16	67	
129. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0595	3 828.46	228	
		Накладные расходы				142%	6 700	
		Сметная прибыль				81%	3 822	
		Всего с НР и СП					22 764	
	
130.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		35	348.61	12 201	
		Объем: (0.35)*100.0						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					648 740	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					602 974	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					340 490	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 67, 68, 112; %=95 - по стр. 71, 83, 93, 102, 113, 125; %=142 - по стр. 73, 75, 76, 78, 80, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 104, 106, 115, 117, 118, 120, 122, 127, 129; %=115 - по стр. 110, 111)					175 607	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 67, 68, 112; %=43 - по стр. 71, 83, 93, 102, 113, 125; %=81 - по стр. 73, 75, 76, 78, 80, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 104, 106, 115, 117, 118, 120, 122, 127, 129; %=77 - по стр. 110, 111)					100 740	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					879 321	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					45 766	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					45 766	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					925 087	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	18 502	
	Итого с непредвиденными расходами					943 589	
	НДС 20%				20	188 718	
	ВСЕГО С НДС					1 132 307	
	Раздел 3.  ул.Баграмяна, №6-12	
	Демонтажные работы	
131.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0.21	35 033.99	7 357	
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	3.5385	293.690	1 039	
131. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	16.3212	166.870	2 724	
131. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.9471	1 040.11	985	
			(1)			293.69	278	
131. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	2.5914	1 402.64	3 635	
			(1)			293.69	761	
131. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.4158	33.02	14	
		Накладные расходы				104%	3 914	
		Сметная прибыль				60%	2 258	
		Всего с НР и СП					13 528	
	
132.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2.15	17 585.60	37 809	
132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	20.21	218.640	4 419	
132. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	146.759	178.290	26 166	
132. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	20.21	548.61	11 087	
			(1)			218.64	4 419	
132. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	60.63	9.17	556	
		Накладные расходы				104%	31 808	
		Сметная прибыль				60%	18 351	
		Всего с НР и СП					87 968	
	
133.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж детского игрового оборудования	т		0.5	8 953.50	4 477	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	2.0405	292.797	597	
133. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	11.3295	194.020	2 198	
133. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.0245	1 887.22	46	
			(1)			334.48	8	
133. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.042	963.73	40	
			(1)			293.69	12	
133. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	1.9075	888.41	1 695	
			(1)			293.69	560	
133. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.336	9.06	3	
133. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.0665	1 140.64	76	
			(1)			251.27	17	
133. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.588	3.20	2	
133. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	3.367	123.69	416	
		Накладные расходы				90%	2 516	
		Сметная прибыль				72%	2 012	
		Всего с НР и СП					9 005	
	
134.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		59.1	44.94	2 656	
		Объем: (21)*1.8+(215*0.3*0.15*2.2)						
	
135.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		59.1	278.84	16 479	
	
	Монтажные работы	
	Минимальный перечень	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
136.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00864	57 706.18	499	
		Объем: (32)*0.27						
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3768768	293.690	111	
136. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1302912	160.940	21	
136. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0893376	1 040.11	93	
			(1)			293.69	26	
136. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2875392	1 335.99	384	
			(1)			293.69	84	
136. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003456	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	125	
		Сметная прибыль				43%	57	
		Всего с НР и СП					681	
	
137.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		13.824	160.69	2 221	
		Объем: 8.64*1.6						
	
138.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.042	19 907.70	836	
		Объем: 32*0.13						
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.58296	278.220	162	
138. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.66024	165.390	109	
138. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.07434	1 668.59	124	
			(1)			293.69	22	
138. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.18018	1 014.39	183	
			(1)			218.64	39	
138. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.29736	1 308.98	389	
			(1)			313.27	93	
138. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03108	853.18	27	
			(1)			251.27	8	
138. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.21	20.74	4	
		Накладные расходы				142%	385	
		Сметная прибыль				81%	220	
		Всего с НР и СП					1 440	
	
139.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.62	547.69	2 530	
		Объем: 4.2*1.10						
	
140.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.032	24 159.97	773	
140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.67104	290.008	195	
140. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	0.95072	176.510	168	
140. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.03872	1 040.11	40	
			(1)			293.69	11	
140. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.04096	1 668.59	68	
			(1)			293.69	12	
140. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.16512	745.76	123	
			(1)			293.69	48	
140. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.2752	855.34	235	
			(1)			293.69	81	
140. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.0928	774.55	72	
			(1)			293.69	27	
140. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.05824	853.18	50	
			(1)			251.27	15	
140. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.8	20.74	17	
		Накладные расходы				142%	515	
		Сметная прибыль				81%	294	
		Всего с НР и СП					1 582	
	
141.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.032	1 859.98	-60	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.0736	293.690	-22	
141. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.016	745.76	-12	
			(1)			293.69	-5	
141. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.0368	855.34	-31	
			(1)			293.69	-11	
141. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0208	774.55	-16	
			(1)			293.69	-6	
		Накладные расходы				142%	-31	
		Сметная прибыль				81%	-18	
		Всего с НР и СП					-109	
	
142.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		4	2 284.68	9 139	
		Объем: 32*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2284.68	
	
143.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0128	5 622.43	72	
		Объем: 32*0.04						
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.063104	233.102	15	
143. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01216	1 668.59	20	
			(1)			293.69	4	
143. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.050944	1 014.39	52	
			(1)			218.64	11	
		Накладные расходы				142%	21	
		Сметная прибыль				81%	12	
		Всего с НР и СП					105	
	
144.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		1.3056	2 381.97	3 110	
		Объем: (0.0128)*102.0						
	
145.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.2	2 506.70	8 021	
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.288	240.393	69	
145. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	37.76	201.580	7 612	
145. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.096	1 014.39	97	
			(1)			218.64	21	
145. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.824	11.01	20	
145. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.096	853.18	82	
			(1)			251.27	24	
145. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.096	1 140.64	110	
			(1)			251.27	24	
145. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.64	20.74	13	
145. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.16	547.69	88	
		Накладные расходы				142%	10 907	
		Сметная прибыль				81%	6 222	
		Всего с НР и СП					25 150	
	
146.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		16.32	440.00	7 181	
		Объем: 16*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
147.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		16.32	390.00	6 365	
		Объем: 16*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
148.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.048	57 706.18	2 770	
		Объем: (96+96)*0.25						
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.09376	293.690	615	
148. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.72384	160.940	116	
148. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.49632	1 040.11	516	
			(1)			293.69	146	
148. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.59744	1 335.99	2 134	
			(1)			293.69	469	
148. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00192	1 567.96	3	
		Накладные расходы				95%	694	
		Сметная прибыль				43%	314	
		Всего с НР и СП					3 779	
	
149.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		76.8	160.69	12 341	
		Объем: 48*1.6						
	
150.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.384	19 907.70	7 645	
		Объем: (96+96)*0.2						
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.32992	278.220	1 483	
150. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.03648	165.390	998	
150. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.67968	1 668.59	1 134	
			(1)			293.69	200	
150. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.64736	1 014.39	1 671	
			(1)			218.64	360	
150. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.71872	1 308.98	3 559	
			(1)			313.27	852	
150. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.28416	853.18	242	
			(1)			251.27	71	
150. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.92	20.74	40	
		Накладные расходы				142%	3 523	
		Сметная прибыль				81%	2 010	
		Всего с НР и СП					13 178	
	
151.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		42.24	547.69	23 134	
		Объем: 38.4*1.10						
	
152.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.096	5 622.43	540	
		Объем: (96+96)*0.05						
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.47328	233.102	110	
152. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0912	1 668.59	152	
			(1)			293.69	27	
152. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.38208	1 014.39	388	
			(1)			218.64	84	
		Накладные расходы				142%	156	
		Сметная прибыль				81%	89	
		Всего с НР и СП					785	
	
153.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		9.792	2 381.97	23 324	
		Объем: (0.096)*102.0						
	
154.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		19.2	2 506.70	48 129	
		Объем: 96+96						
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.728	240.393	415	
154. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	226.56	201.580	45 670	
154. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.576	1 014.39	584	
			(1)			218.64	126	
154. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	10.944	11.01	120	
154. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.576	853.18	491	
			(1)			251.27	145	
154. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.576	1 140.64	657	
			(1)			251.27	145	
154. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.84	20.74	80	
154. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.96	547.69	526	
		Накладные расходы				142%	65 441	
		Сметная прибыль				81%	37 329	
		Всего с НР и СП					150 899	
	
155.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		97.92	440.00	43 085	
		Объем: 96*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
156.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		97.92	390.00	38 189	
		Объем: 96*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
157.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00935	57 706.18	540	
		Объем: 167*0.2*0.28						
157. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.407847	293.690	120	
157. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.140998	160.940	23	
157. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.096679	1 040.11	101	
			(1)			293.69	28	
157. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.311168	1 335.99	416	
			(1)			293.69	91	
157. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000374	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	136	
		Сметная прибыль				43%	61	
		Всего с НР и СП					737	
	
158.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		14.96	160.69	2 404	
		Объем: 9.35*1.6						
	
159.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.047	19 907.70	936	
		Объем: (167*0.28*0.1)						
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.65236	278.220	181	
159. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.73884	165.390	122	
159. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.08319	1 668.59	139	
			(1)			293.69	24	
159. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.20163	1 014.39	205	
			(1)			218.64	44	
159. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.33276	1 308.98	436	
			(1)			313.27	104	
159. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03478	853.18	30	
			(1)			251.27	9	
159. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.235	20.74	5	
		Накладные расходы				142%	430	
		Сметная прибыль				81%	245	
		Всего с НР и СП					1 612	
	
160.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.17	547.69	2 832	
		Объем: 4.7*1.10						
	
161.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.67	14 687.22	24 528	
161. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.2024	291.333	350	
161. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	127.0536	174.440	22 163	
161. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.1356	963.73	1 094	
			(1)			293.69	334	
161. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0668	1 140.64	76	
			(1)			251.27	17	
161. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00167	64 026.11	107	
161. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2839	3 828.46	1 087	
		Накладные расходы				142%	31 968	
		Сметная прибыль				81%	18 236	
		Всего с НР и СП					74 732	
	
162.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.033066	3 182.16	105	
		Объем: (1.67)*(0.06*0.33)						
	
163.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		8.474	3 407.28	28 873	
		Объем: (1.67)*(5.9*0.86)						
	
164.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		167	199.88	33 380	
		Объем: (1.67)*100.0						
	
165.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	13 461.25	13 461	
165. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	40	163.900	6 556	
165. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	460.35	6 905	
		Накладные расходы				115%	7 539	
		Сметная прибыль				77%	5 048	
		Всего с НР и СП					26 049	
	
166.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1	4 109.25	4 109	
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	2.74	251.270	688	
166. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	5.99	174.440	1 045	
166. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	2.74	853.18	2 338	
			(1)			251.27	688	
166. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	10	20.74	207	
166. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	2	259.62	519	
		Накладные расходы				115%	1 993	
		Сметная прибыль				77%	1 334	
		Всего с НР и СП					7 436	
	
	Малые архитектурные формы	
	Скамейки, урны	
167.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0045	45 063.20	203	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*5						
167. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.26	160.940	203	
		Накладные расходы				80%	162	
		Сметная прибыль				38%	77	
		Всего с НР и СП					443	
	
168.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0045	8 278.23	37	
168. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.24102	154.560	37	
		Накладные расходы				80%	30	
		Сметная прибыль				38%	14	
		Всего с НР и СП					81	
	
169.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.72	160.69	116	
		Объем: 0.45*1.6						
	
170.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0045	50 005.23	225	
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.081585	293.386	24	
170. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.81	160.940	130	
170. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.081	1 151.96	93	
			(1)			293.69	24	
170. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.216	3.09	1	
170. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000585	1 140.64	1	
			(1)			251.27		
170. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0009	20.74		
		Накладные расходы				105%	162	
		Сметная прибыль				55%	85	
		Всего с НР и СП					471	
	
171.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.459	3 407.28	1 564	
		Объем: 0.0045*102						
	
172.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.255	12 790.71	3 262	
		Объем: (51*5)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
172. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.48665	292.797	435	
172. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	8.25435	194.020	1 602	
172. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01785	1 887.22	34	
			(1)			334.48	6	
172. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0306	963.73	29	
			(1)			293.69	9	
172. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.38975	888.41	1 235	
			(1)			293.69	408	
172. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.2448	9.06	2	
172. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.04845	1 140.64	55	
			(1)			251.27	12	
172. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.4284	3.20	1	
172. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.4531	123.69	303	
		Накладные расходы				90%	1 833	
		Сметная прибыль				72%	1 467	
		Всего с НР и СП					6 562	
	
173.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		5	13 376.35	66 882	
	
174.	С цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480*480мм Н=730мм	шт		3	4 100.00	12 300	
		Поправки: М: =4100	
	
	Дополнительный перечень	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
175.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.24255	57 706.18	13 997	
		Объем: (539)*0.45						
175. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	10.580031	293.690	3 107	
175. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	3.657654	160.940	589	
175. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.507967	1 040.11	2 609	
			(1)			293.69	737	
175. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	8.072064	1 335.99	10 784	
			(1)			293.69	2 371	
175. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.009702	1 567.96	15	
		Накладные расходы				95%	3 511	
		Сметная прибыль				43%	1 589	
		Всего с НР и СП					19 097	
	
176.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		388.08	160.69	62 361	
		Объем: 242.55*1.6						
	
177.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.078	19 907.70	21 461	
		Объем: (539)*0.2						
177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	14.96264	278.220	4 163	
177. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	16.94616	165.390	2 803	
177. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.90806	1 668.59	3 184	
			(1)			293.69	560	
177. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.62462	1 014.39	4 691	
			(1)			218.64	1 011	
177. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	7.63224	1 308.98	9 990	
			(1)			313.27	2 391	
177. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.79772	853.18	681	
			(1)			251.27	200	
177. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	5.39	20.74	112	
		Накладные расходы				142%	9 892	
		Сметная прибыль				81%	5 642	
		Всего с НР и СП					36 995	
	
178.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		118.58	547.69	64 945	
		Объем: 107.8*1.10						
	
179.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.539	24 159.97	13 022	
179. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	11.30283	290.008	3 278	
179. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	16.01369	176.510	2 827	
179. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.65219	1 040.11	678	
			(1)			293.69	192	
179. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.68992	1 668.59	1 151	
			(1)			293.69	203	
179. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.78124	745.76	2 074	
			(1)			293.69	817	
179. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.6354	855.34	3 965	
			(1)			293.69	1 361	
179. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.5631	774.55	1 211	
			(1)			293.69	459	
179. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.98098	853.18	837	
			(1)			251.27	246	
179. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	13.475	20.74	279	
		Накладные расходы				142%	8 669	
		Сметная прибыль				81%	4 945	
		Всего с НР и СП					26 636	
	
180.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.539	1 859.98	1 003	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
180. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.2397	293.690	364	
180. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.2695	745.76	201	
			(1)			293.69	79	
180. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.61985	855.34	530	
			(1)			293.69	182	
180. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.35035	774.55	271	
			(1)			293.69	103	
		Накладные расходы				142%	517	
		Сметная прибыль				81%	295	
		Всего с НР и СП					1 815	
	
181.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		134.75	2 280.66	307 319	
		Объем: (539)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
182.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.2695	5 622.43	1 515	
		Объем: 539*0.05						
182. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.328635	233.102	310	
182. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.256025	1 668.59	427	
			(1)			293.69	75	
182. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.07261	1 014.39	1 088	
			(1)			218.64	235	
		Накладные расходы				142%	440	
		Сметная прибыль				81%	251	
		Всего с НР и СП					2 206	
	
183.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		27.489	2 381.97	65 478	
		Объем: (0.2695)*102.0						
	
184.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		53.9	2 506.70	135 111	
184. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	4.851	240.393	1 166	
184. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	636.02	201.580	128 209	
184. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.617	1 014.39	1 640	
			(1)			218.64	354	
184. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	30.723	11.01	338	
184. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.617	853.18	1 380	
			(1)			251.27	406	
184. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.617	1 140.64	1 844	
			(1)			251.27	406	
184. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	10.78	20.74	224	
184. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.695	547.69	1 476	
		Накладные расходы				142%	183 713	
		Сметная прибыль				81%	104 794	
		Всего с НР и СП					423 617	
	
185.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		120.36	480.00	57 773	
		Объем: 118*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
186.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		429.42	650.00	279 123	
		Объем: 421*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
	Установка бортовых камней	
187.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02106	57 706.18	1 215	
		Объем: (234*0.3*0.3)						
187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.9186372	293.690	270	
187. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3175848	160.940	51	
187. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2177604	1 040.11	226	
			(1)			293.69	64	
187. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7008768	1 335.99	936	
			(1)			293.69	206	
187. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0008424	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	305	
		Сметная прибыль				43%	138	
		Всего с НР и СП					1 658	
	
188.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		33.696	160.69	5 415	
		Объем: 21.06*1.6						
	
189.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.14	19 907.70	2 787	
		Объем: (234*0.3*0.2)						
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.9432	278.220	541	
189. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.2008	165.390	364	
189. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.2478	1 668.59	413	
			(1)			293.69	73	
189. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.6006	1 014.39	609	
			(1)			218.64	131	
189. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.9912	1 308.98	1 297	
			(1)			313.27	311	
189. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1036	853.18	88	
			(1)			251.27	26	
189. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.7	20.74	15	
		Накладные расходы				142%	1 285	
		Сметная прибыль				81%	733	
		Всего с НР и СП					4 805	
	
190.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		15.4	547.69	8 434	
		Объем: 14.0*1.10						
	
191.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.34	34 981.10	81 856	
191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.6848	291.333	491	
191. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	178.0272	174.440	31 055	
191. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.5912	963.73	1 533	
			(1)			293.69	467	
191. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0936	1 140.64	107	
			(1)			251.27	24	
191. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00234	64 026.11	150	
191. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	13.806	3 407.28	47 041	
191. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1404	3 182.16	447	
191. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3978	3 828.46	1 523	
		Накладные расходы				142%	44 795	
		Сметная прибыль				81%	25 552	
		Всего с НР и СП					152 204	
	
192.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		234	348.61	81 575	
		Объем: (2.34)*100.0						
	
	Нанесение дорожной разметки	
193.	ГЭСН 27-09-017-01 
(прим.)	Разметка для ММГН термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км		0.01	2 011.84	20	
		Объем: 10/1000						
193. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.35	0.0135	197.121	3	
193. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.16	0.0316	182.740	6	
193. 3.	91.13.01-022	Машина дорожная разметочная	маш.-ч	1.28	0.0128	1 073.95	14	
			(1)			194.16	2	
193. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.07	0.0007	853.18	1	
			(1)			251.27		
		Накладные расходы				142%	13	
		Сметная прибыль				81%	7	
		Всего с НР и СП					40	
	
194.	01.5.01.03-0001	Термопластик	кг		6.1	69.62	425	
		Объем: (0.01)*610.0						
	
	Детская-игровая площадка	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
195.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.16	32 966.81	5 275	
195. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	3.5968	271.536	977	
195. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	5.7024	176.510	1 007	
195. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.7488	1 098.91	1 922	
			(1)			251.27	439	
195. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.7184	1 055.77	1 814	
			(1)			293.69	505	
195. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.1296	1 140.64	148	
			(1)			251.27	33	
195. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	8.944	42.97	384	
		Накладные расходы				90%	1 786	
		Сметная прибыль				72%	1 428	
		Всего с НР и СП					8 489	
	
196.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.014	3 407.28	3 455	
		Объем: 0.16*6.34						
	
197.	С40 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт		16	600.00	9 600	
		Поправки: М: =600	
	
198.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		1.5	1 565.08	2 348	
198. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.02	251.270	256	
198. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	10.665	176.510	1 882	
198. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.165	1 140.64	188	
			(1)			251.27	41	
198. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	0.855	323.90	277	
			(1)			251.27	215	
		Накладные расходы				90%	1 924	
		Сметная прибыль				72%	1 539	
		Всего с НР и СП					5 812	
	
199.	С41 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт		15	2 100.00	31 500	
		Поправки: М: =2100	
	
200.	С42 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.		16	210.00	3 360	
		Поправки: М: =210	
	
201.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.01	180 209.35	1 802	
201. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0302	251.270	8	
201. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	8.5565	204.700	1 752	
201. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0008	919.35	1	
			(1)			251.27		
201. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.0435	13.13	1	
201. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0294	1 140.64	34	
			(1)			251.27	7	
201. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.116	47.30	5	
201. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0002	49 193.44	10	
201. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.00015	2 739.84		
		Накладные расходы				130%	2 288	
		Сметная прибыль				72%	1 267	
		Всего с НР и СП					5 357	
	
202.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.00015	2 739.84		
		Объем: (0.01)*(-0.015)						
	
203.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.05	3 407.28	170	
		Объем: (0.01)*5.0						
	
204.	С цена поставщ.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой оцинкованная, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50, с порошковым покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		1	12 000.00	12 000	
		Поправки: М: =12000	
	
	Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
205.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0325	57 706.18	1 875	
		Объем: 130*0.25						
205. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.41765	293.690	416	
205. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4901	160.940	79	
205. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.33605	1 040.11	350	
			(1)			293.69	99	
205. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.0816	1 335.99	1 445	
			(1)			293.69	318	
205. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0013	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	470	
		Сметная прибыль				43%	213	
		Всего с НР и СП					2 558	
	
206.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		52	160.69	8 356	
		Объем: 32.5*1.6						
	
207.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.195	19 907.70	3 882	
		Объем: 130*0.15						
207. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.7066	278.220	753	
207. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.0654	165.390	507	
207. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.34515	1 668.59	576	
			(1)			293.69	101	
207. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.83655	1 014.39	849	
			(1)			218.64	183	
207. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.3806	1 308.98	1 807	
			(1)			313.27	433	
207. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1443	853.18	123	
			(1)			251.27	36	
207. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.975	20.74	20	
		Накладные расходы				142%	1 789	
		Сметная прибыль				81%	1 021	
		Всего с НР и СП					6 692	
	
208.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		21.45	547.69	11 748	
		Объем: 19.5*1.1						
	
209.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		13	910.38	11 835	
		Объем: 130*0.1						
209. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	47.58	172.950	8 229	
209. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	6.24	3.09	19	
209. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.026	132 002.35	3 432	
209. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	4.55	20.74	94	
209. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.013	4 637.18	60	
		Накладные расходы				123%	10 122	
		Сметная прибыль				64%	5 267	
		Всего с НР и СП					27 223	
	
210.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		13.26	3 407.28	45 181	
		Объем: (13.0)*1.02						
	
211.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.2075	4 520.33	938	
		Объем: 130*1.596/1000						
211. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.07885	269.131	21	
211. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	2.6228	182.740	479	
211. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.0332	963.73	32	
			(1)			293.69	10	
211. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.04565	1 140.64	52	
			(1)			251.27	11	
211. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00581	64 477.08	375	
		Накладные расходы				105%	525	
		Сметная прибыль				55%	275	
		Всего с НР и СП					1 738	
	
212.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		130	97.42	12 665	
	
213.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2		1.3	3 609.43	4 692	
213. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	1.066	268.859	287	
213. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	22.36	171.470	3 834	
213. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.442	331.30	146	
			(1)			293.69	130	
213. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	0.624	1 140.64	712	
			(1)			251.27	157	
		Накладные расходы				123%	5 069	
		Сметная прибыль				64%	2 637	
		Всего с НР и СП					12 398	
	
214.	С цена постав.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2		132.6	1 740.00	230 724	
		Объем: 130*1.02						
		Поправки: М: =1740	
	
215.	С цена постав.	Полиуретановое связующее	кг		19.5	370.00	7 215	
		Объем: 130*0.15						
		Поправки: М: =370	
	
	Установка бортовых камней	
216.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00207	57 706.18	119	
		Объем: 37*0.2*0.28						
216. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0902934	293.690	27	
216. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0312156	160.940	5	
216. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0214038	1 040.11	22	
			(1)			293.69	6	
216. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0688896	1 335.99	92	
			(1)			293.69	20	
216. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000828	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	30	
		Сметная прибыль				43%	14	
		Всего с НР и СП					163	
	
217.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		3.312	160.69	532	
		Объем: 2.07*1.6						
	
218.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.01	19 907.70	199	
		Объем: (37*0.28*0.1)						
218. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.1388	278.220	39	
218. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.1572	165.390	26	
218. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0177	1 668.59	30	
			(1)			293.69	5	
218. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.0429	1 014.39	44	
			(1)			218.64	9	
218. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.0708	1 308.98	93	
			(1)			313.27	22	
218. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0074	853.18	6	
			(1)			251.27	2	
218. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.05	20.74	1	
		Накладные расходы				142%	92	
		Сметная прибыль				81%	53	
		Всего с НР и СП					344	
	
219.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.1	547.69	602	
		Объем: 1*1.10						
	
220.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.37	14 687.22	5 434	
220. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.2664	291.333	78	
220. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	28.1496	174.440	4 910	
220. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.2516	963.73	242	
			(1)			293.69	74	
220. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0148	1 140.64	17	
			(1)			251.27	4	
220. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00037	64 026.11	24	
220. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0629	3 828.46	241	
		Накладные расходы				142%	7 083	
		Сметная прибыль				81%	4 040	
		Всего с НР и СП					16 557	
	
221.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.007326	3 182.16	23	
		Объем: (0.37)*(0.06*0.33)						
	
222.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.877	3 407.28	6 395	
		Объем: (0.37)*(5.9*0.86)						
	
223.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		37	199.88	7 396	
		Объем: (0.37)*100.0						
	
	Элементы детской игровой  площадки	
224.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.01688	45 063.20	761	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*27						
224. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	4.7264	160.940	761	
		Накладные расходы				80%	609	
		Сметная прибыль				38%	289	
		Всего с НР и СП					1 659	
	
225.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.01688	8 278.23	140	
225. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.9040928	154.560	140	
		Накладные расходы				80%	112	
		Сметная прибыль				38%	53	
		Всего с НР и СП					305	
	
226.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		2.7	160.69	434	
		Объем: 1.688*1.6						
	
227.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.027	157 996.21	4 266	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*27						
227. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.5319	290.336	154	
227. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	16.15302	176.510	2 851	
227. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.47547	1 151.96	548	
			(1)			293.69	140	
227. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.01998	963.73	19	
			(1)			293.69	6	
227. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00729	1 014.39	7	
			(1)			218.64	2	
227. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.78732	13.13	10	
227. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.02916	1 140.64	33	
			(1)			251.27	7	
227. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.011448	20.74		
227. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00081	64 026.11	52	
227. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.002214	13 992.60	31	
227. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0020574	53 733.21	111	
227. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0189	6 776.43	128	
227. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.7577	270.27	475	
		Накладные расходы				105%	3 155	
		Сметная прибыль				55%	1 653	
		Всего с НР и СП					9 074	
	
228.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		2.754	3 407.28	9 384	
		Объем: 0.027*102						
	
229.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т		0.894	12 790.71	11 435	
		Объем: (623+44+53+136+38)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
229. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	5.21202	292.797	1 526	
229. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	28.93878	194.020	5 615	
229. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.06258	1 887.22	118	
			(1)			334.48	21	
229. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.10728	963.73	103	
			(1)			293.69	32	
229. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	4.8723	888.41	4 329	
			(1)			293.69	1 431	
229. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.85824	9.06	8	
229. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.16986	1 140.64	194	
			(1)			251.27	43	
229. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.50192	3.20	5	
229. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	8.60028	123.69	1 064	
		Накладные расходы				90%	6 427	
		Сметная прибыль				72%	5 142	
		Всего с НР и СП					23 003	
	
230.	С цена поставщ.	Детский игровой комплекс  Н=1200  6200*3180*3350мм	шт		1	222 380.00	222 380	
		Поправки: М: =222380	
	
231.	С цена поставщ.	Качалка-балансир 2110*420*835 мм	шт		1	11 960.00	11 960	
		Поправки: М: =11960	
	
232.	С цена поставщ.	Качалка на пружине 848*466*820мм	шт		1	22 320.00	22 320	
		Поправки: М: =22320	
	
233.	С цена поставщ.	Карусель 1640*1640*600мм	шт		1	36 460.00	36 460	
		Поправки: М: =36460	
	
234.	С цена поставщ.	Щит информационный 900*48*2120мм	шт		1	10 358.00	10 358	
		Поправки: М: =10358	
	
	Скамейки, урны	
235.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0009	45 063.20	41	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*1						
235. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.252	160.940	41	
		Накладные расходы				80%	33	
		Сметная прибыль				38%	16	
		Всего с НР и СП					89	
	
236.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0009	8 278.23	7	
236. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.048204	154.560	7	
		Накладные расходы				80%	6	
		Сметная прибыль				38%	3	
		Всего с НР и СП					15	
	
237.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.144	160.69	23	
		Объем: 0.09*1.6						
	
238.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0009	50 005.23	45	
238. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.016317	293.386	5	
238. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.162	160.940	26	
238. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0162	1 151.96	19	
			(1)			293.69	5	
238. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.0432	3.09		
238. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000117	1 140.64		
			(1)			251.27		
238. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00018	20.74		
		Накладные расходы				105%	33	
		Сметная прибыль				55%	17	
		Всего с НР и СП					95	
	
239.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.0918	3 407.28	313	
		Объем: 0.0009*102						
	
240.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.051	12 790.71	652	
		Объем: (51*1)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
240. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.29733	292.797	87	
240. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	1.65087	194.020	320	
240. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.00357	1 887.22	7	
			(1)			334.48	1	
240. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.00612	963.73	6	
			(1)			293.69	2	
240. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.27795	888.41	247	
			(1)			293.69	82	
240. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.04896	9.06		
240. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00969	1 140.64	11	
			(1)			251.27	2	
240. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.08568	3.20		
240. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.49062	123.69	61	
		Накладные расходы				90%	366	
		Сметная прибыль				72%	293	
		Всего с НР и СП					1 311	
	
241.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		1	13 376.35	13 376	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					2 482 890	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 342 103	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 593 723	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 131, 132; %=95 - по стр. 136, 148, 157, 175, 187, 205, 216; %=142 - по стр. 138, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 159, 161, 177, 179, 180, 182, 184, 189, 191, 193, 207, 218, 220; %=115 - по стр. 165, 166; %=80 - по стр. 167, 168, 224, 225, 235, 236; %=105 - по стр. 170, 211, 227, 238; %=130 - по стр. 201; %=123 - по стр. 209, 213)					444 435	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 131, 132; %=43 - по стр. 136, 148, 157, 175, 187, 205, 216; %=81 - по стр. 138, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 159, 161, 177, 179, 180, 182, 184, 189, 191, 193, 207, 218, 220; %=77 - по стр. 165, 166; %=38 - по стр. 167, 168, 224, 225, 235, 236; %=55 - по стр. 170, 211, 227, 238; %=72 - по стр. 201; %=64 - по стр. 209, 213)					253 002	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 039 540	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					27 449	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 133, 172, 195, 198, 229, 240)					14 852	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 133, 172, 195, 198, 229, 240)					11 881	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					54 182	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					113 338	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					113 338	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					3 207 060	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	64 141	
	Итого с непредвиденными расходами					3 271 201	
	НДС 20%				20	654 240	
	ВСЕГО С НДС					3 925 441	
	Раздел 4.  ул.Красноярская,№2-4	
	Демонтажные работы	
242.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0.466	35 033.99	16 326	
242. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	7.8521	293.690	2 306	
242. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	36.21752	166.870	6 044	
242. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	2.10166	1 040.11	2 186	
			(1)			293.69	617	
242. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	5.75044	1 402.64	8 066	
			(1)			293.69	1 689	
242. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.92268	33.02	30	
		Накладные расходы				104%	8 684	
		Сметная прибыль				60%	5 010	
		Всего с НР и СП					30 020	
	
243.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.91	17 585.60	33 589	
243. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	17.954	218.640	3 925	
243. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	130.3766	178.290	23 245	
243. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	17.954	548.61	9 850	
			(1)			218.64	3 925	
243. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	53.862	9.17	494	
		Накладные расходы				104%	28 257	
		Сметная прибыль				60%	16 302	
		Всего с НР и СП					78 148	
	
244.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		102.8	44.94	4 620	
		Объем: (46.6)*1.8+(191*0.3*0.15*2.2)						
	
245.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		102.8	278.84	28 665	
	
	Монтажные работы	
	Минимальный перечень	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
246.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.2295	57 706.18	13 244	
		Объем: 510*0.45						
246. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	10.01079	293.690	2 940	
246. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	3.46086	160.940	557	
246. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.37303	1 040.11	2 468	
			(1)			293.69	697	
246. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	7.63776	1 335.99	10 204	
			(1)			293.69	2 243	
246. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00918	1 567.96	14	
		Накладные расходы				95%	3 322	
		Сметная прибыль				43%	1 504	
		Всего с НР и СП					18 070	
	
247.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		367.2	160.69	59 005	
		Объем: 229.5*1.6						
	
248.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.02	19 907.70	20 306	
		Объем: 510*0.2						
248. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	14.1576	278.220	3 939	
248. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	16.0344	165.390	2 652	
248. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.8054	1 668.59	3 012	
			(1)			293.69	530	
248. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.3758	1 014.39	4 439	
			(1)			218.64	957	
248. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	7.2216	1 308.98	9 453	
			(1)			313.27	2 262	
248. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.7548	853.18	644	
			(1)			251.27	190	
248. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	5.1	20.74	106	
		Накладные расходы				142%	9 359	
		Сметная прибыль				81%	5 339	
		Всего с НР и СП					35 004	
	
249.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		112.2	547.69	61 451	
		Объем: 102*1.10						
	
250.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.51	24 159.97	12 322	
250. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	10.6947	290.008	3 102	
250. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	15.1521	176.510	2 674	
250. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.6171	1 040.11	642	
			(1)			293.69	181	
250. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.6528	1 668.59	1 089	
			(1)			293.69	192	
250. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.6316	745.76	1 963	
			(1)			293.69	773	
250. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.386	855.34	3 752	
			(1)			293.69	1 288	
250. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.479	774.55	1 146	
			(1)			293.69	434	
250. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.9282	853.18	792	
			(1)			251.27	233	
250. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	12.75	20.74	264	
		Накладные расходы				142%	8 202	
		Сметная прибыль				81%	4 679	
		Всего с НР и СП					25 202	
	
251.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.51	1 859.98	949	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
251. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.173	293.690	344	
251. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.255	745.76	190	
			(1)			293.69	75	
251. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.5865	855.34	502	
			(1)			293.69	172	
251. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.3315	774.55	257	
			(1)			293.69	97	
		Накладные расходы				142%	488	
		Сметная прибыль				81%	279	
		Всего с НР и СП					1 716	
	
252.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		127.5	2 280.66	290 784	
		Объем: 510*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
253.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.255	5 622.43	1 434	
		Объем: 510*0.05						
253. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.25715	233.102	293	
253. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.24225	1 668.59	404	
			(1)			293.69	71	
253. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.0149	1 014.39	1 030	
			(1)			218.64	222	
		Накладные расходы				142%	416	
		Сметная прибыль				81%	237	
		Всего с НР и СП					2 087	
	
254.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		26.01	2 381.97	61 955	
		Объем: (0.255)*102.0						
	
255.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		51	2 506.70	127 842	
255. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	4.59	240.393	1 103	
255. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	601.8	201.580	121 311	
255. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.53	1 014.39	1 552	
			(1)			218.64	335	
255. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	29.07	11.01	320	
255. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.53	853.18	1 305	
			(1)			251.27	384	
255. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.53	1 140.64	1 745	
			(1)			251.27	384	
255. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	10.2	20.74	212	
255. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.55	547.69	1 397	
		Накладные расходы				142%	173 828	
		Сметная прибыль				81%	99 155	
		Всего с НР и СП					400 825	
	
256.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		41.82	550.00	23 001	
		Объем: 41*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
257.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		478.38	480.00	229 622	
		Объем: 469*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
258.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00867	57 706.18	500	
		Объем: (59*0.3*0.3)+(60*0.2*0.28)						
258. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3781854	293.690	111	
258. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1307436	160.940	21	
258. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0896478	1 040.11	93	
			(1)			293.69	26	
258. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2885376	1 335.99	385	
			(1)			293.69	85	
258. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003468	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	125	
		Сметная прибыль				43%	57	
		Всего с НР и СП					682	
	
259.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		13.872	160.69	2 229	
		Объем: 8.67*1.6						
	
260.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.052	19 907.70	1 035	
		Объем: (59*0.3*0.2)+(60*0.28*0.1)						
260. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.72176	278.220	201	
260. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.81744	165.390	135	
260. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09204	1 668.59	154	
			(1)			293.69	27	
260. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.22308	1 014.39	226	
			(1)			218.64	49	
260. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.36816	1 308.98	482	
			(1)			313.27	115	
260. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03848	853.18	33	
			(1)			251.27	10	
260. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.26	20.74	5	
		Накладные расходы				142%	477	
		Сметная прибыль				81%	272	
		Всего с НР и СП					1 784	
	
261.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.72	547.69	3 133	
		Объем: 5.2*1.10						
	
262.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.59	34 981.10	20 639	
262. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.4248	291.333	124	
262. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	44.8872	174.440	7 830	
262. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.4012	963.73	387	
			(1)			293.69	118	
262. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0236	1 140.64	27	
			(1)			251.27	6	
262. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00059	64 026.11	38	
262. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	3.481	3 407.28	11 861	
262. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0354	3 182.16	113	
262. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1003	3 828.46	384	
		Накладные расходы				142%	11 295	
		Сметная прибыль				81%	6 443	
		Всего с НР и СП					38 376	
	
263.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		59	348.61	20 568	
		Объем: (0.59)*100.0						
	
264.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.6	14 687.22	8 812	
264. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.432	291.333	126	
264. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	45.648	174.440	7 963	
264. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.408	963.73	393	
			(1)			293.69	120	
264. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.024	1 140.64	27	
			(1)			251.27	6	
264. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0006	64 026.11	38	
264. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.102	3 828.46	391	
		Накладные расходы				142%	11 486	
		Сметная прибыль				81%	6 552	
		Всего с НР и СП					26 850	
	
265.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.01188	3 182.16	38	
		Объем: (0.6)*(0.06*0.33)						
	
266.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		3.044	3 407.28	10 372	
		Объем: (0.6)*(5.9*0.86)						
	
267.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		60	199.88	11 993	
		Объем: (0.6)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
268.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00972	57 706.18	561	
		Объем: (36)*0.27						
268. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4239864	293.690	125	
268. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1465776	160.940	24	
268. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1005048	1 040.11	105	
			(1)			293.69	30	
268. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3234816	1 335.99	432	
			(1)			293.69	95	
268. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003888	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	142	
		Сметная прибыль				43%	64	
		Всего с НР и СП					767	
	
269.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		15.552	160.69	2 499	
		Объем: 9.72*1.6						
	
270.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.047	19 907.70	936	
		Объем: 36*0.13						
270. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.65236	278.220	181	
270. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.73884	165.390	122	
270. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.08319	1 668.59	139	
			(1)			293.69	24	
270. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.20163	1 014.39	205	
			(1)			218.64	44	
270. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.33276	1 308.98	436	
			(1)			313.27	104	
270. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03478	853.18	30	
			(1)			251.27	9	
270. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.235	20.74	5	
		Накладные расходы				142%	430	
		Сметная прибыль				81%	245	
		Всего с НР и СП					1 612	
	
271.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.17	547.69	2 832	
		Объем: 4.7*1.10						
	
272.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.036	24 159.97	870	
272. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.75492	290.008	219	
272. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.06956	176.510	189	
272. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.04356	1 040.11	45	
			(1)			293.69	13	
272. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.04608	1 668.59	77	
			(1)			293.69	14	
272. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.18576	745.76	139	
			(1)			293.69	55	
272. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.3096	855.34	265	
			(1)			293.69	91	
272. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1044	774.55	81	
			(1)			293.69	31	
272. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.06552	853.18	56	
			(1)			251.27	16	
272. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.9	20.74	19	
		Накладные расходы				142%	579	
		Сметная прибыль				81%	330	
		Всего с НР и СП					1 780	
	
273.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.036	1 859.98	-67	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
273. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.0828	293.690	-24	
273. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.018	745.76	-13	
			(1)			293.69	-5	
273. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.0414	855.34	-35	
			(1)			293.69	-12	
273. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0234	774.55	-18	
			(1)			293.69	-7	
		Накладные расходы				142%	-34	
		Сметная прибыль				81%	-19	
		Всего с НР и СП					-121	
	
274.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		4.5	2 284.68	10 281	
		Объем: 36*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2284.68	
	
275.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0144	5 622.43	81	
		Объем: 36*0.04						
275. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.070992	233.102	17	
275. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01368	1 668.59	23	
			(1)			293.69	4	
275. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.057312	1 014.39	58	
			(1)			218.64	13	
		Накладные расходы				142%	24	
		Сметная прибыль				81%	14	
		Всего с НР и СП					119	
	
276.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		1.4688	2 381.97	3 499	
		Объем: (0.0144)*102.0						
	
277.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.6	2 506.70	9 024	
277. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.324	240.393	78	
277. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	42.48	201.580	8 563	
277. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.108	1 014.39	110	
			(1)			218.64	24	
277. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.052	11.01	23	
277. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.108	853.18	92	
			(1)			251.27	27	
277. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.108	1 140.64	123	
			(1)			251.27	27	
277. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.72	20.74	15	
277. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.18	547.69	99	
		Накладные расходы				142%	12 270	
		Сметная прибыль				81%	6 999	
		Всего с НР и СП					28 293	
	
278.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		18.36	440.00	8 078	
		Объем: 18*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
279.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		18.36	390.00	7 160	
		Объем: 18*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
280.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.036	57 706.18	2 077	
		Объем: 144*0.25						
280. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.57032	293.690	461	
280. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.54288	160.940	87	
280. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.37224	1 040.11	387	
			(1)			293.69	109	
280. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.19808	1 335.99	1 601	
			(1)			293.69	352	
280. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00144	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	521	
		Сметная прибыль				43%	236	
		Всего с НР и СП					2 833	
	
281.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		57.6	160.69	9 256	
		Объем: 36*1.6						
	
282.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.288	19 907.70	5 733	
		Объем: 144*0.2						
282. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.99744	278.220	1 112	
282. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.52736	165.390	749	
282. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.50976	1 668.59	851	
			(1)			293.69	150	
282. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.23552	1 014.39	1 253	
			(1)			218.64	270	
282. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.03904	1 308.98	2 669	
			(1)			313.27	639	
282. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.21312	853.18	182	
			(1)			251.27	54	
282. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.44	20.74	30	
		Накладные расходы				142%	2 643	
		Сметная прибыль				81%	1 507	
		Всего с НР и СП					9 883	
	
283.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		31.68	547.69	17 351	
		Объем: 28.8*1.10						
	
284.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.072	5 622.43	405	
		Объем: 144*0.05						
284. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.35496	233.102	83	
284. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0684	1 668.59	114	
			(1)			293.69	20	
284. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.28656	1 014.39	291	
			(1)			218.64	63	
		Накладные расходы				142%	118	
		Сметная прибыль				81%	67	
		Всего с НР и СП					590	
	
285.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		7.344	2 381.97	17 493	
		Объем: 0.072*102.0						
	
286.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		14.4	2 506.70	36 096	
286. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.296	240.393	312	
286. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	169.92	201.580	34 252	
286. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.432	1 014.39	438	
			(1)			218.64	94	
286. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	8.208	11.01	90	
286. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.432	853.18	369	
			(1)			251.27	109	
286. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.432	1 140.64	493	
			(1)			251.27	109	
286. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.88	20.74	60	
286. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.72	547.69	394	
		Накладные расходы				142%	49 081	
		Сметная прибыль				81%	27 997	
		Всего с НР и СП					113 174	
	
287.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		73.44	440.00	32 314	
		Объем: 72*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
288.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		73.44	390.00	28 642	
		Объем: 72*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
289.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00958	57 706.18	553	
		Объем: 171*0.2*0.28						
289. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4178796	293.690	123	
289. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1444664	160.940	23	
289. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0990572	1 040.11	103	
			(1)			293.69	29	
289. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3188224	1 335.99	426	
			(1)			293.69	94	
289. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003832	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	139	
		Сметная прибыль				43%	63	
		Всего с НР и СП					754	
	
290.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		15.328	160.69	2 463	
		Объем: 9.58*1.6						
	
291.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.048	19 907.70	956	
		Объем: (171*0.28*0.1)						
291. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.66624	278.220	185	
291. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.75456	165.390	125	
291. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.08496	1 668.59	142	
			(1)			293.69	25	
291. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.20592	1 014.39	209	
			(1)			218.64	45	
291. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.33984	1 308.98	445	
			(1)			313.27	106	
291. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03552	853.18	30	
			(1)			251.27	9	
291. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.24	20.74	5	
		Накладные расходы				142%	440	
		Сметная прибыль				81%	251	
		Всего с НР и СП					1 647	
	
292.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.28	547.69	2 892	
		Объем: 4.8*1.10						
	
293.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.71	14 687.22	25 115	
293. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.2312	291.333	359	
293. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	130.0968	174.440	22 694	
293. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.1628	963.73	1 121	
			(1)			293.69	342	
293. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0684	1 140.64	78	
			(1)			251.27	17	
293. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00171	64 026.11	109	
293. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2907	3 828.46	1 113	
		Накладные расходы				142%	32 735	
		Сметная прибыль				81%	18 673	
		Всего с НР и СП					76 523	
	
294.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.033858	3 182.16	108	
		Объем: (1.71)*(0.06*0.33)						
	
295.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		8.677	3 407.28	29 565	
		Объем: (1.71)*(5.9*0.86)						
	
296.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		171	199.88	34 179	
		Объем: (1.71)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
297.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		2	4 408.92	8 818	
297. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.1	251.270	25	
297. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	168.500	586	
297. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	1 140.64	114	
			(1)			251.27	25	
297. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.016	2 076.79	33	
297. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	12	673.68	8 084	
		Накладные расходы				104%	635	
		Сметная прибыль				60%	367	
		Всего с НР и СП					9 820	
	
298.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.5	13 461.25	20 192	
298. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	60	163.900	9 834	
298. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	22.5	460.35	10 358	
		Накладные расходы				115%	11 309	
		Сметная прибыль				77%	7 572	
		Всего с НР и СП					39 073	
	
299.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1.5	4 109.25	6 164	
299. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	4.11	251.270	1 033	
299. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	8.985	174.440	1 567	
299. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	4.11	853.18	3 507	
			(1)			251.27	1 033	
299. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	15	20.74	311	
299. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	3	259.62	779	
		Накладные расходы				115%	2 990	
		Сметная прибыль				77%	2 002	
		Всего с НР и СП					11 156	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
300.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0432	57 706.18	2 493	
		Объем: (96)*0.45						
300. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.884384	293.690	553	
300. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.651456	160.940	105	
300. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.446688	1 040.11	465	
			(1)			293.69	131	
300. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.437696	1 335.99	1 921	
			(1)			293.69	422	
300. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001728	1 567.96	3	
		Накладные расходы				95%	625	
		Сметная прибыль				43%	283	
		Всего с НР и СП					3 401	
	
301.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		69.12	160.69	11 107	
		Объем: 43.2*1.6						
	
302.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.192	19 907.70	3 822	
		Объем: (96)*0.2						
302. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.66496	278.220	741	
302. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.01824	165.390	499	
302. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.33984	1 668.59	567	
			(1)			293.69	100	
302. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.82368	1 014.39	836	
			(1)			218.64	180	
302. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.35936	1 308.98	1 779	
			(1)			313.27	426	
302. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.14208	853.18	121	
			(1)			251.27	36	
302. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.96	20.74	20	
		Накладные расходы				142%	1 761	
		Сметная прибыль				81%	1 004	
		Всего с НР и СП					6 587	
	
303.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		21.12	547.69	11 567	
		Объем: 19.2*1.10						
	
304.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.096	24 159.97	2 319	
304. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.01312	290.008	584	
304. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	2.85216	176.510	503	
304. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.11616	1 040.11	121	
			(1)			293.69	34	
304. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.12288	1 668.59	205	
			(1)			293.69	36	
304. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.49536	745.76	369	
			(1)			293.69	145	
304. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.8256	855.34	706	
			(1)			293.69	242	
304. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.2784	774.55	216	
			(1)			293.69	82	
304. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.17472	853.18	149	
			(1)			251.27	44	
304. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.4	20.74	50	
		Накладные расходы				142%	1 544	
		Сметная прибыль				81%	880	
		Всего с НР и СП					4 743	
	
305.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.096	1 859.98	179	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
305. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.2208	293.690	65	
305. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.048	745.76	36	
			(1)			293.69	14	
305. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.1104	855.34	94	
			(1)			293.69	32	
305. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0624	774.55	48	
			(1)			293.69	18	
		Накладные расходы				142%	92	
		Сметная прибыль				81%	53	
		Всего с НР и СП					324	
	
306.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		24	2 280.66	54 736	
		Объем: (96)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
307.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.048	5 622.43	270	
		Объем: 96*0.05						
307. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.23664	233.102	55	
307. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0456	1 668.59	76	
			(1)			293.69	13	
307. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.19104	1 014.39	194	
			(1)			218.64	42	
		Накладные расходы				142%	78	
		Сметная прибыль				81%	45	
		Всего с НР и СП					393	
	
308.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		4.896	2 381.97	11 662	
		Объем: (0.048)*102.0						
	
309.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		9.6	2 506.70	24 064	
309. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.864	240.393	208	
309. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	113.28	201.580	22 835	
309. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.288	1 014.39	292	
			(1)			218.64	63	
309. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.472	11.01	60	
309. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.288	853.18	246	
			(1)			251.27	72	
309. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.288	1 140.64	329	
			(1)			251.27	72	
309. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.92	20.74	40	
309. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.48	547.69	263	
		Накладные расходы				142%	32 721	
		Сметная прибыль				81%	18 665	
		Всего с НР и СП					75 450	
	
310.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		63.24	480.00	30 355	
		Объем: 62*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
311.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		34.68	650.00	22 542	
		Объем: 34*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
	Установка бортовых камней	
312.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00351	57 706.18	203	
		Объем: (39*0.3*0.3)						
312. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1531062	293.690	45	
312. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0529308	160.940	9	
312. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0362934	1 040.11	38	
			(1)			293.69	11	
312. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1168128	1 335.99	156	
			(1)			293.69	34	
312. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001404	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	51	
		Сметная прибыль				43%	23	
		Всего с НР и СП					278	
	
313.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		5.616	160.69	902	
		Объем: 3.51*1.6						
	
314.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.023	19 907.70	458	
		Объем: (39*0.3*0.2)						
314. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.31924	278.220	89	
314. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.36156	165.390	60	
314. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04071	1 668.59	68	
			(1)			293.69	12	
314. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.09867	1 014.39	100	
			(1)			218.64	22	
314. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.16284	1 308.98	213	
			(1)			313.27	51	
314. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01702	853.18	15	
			(1)			251.27	4	
314. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.115	20.74	2	
		Накладные расходы				142%	212	
		Сметная прибыль				81%	121	
		Всего с НР и СП					790	
	
315.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.53	547.69	1 386	
		Объем: 2.3*1.10						
	
316.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.39	34 981.10	13 643	
316. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.2808	291.333	82	
316. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	29.6712	174.440	5 176	
316. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.2652	963.73	256	
			(1)			293.69	78	
316. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0156	1 140.64	18	
			(1)			251.27	4	
316. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00039	64 026.11	25	
316. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	2.301	3 407.28	7 840	
316. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0234	3 182.16	74	
316. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0663	3 828.46	254	
		Накладные расходы				142%	7 466	
		Сметная прибыль				81%	4 259	
		Всего с НР и СП					25 368	
	
317.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		39	348.61	13 596	
		Объем: (0.39)*100.0						
	
	Детская-игровая площадка	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
318.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.11	32 966.81	3 626	
318. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	2.4728	271.536	671	
318. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	3.9204	176.510	692	
318. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.2023	1 098.91	1 321	
			(1)			251.27	302	
318. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.1814	1 055.77	1 247	
			(1)			293.69	347	
318. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0891	1 140.64	102	
			(1)			251.27	22	
318. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	6.149	42.97	264	
		Накладные расходы				90%	1 227	
		Сметная прибыль				72%	981	
		Всего с НР и СП					5 834	
	
319.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.697	3 407.28	2 375	
		Объем: 0.11*6.34						
	
320.	С40 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт		11	600.00	6 600	
		Поправки: М: =600	
	
321.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		1	1 565.08	1 565	
321. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.68	251.270	171	
321. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	7.11	176.510	1 255	
321. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.11	1 140.64	125	
			(1)			251.27	28	
321. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	0.57	323.90	185	
			(1)			251.27	143	
		Накладные расходы				90%	1 283	
		Сметная прибыль				72%	1 027	
		Всего с НР и СП					3 875	
	
322.	С41 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт		10	2 100.00	21 000	
		Поправки: М: =2100	
	
323.	С42 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.		11	210.00	2 310	
		Поправки: М: =210	
	
324.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.01	180 209.35	1 802	
324. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0302	251.270	8	
324. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	8.5565	204.700	1 752	
324. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0008	919.35	1	
			(1)			251.27		
324. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.0435	13.13	1	
324. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0294	1 140.64	34	
			(1)			251.27	7	
324. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.116	47.30	5	
324. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0002	49 193.44	10	
324. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.00015	2 739.84		
		Накладные расходы				130%	2 288	
		Сметная прибыль				72%	1 267	
		Всего с НР и СП					5 357	
	
325.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.00015	2 739.84		
		Объем: (0.01)*(-0.015)						
	
326.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.05	3 407.28	170	
		Объем: (0.01)*5.0						
	
327.	С цена поставщ.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой оцинкованная, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50, с порошковым покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		1	12 000.00	12 000	
		Поправки: М: =12000	
	
	Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
328.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0165	57 706.18	952	
		Объем: 66*0.25						
328. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.71973	293.690	211	
328. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.24882	160.940	40	
328. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.17061	1 040.11	177	
			(1)			293.69	50	
328. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.54912	1 335.99	734	
			(1)			293.69	161	
328. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00066	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	238	
		Сметная прибыль				43%	108	
		Всего с НР и СП					1 298	
	
329.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		26.4	160.69	4 242	
		Объем: 16.5*1.6						
	
330.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.099	19 907.70	1 971	
		Объем: 66*0.15						
330. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.37412	278.220	382	
330. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.55628	165.390	257	
330. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.17523	1 668.59	292	
			(1)			293.69	51	
330. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.42471	1 014.39	431	
			(1)			218.64	93	
330. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.70092	1 308.98	917	
			(1)			313.27	220	
330. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07326	853.18	63	
			(1)			251.27	18	
330. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.495	20.74	10	
		Накладные расходы				142%	907	
		Сметная прибыль				81%	518	
		Всего с НР и СП					3 396	
	
331.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		10.89	547.69	5 964	
		Объем: 9.9*1.1						
	
332.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		6.6	910.38	6 009	
		Объем: 66*0.1						
332. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	24.156	172.950	4 178	
332. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	3.168	3.09	10	
332. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0132	132 002.35	1 742	
332. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.31	20.74	48	
332. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0066	4 637.18	31	
		Накладные расходы				123%	5 139	
		Сметная прибыль				64%	2 674	
		Всего с НР и СП					13 822	
	
333.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		6.732	3 407.28	22 938	
		Объем: (6.6)*1.02						
	
334.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.1053	4 520.33	476	
		Объем: 66*1.596/1000						
334. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.040014	269.131	11	
334. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	1.330992	182.740	243	
334. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.016848	963.73	16	
			(1)			293.69	5	
334. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.023166	1 140.64	26	
			(1)			251.27	6	
334. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0029484	64 477.08	190	
		Накладные расходы				105%	267	
		Сметная прибыль				55%	140	
		Всего с НР и СП					882	
	
335.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		66	97.42	6 430	
	
336.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2		0.66	3 609.43	2 382	
336. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	0.5412	268.859	146	
336. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	11.352	171.470	1 947	
336. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.2244	331.30	74	
			(1)			293.69	66	
336. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	0.3168	1 140.64	361	
			(1)			251.27	80	
		Накладные расходы				123%	2 574	
		Сметная прибыль				64%	1 340	
		Всего с НР и СП					6 296	
	
337.	С цена постав.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2		67.32	1 740.00	117 137	
		Объем: 66*1.02						
		Поправки: М: =1740	
	
338.	С цена постав.	Полиуретановое связующее	кг		9.9	370.00	3 663	
		Объем: 66*0.15						
		Поправки: М: =370	
	
	Установка бортовых камней	
339.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00134	57 706.18	77	
		Объем: 24*0.2*0.28						
339. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0584508	293.690	17	
339. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0202072	160.940	3	
339. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0138556	1 040.11	14	
			(1)			293.69	4	
339. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0445952	1 335.99	60	
			(1)			293.69	13	
339. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000536	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	19	
		Сметная прибыль				43%	9	
		Всего с НР и СП					105	
	
340.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		2.144	160.69	345	
		Объем: 1.34*1.6						
	
341.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.007	19 907.70	139	
		Объем: (24*0.28*0.1)						
341. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.09716	278.220	27	
341. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.11004	165.390	18	
341. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01239	1 668.59	21	
			(1)			293.69	4	
341. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.03003	1 014.39	30	
			(1)			218.64	7	
341. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.04956	1 308.98	65	
			(1)			313.27	16	
341. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00518	853.18	4	
			(1)			251.27	1	
341. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.035	20.74	1	
		Накладные расходы				142%	64	
		Сметная прибыль				81%	36	
		Всего с НР и СП					239	
	
342.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.77	547.69	422	
		Объем: 0.7*1.10						
	
343.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.24	14 687.22	3 525	
343. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1728	291.333	50	
343. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	18.2592	174.440	3 185	
343. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1632	963.73	157	
			(1)			293.69	48	
343. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0096	1 140.64	11	
			(1)			251.27	2	
343. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00024	64 026.11	15	
343. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0408	3 828.46	156	
		Накладные расходы				142%	4 594	
		Сметная прибыль				81%	2 620	
		Всего с НР и СП					10 739	
	
344.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.004752	3 182.16	15	
		Объем: (0.24)*(0.06*0.33)						
	
345.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.218	3 407.28	4 150	
		Объем: (0.24)*(5.9*0.86)						
	
346.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		24	199.88	4 797	
		Объем: (0.24)*100.0						
	
	Элементы детской игровой  площадки	
347.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.00812	45 063.20	366	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*13						
347. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	2.2736	160.940	366	
		Накладные расходы				80%	293	
		Сметная прибыль				38%	139	
		Всего с НР и СП					798	
	
348.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.00812	8 278.23	67	
348. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.4349072	154.560	67	
		Накладные расходы				80%	54	
		Сметная прибыль				38%	25	
		Всего с НР и СП					146	
	
349.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.3	160.69	209	
		Объем: 0.812*1.6						
	
350.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.013	157 996.21	2 054	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*13						
350. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.2561	290.336	74	
350. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	7.77738	176.510	1 373	
350. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.22893	1 151.96	264	
			(1)			293.69	67	
350. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.00962	963.73	9	
			(1)			293.69	3	
350. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00351	1 014.39	4	
			(1)			218.64	1	
350. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.37908	13.13	5	
350. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.01404	1 140.64	16	
			(1)			251.27	4	
350. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.005512	20.74		
350. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00039	64 026.11	25	
350. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.001066	13 992.60	15	
350. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0009906	53 733.21	53	
350. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0091	6 776.43	62	
350. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.8463	270.27	229	
		Накладные расходы				105%	1 519	
		Сметная прибыль				55%	796	
		Всего с НР и СП					4 369	
	
351.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.326	3 407.28	4 518	
		Объем: 0.013*102						
	
352.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т		0.309	12 790.71	3 952	
		Объем: (78+53+63+115)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
352. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.80147	292.797	527	
352. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	10.00233	194.020	1 941	
352. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.02163	1 887.22	41	
			(1)			334.48	7	
352. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.03708	963.73	36	
			(1)			293.69	11	
352. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.68405	888.41	1 496	
			(1)			293.69	495	
352. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.29664	9.06	3	
352. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.05871	1 140.64	67	
			(1)			251.27	15	
352. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.51912	3.20	2	
352. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.97258	123.69	368	
		Накладные расходы				90%	2 221	
		Сметная прибыль				72%	1 777	
		Всего с НР и СП					7 950	
	
353.	С цена поставщ.	Качели на стойках двойные металлические с двумя подвесными качелями резиновыми	шт		1	45 710.00	45 710	
		Поправки: М: =45710	
	
354.	С цена поставщ.	Качалка на пружине 719*466*850	шт		1	20 140.00	20 140	
		Поправки: М: =20140	
	
355.	С цена поставщ.	Тематический игровой элемент 2120*1815*2000мм	шт		1	63 930.00	63 930	
		Поправки: М: =63930	
	
356.	С цена поставщ.	Песочница   2000*2000*320	шт		1	12 730.00	12 730	
		Поправки: М: =12730	
	
	Скамейки, урны	
357.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0018	45 063.20	81	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*2						
357. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.504	160.940	81	
		Накладные расходы				80%	65	
		Сметная прибыль				38%	31	
		Всего с НР и СП					177	
	
358.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0018	8 278.23	15	
358. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.096408	154.560	15	
		Накладные расходы				80%	12	
		Сметная прибыль				38%	6	
		Всего с НР и СП					33	
	
359.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.288	160.69	46	
		Объем: 0.18*1.6						
	
360.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0018	50 005.23	90	
360. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.032634	293.386	10	
360. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.324	160.940	52	
360. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0324	1 151.96	37	
			(1)			293.69	10	
360. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.0864	3.09		
360. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000234	1 140.64		
			(1)			251.27		
360. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00036	20.74		
		Накладные расходы				105%	65	
		Сметная прибыль				55%	34	
		Всего с НР и СП					189	
	
361.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.1836	3 407.28	626	
		Объем: 0.0018*102						
	
362.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.102	12 790.71	1 305	
		Объем: (51*2)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
362. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.59466	292.797	174	
362. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	3.30174	194.020	641	
362. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.00714	1 887.22	13	
			(1)			334.48	2	
362. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.01224	963.73	12	
			(1)			293.69	4	
362. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.5559	888.41	494	
			(1)			293.69	163	
362. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.09792	9.06	1	
362. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01938	1 140.64	22	
			(1)			251.27	5	
362. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.17136	3.20	1	
362. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.98124	123.69	121	
		Накладные расходы				90%	734	
		Сметная прибыль				72%	587	
		Всего с НР и СП					2 625	
	
363.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		2	13 376.35	26 753	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					2 015 538	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 879 502	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 222 294	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 242, 243, 297; %=95 - по стр. 246, 258, 268, 280, 289, 300, 312, 328, 339; %=142 - по стр. 248, 250, 251, 253, 255, 260, 262, 264, 270, 272, 273, 275, 277, 282, 284, 286, 291, 293, 302, 304, 305, 307, 309, 314, 316, 330, 341, 343; %=115 - по стр. 298, 299; %=130 - по стр. 324; %=123 - по стр. 332, 336; %=105 - по стр. 334, 350, 360; %=80 - по стр. 347, 348, 357, 358)					432 610	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 242, 243, 297; %=43 - по стр. 246, 258, 268, 280, 289, 300, 312, 328, 339; %=81 - по стр. 248, 250, 251, 253, 255, 260, 262, 264, 270, 272, 273, 275, 277, 282, 284, 286, 291, 293, 302, 304, 305, 307, 309, 314, 316, 330, 341, 343; %=77 - по стр. 298, 299; %=72 - по стр. 324; %=64 - по стр. 332, 336; %=55 - по стр. 334, 350, 360; %=38 - по стр. 347, 348, 357, 358)					247 271	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 559 383	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 448	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 318, 321, 352, 362)					5 465	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 318, 321, 352, 362)					4 372	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					20 285	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					125 588	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					125 588	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					2 705 256	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	54 105	
	Итого с непредвиденными расходами					2 759 361	
	НДС 20%				20	551 872	
	ВСЕГО С НДС					3 311 233	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					7 447 521	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 929 224	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 256 998	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 64, 67, 68, 112, 131, 132, 242, 243, 297; %=95 - по стр. 6, 18, 24, 36, 45, 56, 71, 83, 93, 102, 113, 125, 136, 148, 157, 175, 187, 205, 216, 246, 258, 268, 280, 289, 300, 312, 328, 339; %=142 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 47, 49, 50, 52, 54, 58, 60, 73, 75, 76, 78, 80, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 104, 106, 115, 117, 118, 120, 122, 127, 129, 138, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 159, 161, 177, 179, 180, 182, 184, 189, 191, 193, 207, 218, 220, 248, 250, 251, 253, 255, 260, 262, 264, 270, 272, 273, 275, 277, 282, 284, 286, 291, 293, 302, 304, 305, 307, 309, 314, 316, 330, 341, 343; %=115 - по стр. 65, 66, 110, 111, 165, 166, 298, 299; %=80 - по стр. 167, 168, 224, 225, 235, 236, 347, 348, 357, 358; %=105 - по стр. 170, 211, 227, 238, 334, 350, 360; %=130 - по стр. 201, 324; %=123 - по стр. 209, 213, 332, 336)					1 775 836	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 64, 67, 68, 112, 131, 132, 242, 243, 297; %=43 - по стр. 6, 18, 24, 36, 45, 56, 71, 83, 93, 102, 113, 125, 136, 148, 157, 175, 187, 205, 216, 246, 258, 268, 280, 289, 300, 312, 328, 339; %=81 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 47, 49, 50, 52, 54, 58, 60, 73, 75, 76, 78, 80, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 104, 106, 115, 117, 118, 120, 122, 127, 129, 138, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 159, 161, 177, 179, 180, 182, 184, 189, 191, 193, 207, 218, 220, 248, 250, 251, 253, 255, 260, 262, 264, 270, 272, 273, 275, 277, 282, 284, 286, 291, 293, 302, 304, 305, 307, 309, 314, 316, 330, 341, 343; %=77 - по стр. 65, 66, 110, 111, 165, 166, 298, 299; %=38 - по стр. 167, 168, 224, 225, 235, 236, 347, 348, 357, 358; %=55 - по стр. 170, 211, 227, 238, 334, 350, 360; %=72 - по стр. 201, 324; %=64 - по стр. 209, 213, 332, 336)					1 014 535	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 719 595	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					40 583	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 3, 133, 172, 195, 198, 229, 240, 318, 321, 352, 362)					21 826	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 3, 133, 172, 195, 198, 229, 240, 318, 321, 352, 362)					17 460	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					79 869	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					477 714	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					477 714	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					10 277 178	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	205 544	
	Итого с непредвиденными расходами					10 482 722	
	НДС 20%				20	2 096 544	
	ВСЕГО С НДС					12 579 266	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)