«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» 
«КР МКД»	Генеральный директор
ООО «УКЛР»	
		
________________ /С. Б. Русович/	________________ /А.Н. Гонда/	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт шиферной кровли МКД № 26-28 по ул. Ю. Гагарина	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6.3	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6.3	
3.	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата)	1 м3	0.5	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.66	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.2	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок)	100 м	0.83	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.5	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.24	
9.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.005	
10.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.05	
11.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.21	
12.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (7 каналов)	100 м труб	0.02	
13.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.308	
14.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (11 каналов)	100 м труб	0.01	
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.242	
16.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов)	100 м труб	0.02	
17.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.22	
18.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.32	
19.	Устройство обделки оголовников	100 м2 покрытия	0.11	
20.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	
21.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.3	
22.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	130.41	
23.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	6.3	
24.	Этернит в комплекте	м2	806.4	
25.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.645	
26.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.645	
27.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1935	
28.	Разборка лобовой доски	100 м2 подшивки	0.114	
29.	Устройство лобовой доски	100 м2 потолка	0.114	
30.	Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.114	
31.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
32.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
33.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.44	
34.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	
35.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0264	
36.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.15	
37.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.15	
38.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2.1	
39.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	5	
40.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.645	
41.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.1935	
42.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.645	
43.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0.72	
44.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.12	
45.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.06	
46.	Смена частей водосточных труб отметов	100 шт.	0.06	
47.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.6	
48.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	24.45	
49.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	24.45	

Составил:	Главный инженер по организации 
капитального ремонта			                 К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ТС					        К.Б. Тагинцева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)