«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
        Директор МКУ «КР МКД»	      Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ И. Г. Ярмошик/	
		
«______»_______________2018 г.	«______»_______________2018г.	

	
Объект:	ул. Нарвская, д.71-73, г. Калининград	
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь  	
	
на капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома №71-73 по ул. Нарвская, г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	4.8	
2.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.0432	
3.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.168	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.48	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.48	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов кирпичных, цоколя	100 м2	4.48	
7.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.05	
8.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3	0.12	
9.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.26	
10.	Заделка трещин в кирпичных стенах методом инъецирования	100 м	0.2	
11.	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0.1	
12.	Цемент расширяющийся	т	0.035	
13.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.075	
14.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2	0.01	
15.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1.6	
16.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.032	
17.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	4.48	
18.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	58.24	
19.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	4.48	
20.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	4.48	
21.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-1.12	
22.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-492.8	
23.	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	492.8	
24.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	1120	
25.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	200.2	
26.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2	4.48	
27.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	4.48	
28.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	170.24	
29.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	58.24	
30.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м	0.337	
31.	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	33.7	
32.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	3	
33.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.344	
	Оконные проемы	
34.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.01723	
35.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.01723	
36.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.073	
37.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.65	
38.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.0186	
39.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	1.86	
40.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.0183	
41.	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	1.9215	
42.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	9.3	
43.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.0183	
44.	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.000549	
45.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.366	
46.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0.023	
	
	Раздел 2.  КРЫЛЬЦО ДОМА №71	
	
47.	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100, бетонный парапет ограждения кирпичного	м3	0.0875	
48.	Разборка: кирпичного ограждения лестницы	м3	1.5	
49.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, веранды, вход в подвал	100 м2	0.118	
50.	Разборка деревянных перекрытий: неоштукатуренных, веранды	100 м2	0.068	
51.	Разборка деревянных перегородок: веранды	100 м2	0.1514	
52.	Устройство бетонного парапета ( ограждение) по лестнице	м3	0.262	
53.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.26724	
54.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	1.8	
55.	Ремонт ступеней кирпичных с укладкой бетона по сетке	м3	0.73	
56.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.7446	
57.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	6.435	
58.	Установка закладных деталей весом: до 4 кг, для крепления уголков	т	0.0022	
59.	Устройство металлических ограждений	100 м	0.035	
60.	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.0175	
61.	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: коричневая	т	0.0004305	
62.	Установка металлического каркаса веранды	т	0.3895	
63.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм	м	16.5	
64.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	39	
65.	Устройство обрешетки	100 м2	0.118	
66.	Устройство гидроизоляции	100 м2	0.118	
67.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	14.4432	
68.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	0.118	
69.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	14.396	
70.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, профили с покрытием	м2	2.4	
71.	Подшивка карниза	100 м2	0.018	
72.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.04716	
73.	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2	0.018	
74.	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-красная	т	0.0005526	
75.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.1652	
76.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	3.0562	
77.	Установка металлического каркаса для наружной двери веранды	т	0.0746	
78.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм	м	8	
79.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.051	
80.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	5.1	
81.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2	1.8	
82.	Блоки дверные стальные площадью св. 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2	3.3	
83.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.06	
84.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.06	
85.	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.02	
86.	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.0009	
87.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0428	
	
	Раздел 3.  КРЫЛЬЦО ДОМА №73	
	
88.	Разборка: кирпичных стен	м3	4.4	
89.	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м	0.28	
90.	Разборка лестничных: маршей на двух косоурах	100 м2	0.0351	
91.	Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных	100 м2	0.0683	
92.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.0545	
93.	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	1.5	
94.	Устройство основания под фундаменты: гравийного	м3	0.523	
95.	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	0.669	
96.	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3	0.0234	
97.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.3868	
98.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0.00222	
99.	Арматурные сетки сварные	т	0.113	
	Гидроизоляция горизонтальная фундамента на битумной мастике	
100.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.018	
101.	Устройство гидроизоляции обмазочной (для гидроизола)	100 м2	0.018	
102.	Устройство гидроизоляции из гидроизола в 2 слоя	100 м2	0.018	
103.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.02587	
104.	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	4.4	
105.	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.7336	
106.	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0.0141	
107.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.0141	
108.	Монтаж швеллера №18	т	0.0522	
109.	Швеллеры: № 16-18 сталь марки Ст3сп	т	0.0522	
110.	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм (площадка, ступени)	100 м3	0.049	
111.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4.9735	
112.	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.1793	
113.	Сталь полосовая	кг	2.82	
114.	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт.	0.02	
115.	Перемычка брусковая 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	2	
116.	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0.0073	
117.	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0073	
118.	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0.8972	
119.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	м	19	
120.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	70.72	
121.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0518	
122.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0518	
123.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.22	
124.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	2.86	
125.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.22	
126.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0.22	
127.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	8.36	
128.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	2.86	
129.	Разборка металлической двери	100 м2	0.02	
130.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2	
131.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2	2	
	Устройство пола под лестницей	
132.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	0.5796	
133.	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	0.741888	
134.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.005796	
135.	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	0.591192	
136.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.05796	
137.	Устройство гидроизоляции обмазочной (для гидроизола)	100 м2	0.05796	
138.	Устройство гидроизоляции из гидроизола в 2 слоя	100 м2	0.05796	
139.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0.17388	
140.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.1773576	
141.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	20.016	
142.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	20.016	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                            Н.К. Чернятина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                                              О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)