«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	14 094 022	руб.	Смета на сумму:	14 094 022	руб.	
Диретор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ-24»	
		
________________ /Русович СБ. /	________________ /Кислый Д.Ю. /	
		
«______»____________________ 2019 г.	«______»____________________ 2019 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада без утепления, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения  МКД по ул. Мебельной д. 7-21-проспект Калинина д. 85-89 в г. Калининграде.	
Сметная стоимость:	14 094.022	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	110.774	тыс. руб.	
монтажных работ:	1 542.622	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	14.540	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 544.913	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад. Мебельная 7-21	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		18.77	8 300.53	155 801	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	1.3139	236.670	311	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	816.495	167.930	137 114	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	1.3139	1 080.04	1 419	
			(1)			236.67	311	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	63.818	270.58	17 268	
		Накладные расходы				110%	151 168	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	93 449	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					400 418	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.657	131 574.69	86 445	
		Объем: (18.77)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.169	10 800.13	1 825	
		Объем: (18.77)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		1.87	912.71	1 707	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	10.2663	166.250	1 707	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.01122			
		Накладные расходы				78%	1 331	
		Сметная прибыль				50%	854	
		Всего с НР и СП					3 892	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		1.87	24 232.51	45 315	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	15.5584	295.070	4 591	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	38.896	174.220	6 776	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	15.5584	2 378.72	37 009	
			(1)			295.07	4 591	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.748	2 044.45	1 529	
		Накладные расходы				78%	8 866	
		Сметная прибыль				50%	5 684	
		Всего с НР и СП					59 865	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		11.69	3 459.28	40 439	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	266.7658	151.590	40 439	
		Накладные расходы				99%	40 035	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	24 263	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					104 737	
	
7.	ГЭСН 09-06-001-02	Демонтаж: козырька металлического (прим)	т		0.06	6 547.76	393	
		Объем: 60/1000						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.01302	252.138	3	
7. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.553	2.13318	166.250	355	
7. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.00504	951.88	5	
			(1)			276.63	1	
7. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7.371	0.44226	33.03	15	
7. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.00798	1 080.04	9	
			(1)			236.67	2	
7. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.302	0.07812	3.25		
7. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.421	0.08526	116.66	10	
		Накладные расходы				81%	290	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	258	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					941	
	
8.	ГЭСН 09-06-001-02	Монтаж: козырька металлического б/у  (прим)	т		0.06	9 934.94	596	
		Объем: 60/1000						
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.0186	252.138	5	
8. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50.79	3.0474	166.250	507	
8. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0072	951.88	7	
			(1)			276.63	2	
8. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.53	0.6318	33.03	21	
8. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0114	1 080.04	12	
			(1)			236.67	3	
8. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.86	0.1116	3.25		
8. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.03	0.1218	116.66	14	
8. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.5	0.09	51.61	5	
8. 9.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.027	48.38	1	
8. 10.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0014	0.000084	63 833.09	5	
8. 11.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0033	0.000198	88 866.67	18	
8. 12.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000006	61 618.16		
8. 13.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000006	204 667.13	1	
8. 14.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000186	75 972.52	1	
8. 15.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000036	90 920.75	3	
		Накладные расходы				81%	415	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	369	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 379	
	
9.	ГЭСН 46-04-008-02 
(прим)	Разборка покрытий кровель: из металлочерепецы	100 м2		0.42	1 352.68	568	
9. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8.58	3.6036	151.590	546	
9. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1.88	0.7896	27.68	22	
		Накладные расходы				99%	541	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	328	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 436	
	
10.	ГЭСН 12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2		0.42	17 839.13	7 492	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.19	0.4998	263.198	132	
10. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	38.53	16.1826	167.930	2 718	
10. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.5	0.21	1 078.07	226	
			(1)			276.63	58	
10. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.29	0.1218	951.88	116	
			(1)			276.63	34	
10. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.168	1 080.04	181	
			(1)			236.67	40	
10. 6.	01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800х50х50 мм)	м	16	6.72	578.05	3 884	
10. 7.	01.7.15.04-0056	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	100 шт.	6.45	2.709	106.90	290	
10. 8.	01.7.15.04-0057	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	100 шт.	0.81	0.3402	226.40	77	
10. 9.	12.1.03.02	Металлочерепица	м2	122	51.24			
		Накладные расходы				108%	3 078	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	1 568	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					12 138	
	
11.	С12.1-03.02-1078	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,55 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2		51.24	403.02	20 651	
		Объем: 42*1.22						
		Поправки: М: =403.02	
	
12.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		5	472.34	2 362	
12. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	13.55	174.220	2 361	
12. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.05	20.52	1	
		Накладные расходы				86%	2 030	
		Сметная прибыль				70%	1 653	
		Всего с НР и СП					6 045	
	
13.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.1	3 069.65	307	
		Объем: (5.0)*0.02						
	
14.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		1	5 777.40	5 777	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.43	276.630	119	
14. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	35.39	155.780	5 513	
14. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.2	951.88	190	
			(1)			276.63	55	
14. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.23	317.68	73	
			(1)			276.63	64	
14. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.044	20.52	1	
		Накладные расходы				86%	4 844	
		Сметная прибыль				70%	3 942	
		Всего с НР и СП					14 563	
	
15.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.253	3 069.65	777	
		Объем: (1.0)*0.253						
	
16.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.402	14 335.89	5 763	
		Объем: (1.0)*0.402						
	
17.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.06	65 184.46	3 911	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.06	276.630	17	
17. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	23.859	161.500	3 853	
17. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.06	951.88	57	
			(1)			276.63	17	
17. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0354	20.52	1	
17. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	1.488			
		Накладные расходы				86%	3 328	
		Сметная прибыль				70%	2 709	
		Всего с НР и СП					9 948	
	
18.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.312	14 335.89	4 473	
		Объем: (0.06)*5.2						
	
19.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.144	2 824.83	407	
		Объем: (0.06)*2.4						
	
20.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен,откосов	100 м2		16.77	1 244.34	20 868	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.3354	256.650	86	
20. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	109.8435	187.210	20 564	
20. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.1677	317.68	53	
			(1)			276.63	46	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.1677	1 080.04	181	
			(1)			236.67	40	
20. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	1.677	41.34	69	
		Накладные расходы				95%	19 618	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	9 706	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					50 191	
	
21.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		218.01	55.56	12 113	
		Объем: (16.77)*0.013*1000						
		Поправки: М: =55.56	
	
22.	ГЭСН 15-02-031-04 
(прим.)	Ремонт горизонтальных и вертикальных тяг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону	100 м2		2.23	21 023.32	46 882	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.7	1.561	245.320	383	
22. 2.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	59.36	132.3728	201.320	26 649	
22. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.31	0.6913	1 052.49	728	
			(1)			205.93	142	
22. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.39	0.8697	317.68	276	
			(1)			276.63	241	
22. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.82	1.8286	8 729.67	15 963	
22. 6.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.6	1.338	2 393.49	3 202	
22. 7.	11.1.03.06-0071	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.004	0.00892	7 093.29	63	
		Накладные расходы				95%	25 680	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	12 705	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					85 267	
	
23.	ГЭСНр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		0.727	14 697.43	10 685	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.09451	236.670	22	
23. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	59.3232	151.590	8 993	
23. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.0727	11.72	1	
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.09451	1 080.04	102	
			(1)			236.67	22	
23. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.13086	20.52	3	
23. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.18175	8 729.67	1 587	
		Накладные расходы				79%	7 122	
		Сметная прибыль				50%	4 508	
		Всего с НР и СП					22 314	
	
24.	08.1.02.17-0033	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2		79.97	105.42	8 430	
		Объем: 72.7*1.1						
	
25.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		13.81	17 926.25	247 562	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	38.3918	182.880	7 021	
25. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	978.8528	187.210	183 251	
25. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	12.429	15.18	189	
25. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	38.3918	277.68	10 661	
			(1)			182.88	7 021	
25. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	4.8335	20.52	99	
25. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	26.1009	2 044.45	53 362	
		Накладные расходы				95%	180 758	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	89 428	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					517 748	
	
26.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		16.772	49 685.13	833 319	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	2.18036	236.670	516	
26. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	1368.5952	151.590	207 465	
26. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	1.6772	11.72	20	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	2.18036	1 080.04	2 355	
			(1)			236.67	516	
26. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	3.01896	20.52	62	
26. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	4.193	8 729.67	36 604	
26. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	1844.92	318.07	586 814	
		Накладные расходы				79%	164 305	
		Сметная прибыль				50%	103 991	
		Всего с НР и СП					1 101 614	
	
27.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-4.193	8 729.67	-36 604	
		Объем: (16.772)*(-0.25)						
	
28.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-1844.92	318.07	-586 814	
		Объем: (16.772)*(-110.0)						
	
29.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		1844.92	32.49	59 941	
		Объем: 16.772*110						
	
30.	14.1.06.02-0001	Клей для армированного слоя (сухая смесь)	т		4.193	13 160.76	55 183	
		Объем: 1677.2*2.5/1000						
	
31.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		13.92	13 028.66	181 359	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	5.8464	236.670	1 384	
31. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	857.0544	204.120	174 942	
31. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	7.0992	11.72	83	
31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	5.8464	1 080.04	6 314	
			(1)			236.67	1 384	
31. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.94656	20.52	19	
		Накладные расходы				95%	167 510	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	82 873	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					431 742	
	
32.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		5.568	63 671.85	354 525	
		Объем: (13.92)*0.4						
	
33.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.251	67 013.76	16 820	
		Объем: (13.92)*(0.018)						
	
34.	ГЭСН 15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)(цоколь)	100 м2		2.85	12 290.57	35 028	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.912	236.670	216	
34. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	58.49	166.6965	204.120	34 026	
34. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.41	1.1685	11.72	14	
34. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.912	1 080.04	985	
			(1)			236.67	216	
34. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.057	0.16245	20.52	3	
		Накладные расходы				95%	32 530	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	16 094	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					83 652	
	
35.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.051	67 013.76	3 418	
		Объем: (2.85)*0.018						
	
36.	04.3.01.02-0002	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т		0.855	63 671.85	54 439	
		Объем: (2.85)*0.3						
	
37.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (цоколь+стены+откосы+тяги)	100 м2		19	2 403.65	45 669	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.14	236.670	270	
37. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	245.86	180.650	44 415	
37. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	1.33	11.72	16	
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	1.14	1 080.04	1 231	
			(1)			236.67	270	
37. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.19	41.34	8	
		Накладные расходы				95%	42 451	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	21 002	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					109 122	
	
38.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		247	101.59	25 093	
		Объем: (19.0)*13						
	
39.	С цена поставщик.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг		722	170.00	122 740	
		Объем: (19.00)*38.0						
		Поправки: М: =170	
	
40.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.404	10 258.88	4 145	
40. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	24.4016	167.930	4 098	
40. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.000404	115 908.09	47	
		Накладные расходы				83%	3 401	
		Сметная прибыль				65%	2 664	
		Всего с НР и СП					10 210	
	
41.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб(без стоимости материалов)	100 шт.		0.04	8 914.28	357	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0032	236.670	1	
41. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.124	166.250	353	
41. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0032	1 080.04	3	
			(1)			236.67	1	
41. 4.	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт.	100	4			
41. 5.	08.3.03.06	Проволока катанная	т	0.0004	0.000016			
		Накладные расходы				83%	294	
		Сметная прибыль				65%	230	
		Всего с НР и СП					881	
	
42.	ГЭСНр 58-10-6	Смена: воронок водосточных труб (без стоимости материалов)	100 шт.		0.04	8 914.28	357	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0032	236.670	1	
42. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.124	166.250	353	
42. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0032	1 080.04	3	
			(1)			236.67	1	
42. 4.	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт.	100	4			
42. 5.	08.3.03.06	Проволока катанная	т	0.0004	0.000016			
		Накладные расходы				83%	294	
		Сметная прибыль				65%	230	
		Всего с НР и СП					881	
	
43.	ГЭСНр 58-10-3	Смена: колен водосточных труб (без стоимости материалов)	100 шт.		0.08	10 709.78	857	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0064	236.670	2	
43. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.9	5.112	166.250	850	
43. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0064	1 080.04	7	
			(1)			236.67	2	
43. 4.	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт.	100	8			
43. 5.	08.3.03.06	Проволока катанная	т	0.0004	0.000032			
		Накладные расходы				83%	707	
		Сметная прибыль				65%	554	
		Всего с НР и СП					2 118	
	
44.	ГЭСНр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		3.23	7 894.95	25 501	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.3876	263.310	102	
44. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	133.7543	166.250	22 237	
44. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.2584	317.68	82	
			(1)			276.63	71	
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1292	1 080.04	140	
			(1)			236.67	31	
44. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.01292	61 618.16	796	
44. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.01938	115 908.09	2 246	
44. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.72352			
		Накладные расходы				83%	18 541	
		Сметная прибыль				65%	14 520	
		Всего с НР и СП					58 563	
	
45.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.594	62 757.96	37 278	
		Объем: (3.23)*0.184						
	
46.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		13	344.41	4 477	
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/100)	
47.	ГЭСНр 58-10-2 
(прим)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м		0.676	14 816.15	10 016	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.05408	236.670	13	
47. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	88.6	59.8936	166.250	9 957	
47. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.05408	1 080.04	58	
			(1)			236.67	13	
		Накладные расходы				83%	8 275	
		Сметная прибыль				65%	6 481	
		Всего с НР и СП					24 772	
	
48.	С2 цена поставщ.	Звенья водосточных труб (1,25м) д.120	шт		54	355.00	19 170	
		Поправки: М: =355	
	
49.	ГЭСНр 58-10-4 
(прим)	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.		0.14	22 380.53	3 133	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0112	236.670	3	
49. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	134.1	18.774	166.250	3 121	
49. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0112	1 080.04	12	
			(1)			236.67	3	
		Накладные расходы				83%	2 593	
		Сметная прибыль				65%	2 031	
		Всего с НР и СП					7 757	
	
50.	С4 цена поставщ.	Колено трубы 70 град	шт.		14	443.00	6 202	
		Поправки: М: =443	
	
51.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.42	1 380.88	580	
51. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	3.822	151.590	579	
51. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.0504	11.72	1	
		Накладные расходы				83%	481	
		Сметная прибыль				65%	376	
		Всего с НР и СП					1 437	
	
52.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.41	5 485.30	2 249	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.1025	262.244	27	
52. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	12.8781	166.250	2 141	
52. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.0451	1 078.07	49	
			(1)			276.63	12	
52. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0205	951.88	20	
			(1)			276.63	6	
52. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0369	1 080.04	40	
			(1)			236.67	9	
		Накладные расходы				108%	2 341	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	1 192	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 783	
	
53.	С5 цена поставщ.	Желоб водосточный( 1,25м ) д.125	шт.		33	285.00	9 405	
		Поправки: М: =285	
	
54.	ГЭСНр 58-10-7 
(прим)	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.		0.07	19 986.53	1 399	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0056	236.670	1	
54. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	119.7	8.379	166.250	1 393	
54. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0056	1 080.04	6	
			(1)			236.67	1	
		Накладные расходы				83%	1 157	
		Сметная прибыль				65%	906	
		Всего с НР и СП					3 462	
	
55.	С10 цена поставщ.	Воронка (штуцер) водосточная 125/100	шт		7	454.00	3 178	
		Поправки: М: =454	
	
56.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.		0.07	8 914.28	624	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0056	236.670	1	
56. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	3.717	166.250	618	
56. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0056	1 080.04	6	
			(1)			236.67	1	
		Накладные расходы				83%	514	
		Сметная прибыль				65%	402	
		Всего с НР и СП					1 540	
	
57.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив) д.100	шт		7	734.00	5 138	
		Поправки: М: =734	
	
58.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.48	912.71	438	
58. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	2.6352	166.250	438	
58. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00288			
		Накладные расходы				78%	342	
		Сметная прибыль				50%	219	
		Всего с НР и СП					999	
	
59.	ГЭСНр 69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		0.48	1 755.60	843	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
59. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	10.56	5.0688	166.250	843	
59. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.012	0.00576			
		Накладные расходы				78%	658	
		Сметная прибыль				50%	422	
		Всего с НР и СП					1 922	
	
60.	ГЭСНр 69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		0.48	10 490.38	5 035	
		Начисления: Н5= 10, Н48= 10	
60. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.1	30.288	166.250	5 035	
60. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.03	0.0144			
		Накладные расходы				78%	3 927	
		Сметная прибыль				50%	2 518	
		Всего с НР и СП					11 480	
	
61.	ГЭСН 20-02-004-01 
(прим)	Установка клапанов приточных	шт.		48	198.95	9 550	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.48	236.670	114	
61. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	49.44	172.120	8 510	
61. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	12.48	41.80	522	
61. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.48	1 080.04	518	
			(1)			236.67	114	
		Накладные расходы				115%	9 918	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	6 123	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					25 591	
	
62.	С1 .Цена поставщ	Приточный клапан д. 125 мм	шт		48	1 175.00	56 400	
		Поправки: М: =1410/1.2	
	
63.	ГЭСН 20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.48	5 293.84	2 541	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.023	0.01104	241.882	3	
63. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24.8	11.904	166.250	1 979	
63. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003	0.00144	317.68		
			(1)			276.63		
63. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0096	1 080.04	10	
			(1)			236.67	2	
63. 5.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	2.1267	1.020816	539.94	551	
		Накладные расходы				115%	2 279	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	1 407	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 228	
	
64.	С1 .Цена поставщ	Решетка вентиляционная 154*154 мм пластиковая	шт		48	110.00	5 280	
		Поправки: М: =132/1.2	
	
	Оконные и дверные проемы (подвал)	
65.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (заложенных проемов)	м3		3.02	1 552.91	4 690	
65. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	24.8848	172.120	4 283	
65. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	3.473	98.14	341	
65. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	6.946	9.47	66	
		Накладные расходы				99%	4 240	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	2 570	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 500	
	
66.	ГЭСН 09-06-001-02	Демонтаж металлических решеток на окнах (прим)	т		0.25	6 547.76	1 637	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.05425	252.138	14	
66. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.553	8.88825	166.250	1 478	
66. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.021	951.88	20	
			(1)			276.63	6	
66. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7.371	1.84275	33.03	61	
66. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.03325	1 080.04	36	
			(1)			236.67	8	
66. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.302	0.3255	3.25	1	
66. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.421	0.35525	116.66	41	
		Накладные расходы				81%	1 209	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	1 074	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 920	
	
67.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.1111	29 611.53	3 290	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.859914	276.630	238	
67. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	19.193636	157.170	3 017	
67. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.859914	317.68	273	
			(1)			276.63	238	
		Накладные расходы				99%	3 222	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 953	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 465	
	
68.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.196	108 230.63	21 213	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	1.04468	249.865	261	
68. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	42.35168	170.030	7 201	
68. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.34496	317.68	110	
			(1)			276.63	95	
68. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.69972	1 080.04	756	
			(1)			236.67	166	
68. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	84.084	22.23	1 869	
68. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	13.916	21.15	294	
68. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	5.3116	247.72	1 316	
68. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	13.9944	95.64	1 338	
68. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	19.6			
68. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.568	404.09	634	
68. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	22.344	344.41	7 695	
		Накладные расходы				106%	7 910	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	4 029	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					33 152	
	
69.	11.3.02.02-0025	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		19.6	6 989.52	136 995	
	
70.	ГЭСН 15-02-016-01 
(прим)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая откосов	100 м2		0.1272	18 989.85	2 416	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.07	0.772104	192.456	149	
70. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	75.4	9.59088	176.450	1 692	
70. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	0.078864	317.68	25	
			(1)			276.63	22	
70. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	0.69324	268.11	186	
			(1)			182.88	127	
70. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000008904	97 281.67	1	
70. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.0007632	8 729.67	7	
70. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	0.192072	2 044.45	393	
70. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	0.352344	318.07	112	
		Накладные расходы				95%	1 749	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	865	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 030	
	
71.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.1272	2 409.29	306	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0045792	249.990	1	
71. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	1.5584544	158.710	247	
71. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0015264	317.68		
			(1)			276.63		
71. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0030528	1 080.04	3	
			(1)			236.67	1	
71. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.10176	148.81	15	
71. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.001272	41.34		
71. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00005088	3 555.38		
71. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0021624	13 919.77	30	
71. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000636	57 778.87	4	
71. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00020352	30 394.06	6	
		Накладные расходы				95%	236	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	117	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					658	
	
	ОКНА (МОП)	
72.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.273	32 091.68	8 761	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	2.11302	276.630	585	
72. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	51.47142	157.170	8 090	
72. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	2.11302	317.68	671	
			(1)			276.63	585	
		Накладные расходы				99%	8 588	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	5 205	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					22 554	
	
73.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.2734	108 230.63	29 590	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	1.457222	249.865	364	
73. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	59.076272	170.030	10 045	
73. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.481184	317.68	153	
			(1)			276.63	133	
73. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.976038	1 080.04	1 054	
			(1)			236.67	231	
73. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	117.2886	22.23	2 607	
73. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	19.4114	21.15	411	
73. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	7.40914	247.72	1 835	
73. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	19.52076	95.64	1 867	
73. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	27.34			
73. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	2.1872	404.09	884	
73. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	31.1676	344.41	10 734	
		Накладные расходы				106%	11 034	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	5 621	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					46 244	
	
74.	11.3.02.02-0025	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		2.4	6 989.52	16 775	
	
75.	11.3.02.02-0018	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2		24.94	4 493.51	112 068	
	
76.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.192	25 547.03	4 905	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.043776	245.083	11	
76. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25.428	4.882176	166.250	812	
76. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.009216	317.68	3	
			(1)			276.63	3	
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.03456	1 080.04	37	
			(1)			236.67	8	
76. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.768	404.09	310	
76. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	10.8672	344.41	3 743	
		Накладные расходы				106%	872	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	444	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 222	
	
77.	11.3.03.01-0003	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м		19.2	150.82	2 896	
	
78.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.1536	44 733.72	6 871	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.336	0.5124096	219.343	112	
78. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	207.936	31.9389696	170.030	5 431	
78. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	0.0571392	317.68	18	
			(1)			276.63	16	
78. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.364	0.3631104	231.24	84	
			(1)			205.93	75	
78. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.09216	1 080.04	100	
			(1)			236.67	22	
78. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.0003072	56 030.59	17	
78. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.262656	331.67	87	
78. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.075264	8 729.67	657	
78. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.004608	2 393.49	11	
78. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00073728	632 697.28	466	
		Накладные расходы				95%	5 266	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	2 605	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					14 742	
	
79.	01.6.01.02-0008	Лист гипсокартонный ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2		16.128	112.18	1 809	
		Объем: (0.1536)*105.0						
	
80.	ГЭСН 15-04-027-05 
(прим)	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0.1536	4 310.85	662	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0073728	246.660	2	
80. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	14.388	2.2099968	184.980	409	
80. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0018432	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
80. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.0055296	1 080.04	6	
			(1)			236.67	1	
80. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.67584	148.81	101	
80. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.02304	41.34	1	
80. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0044544	32 610.22	145	
		Накладные расходы				95%	390	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	193	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 246	
	
81.	ГЭСН 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.154	5 735.52	883	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.020328	240.303	5	
81. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	30.492	4.695768	174.220	818	
81. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.001848	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
81. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.01848	1 080.04	20	
			(1)			236.67	4	
81. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.12936	148.81	19	
81. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.04774	41.34	2	
81. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00077	30 394.06	23	
		Накладные расходы				95%	782	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	387	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 052	
	
82.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.01	58 316.01	583	
		Объем: (0.1536)*0.063						
	
	Перенавеска эл.кабеля	
83.	ГЭСНм 08-02-399-01	Демонтаж.Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		1.68	214.26	360	
		Объем: 92.5+75.5						
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н17= 2.0, Н48= 0	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.008	0.01344	256.650	3	
83. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1.128	1.89504	182.740	346	
83. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.004	0.00672	951.88	6	
			(1)			276.63	2	
83. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.004	0.00672	1 080.04	7	
			(1)			236.67	2	
		Накладные расходы				95%	332	
		Сметная прибыль				65%	227	
		Всего с НР и СП					918	
	
84.	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0.925	3 217.85	2 977	
		Начисления: Н17= 2.0	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00925	276.630	3	
84. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	15.06825	184.980	2 787	
84. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00925	317.68	3	
			(1)			276.63	3	
84. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.185	180.86	33	
84. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.000925	104 906.34	97	
		Накладные расходы				95%	2 651	
		Сметная прибыль				65%	1 814	
		Всего с НР и СП					7 441	
	
85.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.755	4 058.25	3 064	
		Начисления: Н17= 2.0	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00755	276.630	2	
85. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	15.34915	184.980	2 839	
85. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00755	317.68	2	
			(1)			276.63	2	
85. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.302	180.86	55	
85. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.001057	104 906.34	111	
		Накладные расходы				95%	2 699	
		Сметная прибыль				65%	1 847	
		Всего с НР и СП					7 610	
	
86.	20.2.05.04-0028	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм	100 м		0.925	4 639.67	4 292	
	
87.	20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100x60 мм	100 м		0.755	18 253.76	13 782	
	
88.	ГЭСНм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		1.68	678.72	1 140	
		Объем: 92.5+75.5						
		Начисления: Н17= 2.0	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0336	256.650	9	
88. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	4.7376	182.740	866	
88. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0168	951.88	16	
			(1)			276.63	5	
88. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0168	1 080.04	18	
			(1)			236.67	4	
88. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.2688	553.58	149	
88. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.05	0.084	755.61	63	
88. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.084	128.30	11	
		Накладные расходы				95%	831	
		Сметная прибыль				65%	569	
		Всего с НР и СП					2 540	
	
	ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В ПОДЬЕЗД	
89.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2		0.3854	18 790.38	7 242	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	2.982996	276.630	825	
89. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	40.046914	157.170	6 294	
89. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	2.982996	317.68	948	
			(1)			276.63	825	
		Накладные расходы				99%	7 048	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	4 271	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					18 561	
	
90.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		38.54	897.74	34 599	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	6.5518	236.670	1 551	
90. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	92.496	192.800	17 833	
90. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	6.5518	1 080.04	7 076	
			(1)			236.67	1 551	
90. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	15.416	45.10	695	
90. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.003854	61 373.22	237	
90. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.11562	63 653.21	7 360	
90. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	3.854	362.78	1 398	
		Накладные расходы				81%	15 701	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	13 956	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					64 257	
	
91.	С КСМ. 
(С07.1.01.03-000-010)	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		38.54	12 597.80	485 519	
		Поправки: М: =12597.8	
	
92.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая откосов (прим)	100 м2		0.333	18 989.85	6 324	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.07	2.02131	192.456	389	
92. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	75.4	25.1082	176.450	4 430	
92. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	0.20646	317.68	66	
			(1)			276.63	57	
92. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	1.81485	268.11	487	
			(1)			182.88	332	
92. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.00002331	97 281.67	2	
92. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.001998	8 729.67	17	
92. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	0.50283	2 044.45	1 028	
92. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	0.92241	318.07	293	
		Накладные расходы				95%	4 578	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	2 265	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 167	
	
93.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.333	9 094.74	3 029	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.05661	236.670	13	
93. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	14.50548	170.030	2 466	
93. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.00666	273.05	2	
			(1)			236.67	2	
93. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.04995	1 080.04	54	
			(1)			236.67	12	
93. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.27972	148.81	42	
93. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.10323	41.34	4	
93. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.016983	27 116.62	461	
		Накладные расходы				95%	2 355	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 165	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 549	
	
94.	14.3.02.03-0021	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая	т		0.01	39 905.81	399	
		Объем: (0.333)*0.03						
	
95.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		6.66	101.59	677	
		Объем: (0.333)*0.02*1000						
	
	ОТМОСТКА	
96.	ГЭСНр 68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3		0.088	32 795.90	2 886	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.4828	276.630	410	
96. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	6.83936	157.170	1 075	
96. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.39688	995.48	395	
			(1)			276.63	110	
96. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.08592	1 297.90	1 409	
			(1)			276.63	300	
96. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.17424	37.85	7	
		Накладные расходы				104%	1 544	
		Сметная прибыль				60%	891	
		Всего с НР и СП					5 321	
	
97.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		15.84	528.11	8 365	
		Объем: 8.8*1.8						
	
98.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.194	23 344.86	4 529	
98. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	29.876	151.590	4 529	
		Накладные расходы				72%	3 261	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	1 721	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 511	
	
99.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.194	7 797.26	1 513	
99. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	10.39064	145.580	1 513	
		Накладные расходы				72%	1 089	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	575	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 177	
	
100.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		31.04	156.62	4 861	
		Объем: 19.4*1.6						
	
101.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		15.84	271.77	4 305	
	
102.	ГЭСН 08-01-003-08 
(прим)	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2		0.358	17 687.02	6 332	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0716	236.670	17	
102. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	96.7	34.6186	180.650	6 254	
102. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0716	1 080.04	77	
			(1)			236.67	17	
102. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.105	0.03759	20.52	1	
		Накладные расходы				110%	6 898	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	4 264	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					17 494	
	
103.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3		1.092	2 071.72	2 262	
		Объем: (0.358)*3.05						
	
104.	ГЭСН 08-01-007-01	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		1.21	507.36	614	
104. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.00121	236.670		
104. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	3.8599	158.710	613	
104. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.00121	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
		Накладные расходы				110%	674	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	417	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 705	
	
105.	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2		133.1	74.65	9 936	
		Объем: 121*1.1						
	
106.	ГЭСН 08-01-003-07 
(прим)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.358	13 112.05	4 694	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0716	236.670	17	
106. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	7.5896	184.980	1 404	
106. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.6981	118.29	83	
106. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0716	1 080.04	77	
			(1)			236.67	17	
106. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.005728	25 148.77	144	
106. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.08592	29 042.14	2 495	
106. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.008592	56 965.50	489	
106. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0358	41.34	1	
		Накладные расходы				110%	1 563	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	966	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 223	
	
107.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		9.7	778.35	7 550	
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	2.91	205.930	599	
107. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	33.077	167.930	5 555	
107. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.776	1 052.49	817	
			(1)			205.93	160	
107. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	4.268	3.19	14	
107. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	2.134	531.96	1 135	
			(1)			205.93	439	
107. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.455	20.52	30	
		Накладные расходы				111%	6 831	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	3 939	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					18 320	
	
108.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.64	566.80	6 598	
		Объем: (9.7)*1.2						
	
109.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		9.7	920.41	8 928	
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	5.335	205.930	1 099	
109. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	34.532	161.500	5 577	
109. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.873	1 052.49	919	
			(1)			205.93	180	
109. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	9.021	3.19	29	
109. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	4.462	531.96	2 374	
			(1)			205.93	919	
109. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.455	20.52	30	
		Накладные расходы				111%	7 410	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	4 273	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					20 611	
	
110.	02.2.01.02-0026	Гравий для строительных работ, 800, фракция 10-20 мм	м3		12.416	1 152.06	14 304	
		Объем: (9.7)*1.28						
	
111.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		9.7	656.14	6 365	
111. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	35.502	162.900	5 783	
111. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	4.656	3.63	17	
111. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0194	23 187.17	450	
111. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.395	20.52	70	
111. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0097	4 623.63	45	
		Накладные расходы				111%	6 419	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	3 701	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					16 485	
	
112.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		9.894	3 224.65	31 905	
		Объем: (9.7)*1.02						
	
	Крыльцо (секция 21.19)	
113.	ГЭСН 46-04-009-01 
(прим)	Разборка бетонных оснований площадки	м3		0.5	1 840.30	920	
113. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.93	4.465	176.450	788	
113. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.26	1.13	98.14	111	
113. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.52	2.26	9.47	21	
		Накладные расходы				99%	780	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	473	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 173	
	
114.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.0164	23 344.86	383	
114. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	2.5256	151.590	383	
		Накладные расходы				72%	276	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	146	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					804	
	
115.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0164	7 797.26	128	
115. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.878384	145.580	128	
		Накладные расходы				72%	92	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	49	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					269	
	
116.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		2.62	156.62	410	
		Объем: 1.64*1.6						
	
117.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		0.54	778.35	420	
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.162	205.930	33	
117. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	1.8414	167.930	309	
117. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.0432	1 052.49	45	
			(1)			205.93	9	
117. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.2376	3.19	1	
117. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.1188	531.96	63	
			(1)			205.93	24	
117. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.081	20.52	2	
		Накладные расходы				111%	380	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	219	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 019	
	
118.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.648	566.80	367	
		Объем: (0.54)*1.2						
	
119.	ГЭСН 06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3		0.03	43 442.45	1 303	
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.15	0.6045	274.275	166	
119. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	116.82	3.5046	166.250	583	
119. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.68	0.5604	1 078.07	604	
			(1)			276.63	155	
119. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.49	0.0147	951.88	14	
			(1)			276.63	4	
119. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.0081	1 052.49	9	
			(1)			205.93	2	
119. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	5.83	0.1749	12.66	2	
119. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.71	0.0213	1 080.04	23	
			(1)			236.67	5	
119. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.73	0.0219	20.52		
119. 9.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	30	0.9	10.98	10	
119. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	0.00006	61 618.16	4	
119. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.01	0.0003	13 919.77	4	
119. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.04	0.0012	6 760.86	8	
119. 13.	11.2.13.04-0012	Щиты: из досок толщиной 40 мм	м2	3.6	0.108	392.86	42	
		Накладные расходы				95%	712	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	412	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 427	
	
120.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		3.019	3 371.37	10 178	
		Объем: (0.0296)*102.0						
	
121.	ГЭСН 06-01-004-01 
(прим)	Устройство: бетонных ступеней	м3		0.23	4 904.18	1 128	
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0437	238.773	10	
121. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.68	2.6864	166.250	447	
121. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0023	951.88	2	
			(1)			276.63	1	
121. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	2.3	0.529	12.66	7	
121. 5.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.3	0.529	3.63	2	
121. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0414	1 080.04	45	
			(1)			236.67	10	
121. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0055	0.001265	20.52		
121. 8.	01.7.12.16-0021	Геоткань	м2	0.151	0.03473	30.67	1	
121. 9.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.02	0.0046	7 355.91	34	
121. 10.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.38	0.0874	6 760.86	591	
		Накладные расходы				95%	434	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	251	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 814	
	
122.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.235	3 371.37	792	
		Объем: (0.23)*1.02						
	
123.	ГЭСН 07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0.096	12 725.31	1 222	
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	0.24864	242.533	60	
123. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	4.3824	182.740	801	
123. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.03648	317.68	12	
			(1)			276.63	10	
123. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.21216	1 080.04	229	
			(1)			236.67	50	
123. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	0.5568	45.10	25	
123. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.0096	20.52		
123. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.00192	49 317.04	95	
123. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.0144	4 171.02	60	
		Накладные расходы				140%	1 205	
						=(155*0.9)		
		Сметная прибыль				85%	732	
						=(100*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 159	
	
124.	23.3.08.01-0006	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	т		0.094	47 538.75	4 469	
	
125.	23.3.08.01-0023	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	т		0.0694	47 538.75	3 299	
	
126.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.096	2 233.44	214	
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00192	221.300		
126. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.50976	206.910	105	
126. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00096	11.72		
126. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00096	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
126. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00096	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
126. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.10752	20.00	2	
126. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.001152	75 972.52	88	
126. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000192	89 619.66	17	
		Накладные расходы				81%	85	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	63	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					362	
	
127.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.096	5 412.86	520	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.00384	221.300	1	
127. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.66	0.73536	176.450	130	
127. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.02	0.00192	11.72		
127. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.00192	1 052.49	2	
			(1)			205.93		
127. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00192	1 080.04	2	
			(1)			236.67		
127. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.3	0.1248	20.00	2	
127. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.038	0.003648	99 822.46	364	
127. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0028	0.0002688	71 114.10	19	
		Накладные расходы				81%	106	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	79	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					705	
	
128.	ГЭСН 11-01-027-06 
(прим)	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для крылец одноцветных	100 м2		0.066	74 455.97	4 914	
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.5	0.297	243.978	72	
128. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	119.78	7.90548	170.030	1 344	
128. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.36	0.02376	1 052.49	25	
			(1)			205.93	5	
128. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.3	0.1518	317.68	48	
			(1)			276.63	42	
128. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.56	0.10296	231.24	24	
			(1)			205.93	21	
128. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.28	0.01848	1 080.04	20	
			(1)			236.67	4	
128. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.0066	20.52		
128. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.033	41.34	1	
128. 9.	04.3.02.09-0102	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.05	0.0033	74 191.87	245	
128. 10.	06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	6.732	419.63	2 825	
128. 11.	14.1.06.02-0037	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	450	29.7	12.85	382	
		Накладные расходы				111%	1 572	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	906	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 392	
	
	Крыльца (секция 7-17)	
129.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.348	3 459.28	1 204	
129. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	7.94136	151.590	1 204	
		Накладные расходы				99%	1 192	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	722	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 118	
	
130.	ГЭСН 11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2		0.295	6 654.47	1 963	
130. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.37465	276.630	104	
130. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	40.65	11.99175	151.590	1 818	
130. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.37465	317.68	119	
			(1)			276.63	104	
130. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.7	1.3865	3.63	5	
130. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	1.0325	20.52	21	
		Накладные расходы				111%	2 133	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	1 230	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 327	
	
131.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3		0.602	3 124.74	1 881	
		Объем: (0.295)*2.04						
	
132.	ГЭСН 11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2		0.295	905.58	267	
		Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.26	0.3717	276.630	103	
132. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3	0.885	151.590	134	
132. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.26	0.3717	317.68	118	
			(1)			276.63	103	
132. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.92	4.1064	3.63	15	
		Накладные расходы				111%	263	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	152	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					682	
	
133.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3		0.9	3 124.74	2 812	
		Объем: (0.295)*0.51						
		Начисления: Н48= 6	
	
134.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.059	4 093.33	242	
		Объем: 29.5*2/1000						
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.02242	253.495	6	
134. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	0.74576	172.120	128	
134. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.00944	951.88	9	
			(1)			276.63	3	
134. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.01298	1 080.04	14	
			(1)			236.67	3	
134. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.001652	54 565.29	90	
		Накладные расходы				95%	127	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	74	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					443	
	
135.	08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2		29.5	103.04	3 040	
	
136.	ГЭСН 26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		0.348	2 657.68	925	
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.19488	236.670	46	
136. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.2	3.8976	166.250	648	
136. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.19488	1 080.04	210	
			(1)			236.67	46	
136. 4.	08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	0.003	0.001044	63 619.98	66	
		Накладные расходы				90%	625	
						=(100*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	416	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 966	
	
137.	08.1.02.17-0035	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм	м2		36.54	109.35	3 996	
		Объем: (0.348)*105.0						
	
138.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.348	17 926.25	6 238	
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.96744	182.880	177	
138. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	24.66624	187.210	4 618	
138. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.3132	15.18	5	
138. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.96744	277.68	269	
			(1)			182.88	177	
138. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.1218	20.52	2	
138. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.65772	2 044.45	1 345	
		Накладные расходы				95%	4 555	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	2 254	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 047	
	
139.	ГЭСН 11-01-027-06 
(прим)	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для крылец одноцветных	100 м2		0.371	74 455.97	27 623	
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.5	1.6695	243.978	407	
139. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	119.78	44.43838	170.030	7 556	
139. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.36	0.13356	1 052.49	141	
			(1)			205.93	28	
139. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.3	0.8533	317.68	271	
			(1)			276.63	236	
139. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.56	0.57876	231.24	134	
			(1)			205.93	119	
139. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.28	0.10388	1 080.04	112	
			(1)			236.67	25	
139. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.0371	20.52	1	
139. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.1855	41.34	8	
139. 9.	04.3.02.09-0102	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.05	0.01855	74 191.87	1 376	
139. 10.	06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	37.842	419.63	15 880	
139. 11.	14.1.06.02-0037	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	450	166.95	12.85	2 145	
		Накладные расходы				111%	8 839	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	5 096	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					41 558	
	
140.	ГЭСН 07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0.356	12 725.31	4 530	
140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	0.92204	242.533	224	
140. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	16.2514	182.740	2 970	
140. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.13528	317.68	43	
			(1)			276.63	37	
140. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.78676	1 080.04	850	
			(1)			236.67	186	
140. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	2.0648	45.10	93	
140. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.0356	20.52	1	
140. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.00712	49 317.04	351	
140. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.0534	4 171.02	223	
		Накладные расходы				140%	4 472	
						=(155*0.9)		
		Сметная прибыль				85%	2 715	
						=(100*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 717	
	
141.	23.3.08.01-0006	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	т		0.348	47 538.75	16 543	
	
142.	23.3.08.01-0023	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	т		0.25	47 538.75	11 885	
	
143.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.356	2 233.44	795	
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00712	221.300	2	
143. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	1.89036	206.910	391	
143. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00356	11.72		
143. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00356	1 052.49	4	
			(1)			205.93	1	
143. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00356	1 080.04	4	
			(1)			236.67	1	
143. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.39872	20.00	8	
143. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.004272	75 972.52	325	
143. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000712	89 619.66	64	
		Накладные расходы				81%	318	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	236	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 349	
	
144.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.356	5 412.86	1 927	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.01424	221.300	3	
144. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.66	2.72696	176.450	481	
144. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.02	0.00712	11.72		
144. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.00712	1 052.49	7	
			(1)			205.93	1	
144. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00712	1 080.04	8	
			(1)			236.67	2	
144. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.3	0.4628	20.00	9	
144. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.038	0.013528	99 822.46	1 350	
144. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0028	0.0009968	71 114.10	71	
		Накладные расходы				81%	392	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	290	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 609	
	
	Вход в подвал	
145.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен	м3		0.24	1 552.91	373	
		Объем: 2*0.12						
145. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	1.9776	172.120	340	
145. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.276	98.14	27	
145. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	0.552	9.47	5	
		Накладные расходы				99%	337	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	204	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					914	
	
146.	ГЭСНр 68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3		0.0045	32 795.90	148	
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.075825	276.630	21	
146. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	0.34974	157.170	55	
146. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.020295	995.48	20	
			(1)			276.63	6	
146. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.05553	1 297.90	72	
			(1)			276.63	15	
146. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.00891	37.85		
		Накладные расходы				104%	79	
		Сметная прибыль				60%	46	
		Всего с НР и СП					273	
	
147.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.01	23 344.86	233	
147. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1.54	151.590	233	
		Накладные расходы				72%	168	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	89	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					489	
	
148.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.01	7 797.26	78	
148. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.5356	145.580	78	
		Накладные расходы				72%	56	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	30	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					164	
	
149.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		1.6	156.62	251	
		Объем: 1*1.6						
	
150.	ГЭСН 11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2		0.045	1 918.58	86	
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.88	0.0396	215.047	9	
150. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	7.7	0.3465	162.900	56	
150. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.33	0.01485	1 052.49	16	
			(1)			205.93	3	
150. 4.	91.08.03-015	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т	маш.-ч	0.09	0.00405	719.45	3	
			(1)			295.07	1	
150. 5.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.04185	3.19		
150. 6.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.0207	531.96	11	
			(1)			205.93	4	
150. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.22	0.0099	20.52		
		Накладные расходы				111%	72	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	42	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					200	
	
151.	02.2.05.04-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3		0.23	1 129.89	260	
		Объем: (0.045)*5.1						
	
152.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		0.45	778.35	350	
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.135	205.930	28	
152. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	1.5345	167.930	258	
152. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.036	1 052.49	38	
			(1)			205.93	7	
152. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.198	3.19	1	
152. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.099	531.96	53	
			(1)			205.93	20	
152. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.0675	20.52	1	
		Накладные расходы				111%	317	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	183	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					851	
	
153.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.54	566.80	306	
		Объем: (0.45)*1.2						
	
154.	ГЭСНр 53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3		0.002	133 847.72	268	
		Объем: 2*0.12						
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.078	276.630	22	
154. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	563	1.126	162.900	183	
154. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.078	1 078.07	84	
			(1)			276.63	22	
154. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.0088	20.52		
		Накладные расходы				86%	176	
		Сметная прибыль				70%	144	
		Всего с НР и СП					588	
	
155.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.094	14 335.89	1 348	
		Объем: (0.0024)*39.2						
	
156.	04.3.01.12-0006	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 150	м3		0.058	3 353.11	194	
		Объем: (0.0024)*24.0						
	
157.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		0.45	656.14	295	
		Объем: 4.5*0.1						
157. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	1.647	162.900	268	
157. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.216	3.63	1	
157. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0009	23 187.17	21	
157. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.1575	20.52	3	
157. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00045	4 623.63	2	
		Накладные расходы				111%	297	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	172	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					764	
	
158.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.459	3 371.37	1 547	
		Объем: (0.45)*1.02						
	
159.	ГЭСН 11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2		0.024	6 654.47	160	
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.03048	276.630	8	
159. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	40.65	0.9756	151.590	148	
159. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.03048	317.68	10	
			(1)			276.63	8	
159. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.7	0.1128	3.63		
159. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.084	20.52	2	
		Накладные расходы				111%	173	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	100	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					433	
	
160.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3		0.049	3 124.74	153	
		Объем: (0.024)*2.04						
	
161.	ГЭСН 11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2		0.024	905.58	22	
		Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
161. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.26	0.03024	276.630	8	
161. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3	0.072	151.590	11	
161. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.26	0.03024	317.68	10	
			(1)			276.63	8	
161. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.92	0.33408	3.63	1	
		Накладные расходы				111%	21	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	12	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					55	
	
162.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3		0.072	3 124.74	225	
		Объем: (0.024)*0.51						
		Начисления: Н48= 6	
	
163.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.005	4 093.33	20	
		Объем: 2.4*2/1000						
163. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.0019	253.495		
163. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	0.0632	172.120	11	
163. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.0008	951.88	1	
			(1)			276.63		
163. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0011	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
163. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00014	54 565.29	8	
		Накладные расходы				95%	10	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	6	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					37	
	
164.	08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2		2.4	103.04	247	
	
165.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2		0.024	18 790.38	451	
165. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.18576	276.630	51	
165. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	2.49384	157.170	392	
165. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.18576	317.68	59	
			(1)			276.63	51	
		Накладные расходы				99%	439	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	266	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 155	
	
166.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		2.4	897.74	2 155	
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.408	236.670	97	
166. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	5.76	192.800	1 111	
166. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.408	1 080.04	441	
			(1)			236.67	97	
166. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	0.96	45.10	43	
166. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00024	61 373.22	15	
166. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0072	63 653.21	458	
166. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.24	362.78	87	
		Накладные расходы				81%	978	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	870	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 003	
	
167.	С КСМ. 
(С07.1.01.03-000-010)	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		2.4	12 597.80	30 235	
		Поправки: М: =12597.8	
	
168.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.064	1 244.34	80	
168. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00128	256.650		
168. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.4192	187.210	78	
168. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00064	317.68		
			(1)			276.63		
168. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00064	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
168. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0064	41.34		
		Накладные расходы				95%	74	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	37	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					191	
	
169.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.832	101.59	85	
		Объем: (0.064)*0.013*1000						
	
170.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.064	49 685.13	3 180	
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.00832	236.670	2	
170. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	5.2224	151.590	792	
170. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.0064	11.72		
170. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00832	1 080.04	9	
			(1)			236.67	2	
170. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.01152	20.52		
170. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.016	8 729.67	140	
170. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	7.04	318.07	2 239	
		Накладные расходы				79%	627	
		Сметная прибыль				50%	397	
		Всего с НР и СП					4 204	
	
171.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.016	8 729.67	-140	
		Объем: (0.064)*(-0.25)						
	
172.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-7.04	318.07	-2 239	
		Объем: (0.064)*(-110.0)						
	
173.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		7.04	32.49	229	
		Объем: 0.064*110						
	
174.	14.1.06.02-0001	Клей для армированного слоя (сухая смесь)	т		0.016	13 160.76	211	
		Объем: 6.4*2.5/1000						
	
175.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		0.064	13 028.66	834	
175. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.02688	236.670	6	
175. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	3.94048	204.120	804	
175. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.03264	11.72		
175. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.02688	1 080.04	29	
			(1)			236.67	6	
175. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.004352	20.52		
		Накладные расходы				95%	770	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	381	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 984	
	
176.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		0.026	63 671.85	1 655	
		Объем: (0.064)*0.4						
	
177.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.001	67 013.76	67	
		Объем: (0.064)*(0.018)						
	
178.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.064	2 403.65	154	
178. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.00384	236.670	1	
178. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	0.82816	180.650	150	
178. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.00448	11.72		
178. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.00384	1 080.04	4	
			(1)			236.67	1	
178. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00064	41.34		
		Накладные расходы				95%	143	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	71	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					368	
	
179.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		0.832	101.59	85	
		Объем: (0.064)*13						
	
180.	С цена поставщик.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг		2.432	170.00	413	
		Объем: (0.064)*38.0						
		Поправки: М: =170	
	
181.	ГЭСН 11-01-027-06 
(прим)	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для крылец одноцветных	100 м2		0.077	74 455.97	5 733	
181. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.5	0.3465	243.978	85	
181. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	119.78	9.22306	170.030	1 568	
181. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.36	0.02772	1 052.49	29	
			(1)			205.93	6	
181. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.3	0.1771	317.68	56	
			(1)			276.63	49	
181. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.56	0.12012	231.24	28	
			(1)			205.93	25	
181. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.28	0.02156	1 080.04	23	
			(1)			236.67	5	
181. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.0077	20.52		
181. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.0385	41.34	2	
181. 9.	04.3.02.09-0102	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.05	0.00385	74 191.87	286	
181. 10.	06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	7.854	419.63	3 296	
181. 11.	14.1.06.02-0037	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	450	34.65	12.85	445	
		Накладные расходы				111%	1 835	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	1 058	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 626	
	
	Устройство козырька из поликорбаната	
182.	ГЭСН 09-03-002-01	Монтаж стоек. прогонов и стропил  массой до 1,0 т (прим)	т		0.1863	4 929.17	918	
		Объем: 0.156+0.0303						
182. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.22	0.413586	272.781	113	
182. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	10.47	1.950561	178.550	348	
182. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.01863	1 704.86	32	
			(1)			315.05	6	
182. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.03726	951.88	35	
			(1)			276.63	10	
182. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1.61	0.299943	1 161.69	348	
			(1)			276.63	83	
182. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.31	0.057753	1 080.04	62	
			(1)			236.67	14	
182. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.01	0.188163	3.25	1	
182. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.1	0.20493	116.66	24	
182. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.7	0.13041	51.61	7	
182. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.21	0.039123	48.38	2	
182. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0004	0.00007452	61 373.22	5	
182. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.00015	0.000027945	88 866.67	2	
182. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001863	61 618.16		
182. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001863	204 667.13	4	
182. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0004	0.00007452	121 582.68	9	
182. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00348381	349.64	1	
182. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000005589	48 518.73		
182. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000361422	56 858.79	21	
182. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000191889	11 512.94	2	
182. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000057753	75 972.52	4	
182. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00011178	90 920.75	10	
		Накладные расходы				81%	373	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	332	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 623	
	
183.	23.3.08.01-0064	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 80 мм, толщина стенки 3-6 мм	т		0.156	46 500.35	7 254	
		Объем: 11.6*13.456/1000						
	
184.	23.3.08.01-0025	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм	т		0.0303	47 145.78	1 429	
	
185.	ГЭСН 09-04-010-04 
(прим)	Устройство козырька из поликарбаната	10 м2		1.05	5 108.70	5 364	
185. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.14	28.497	178.550	5 088	
185. 2.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.76	0.798	15.18	12	
185. 3.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.44	2.562	45.10	116	
185. 4.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.0024	0.00252	58 863.71	148	
		Накладные расходы				81%	4 121	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	3 663	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 149	
	
186.	С Цена поставщик.	Поликарбонат толщина 10мм, прозрачный	м2		10.5	410.00	4 305	
		Поправки: М: =410	
	
187.	23.3.08.02-0064	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40х20 мм, толщина стенки 2,0 мм	т		0.039	48 694.75	1 899	
	
188.	08.3.05.05-0058	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм	т		0.00707	58 433.39	413	
		Объем: 7.07/1000						
	
189.	ГЭСН 07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0.048	12 725.31	611	
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	0.12432	242.533	30	
189. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	2.1912	182.740	400	
189. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.01824	317.68	6	
			(1)			276.63	5	
189. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.10608	1 080.04	115	
			(1)			236.67	25	
189. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	0.2784	45.10	13	
189. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.0048	20.52		
189. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.00096	49 317.04	47	
189. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.0072	4 171.02	30	
		Накладные расходы				140%	602	
						=(155*0.9)		
		Сметная прибыль				85%	366	
						=(100*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 579	
	
190.	23.3.08.01-0023	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	т		0.022	47 538.75	1 046	
	
191.	23.3.08.01-0006	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	т		0.0465	47 538.75	2 211	
	
192.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.048	2 233.44	107	
192. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00096	221.300		
192. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.25488	206.910	53	
192. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00048	11.72		
192. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00048	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
192. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00048	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
192. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.05376	20.00	1	
192. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000576	75 972.52	44	
192. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000096	89 619.66	9	
		Накладные расходы				81%	43	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	32	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					182	
	
193.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.048	5 412.86	260	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
193. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.00192	221.300		
193. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.66	0.36768	176.450	65	
193. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.02	0.00096	11.72		
193. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.00096	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
193. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00096	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
193. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.3	0.0624	20.00	1	
193. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.038	0.001824	99 822.46	182	
193. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0028	0.0001344	71 114.10	10	
		Накладные расходы				81%	53	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	39	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					352	
	
194.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		25.9	528.11	13 678	
	
195.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		25.9	271.77	7 039	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 368 343	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					25 615	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					18 074	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 83-85, 88)					6 512	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 83-85, 88)					4 456	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					36 583	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 196 031	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 814 057	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 102, 104, 106; %=78 - по стр. 4, 5, 58-60; %=99 - по стр. 6, 9, 65, 67, 72, 89, 113, 129, 145, 165; %=108 - по стр. 10, 52; %=86 - по стр. 12, 14, 17, 154; %=95 - по стр. 20, 22, 25, 31, 34, 37, 70, 71, 78, 80, 81, 92, 93, 119, 121, 134, 138, 163, 168, 175, 178; %=79 - по стр. 23, 26, 170; %=83 - по стр. 40-44, 47, 49, 51, 54, 56; %=106 - по стр. 68, 73, 76; %=104 - по стр. 96, 146; %=72 - по стр. 98, 99, 114, 115, 147, 148; %=111 - по стр. 107, 109, 111, 117, 128, 130, 132, 139, 150, 152, 157, 159, 161, 181; %=140 - по стр. 123, 140, 189; %=81 - по стр. 126, 127, 143, 144, 192, 193; %=90 - по стр. 136)					1 027 531	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 102, 104, 106; %=50 - по стр. 4, 5, 23, 26, 58-60, 170; %=60 - по стр. 6, 9, 65, 67, 72, 89, 96, 113, 126, 127, 129, 136, 143-146, 165, 192, 193; %=55 - по стр. 10, 52, 119, 121, 134, 163; %=70 - по стр. 12, 14, 17, 154; %=47 - по стр. 20, 22, 25, 31, 34, 37, 70, 71, 78, 80, 81, 92, 93, 138, 168, 175, 178; %=65 - по стр. 40-44, 47, 49, 51, 54, 56; %=54 - по стр. 68, 73, 76; %=38 - по стр. 98, 99, 114, 115, 147, 148; %=64 - по стр. 107, 109, 111, 117, 128, 130, 132, 139, 150, 152, 157, 159, 161, 181; %=85 - по стр. 123, 140, 189)					580 121	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 803 683	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					45 662	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 8, 66, 90, 166, 182, 185)					23 087	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 7, 8, 66, 90, 166, 182, 185)					20 522	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					89 271	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					62 126	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 61, 63)					12 197	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 61, 63)					7 530	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					81 853	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					38 909	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					38 909	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					5 050 299	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	108 076	
	Итого со строительным контролем					5 158 375	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	103 168	
	Итого с непредвиденными расходами					5 261 543	
	НДС 20%				20	1 052 309	
	ВСЕГО С НДС					6 313 852	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 069 327	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					612 629	
	
	Раздел 2.  Фасад. Калинина 85-89	
	
196.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		9.5	8 300.53	78 855	
196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.665	236.670	157	
196. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	413.25	167.930	69 397	
196. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.665	1 080.04	718	
			(1)			236.67	157	
196. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	32.3	270.58	8 740	
		Накладные расходы				110%	76 509	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	47 297	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					202 661	
	
197.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.333	131 574.69	43 814	
		Объем: (9.5)*0.035						
	
198.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.086	10 800.13	929	
		Объем: (9.5)*0.009						
	
199.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.95	912.71	867	
199. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	5.2155	166.250	867	
199. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.0057			
		Накладные расходы				78%	676	
		Сметная прибыль				50%	434	
		Всего с НР и СП					1 977	
	
200.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.95	24 232.51	23 021	
200. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	7.904	295.070	2 332	
200. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	19.76	174.220	3 443	
200. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	7.904	2 378.72	18 801	
			(1)			295.07	2 332	
200. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.38	2 044.45	777	
		Накладные расходы				78%	4 505	
		Сметная прибыль				50%	2 888	
		Всего с НР и СП					30 413	
	
201.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		7.175	3 459.28	24 820	
201. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	163.7335	151.590	24 820	
		Накладные расходы				99%	24 572	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	14 892	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					64 284	
	
202.	ГЭСН 09-06-001-02	Демонтаж: металлического ограждения решетки (прим)	т		0.15	6 547.76	982	
		Объем: 150/1000						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
202. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.03255	252.138	8	
202. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.553	5.33295	166.250	887	
202. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.0126	951.88	12	
			(1)			276.63	3	
202. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7.371	1.10565	33.03	37	
202. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.01995	1 080.04	22	
			(1)			236.67	5	
202. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.302	0.1953	3.25	1	
202. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.421	0.21315	116.66	25	
		Накладные расходы				81%	725	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	644	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 351	
	
203.	ГЭСН 09-06-001-02	Монтаж:  металлического ограждения оконного б/у  (прим)	т		0.15	9 934.94	1 490	
		Объем: 150/1000						
203. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.0465	252.138	12	
203. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50.79	7.6185	166.250	1 267	
203. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.018	951.88	17	
			(1)			276.63	5	
203. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.53	1.5795	33.03	52	
203. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0285	1 080.04	31	
			(1)			236.67	7	
203. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.86	0.279	3.25	1	
203. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.03	0.3045	116.66	36	
203. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.5	0.225	51.61	12	
203. 9.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.0675	48.38	3	
203. 10.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0014	0.00021	63 833.09	13	
203. 11.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0033	0.000495	88 866.67	44	
203. 12.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000015	61 618.16		
203. 13.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000015	204 667.13	3	
203. 14.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000465	75 972.52	4	
203. 15.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00009	90 920.75	8	
		Накладные расходы				81%	1 036	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	921	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 447	
	
204.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		3	472.34	1 417	
204. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	8.13	174.220	1 416	
204. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.03	20.52	1	
		Накладные расходы				86%	1 218	
		Сметная прибыль				70%	991	
		Всего с НР и СП					3 626	
	
205.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.06	3 069.65	184	
		Объем: (3.0)*0.02						
	
206.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.5	5 777.40	2 889	
206. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.215	276.630	59	
206. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	17.695	155.780	2 757	
206. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.1	951.88	95	
			(1)			276.63	28	
206. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.115	317.68	37	
			(1)			276.63	32	
206. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.022	20.52		
		Накладные расходы				86%	2 422	
		Сметная прибыль				70%	1 971	
		Всего с НР и СП					7 282	
	
207.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3		0.127	2 732.53	347	
		Объем: (0.5)*0.253						
	
208.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.201	14 335.89	2 882	
		Объем: (0.5)*0.402						
	
209.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.04	65 184.46	2 607	
209. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.04	276.630	11	
209. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	15.906	161.500	2 569	
209. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.04	951.88	38	
			(1)			276.63	11	
209. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0236	20.52		
209. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	0.992			
		Накладные расходы				86%	2 219	
		Сметная прибыль				70%	1 806	
		Всего с НР и СП					6 632	
	
210.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.208	14 335.89	2 982	
		Объем: (0.04)*5.2						
	
211.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.096	2 824.83	271	
		Объем: (0.04)*2.4						
	
212.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен,откосов	100 м2		8.938	1 244.34	11 122	
212. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.17876	256.650	46	
212. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	58.5439	187.210	10 960	
212. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.08938	317.68	28	
			(1)			276.63	25	
212. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.08938	1 080.04	97	
			(1)			236.67	21	
212. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.8938	41.34	37	
		Накладные расходы				95%	10 456	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	5 173	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					26 751	
	
213.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		116.194	55.56	6 456	
		Объем: (8.938)*0.013*1000						
		Поправки: М: =55.56	
	
214.	ГЭСН 15-02-031-04 
(прим.)	Ремонт горизонтальных и вертикальных тяг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону	100 м2		0.98	21 023.32	20 603	
214. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.7	0.686	245.320	168	
214. 2.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	59.36	58.1728	201.320	11 711	
214. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.31	0.3038	1 052.49	320	
			(1)			205.93	63	
214. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.39	0.3822	317.68	121	
			(1)			276.63	106	
214. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.82	0.8036	8 729.67	7 015	
214. 6.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.6	0.588	2 393.49	1 407	
214. 7.	11.1.03.06-0071	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.004	0.00392	7 093.29	28	
		Накладные расходы				95%	11 285	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	5 583	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					37 471	
	
215.	ГЭСНр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		0.342	14 697.43	5 027	
215. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.04446	236.670	11	
215. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	27.9072	151.590	4 230	
215. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.0342	11.72		
215. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.04446	1 080.04	48	
			(1)			236.67	11	
215. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.06156	20.52	1	
215. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.0855	8 729.67	746	
		Накладные расходы				79%	3 350	
		Сметная прибыль				50%	2 121	
		Всего с НР и СП					10 498	
	
216.	08.1.02.17-0033	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2		37.62	105.42	3 966	
		Объем: 34.2*1.1						
	
217.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		6.835	17 926.25	122 526	
217. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	19.0013	182.880	3 475	
217. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	484.4648	187.210	90 697	
217. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	6.1515	15.18	93	
217. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	19.0013	277.68	5 276	
			(1)			182.88	3 475	
217. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.39225	20.52	49	
217. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	12.91815	2 044.45	26 411	
		Накладные расходы				95%	89 463	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	44 261	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					256 250	
	
218.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		8.938	49 685.13	444 086	
218. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	1.16194	236.670	275	
218. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	729.3408	151.590	110 561	
218. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.8938	11.72	10	
218. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	1.16194	1 080.04	1 255	
			(1)			236.67	275	
218. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	1.60884	20.52	33	
218. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	2.2345	8 729.67	19 506	
218. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	983.18	318.07	312 720	
		Накладные расходы				79%	87 560	
		Сметная прибыль				50%	55 418	
		Всего с НР и СП					587 064	
	
219.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-2.235	8 729.67	-19 511	
		Объем: (8.938)*(-0.25)						
	
220.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-983.18	318.07	-312 720	
		Объем: (8.938)*(-110.0)						
	
221.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		983.18	32.49	31 944	
		Объем: 8.938*110						
	
222.	14.1.06.02-0001	Клей для армированного слоя (сухая смесь)	т		1.954	13 160.76	25 716	
		Объем: 781.4*2.5/1000						
	
223.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		7.031	13 028.66	91 604	
223. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	2.95302	236.670	699	
223. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	432.89867	204.120	88 363	
223. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	3.58581	11.72	42	
223. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	2.95302	1 080.04	3 189	
			(1)			236.67	699	
223. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.478108	20.52	10	
		Накладные расходы				95%	84 609	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	41 859	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					218 072	
	
224.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		2.812	63 671.85	179 045	
		Объем: (7.031)*0.4						
	
225.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.127	67 013.76	8 511	
		Объем: (7.031)*(0.018)						
	
226.	ГЭСН 15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)(цоколь)	100 м2		0.783	12 290.57	9 624	
226. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.25056	236.670	59	
226. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	58.49	45.79767	204.120	9 348	
226. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.41	0.32103	11.72	4	
226. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.25056	1 080.04	271	
			(1)			236.67	59	
226. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.057	0.044631	20.52	1	
		Накладные расходы				95%	8 937	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	4 421	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					22 982	
	
227.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.014	67 013.76	938	
		Объем: (0.783)*0.018						
	
228.	04.3.01.02-0002	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т		0.235	63 671.85	14 963	
		Объем: (0.783)*0.3						
	
229.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		8.938	2 403.65	21 484	
229. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.53628	236.670	127	
229. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	115.65772	180.650	20 894	
229. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.62566	11.72	7	
229. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.53628	1 080.04	579	
			(1)			236.67	127	
229. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.08938	41.34	4	
		Накладные расходы				95%	19 970	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	9 880	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					51 334	
	
230.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		116.194	101.59	11 804	
		Объем: (8.938)*13						
	
231.	С цена поставщик.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг		339.644	170.00	57 739	
		Объем: (8.938)*38.0						
		Поправки: М: =170	
	
232.	ГЭСНр 62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.15	25 940.14	3 891	
232. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.024	261.645	6	
232. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	140.7	21.105	167.930	3 544	
232. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.015	317.68	5	
			(1)			276.63	4	
232. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.009	1 080.04	10	
			(1)			236.67	2	
232. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.1	0.165	148.81	25	
232. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.18	0.027	41.34	1	
232. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.00036	3 555.38	1	
232. 8.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0087	0.001305	79 974.27	104	
232. 9.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.006615	30 394.06	201	
		Накладные расходы				80%	2 840	
		Сметная прибыль				50%	1 775	
		Всего с НР и СП					8 506	
	
233.	14.4.02.04-0001	Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015	т		0.003	99 936.97	300	
		Объем: (0.15)*0.0231						
	
234.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.588	10 258.88	6 032	
234. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	35.5152	167.930	5 964	
234. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.000588	115 908.09	68	
		Накладные расходы				83%	4 950	
		Сметная прибыль				65%	3 877	
		Всего с НР и СП					14 859	
	
235.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб(без стоимости материалов)	100 шт.		0.06	8 914.28	535	
235. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0048	236.670	1	
235. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	3.186	166.250	530	
235. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0048	1 080.04	5	
			(1)			236.67	1	
235. 4.	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт.	100	6			
235. 5.	08.3.03.06	Проволока катанная	т	0.0004	0.000024			
		Накладные расходы				83%	441	
		Сметная прибыль				65%	345	
		Всего с НР и СП					1 321	
	
236.	ГЭСНр 58-10-6	Смена: воронок водосточных труб (без стоимости материалов)	100 шт.		0.06	8 914.28	535	
236. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0048	236.670	1	
236. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	3.186	166.250	530	
236. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0048	1 080.04	5	
			(1)			236.67	1	
236. 4.	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт.	100	6			
236. 5.	08.3.03.06	Проволока катанная	т	0.0004	0.000024			
		Накладные расходы				83%	441	
		Сметная прибыль				65%	345	
		Всего с НР и СП					1 321	
	
237.	ГЭСНр 58-10-3	Смена: колен водосточных труб (без стоимости материалов)	100 шт.		0.12	10 709.78	1 285	
237. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0096	236.670	2	
237. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.9	7.668	166.250	1 275	
237. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0096	1 080.04	10	
			(1)			236.67	2	
237. 4.	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт.	100	12			
237. 5.	08.3.03.06	Проволока катанная	т	0.0004	0.000048			
		Накладные расходы				83%	1 060	
		Сметная прибыль				65%	830	
		Всего с НР и СП					3 175	
	
238.	ГЭСНр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		1.502	7 894.95	11 858	
238. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.18024	263.310	47	
238. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	62.19782	166.250	10 340	
238. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.12016	317.68	38	
			(1)			276.63	33	
238. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.06008	1 080.04	65	
			(1)			236.67	14	
238. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.006008	61 618.16	370	
238. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.009012	115 908.09	1 045	
238. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.336448			
		Накладные расходы				83%	8 621	
		Сметная прибыль				65%	6 752	
		Всего с НР и СП					27 231	
	
239.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.276	62 757.96	17 321	
		Объем: (1.502)*0.184						
	
240.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		6	344.41	2 066	
	
	Оконные и дверные проемы (подвал)	
241.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (заложенных проемов)	м3		0.64	1 552.91	994	
241. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	5.2736	172.120	908	
241. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.736	98.14	72	
241. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	1.472	9.47	14	
		Накладные расходы				99%	899	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	545	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 438	
	
242.	ГЭСН 09-06-001-02	Демонтаж металлических решеток на окнах (прим)	т		0.1	6 547.76	655	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
242. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.0217	252.138	5	
242. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.553	3.5553	166.250	591	
242. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.0084	951.88	8	
			(1)			276.63	2	
242. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7.371	0.7371	33.03	24	
242. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.0133	1 080.04	14	
			(1)			236.67	3	
242. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.302	0.1302	3.25		
242. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.421	0.1421	116.66	17	
		Накладные расходы				81%	483	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	429	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 567	
	
243.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.0318	29 611.53	942	
243. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.246132	276.630	68	
243. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	5.493768	157.170	863	
243. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.246132	317.68	78	
			(1)			276.63	68	
		Накладные расходы				99%	922	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	559	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 422	
	
244.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0478	108 230.63	5 173	
244. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.254774	249.865	64	
244. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	10.328624	170.030	1 756	
244. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.084128	317.68	27	
			(1)			276.63	23	
244. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.170646	1 080.04	184	
			(1)			236.67	40	
244. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	20.5062	22.23	456	
244. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	3.3938	21.15	72	
244. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.29538	247.72	321	
244. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	3.41292	95.64	326	
244. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	4.78			
244. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.3824	404.09	155	
244. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	5.4492	344.41	1 877	
		Накладные расходы				106%	1 929	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	983	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 085	
	
245.	11.3.02.02-0025	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		4.78	6 989.52	33 410	
	
246.	ГЭСН 15-02-016-01 
(прим)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая откосов	100 м2		0.0496	18 989.85	942	
246. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.07	0.301072	192.456	58	
246. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	75.4	3.73984	176.450	660	
246. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	0.030752	317.68	10	
			(1)			276.63	9	
246. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	0.27032	268.11	72	
			(1)			182.88	49	
246. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000003472	97 281.67		
246. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.0002976	8 729.67	3	
246. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	0.074896	2 044.45	153	
246. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	0.137392	318.07	44	
		Накладные расходы				95%	682	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	337	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 962	
	
247.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.0496	2 409.29	120	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
247. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0017856	249.990		
247. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	0.6076992	158.710	96	
247. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0005952	317.68		
			(1)			276.63		
247. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0011904	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
247. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.03968	148.81	6	
247. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.000496	41.34		
247. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00001984	3 555.38		
247. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0008432	13 919.77	12	
247. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000248	57 778.87	1	
247. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00007936	30 394.06	2	
		Накладные расходы				95%	91	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	45	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					256	
	
	ОКНА (МОП)	
248.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.0822	32 091.68	2 638	
248. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.636228	276.630	176	
248. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	15.497988	157.170	2 436	
248. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.636228	317.68	202	
			(1)			276.63	176	
		Накладные расходы				99%	2 586	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 567	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 791	
	
249.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0822	108 230.63	8 897	
		Объем: 1.28+6.94						
249. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.438126	249.865	109	
249. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	17.761776	170.030	3 020	
249. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.144672	317.68	46	
			(1)			276.63	40	
249. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.293454	1 080.04	317	
			(1)			236.67	69	
249. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	35.2638	22.23	784	
249. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	5.8362	21.15	123	
249. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	2.22762	247.72	552	
249. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	5.86908	95.64	561	
249. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	8.22			
249. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.6576	404.09	266	
249. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	9.3708	344.41	3 227	
		Накладные расходы				106%	3 317	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	1 690	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 903	
	
250.	11.3.02.02-0025	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		1.28	6 989.52	8 947	
	
251.	11.3.02.02-0018	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2		6.94	4 493.51	31 185	
	
252.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.085	25 547.03	2 171	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
252. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.01938	245.083	5	
252. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25.428	2.16138	166.250	359	
252. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.00408	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
252. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0153	1 080.04	17	
			(1)			236.67	4	
252. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.34	404.09	137	
252. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	4.811	344.41	1 657	
		Накладные расходы				106%	386	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	197	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 753	
	
253.	11.3.03.01-0003	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м		8.5	150.82	1 282	
	
254.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.096	44 733.72	4 294	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
254. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.336	0.320256	219.343	70	
254. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	207.936	19.961856	170.030	3 394	
254. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	0.035712	317.68	11	
			(1)			276.63	10	
254. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.364	0.226944	231.24	52	
			(1)			205.93	47	
254. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.0576	1 080.04	62	
			(1)			236.67	14	
254. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.000192	56 030.59	11	
254. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.16416	331.67	54	
254. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.04704	8 729.67	411	
254. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.00288	2 393.49	7	
254. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.0004608	632 697.28	292	
		Накладные расходы				95%	3 291	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 628	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 213	
	
255.	01.6.01.02-0008	Лист гипсокартонный ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2		10.08	112.18	1 131	
		Объем: (0.096)*105.0						
	
256.	ГЭСН 15-04-027-05 
(прим)	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0.096	4 310.85	414	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
256. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.004608	246.660	1	
256. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	14.388	1.381248	184.980	256	
256. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.001152	317.68		
			(1)			276.63		
256. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.003456	1 080.04	4	
			(1)			236.67	1	
256. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.4224	148.81	63	
256. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.0144	41.34	1	
256. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.002784	32 610.22	91	
		Накладные расходы				95%	244	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	121	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					779	
	
257.	ГЭСН 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.096	5 735.52	551	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
257. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.012672	240.303	3	
257. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	30.492	2.927232	174.220	510	
257. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.001152	317.68		
			(1)			276.63		
257. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.01152	1 080.04	12	
			(1)			236.67	3	
257. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.08064	148.81	12	
257. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.02976	41.34	1	
257. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00048	30 394.06	15	
		Накладные расходы				95%	487	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	241	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 279	
	
258.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.006	58 316.01	350	
		Объем: (0.096)*0.063						
	
	Перенавеска эл.кабеля	
259.	ГЭСНм 08-02-399-01	Демонтаж.Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		1.44	214.26	309	
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н17= 2.0, Н48= 0	
259. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.008	0.01152	256.650	3	
259. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1.128	1.62432	182.740	297	
259. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.004	0.00576	951.88	5	
			(1)			276.63	2	
259. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.004	0.00576	1 080.04	6	
			(1)			236.67	1	
		Накладные расходы				95%	285	
		Сметная прибыль				65%	195	
		Всего с НР и СП					789	
	
260.	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0.7	3 217.85	2 252	
		Начисления: Н17= 2.0	
260. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.007	276.630	2	
260. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	11.403	184.980	2 109	
260. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.007	317.68	2	
			(1)			276.63	2	
260. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.14	180.86	25	
260. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.0007	104 906.34	73	
		Накладные расходы				95%	2 005	
		Сметная прибыль				65%	1 372	
		Всего с НР и СП					5 630	
	
261.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.74	4 058.25	3 003	
		Начисления: Н17= 2.0	
261. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0074	276.630	2	
261. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	15.0442	184.980	2 783	
261. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0074	317.68	2	
			(1)			276.63	2	
261. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.296	180.86	54	
261. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.001036	104 906.34	109	
		Накладные расходы				95%	2 646	
		Сметная прибыль				65%	1 810	
		Всего с НР и СП					7 459	
	
262.	20.2.05.04-0028	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм	100 м		0.7	4 639.67	3 248	
	
263.	20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100x60 мм	100 м		0.74	18 253.76	13 508	
	
264.	ГЭСНм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		1.44	678.72	977	
		Объем: 70+74						
		Начисления: Н17= 2.0	
264. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0288	256.650	7	
264. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	4.0608	182.740	742	
264. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0144	951.88	14	
			(1)			276.63	4	
264. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0144	1 080.04	16	
			(1)			236.67	3	
264. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.2304	553.58	128	
264. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.05	0.072	755.61	54	
264. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.072	128.30	9	
		Накладные расходы				95%	712	
		Сметная прибыль				65%	487	
		Всего с НР и СП					2 175	
	
265.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.18	912.71	164	
265. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.9882	166.250	164	
265. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00108			
		Накладные расходы				78%	128	
		Сметная прибыль				50%	82	
		Всего с НР и СП					374	
	
266.	ГЭСНр 69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		0.18	1 755.60	316	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
266. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	10.56	1.9008	166.250	316	
266. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.012	0.00216			
		Накладные расходы				78%	246	
		Сметная прибыль				50%	158	
		Всего с НР и СП					720	
	
267.	ГЭСНр 69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		0.18	10 490.38	1 888	
		Начисления: Н5= 10, Н48= 10	
267. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.1	11.358	166.250	1 888	
267. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.03	0.0054			
		Накладные расходы				78%	1 473	
		Сметная прибыль				50%	944	
		Всего с НР и СП					4 305	
	
268.	ГЭСН 20-02-004-01 
(прим)	Установка клапанов приточных	шт.		18	198.95	3 581	
268. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.18	236.670	43	
268. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	18.54	172.120	3 191	
268. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	4.68	41.80	196	
268. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.18	1 080.04	194	
			(1)			236.67	43	
		Накладные расходы				115%	3 719	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	2 296	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 596	
	
269.	С1 .Цена поставщ	Приточный клапан д. 125 мм	шт		18	1 175.00	21 150	
		Поправки: М: =1410/1.2	
	
	ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В ПОДЬЕЗД	
270.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2		0.158	18 790.38	2 969	
270. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.22292	276.630	338	
270. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	16.41778	157.170	2 580	
270. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.22292	317.68	388	
			(1)			276.63	338	
		Накладные расходы				99%	2 889	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 751	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 609	
	
271.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		15.8	897.74	14 184	
271. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	2.686	236.670	636	
271. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	37.92	192.800	7 311	
271. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	2.686	1 080.04	2 901	
			(1)			236.67	636	
271. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	6.32	45.10	285	
271. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00158	61 373.22	97	
271. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0474	63 653.21	3 017	
271. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	1.58	362.78	573	
		Накладные расходы				81%	6 437	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	5 722	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					26 343	
	
272.	С КСМ. 
(С07.1.01.03-000-010)	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		15.8	12 597.80	199 045	
		Поправки: М: =12597.8	
	
273.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая откосов (прим)	100 м2		0.0995	18 989.85	1 889	
273. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.07	0.603965	192.456	116	
273. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	75.4	7.5023	176.450	1 324	
273. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	0.06169	317.68	20	
			(1)			276.63	17	
273. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	0.542275	268.11	145	
			(1)			182.88	99	
273. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000006965	97 281.67	1	
273. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.000597	8 729.67	5	
273. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	0.150245	2 044.45	307	
273. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	0.275615	318.07	88	
		Накладные расходы				95%	1 368	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	677	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 934	
	
274.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.0995	9 094.74	905	
274. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.016915	236.670	4	
274. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	4.33422	170.030	737	
274. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.00199	273.05	1	
			(1)			236.67		
274. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.014925	1 080.04	16	
			(1)			236.67	4	
274. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.08358	148.81	12	
274. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.030845	41.34	1	
274. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.0050745	27 116.62	138	
		Накладные расходы				95%	704	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	348	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 957	
	
275.	14.3.02.03-0021	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая	т		0.003	39 905.81	120	
		Объем: (0.0995)*0.03						
	
276.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		1.99	101.59	202	
		Объем: (0.0995)*0.02*1000						
	
	ОТМОСТКА	
277.	ГЭСНр 68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3		0.0168	32 795.90	551	
277. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.28308	276.630	78	
277. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	1.305696	157.170	205	
277. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.075768	995.48	75	
			(1)			276.63	21	
277. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.207312	1 297.90	269	
			(1)			276.63	57	
277. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.033264	37.85	1	
		Накладные расходы				104%	294	
		Сметная прибыль				60%	170	
		Всего с НР и СП					1 015	
	
278.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		3.024	528.11	1 597	
		Объем: 1.68*1.8						
	
279.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.0336	23 344.86	784	
279. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	5.1744	151.590	784	
		Накладные расходы				72%	564	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	298	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 646	
	
280.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0336	7 797.26	262	
280. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	1.799616	145.580	262	
		Накладные расходы				72%	189	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	100	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					550	
	
281.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		5.376	156.62	842	
		Объем: 3.36*1.6						
	
282.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		3.024	271.77	822	
		Объем: 1.68*1.8						
	
283.	ГЭСН 08-01-003-08 
(прим)	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2		0.078	17 687.02	1 380	
283. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0156	236.670	4	
283. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	96.7	7.5426	180.650	1 363	
283. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0156	1 080.04	17	
			(1)			236.67	4	
283. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.105	0.00819	20.52		
		Накладные расходы				110%	1 504	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	930	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 813	
	
284.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3		0.238	2 071.72	493	
		Объем: (0.078)*3.05						
	
285.	ГЭСН 08-01-007-01	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.26	507.36	132	
285. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.00026	236.670		
285. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	0.8294	158.710	132	
285. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.00026	1 080.04		
			(1)			236.67		
		Накладные расходы				110%	145	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	90	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					367	
	
286.	12.1.02.13-0001 
(прим)	Стеклорубероид гидроизоляционный	м2		28.6	74.65	2 135	
		Объем: 26*1.1						
	
287.	ГЭСН 08-01-003-07 
(прим)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.26	13 112.05	3 409	
287. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.052	236.670	12	
287. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	5.512	184.980	1 020	
287. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.507	118.29	60	
287. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.052	1 080.04	56	
			(1)			236.67	12	
287. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.00416	25 148.77	105	
287. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0624	29 042.14	1 812	
287. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00624	56 965.50	355	
287. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.026	41.34	1	
		Накладные расходы				110%	1 135	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	702	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 246	
	
288.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		2.1	778.35	1 635	
288. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.63	205.930	130	
288. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	7.161	167.930	1 203	
288. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.168	1 052.49	177	
			(1)			205.93	35	
288. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.924	3.19	3	
288. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.462	531.96	246	
			(1)			205.93	95	
288. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.315	20.52	6	
		Накладные расходы				111%	1 480	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	853	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 968	
	
289.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.52	566.80	1 428	
		Объем: (2.1)*1.2						
	
290.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		2.1	920.41	1 933	
290. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	1.155	205.930	238	
290. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	7.476	161.500	1 207	
290. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.189	1 052.49	199	
			(1)			205.93	39	
290. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	1.953	3.19	6	
290. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.966	531.96	514	
			(1)			205.93	199	
290. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.315	20.52	6	
		Накладные расходы				111%	1 604	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	925	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 462	
	
291.	02.2.01.02-0026	Гравий для строительных работ, 800, фракция 10-20 мм	м3		2.688	1 152.06	3 097	
		Объем: (2.1)*1.28						
	
292.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		2.1	656.14	1 378	
292. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	7.686	162.900	1 252	
292. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.008	3.63	4	
292. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0042	23 187.17	97	
292. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.735	20.52	15	
292. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0021	4 623.63	10	
		Накладные расходы				111%	1 390	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	801	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 569	
	
293.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		2.142	3 224.65	6 907	
		Объем: (2.1)*1.02						
	
	Пристройка к МКД №85	
294.	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0.555	3 153.07	1 750	
294. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	11.544	151.590	1 750	
		Накладные расходы				80%	1 400	
		Сметная прибыль				50%	875	
		Всего с НР и СП					4 025	
	
295.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен,откосов	100 м2		0.555	1 244.34	691	
295. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0111	256.650	3	
295. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	3.63525	187.210	681	
295. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00555	317.68	2	
			(1)			276.63	2	
295. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00555	1 080.04	6	
			(1)			236.67	1	
295. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0555	41.34	2	
		Накладные расходы				95%	650	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	321	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 662	
	
296.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		7.215	55.56	401	
		Объем: (0.555)*0.013*1000						
		Поправки: М: =55.56	
	
297.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.555	2 403.65	1 334	
297. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0333	236.670	8	
297. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	7.1817	180.650	1 297	
297. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.03885	11.72		
297. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0333	1 080.04	36	
			(1)			236.67	8	
297. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00555	41.34		
		Накладные расходы				95%	1 240	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	613	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 187	
	
298.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		7.215	101.59	733	
		Объем: (0.555)*13						
	
299.	С цена поставщик.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг		21.09	170.00	3 585	
		Объем: (0.555)*38.0						
		Поправки: М: =170	
	
300.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2		2	149.63	299	
300. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	1.8	166.250	299	
		Накладные расходы				81%	242	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	179	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					721	
	
301.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (стойки)	100 м2		0.02	2 233.44	45	
301. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0004	221.300		
301. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.1062	206.910	22	
301. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0002	11.72		
301. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0002	1 052.49		
			(1)			205.93		
301. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0002	1 080.04		
			(1)			236.67		
301. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0224	20.00		
301. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00024	75 972.52	18	
301. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00004	89 619.66	4	
		Накладные расходы				81%	18	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	13	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					76	
	
302.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (стойки)	100 м2		0.02	5 412.86	108	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
302. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0008	221.300		
302. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.66	0.1532	176.450	27	
302. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.02	0.0004	11.72		
302. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.0004	1 052.49		
			(1)			205.93		
302. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0004	1 080.04		
			(1)			236.67		
302. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.3	0.026	20.00	1	
302. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.038	0.00076	99 822.46	76	
302. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0028	0.000056	71 114.10	4	
		Накладные расходы				81%	22	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	16	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					146	
	
	Крыльца	
303.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.0914	3 459.28	316	
303. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	2.085748	151.590	316	
		Накладные расходы				99%	313	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	190	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					818	
	
304.	ГЭСН 11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2		0.12	13 028.94	1 563	
304. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.1524	276.630	42	
304. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	40.65	4.878	151.590	739	
304. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.1524	317.68	48	
			(1)			276.63	42	
304. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.7	0.564	3.63	2	
304. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.42	20.52	9	
304. 6.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	2.04	0.2448	3 124.74	765	
		Накладные расходы				111%	867	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	500	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 930	
	
305.	ГЭСН 11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2		0.12	10 467.28	1 256	
		Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
305. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.26	0.1512	276.630	42	
305. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3	0.36	151.590	55	
305. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.26	0.1512	317.68	48	
			(1)			276.63	42	
305. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.92	1.6704	3.63	6	
305. 5.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	3.06	0.3672	3 124.74	1 147	
		Накладные расходы				111%	108	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	62	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 426	
	
306.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.024	4 093.33	98	
		Объем: 12*2/1000						
306. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.00912	253.495	2	
306. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	0.30336	172.120	52	
306. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.00384	951.88	4	
			(1)			276.63	1	
306. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.00528	1 080.04	6	
			(1)			236.67	1	
306. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.000672	54 565.29	37	
		Накладные расходы				95%	51	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	30	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					179	
	
307.	08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2		12	103.04	1 236	
	
308.	ГЭСН 26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		0.0914	2 657.68	243	
308. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.051184	236.670	12	
308. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.2	1.02368	166.250	170	
308. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.051184	1 080.04	55	
			(1)			236.67	12	
308. 4.	08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	0.003	0.0002742	63 619.98	17	
		Накладные расходы				90%	164	
						=(100*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	109	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					516	
	
309.	08.1.02.17-0035	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм	м2		9.597	109.35	1 049	
		Объем: (0.0914)*105.0						
	
310.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.0914	17 926.25	1 638	
310. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.254092	182.880	46	
310. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	6.478432	187.210	1 213	
310. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.08226	15.18	1	
310. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.254092	277.68	71	
			(1)			182.88	46	
310. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.03199	20.52	1	
310. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.172746	2 044.45	353	
		Накладные расходы				95%	1 196	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	592	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 426	
	
311.	ГЭСН 11-01-027-06 
(прим)	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для крылец одноцветных	100 м2		0.12	74 455.97	8 935	
311. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.5	0.54	243.978	132	
311. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	119.78	14.3736	170.030	2 444	
311. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.36	0.0432	1 052.49	45	
			(1)			205.93	9	
311. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.3	0.276	317.68	88	
			(1)			276.63	76	
311. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.56	0.1872	231.24	43	
			(1)			205.93	39	
311. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.28	0.0336	1 080.04	36	
			(1)			236.67	8	
311. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.012	20.52		
311. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.06	41.34	2	
311. 9.	04.3.02.09-0102	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.05	0.006	74 191.87	445	
311. 10.	06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	12.24	419.63	5 136	
311. 11.	14.1.06.02-0037	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	450	54	12.85	694	
		Накладные расходы				111%	2 859	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	1 649	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 443	
	
312.	ГЭСН 07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0.201	12 725.31	2 558	
312. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	0.52059	242.533	126	
312. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	9.17565	182.740	1 677	
312. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.07638	317.68	24	
			(1)			276.63	21	
312. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.44421	1 080.04	480	
			(1)			236.67	105	
312. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	1.1658	45.10	53	
312. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.0201	20.52		
312. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.00402	49 317.04	198	
312. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.03015	4 171.02	126	
		Накладные расходы				140%	2 524	
						=(155*0.9)		
		Сметная прибыль				85%	1 533	
						=(100*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 615	
	
313.	23.3.08.01-0006	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	т		0.14	47 538.75	6 655	
	
314.	23.3.08.01-0023	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	т		0.19	47 538.75	9 032	
	
315.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.201	2 233.44	449	
315. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00402	221.300	1	
315. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	1.06731	206.910	221	
315. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00201	11.72		
315. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00201	1 052.49	2	
			(1)			205.93		
315. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00201	1 080.04	2	
			(1)			236.67		
315. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.22512	20.00	5	
315. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.002412	75 972.52	183	
315. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000402	89 619.66	36	
		Накладные расходы				81%	180	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	133	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					762	
	
316.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.201	5 412.86	1 088	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
316. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.00804	221.300	2	
316. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.66	1.53966	176.450	272	
316. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.02	0.00402	11.72		
316. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.00402	1 052.49	4	
			(1)			205.93	1	
316. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00402	1 080.04	4	
			(1)			236.67	1	
316. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.3	0.2613	20.00	5	
316. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.038	0.007638	99 822.46	762	
316. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0028	0.0005628	71 114.10	40	
		Накладные расходы				81%	222	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	164	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 474	
	
317.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		43.5	528.11	22 973	
	
318.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		43.5	271.77	11 822	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 449 555	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					23 297	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					16 756	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 259-261, 264)					5 648	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 259-261, 264)					3 864	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					32 809	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 351 623	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					707 250	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 196, 283, 285, 287; %=78 - по стр. 199, 200, 265-267; %=99 - по стр. 201, 241, 243, 248, 270, 303; %=86 - по стр. 204, 206, 209; %=95 - по стр. 212, 214, 217, 223, 226, 229, 246, 247, 254, 256, 257, 273, 274, 295, 297, 306, 310; %=79 - по стр. 215, 218; %=80 - по стр. 232, 294; %=83 - по стр. 234-238; %=106 - по стр. 244, 249, 252; %=104 - по стр. 277; %=72 - по стр. 279, 280; %=111 - по стр. 288, 290, 292, 304, 305, 311; %=81 - по стр. 300-302, 315, 316; %=90 - по стр. 308; %=140 - по стр. 312)					488 105	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 196, 283, 285, 287; %=50 - по стр. 199, 200, 215, 218, 232, 265-267, 294; %=60 - по стр. 201, 241, 243, 248, 270, 277, 300-303, 308, 315, 316; %=70 - по стр. 204, 206, 209; %=47 - по стр. 212, 214, 217, 223, 226, 229, 246, 247, 254, 256, 257, 273, 274, 295, 297, 310; %=65 - по стр. 234-238; %=54 - по стр. 244, 249, 252; %=38 - по стр. 279, 280; %=64 - по стр. 288, 290, 292, 304, 305, 311; %=55 - по стр. 306; %=85 - по стр. 312)					276 636	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 116 364	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					17 311	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 202, 203, 242, 271)					8 681	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 202, 203, 242, 271)					7 716	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					33 708	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					19 268	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 268)					3 719	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 268)					2 296	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					25 283	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					38 056	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					38 056	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					2 246 220	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	48 069	
	Итого со строительным контролем					2 294 289	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	45 886	
	Итого с непредвиденными расходами					2 340 175	
	НДС 20%				20	468 035	
	ВСЕГО С НДС					2 808 210	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					506 153	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					290 512	
	
	Раздел 3.  Подвальные помещения	
	
	Потолок	
319.	ГЭСНр 62-41-1 
(прим)	Очистка вручную поверхности потолков от известковой окраски	100 м2		1.5	3 153.07	4 730	
319. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	31.2	151.590	4 730	
		Накладные расходы				80%	3 784	
		Сметная прибыль				50%	2 365	
		Всего с НР и СП					10 879	
	
320.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей:  потолков кирпичных	100 м2		1.59	3 459.28	5 500	
320. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	36.2838	151.590	5 500	
		Накладные расходы				99%	5 445	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	3 300	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					14 245	
	
321.	ГЭСНр 62-42-1 
(прим)	Протравка  нейтрализующим раствором	100 м2		3.09	746.34	2 306	
321. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	11.6493	151.590	1 766	
321. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00309	173 818.75	537	
321. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.1545	20.52	3	
		Накладные расходы				80%	1 413	
		Сметная прибыль				50%	883	
		Всего с НР и СП					4 602	
	
322.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2		34.5	179.55	6 194	
		Начисления: Н5= 1.2	
322. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	37.26	166.250	6 194	
		Накладные расходы				81%	5 017	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	3 716	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					14 928	
	
323.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.345	2 461.95	849	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
323. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00828	221.300	2	
323. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	2.19834	206.910	455	
323. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00414	11.72		
323. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00414	1 052.49	4	
			(1)			205.93	1	
323. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00414	1 080.04	4	
			(1)			236.67	1	
323. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.46368	20.00	9	
323. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00414	75 972.52	315	
323. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00069	89 619.66	62	
		Накладные расходы				81%	370	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	274	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 493	
	
324.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.345	2 848.48	983	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
324. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00828	221.300	2	
324. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	1.58562	176.450	280	
324. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00414	11.72		
324. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00414	1 052.49	4	
			(1)			205.93	1	
324. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00414	1 080.04	4	
			(1)			236.67	1	
324. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.2691	20.00	5	
324. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.006555	99 822.46	654	
324. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000483	71 114.10	34	
		Накладные расходы				81%	228	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	169	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 381	
	
325.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		3.45	1 492.38	5 149	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
325. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0828	256.650	21	
325. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	27.117	187.210	5 077	
325. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0414	317.68	13	
			(1)			276.63	11	
325. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0414	1 080.04	45	
			(1)			236.67	10	
325. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.345	41.34	14	
		Накладные расходы				95%	4 843	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	2 396	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					12 388	
	
326.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения	л		44.85	55.56	2 492	
		Поправки: М: =55.56	
	
327.	ГЭСН 15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2		3.09	22 646.38	69 977	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
327. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	22.50756	192.456	4 332	
327. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	292.48704	176.450	51 609	
327. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	2.29896	317.68	730	
			(1)			276.63	636	
327. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	20.2086	268.11	5 418	
			(1)			182.88	3 696	
327. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0002163	97 281.67	21	
327. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	4.635	2 044.45	9 476	
327. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	8.5593	318.07	2 722	
		Накладные расходы				95%	53 144	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	26 292	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					149 413	
	
328.	ГЭСН 15-04-002-02	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону	100 м2		3.09	1 280.34	3 956	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
328. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.11124	249.990	28	
328. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	5.856	18.09504	158.710	2 872	
328. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.03708	317.68	12	
			(1)			276.63	10	
328. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.07416	1 080.04	80	
			(1)			236.67	18	
328. 5.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.021	0.06489	13 919.77	903	
328. 6.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.001545	57 778.87	89	
		Накладные расходы				95%	2 755	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 363	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 074	
	
	Стены	
329.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей:  стен кирпичных	100 м2		7.8	3 459.28	26 982	
329. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	177.996	151.590	26 982	
		Накладные расходы				99%	26 712	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	16 189	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					69 883	
	
330.	ГЭСНр 53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.125	68 361.26	8 545	
330. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11	1.375	276.630	380	
330. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	49.70625	161.500	8 028	
330. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.125	951.88	119	
			(1)			276.63	35	
330. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	10	1.25	317.68	397	
			(1)			276.63	346	
330. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.07375	20.52	2	
330. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	3.1			
		Накладные расходы				86%	7 231	
		Сметная прибыль				70%	5 886	
		Всего с НР и СП					21 661	
	
331.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.65	14 335.89	9 318	
		Объем: (0.125)*5.2						
	
332.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.3	2 824.83	847	
		Объем: (0.125)*2.4						
	
333.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		2.4	472.34	1 134	
333. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	6.504	174.220	1 133	
333. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.024	20.52		
		Накладные расходы				86%	974	
		Сметная прибыль				70%	793	
		Всего с НР и СП					2 901	
	
334.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.048	3 069.65	147	
		Объем: (2.4)*0.02						
	
335.	ГЭСНр 62-42-1 
(прим)	Протравка  нейтрализующим раствором	100 м2		7.8	746.34	5 821	
335. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	29.406	151.590	4 458	
335. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.0078	173 818.75	1 356	
335. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.39	20.52	8	
		Накладные расходы				80%	3 566	
		Сметная прибыль				50%	2 229	
		Всего с НР и СП					11 616	
	
336.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		6.42	1 492.38	9 581	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
336. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.15408	256.650	40	
336. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	50.4612	187.210	9 447	
336. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.07704	317.68	24	
			(1)			276.63	21	
336. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.07704	1 080.04	83	
			(1)			236.67	18	
336. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.642	41.34	27	
		Накладные расходы				95%	9 013	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	4 459	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					23 053	
	
337.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения	л		83.46	55.56	4 637	
		Поправки: М: =55.56	
	
338.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		7.79	21 982.35	171 243	
		Объем: 642+51+86						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
338. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	56.74236	192.456	10 920	
338. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	704.8392	176.450	124 369	
338. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	5.79576	317.68	1 841	
			(1)			276.63	1 603	
338. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	50.9466	268.11	13 659	
			(1)			182.88	9 317	
338. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0005453	97 281.67	53	
338. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.04674	8 729.67	408	
338. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	11.7629	2 044.45	24 049	
338. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	21.5783	318.07	6 863	
		Накладные расходы				95%	128 525	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	63 586	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					363 353	
	
339.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		4.79	2 409.29	11 540	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
339. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.17244	249.990	43	
339. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	58.68708	158.710	9 314	
339. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.05748	317.68	18	
			(1)			276.63	16	
339. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.11496	1 080.04	124	
			(1)			236.67	27	
339. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	3.832	148.81	570	
339. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0479	41.34	2	
339. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.001916	3 555.38	7	
339. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.08143	13 919.77	1 133	
339. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.002395	57 778.87	138	
339. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.007664	30 394.06	233	
		Накладные расходы				95%	8 889	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	4 398	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					24 827	
	
340.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		19.6	528.11	10 351	
	
341.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		19.6	271.77	5 327	
	
	Полы	
342.	ГЭСН 46-04-009-02 
(прим)	Разборка бетонных оснований под полы	м3		27.5	1 594.08	43 837	
342. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	214.5	176.450	37 849	
342. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	51.15	98.14	5 020	
342. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	102.3	9.47	969	
		Накладные расходы				99%	37 471	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	22 709	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					104 017	
	
343.	ГЭСН 01-02-057-02 
(прим)	Изменение уровня пола выемкой  грунта вручную	100 м3		0.515	23 344.86	12 023	
343. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	79.31	151.590	12 023	
		Накладные расходы				72%	8 657	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	4 569	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					25 248	
	
344.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.515	7 797.26	4 016	
344. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	27.5834	145.580	4 016	
		Накладные расходы				72%	2 892	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	1 526	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 434	
	
345.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		82.4	156.62	12 905	
		Объем: 51.5*1.6						
	
346.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных (толщ.5см)	м3		17.15	933.41	16 008	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
346. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	6.174	205.930	1 271	
346. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4.092	70.1778	167.930	11 785	
346. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	1.6464	1 052.49	1 733	
			(1)			205.93	339	
346. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.528	9.0552	3.19	29	
346. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	4.5276	531.96	2 409	
			(1)			205.93	932	
346. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.5725	20.52	53	
		Накладные расходы				111%	14 492	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	8 356	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					38 856	
	
347.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		20.58	566.80	11 665	
		Объем: (17.15)*1.2						
	
348.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных (толщ.5см)	м3		17.15	1 103.88	18 931	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
348. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	11.319	205.930	2 331	
348. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	4.272	73.2648	161.500	11 832	
348. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.108	1.8522	1 052.49	1 949	
			(1)			205.93	381	
348. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	19.1394	3.19	61	
348. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	9.4668	531.96	5 036	
			(1)			205.93	1 949	
348. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.5725	20.52	53	
		Накладные расходы				111%	15 721	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	9 064	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					43 716	
	
349.	02.2.01.02-0017	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3		21.952	996.81	21 882	
		Объем: (17.15)*1.28						
	
350.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		27.44	775.73	21 286	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
350. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	120.51648	162.900	19 632	
350. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	15.80544	3.63	57	
350. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.05488	23 187.17	1 273	
350. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	9.604	20.52	197	
350. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.02744	4 623.63	127	
		Накладные расходы				111%	21 792	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	12 564	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					55 642	
	
351.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3		27.989	3 124.74	87 458	
		Объем: (27.44)*1.02						
	
352.	ГЭСН 11-01-039-02 
(прим)	Устройство бортика и плинтуса: цементных	100 м		8.32	2 503.41	20 828	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
352. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.156	1.29792	264.335	343	
352. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12.912	107.42784	187.210	20 112	
352. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.108	0.89856	317.68	285	
			(1)			276.63	249	
352. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.39936	1 080.04	431	
			(1)			236.67	95	
		Накладные расходы				111%	22 705	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	13 091	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					56 624	
	
353.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		1.331	3 069.65	4 086	
		Объем: (8.32)*0.16						
	
354.	ГЭСН 12-01-016-02 
(прим)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: праймером	100 м2		3.432	2 893.52	9 931	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
354. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.164736	236.670	39	
354. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	3.36	11.53152	170.030	1 961	
354. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.164736	1 080.04	178	
			(1)			236.67	39	
354. 4.	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	т	0.045	0.15444	50 452.73	7 792	
		Накладные расходы				108%	2 160	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	1 100	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 191	
	
355.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2		3.432	714.20	2 451	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
355. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.082368	236.670	19	
355. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.14	14.20848	166.250	2 362	
355. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.082368	1 080.04	89	
			(1)			236.67	19	
		Накладные расходы				111%	2 643	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	1 524	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 618	
	
356.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2		420.077	79.00	33 186	
		Объем: (3.432)*122.4						
	
357.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.228	4 606.44	1 050	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
357. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.103968	253.495	26	
357. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	3.458304	172.120	595	
357. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.043776	951.88	42	
			(1)			276.63	12	
357. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.060192	1 080.04	65	
			(1)			236.67	14	
357. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.006384	54 565.29	348	
357. 6.	08.4.03.04	Арматура	т	1	0.228			
		Накладные расходы				95%	590	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	342	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 982	
	
358.	08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		343	51.52	17 671	
	
359.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		3.43	7 914.94	27 148	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
359. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	5.22732	276.630	1 446	
359. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	162.62316	154.380	25 106	
359. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	5.22732	317.68	1 661	
			(1)			276.63	1 446	
359. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	37.33212	3.63	136	
359. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	12.005	20.52	246	
		Накладные расходы				111%	29 473	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	16 993	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					73 614	
	
360.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		6.997	3 346.54	23 416	
		Объем: (3.43)*2.04						
	
361.	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 50мм) или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2		3.43	1 096.74	3 762	
		Начисления: Н3= 1.2*6, Н4= 1.2*6, Н5= 1.2*6, Н48= 6	
361. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	5.18616	276.630	1 435	
361. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3.6	12.348	154.380	1 906	
361. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.512	5.18616	317.68	1 648	
			(1)			276.63	1 435	
361. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	57.29472	3.63	208	
		Накладные расходы				111%	3 709	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	2 138	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 609	
	
362.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		10.494	3 346.54	35 119	
		Объем: (3.43)*0.51						
		Начисления: Н48= 6	
	
363.	ГЭСН 11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2		3.43	2 938.18	10 078	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
363. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.4116	234.210	96	
363. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	12.96	44.4528	184.980	8 223	
363. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.072	0.24696	1 052.49	260	
			(1)			205.93	51	
363. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.16464	317.68	52	
			(1)			276.63	46	
363. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.686	20.52	14	
363. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.06	0.2058	7 428.42	1 529	
		Накладные расходы				111%	9 234	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	5 324	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					24 636	
	
364.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		49.5	528.11	26 141	
	
365.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		49.5	271.77	13 453	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					845 940	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					777 763	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					25 647	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 319, 321, 335; %=99 - по стр. 320, 329, 342; %=81 - по стр. 322-324; %=95 - по стр. 325, 327, 328, 336, 338, 339, 357; %=86 - по стр. 330, 333; %=72 - по стр. 343, 344; %=111 - по стр. 346, 348, 350, 352, 355, 359, 361, 363; %=108 - по стр. 354)					433 446	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 319, 321, 335; %=60 - по стр. 320, 322-324, 329, 342; %=47 - по стр. 325, 327, 328, 336, 338, 339; %=70 - по стр. 330, 333; %=38 - по стр. 343, 344; %=64 - по стр. 346, 348, 350, 352, 355, 359, 361, 363; %=55 - по стр. 354, 357)					237 600	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 448 809	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					68 177	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					68 177	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					1 516 986	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	32 464	
	Итого со строительным контролем					1 549 450	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	30 989	
	Итого с непредвиденными расходами					1 580 439	
	НДС 20%				20	316 088	
	ВСЕГО С НДС					1 896 527	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					433 446	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					237 600	
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
366.	ГЭСН 01-02-057-02 
(прим)	Изменение уровня пола выемкой  грунта вручную	100 м3		0.08	23 344.86	1 868	
366. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	12.32	151.590	1 868	
		Накладные расходы				72%	1 345	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	710	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 923	
	
367.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.08	7 797.26	624	
367. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	4.2848	145.580	624	
		Накладные расходы				72%	449	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	237	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 310	
	
368.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		12.8	156.62	2 005	
		Объем: 8*1.6						
	
369.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		8.4	933.41	7 841	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
369. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	3.024	205.930	623	
369. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4.092	34.3728	167.930	5 772	
369. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	0.8064	1 052.49	849	
			(1)			205.93	166	
369. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.528	4.4352	3.19	14	
369. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	2.2176	531.96	1 180	
			(1)			205.93	457	
369. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.26	20.52	26	
		Накладные расходы				111%	7 098	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	4 093	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					19 032	
	
370.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		10.08	566.80	5 713	
		Объем: (8.4)*1.2						
	
371.	ГЭСН 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 шт.		0.44	5 802.03	2 553	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
371. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	26.5475	11.6809	184.980	2 161	
371. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	7.6125	3.3495	98.14	329	
371. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	15.225	6.699	9.47	63	
		Накладные расходы				99%	2 139	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 297	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 989	
	
372.	ГЭСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.44	15 900.05	6 996	
372. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.176	236.670	42	
372. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	33.0968	157.170	5 202	
372. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.0924	11.72	1	
372. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.176	1 080.04	190	
			(1)			236.67	42	
372. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.006028	20.52		
372. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.002596	61 618.16	160	
372. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.002156	13 919.77	30	
372. 8.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00418	48 518.73	203	
372. 9.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0924	7 355.91	680	
372. 10.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0792	6 697.46	530	
		Накладные расходы				99%	5 192	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	3 146	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					15 334	
	
373.	04.1.02.05-0040	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3		0.458	3 304.99	1 514	
		Объем: (0.44)*1.04						
	
374.	ГЭСНр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		2.12	14 116.45	29 927	
374. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.6784	276.630	188	
374. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	180.836	164.300	29 711	
374. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.6784	317.68	216	
			(1)			276.63	188	
374. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	2.8408			
		Накладные расходы				74%	22 125	
		Сметная прибыль				50%	14 950	
		Всего с НР и СП					67 002	
	
375.	ГЭСН 16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм+ в земле	100 м		2.12	11 087.69	23 506	
		Объем: 178.4+33.6						
375. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.9752	245.357	239	
375. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	55.83	118.3596	182.740	21 629	
375. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.1	0.212	1 078.07	229	
			(1)			276.63	59	
375. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.18	0.3816	758.99	290	
			(1)			236.67	90	
375. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.3816	1 080.04	412	
			(1)			236.67	90	
375. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.786	1.66632	20.52	34	
375. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0056392	161 788.89	912	
375. 8.	24.3.02.02	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	м	99.8	211.576			
		Накладные расходы				115%	25 148	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	15 526	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					64 180	
	
376.	01.7.19.02-0051	Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт.		0.254	458.65	116	
		Объем: (2.12)*0.12						
	
377.	С21 цена поставщ.	Труба ПВХ, диаметр 100мм	м		178.043	162.71	28 969	
		Объем: 0.998*(178.4)						
		Поправки: М: =162.71	
	
378.	24.3.03.03-0021	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 6, диаметром 110 мм	м		33.533	248.76	8 342	
		Объем: 33.6*0.998						
	
379.	С23 цена поставщ.	ПВХ переход чугун-пластик д.124/110мм с манжетой	шт		22	183.48	4 037	
		Поправки: М: =183.48	
	
380.	С25 цена поставщ.	ПВХ колено д.110мм 45град	шт		132	47.95	6 329	
		Поправки: М: =47.95	
	
381.	С26 цена поставщ.	ПВХ тройник 110*110*110  45град	шт		22	60.22	1 325	
		Поправки: М: =60.22	
	
382.	С27 цена поставщ.	ПВХ тройник 110*90	шт		22	71.62	1 576	
		Поправки: М: =71.62	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					133 241	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					27 225	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 630	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 366, 367; %=111 - по стр. 369; %=99 - по стр. 371, 372)					16 224	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38 - по стр. 366, 367; %=64 - по стр. 369; %=60 - по стр. 371, 372)					9 483	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					52 932	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					104 011	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 374; %=115 - по стр. 375)					47 273	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 374; %=71 - по стр. 375)					30 476	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					181 760	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 005	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 005	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					236 697	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	5 065	
	Итого со строительным контролем					241 762	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	4 835	
	Итого с непредвиденными расходами					246 597	
	НДС 20%				20	49 319	
	ВСЕГО С НДС					295 916	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					63 497	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					39 959	
	
	Раздел 5.  ХВС	
	
383.	ГЭСН 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 шт.		0.44	5 802.03	2 553	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
383. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	26.5475	11.6809	184.980	2 161	
383. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	7.6125	3.3495	98.14	329	
383. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	15.225	6.699	9.47	63	
		Накладные расходы				99%	2 139	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 297	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 989	
	
384.	ГЭСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.44	15 900.05	6 996	
384. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.176	236.670	42	
384. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	33.0968	157.170	5 202	
384. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.0924	11.72	1	
384. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.176	1 080.04	190	
			(1)			236.67	42	
384. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.006028	20.52		
384. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.002596	61 618.16	160	
384. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.002156	13 919.77	30	
384. 8.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00418	48 518.73	203	
384. 9.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0924	7 355.91	680	
384. 10.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0792	6 697.46	530	
		Накладные расходы				99%	5 192	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	3 146	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					15 334	
	
385.	04.1.02.05-0040	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3		0.458	3 304.99	1 514	
		Объем: (0.44)*1.04						
	
386.	ГЭСНр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м		0.88	5 985.04	5 267	
386. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.088	276.630	24	
386. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34.66	30.5008	161.500	4 926	
386. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.088	317.68	28	
			(1)			276.63	24	
386. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	2.904	3.25	9	
386. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.3784	473.37	179	
386. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	2.4112	51.61	124	
386. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.1936			
		Накладные расходы				74%	3 663	
		Сметная прибыль				50%	2 475	
		Всего с НР и СП					11 405	
	
387.	ГЭСНр 65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м		1.25	10 295.57	12 869	
387. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.2125	276.630	59	
387. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	74.525	161.500	12 036	
387. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.2125	317.68	68	
			(1)			276.63	59	
387. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	7.125	3.25	23	
387. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.925	473.37	438	
387. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	5.9125	51.61	305	
387. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	0.425			
		Накладные расходы				74%	8 950	
		Сметная прибыль				50%	6 048	
		Всего с НР и СП					27 867	
	
	монтажные работы	
388.	ГЭСН 16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м		0.88	15 740.77	13 852	
388. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0088	252.654	2	
388. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	81.45	71.676	184.980	13 259	
388. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.004	0.00352	619.43	2	
			(1)			276.63	1	
388. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.006	0.00528	758.99	4	
			(1)			236.67	1	
388. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.27	1.1176	18.60	21	
388. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	12.8	11.264	38.74	436	
388. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.226	0.19888	20.52	4	
388. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0008	0.000704	150 316.36	106	
388. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.125	0.11	180.86	20	
388. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0025	0.0022	50.77		
388. 11.	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	шт.	125	110			
388. 12.	24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена	10 м	10.08	8.8704			
		Накладные расходы				115%	15 250	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	9 415	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					38 517	
	
389.	24.3.02.05-0003	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 25 мм	м		88.704	38.73	3 436	
		Объем: 88*1.008						
	
390.	24.3.05.07-0002	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм	шт.		44	6.09	268	
	
391.	24.1.02.01-0014	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм	шт.		66	63.16	4 169	
	
392.	18.1.09.07-0181	Кран шаровый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.		44	1 746.80	76 859	
	
393.	24.3.05.15-0192	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт.		22	10.32	227	
	
394.	24.3.05.15-0157	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 50х25х50 мм	шт.		22	53.40	1 175	
	
395.	С .Цена поставщ	Муфта для труб ППР с накидной гайкой и металлической вставкой д.25мм	шт		22	390.83	8 598	
		Поправки: М: =469/1.2	
	
396.	24.3.05.16-0112	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм	шт.		44	8.36	368	
	
397.	23.8.04.13-0002 
(прим)	Соединительная арматура трубопроводов угольник прямой диаметром 25 мм	10 шт.		4.4	1 133.15	4 986	
	
398.	ГЭСН 16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм	100 м		1.25	11 690.33	14 613	
398. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.05	256.650	13	
398. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	60.53	75.6625	184.980	13 996	
398. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.025	619.43	15	
			(1)			276.63	7	
398. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.02	0.025	758.99	19	
			(1)			236.67	6	
398. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.27	1.5875	18.60	30	
398. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	8.56	10.7	38.74	415	
398. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.905	1.13125	20.52	23	
398. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0005	0.000625	150 316.36	94	
398. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.091	0.11375	180.86	21	
398. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.012375	50.77	1	
		Накладные расходы				115%	16 110	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	9 946	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					40 670	
	
399.	24.3.02.05-0006	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50 мм	м		126.125	154.32	19 464	
		Объем: 125*1.009						
	
400.	24.3.05.07-0155	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм	шт		63	31.05	1 956	
	
401.	23.8.04.13-0005	Соединительная арматура трубопроводов угольник прямой диаметром 50 мм	10 шт.		6.2	1 581.69	9 806	
	
402.	24.1.02.01-0017	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.		63	78.15	4 923	
	
403.	ГЭСН 26-01-017-01 
(прим)	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м		21.3	2 350.82	50 072	
		Объем: 125+88						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
403. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	6.39	236.670	1 512	
403. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4.224	89.9712	192.800	17 346	
403. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	6.39	1 080.04	6 901	
			(1)			236.67	1 512	
403. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	9.9684	4.29	43	
403. 5.	01.7.06.14-0036	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	10 м	1.5	31.95	676.20	21 605	
403. 6.	10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	0.033	0.7029	255.26	179	
403. 7.	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	6.39	206.82	1 322	
403. 8.	14.1.04.01-0001	Клей <Армофлекс> 520	л	0.143	3.0459	765.52	2 332	
403. 9.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	0.426	808.65	344	
		Накладные расходы				90%	16 972	
						=(100*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	11 315	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					78 359	
	
404.	14.1.04.01-0001	Клей <Армофлекс> 520	л		-3.046	765.52	-2 332	
		Объем: (21.3)*(-0.143)						
	
405.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л		-0.426	808.65	-344	
		Объем: (21.3)*(-0.02)						
	
406.	10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг		-0.703	255.26	-179	
		Объем: (21.3)*(-0.033)						
	
407.	01.7.06.14-0036	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	10 м		-31.95	676.20	-21 605	
		Объем: (21.3)*(-1.5)						
	
408.	12.2.07.04-0187	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 28 (9) мм	м		96.8	51.41	4 976	
		Объем: 88*1.1						
	
409.	12.2.07.04-0192	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 54 мм	10 м		13.75	1 036.40	14 251	
		Объем: 125*1.1						
	
410.	ГЭСН 16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	шт.		3	1 383.05	4 149	
410. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.06	256.650	15	
410. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.43	19.29	187.210	3 611	
410. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.01	0.03	1 078.07	32	
			(1)			276.63	8	
410. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.03	1 080.04	32	
			(1)			236.67	7	
410. 5.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.61	1.83	3.25	6	
410. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.56	1.68	45.10	76	
410. 7.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.003	12 857.69	39	
410. 8.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0105	0.0315	473.37	15	
410. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.042	0.126	51.61	7	
410. 10.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.0002	0.0006	67 005.35	40	
410. 11.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0006	0.0018	161 788.89	291	
410. 12.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	3			
410. 13.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	1	3			
		Накладные расходы				115%	4 170	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	2 574	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 893	
	
411.	ГЭСН 16-06-005-01	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	шт.		3	51.43	154	
		Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0	
411. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.006	0.018	236.670	4	
411. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.246	0.738	182.740	135	
411. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.006	0.018	1 080.04	19	
			(1)			236.67	4	
		Накладные расходы				115%	160	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	99	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					413	
	
412.	ГЭСН 16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (б/у)	шт.		3	88.78	266	
412. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.03	236.670	7	
412. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.41	1.23	182.740	225	
412. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.03	1 080.04	32	
			(1)			236.67	7	
412. 4.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.03	139.94	4	
412. 5.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00006	42 860.11	3	
412. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.00003	79 974.27	2	
		Накладные расходы				115%	267	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	165	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					698	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					243 307	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					41 686	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					41 686	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					41 686	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					55 902	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					20 741	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 383, 384; %=90 - по стр. 403)					24 303	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 383, 384, 403)					15 758	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					95 963	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					145 719	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 386, 387; %=115 - по стр. 388, 398, 410-412)					48 570	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 386, 387; %=71 - по стр. 388, 398, 410-412)					30 722	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					225 011	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					362 660	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	7 761	
	Итого со строительным контролем					370 421	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	7 408	
	Итого с непредвиденными расходами					377 829	
	НДС 20%				20	75 566	
	ВСЕГО С НДС					453 395	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					72 873	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					46 480	
	
	Раздел 6.  ЭЛЕKТРОСНАБЖЕНИЕ	
	
	Демонтажные работы	
413.	ГЭСНр 67-4-1	Демонтаж: выключателей	100 шт.		0.33	885.29	292	
413. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	1.9272	151.590	292	
		Накладные расходы				85%	248	
		Сметная прибыль				65%	190	
		Всего с НР и СП					730	
	
414.	ГЭСНр 67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		1.21	967.58	1 171	
414. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0363	276.630	10	
414. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	7.6472	151.590	1 159	
414. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0363	317.68	12	
			(1)			276.63	10	
		Накладные расходы				85%	994	
		Сметная прибыль				65%	760	
		Всего с НР и СП					2 925	
	
415.	ГЭСНр 67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб		1.5	357.10	536	
415. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.25	3.375	158.710	536	
		Накладные расходы				85%	456	
		Сметная прибыль				65%	348	
		Всего с НР и СП					1 340	
	
416.	ГЭСНр 67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб		2.5	468.19	1 170	
416. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.95	7.375	158.710	1 170	
		Накладные расходы				85%	995	
		Сметная прибыль				65%	761	
		Всего с НР и СП					2 925	
	
417.	ГЭСНр 67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2	100 м труб		0.8	634.84	508	
417. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.008	276.630	2	
417. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.98	3.184	158.710	505	
417. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.008	317.68	3	
			(1)			276.63	2	
		Накладные расходы				85%	431	
		Сметная прибыль				65%	330	
		Всего с НР и СП					1 269	
	
418.	ГЭСНр 67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м		2.8	2 733.63	7 654	
418. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.196	276.630	54	
418. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16.84	47.152	158.710	7 483	
418. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.196	317.68	62	
			(1)			276.63	54	
418. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.48	4.144	3.25	13	
418. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.04	0.112	473.37	53	
418. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.29	0.812	51.61	42	
		Накладные расходы				85%	6 406	
		Сметная прибыль				65%	4 899	
		Всего с НР и СП					18 960	
	
	Общестроительные работы	
419.	ГЭСН 46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.		0.37	7 606.39	2 814	
419. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	35.43	13.1091	184.980	2 425	
419. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	8.99	3.3263	98.14	326	
419. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	17.98	6.6526	9.47	63	
		Накладные расходы				99%	2 401	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 455	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 670	
	
420.	ГЭСН 46-03-015-03	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2	100 м		2.8	2 611.79	7 313	
420. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	15.71	43.988	166.250	7 313	
		Накладные расходы				99%	7 240	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	4 388	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					18 941	
	
421.	ГЭСН 46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.		0.28	7 796.50	2 183	
421. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	36.21	10.1388	178.550	1 810	
421. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	11.37	3.1836	98.14	312	
421. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	6.3672	9.47	60	
		Накладные расходы				99%	1 792	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 086	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 061	
	
422.	ГЭСН 46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	10 м2		0.924	9 600.71	8 871	
		Объем: 1.2*0.7*11						
422. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	48.4	44.7216	174.220	7 791	
422. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	9.98	9.22152	98.14	905	
422. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	19.96	18.44304	9.47	175	
		Накладные расходы				99%	7 713	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	4 675	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					21 259	
	
423.	ГЭСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.734	19 618.81	14 400	
		Объем: (3.14*0.01)*0.15*37+(0.02*0.1)*280						
423. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.2936	236.670	69	
423. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	55.21148	157.170	8 678	
423. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.15414	11.72	2	
423. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.2936	1 080.04	317	
			(1)			236.67	69	
423. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.0100558	20.52		
423. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0043306	61 618.16	267	
423. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.0035966	13 919.77	50	
423. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.76336	3 575.73	2 730	
423. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.006973	48 518.73	338	
423. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.15414	7 355.91	1 134	
423. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.13212	6 697.46	885	
		Накладные расходы				99%	8 660	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	5 248	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					28 308	
	
424.	ГЭСН 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.84	23 063.73	19 374	
		Объем: 280*0.3						
424. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.29	5.2836	195.400	1 032	
424. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	85.84	72.1056	182.740	13 177	
424. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	0.7056	317.68	224	
			(1)			276.63	195	
424. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	4.578	268.11	1 227	
			(1)			182.88	837	
424. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0001008	97 281.67	10	
424. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00504	8 729.67	44	
424. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	1.5708	2 044.45	3 211	
424. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	4.6536	318.07	1 480	
		Накладные расходы				95%	13 499	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	6 678	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					39 551	
	
425.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.84	9 100.62	7 645	
		Объем: 280*0.3						
425. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.1428	236.670	34	
425. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	36.5904	170.030	6 221	
425. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.0168	273.05	5	
			(1)			236.67	4	
425. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.126	1 080.04	136	
			(1)			236.67	30	
425. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.7056	148.81	105	
425. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.2604	41.34	11	
425. 7.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.02	0.0168	101.59	2	
425. 8.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.0252	128.30	3	
425. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.04284	27 116.62	1 162	
		Накладные расходы				95%	5 942	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	2 940	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					16 527	
	
426.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		10.458	528.11	5 523	
		Объем: (2.94+0.56+2.31)*1.8						
	
427.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		10.458	271.77	2 842	
		Объем: (2.94+0.56+2.31)*1.8						
	
	Монтажные работы	
	ЩС(11 подъездов)	
428.	ГЭСНм 08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт.		11	567.98	6 248	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
428. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.264	256.650	68	
428. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.136	23.496	192.800	4 530	
428. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.132	951.88	126	
			(1)			276.63	37	
428. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.132	1 080.04	143	
			(1)			236.67	31	
428. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.016	0.176	553.58	97	
428. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.04	0.44	180.76	80	
428. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.1	1.1	128.30	141	
428. 8.	20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.04	0.44	1 704.00	750	
428. 9.	24.3.01.01-0002	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.124	1.364	224.51	306	
		Накладные расходы				95%	4 368	
		Сметная прибыль				65%	2 989	
		Всего с НР и СП					13 605	
	
429.	20.4.04.03-0010	Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1200х700х250 мм, степень защиты IP54	шт.		11	5 921.42	65 136	
	
430.	ГЭСНм 08-03-575-01	Монтаж прибор или аппарат	шт.		79	265.22	20 952	
		Объем: 64+15						
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2.0	
430. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.344	106.176	192.800	20 471	
430. 2.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	1.58	88.86	140	
		Накладные расходы				95%	19 447	
		Сметная прибыль				65%	13 306	
		Всего с НР и СП					53 706	
	
431.	П62.1-01.05-1152 
Оборудование	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В	шт.		64	478.36	30 615	
		Поправки: М: =478.36	
	
432.	С .Цена поставщ 
Оборудование	Автоматический выключатель  С10/2	шт		15	135.00	2 025	
		Поправки: М: =135	
	
433.	ГЭСНм 08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям	100 м		0.5	7 838.74	3 919	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
433. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.384	0.192	256.650	49	
433. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	36.768	18.384	182.740	3 359	
433. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.096	951.88	91	
			(1)			276.63	27	
433. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.192	0.096	1 080.04	104	
			(1)			236.67	23	
433. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.928	2.964	45.10	134	
433. 6.	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.55	0.275	92.66	25	
433. 7.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	3	1.5	68.27	102	
433. 8.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00058	0.00029	140 842.51	41	
433. 9.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.1	0.05	128.30	6	
		Накладные расходы				95%	3 238	
		Сметная прибыль				65%	2 215	
		Всего с НР и СП					9 372	
	
434.	21.2.03.05-0051	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м		0.05	33 541.43	1 677	
	
435.	С .Цена поставщ	Главная заземляющая щина (медь) 14/2 ИЭК	шт		6	505.83	3 035	
		Поправки: М: =607/1.2	
	
436.	С .Цена поставщ	Шина "N"	1шт		6	85.83	515	
		Поправки: М: =103/1.2	
	
	ВРУ (в 15 подъезде)	
437.	ГЭСНм 08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт.		1	873.51	874	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
437. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	256.650	6	
437. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3.072	3.072	192.800	592	
437. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	951.88	11	
			(1)			276.63	3	
437. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 080.04	13	
			(1)			236.67	3	
437. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.016	0.016	553.58	9	
437. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	0.041	180.76	7	
437. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.1	0.1	128.30	13	
437. 8.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	884.84	88	
437. 9.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.021	0.021	1 508.86	32	
437. 10.	20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.041	0.041	1 704.00	70	
437. 11.	24.3.01.01-0002	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.124	0.124	224.51	28	
		Накладные расходы				95%	568	
		Сметная прибыль				65%	389	
		Всего с НР и СП					1 831	
	
438.	20.4.04.03-0010	Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1200х700х250 мм, степень защиты IP54	шт.		1	5 921.42	5 921	
	
439.	ГЭСНм 08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А	шт.		1	820.17	820	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
439. 1.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	3.372	3.372	206.910	698	
439. 2.	91.21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.456	0.456	5.41	2	
439. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.048	0.048	121.58	6	
439. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.008	0.008	164.01	1	
439. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.072	0.072	553.58	40	
439. 6.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.53	0.53	88.86	47	
439. 7.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.005	0.005	396.44	2	
439. 8.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.07	0.07	128.30	9	
439. 9.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.03	0.03	110.40	3	
		Накладные расходы				95%	663	
		Сметная прибыль				65%	454	
		Всего с НР и СП					1 937	
	
440.	С Цена поставщик.	Выключатель-разъединитель типа ВР32И-31А 3Р 160А	шт.		1	800.00	800	
		Поправки: М: =800	
	
441.	С Цена поставщик.	Предохранитель типа ППНИ-33 (габ.00) 50А	шт.		3	113.45	340	
		Поправки: М: =133.87/1.2	
	
442.	ГЭСНм 08-03-575-01	Монтаж прибор или аппарат	шт.		12	265.22	3 183	
		Объем: 1+8+3						
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2.0	
442. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.344	16.128	192.800	3 109	
442. 2.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.24	88.86	21	
		Накладные расходы				95%	2 954	
		Сметная прибыль				65%	2 021	
		Всего с НР и СП					8 157	
	
443.	С .Цена поставщ 
Оборудование	Автоматический выключатель  типа  LZM-2, 160А	шт		1	9 826.67	9 827	
		Поправки: М: =11792/1.2	
	
444.	С .Цена поставщ 
Оборудование	Автоматический выключатель типа  PLHT 50/3А	шт		8	5 616.67	44 933	
		Поправки: М: =6740/1.2	
	
445.	С .Цена поставщ 
Оборудование	Автоматический выключатель типа  PLHT 63/3А	шт		3	6 040.83	18 123	
		Поправки: М: =7249/1.2	
	
446.	ГЭСНм 08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.		1	193.26	193	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
446. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	256.650	6	
446. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.84	0.84	192.800	162	
446. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	951.88	11	
			(1)			276.63	3	
446. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 080.04	13	
			(1)			236.67	3	
446. 5.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00003	0.00003	140 842.51	4	
		Накладные расходы				95%	160	
		Сметная прибыль				65%	109	
		Всего с НР и СП					462	
	
447.	62.5.01.04-0042 
Оборудование	Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	шт.		1	2 078.24	2 078	
	
448.	ГЭСНм 08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям	100 м		0.06	7 838.74	470	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
448. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.384	0.02304	256.650	6	
448. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	36.768	2.20608	182.740	403	
448. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.01152	951.88	11	
			(1)			276.63	3	
448. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.192	0.01152	1 080.04	12	
			(1)			236.67	3	
448. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.928	0.35568	45.10	16	
448. 6.	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.55	0.033	92.66	3	
448. 7.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	3	0.18	68.27	12	
448. 8.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00058	0.0000348	140 842.51	5	
448. 9.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.1	0.006	128.30	1	
		Накладные расходы				95%	389	
		Сметная прибыль				65%	266	
		Всего с НР и СП					1 124	
	
449.	21.2.03.05-0051	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м		0.006	33 541.43	201	
	
450.	С .Цена поставщ	Главная заземляющая щина (медь) 14/2 ИЭК	шт		1	505.83	506	
		Поправки: М: =607/1.2	
	
451.	С .Цена поставщ	Шина "N"	1шт		1	85.83	86	
		Поправки: М: =103/1.2	
	
	электроснабжение подъездов, квартир, освещение МОП  (стояки, подвал)	
452.	ГЭСНм 08-02-410-01	Прокладка труба полиэтиленовая  диаметр: до 25 мм	100 м		13.3	4 338.48	57 702	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
452. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	2.8728	256.650	737	
452. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16.032	213.2256	182.740	38 965	
452. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	1.4364	951.88	1 367	
			(1)			276.63	397	
452. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	1.4364	1 080.04	1 551	
			(1)			236.67	340	
452. 5.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.021	0.2793	3 550.40	992	
452. 6.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	2.66	219.16	583	
452. 7.	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт.	1	13.3	1 022.13	13 594	
		Накладные расходы				95%	37 717	
		Сметная прибыль				65%	25 806	
		Всего с НР и СП					121 225	
	
453.	24.3.01.04-0042	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м		1356.6	14.41	19 549	
		Объем: 1330*1.02						
	
454.	24.1.02.01-0003	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: 20-24 мм	10 шт.		1330	40.96	54 477	
	
455.	23.8.03.04-0191	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.		88	293.81	25 855	
	
456.	ГЭСНм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		5.6	1 390.88	7 789	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
456. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.2688	256.650	69	
456. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	36.2208	182.740	6 619	
456. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.1344	951.88	128	
			(1)			276.63	37	
456. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.1344	1 080.04	145	
			(1)			236.67	32	
456. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.896	553.58	496	
456. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00336	20 714.28	70	
456. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.112	128.30	14	
456. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.28	443.65	124	
456. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.06832	1 205.13	82	
		Накладные расходы				95%	6 354	
		Сметная прибыль				65%	4 347	
		Всего с НР и СП					18 490	
	
457.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.571	36 165.79	20 651	
		Объем: 560*1.02						
	
458.	ГЭСНм 08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		7.7	1 745.32	13 439	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
458. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.5544	256.650	142	
458. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7.548	58.1196	182.740	10 621	
458. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.2772	951.88	264	
			(1)			276.63	77	
458. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.2772	1 080.04	299	
			(1)			236.67	66	
458. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	2.464	553.58	1 364	
458. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.008085	20 714.28	167	
458. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.154	128.30	20	
458. 8.	20.2.01.05-0005	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.385	1 012.08	390	
458. 9.	20.2.02.01-0013	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.09394	1 458.60	137	
		Накладные расходы				95%	10 225	
		Сметная прибыль				65%	6 996	
		Всего с НР и СП					30 660	
	
459.	21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.785	84 218.88	66 112	
		Объем: 770*1.02						
	
460.	ГЭСНм 08-02-410-02	Прокладка Труба полиэтиленовая, диаметр: до 50 мм	100 м		8.2	5 112.13	41 919	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
460. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.264	2.1648	256.650	556	
460. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18.336	150.3552	182.740	27 476	
460. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.132	1.0824	951.88	1 030	
			(1)			276.63	299	
460. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	1.0824	1 080.04	1 169	
			(1)			236.67	256	
460. 5.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.021	0.1722	3 550.40	611	
460. 6.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.4	3.28	219.16	719	
460. 7.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.032	0.2624	1 508.86	396	
460. 8.	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт.	1	8.2	1 022.13	8 381	
460. 9.	20.2.08.05-0017	Профиль монтажный	шт.	0.5	4.1	409.42	1 679	
		Накладные расходы				95%	26 630	
		Сметная прибыль				65%	18 221	
		Всего с НР и СП					86 770	
	
461.	24.3.01.04-0046	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 50 мм	м		836.4	50.85	42 531	
		Объем: 820*1.02						
	
462.	24.1.02.01-0007	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: 48-53 мм	10 шт.		820	59.60	48 872	
	
463.	23.8.03.04-0195	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 50 мм	10 шт.		48	965.55	46 346	
	
464.	ГЭСНм 08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м		4	4 485.62	17 942	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
464. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.48	1.92	256.650	493	
464. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	17.28	69.12	182.740	12 631	
464. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.24	0.96	951.88	914	
			(1)			276.63	266	
464. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.96	1 080.04	1 037	
			(1)			236.67	227	
464. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.4	1.6	553.58	886	
464. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00137	0.00548	20 714.28	114	
464. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.08	128.30	10	
464. 8.	20.2.01.05-0011	Гильза кабельная: медная ГМ 120	100 шт.	0.05	0.2	9 331.00	1 866	
464. 9.	20.2.02.01-0016	Втулки В69	1000 шт.	0.0122	0.0488	5 627.83	275	
		Накладные расходы				95%	12 468	
		Сметная прибыль				65%	8 531	
		Всего с НР и СП					38 940	
	
465.	ГЭСНм 08-02-412-07	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2	100 м		4.2	6 339.20	26 625	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
465. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.576	2.4192	256.650	621	
465. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	25.824	108.4608	182.740	19 820	
465. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.288	1.2096	951.88	1 151	
			(1)			276.63	335	
465. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.288	1.2096	1 080.04	1 306	
			(1)			236.67	286	
465. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.4	1.68	553.58	930	
465. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00148	0.006216	20 714.28	129	
465. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.084	128.30	11	
465. 8.	20.2.01.05-0012	Гильза кабельная: медная ГМ 150	100 шт.	0.05	0.21	12 377.06	2 599	
465. 9.	20.2.02.01-0017	Втулки В82	1000 шт.	0.0122	0.05124	6 784.50	348	
		Накладные расходы				95%	19 419	
		Сметная прибыль				65%	13 287	
		Всего с НР и СП					59 331	
	
466.	21.1.06.09-0180	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м		0.408	519 467.64	211 943	
		Объем: 400*1.02						
	
467.	21.1.06.09-0181	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м		0.428	705 452.50	301 934	
		Объем: 420*1.02						
	
468.	ГЭСНм 08-02-144-03 
(подключение квартир)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.		1.92	2 777.30	5 332	
		Объем: 64*3						
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2.0	
468. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	14.592	28.01664	187.210	5 245	
		Накладные расходы				95%	4 983	
		Сметная прибыль				65%	3 409	
		Всего с НР и СП					13 724	
	
469.	ГЭСНм 08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.17	7 795.16	1 325	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
469. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0102	260.646	3	
469. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	6.4464	192.800	1 243	
469. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00612	951.88	6	
			(1)			276.63	2	
469. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00408	1 080.04	4	
			(1)			236.67	1	
469. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0187	553.58	10	
469. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.1734	180.76	31	
469. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000272	158 754.06	4	
469. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000051	104 906.34	5	
		Накладные расходы				95%	1 184	
		Сметная прибыль				65%	810	
		Всего с НР и СП					3 319	
	
470.	20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		1.7	423.08	719	
	
471.	ГЭСНм 08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.11	6 300.75	693	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
471. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0066	260.646	2	
471. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30.912	3.40032	192.800	656	
471. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00396	951.88	4	
			(1)			276.63	1	
471. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00264	1 080.04	3	
			(1)			236.67	1	
471. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.0003465	8 729.67	3	
471. 6.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.01122	1 508.86	17	
		Накладные расходы				95%	625	
		Сметная прибыль				65%	428	
		Всего с НР и СП					1 746	
	
472.	20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.		1.1	902.37	993	
	
473.	ГЭСНм 08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.11	6 413.66	706	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
473. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0066	260.646	2	
473. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31.488	3.46368	192.800	668	
473. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00396	951.88	4	
			(1)			276.63	1	
473. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00264	1 080.04	3	
			(1)			236.67	1	
473. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.0003465	8 729.67	3	
473. 6.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.01122	1 508.86	17	
		Накладные расходы				95%	637	
		Сметная прибыль				65%	436	
		Всего с НР и СП					1 778	
	
474.	С20.4-01.01-0052	Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки	10 шт.		1.1	971.01	1 068	
		Поправки: М: =971.01	
	
475.	20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	10 шт.		4.9	60.57	297	
	
476.	20.5.02.06-0037	Разветвительная коробка	10 шт.		2.8	197.00	552	
	
477.	ГЭСНм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		1.21	23 420.28	28 339	
		Объем: 110+11						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
477. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	2.541	256.764	652	
477. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	102.56928	192.800	19 775	
477. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	1.27776	951.88	1 216	
			(1)			276.63	353	
477. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	1.26324	1 080.04	1 364	
			(1)			236.67	299	
477. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.3751	553.58	208	
477. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0037026	140 842.51	521	
477. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	4.9368	180.76	892	
477. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	1.2342	3 266.46	4 031	
		Накладные расходы				95%	19 406	
		Сметная прибыль				65%	13 278	
		Всего с НР и СП					61 022	
	
478.	20.3.03.03-0027	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.		110	313.57	34 493	
	
479.	20.3.03.04-0077	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	шт.		11	275.58	3 031	
	
480.	С .Цена поставщ	Лампы энергосберегающие	шт		121	46.00	5 566	
		Объем: 110+11						
		Поправки: М: =46	
	
481.	ГЭСНм 08-01-081-02	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6	шт.		11	360.95	3 970	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
481. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	1.056	256.650	271	
481. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1.356	14.916	187.210	2 792	
481. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.048	0.528	951.88	503	
			(1)			276.63	146	
481. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.528	1 080.04	570	
			(1)			236.67	125	
481. 5.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.06	0.66	88.86	59	
		Накладные расходы				95%	2 910	
		Сметная прибыль				65%	1 991	
		Всего с НР и СП					8 871	
	
482.	С .Цена поставщ	Датчик движения ДД 024 белый,1100Вт,угол 120-360 градусов	шт		11	391.58	4 307	
		Поправки: М: =469.90/1.2	
	
	устройство заземления	
483.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.015	23 344.86	350	
483. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	2.31	151.590	350	
		Накладные расходы				72%	252	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	133	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					735	
	
484.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.015	12 883.83	193	
484. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	1.3275	145.580	193	
		Накладные расходы				72%	139	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	73	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					405	
	
485.	ГЭСНм 08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.		0.3	3 389.89	1 017	
		Начисления: Н17= 2.0	
485. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.114	256.650	29	
485. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10.7	3.21	182.740	587	
485. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.19	0.057	951.88	54	
			(1)			276.63	16	
485. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.057	1 080.04	62	
			(1)			236.67	13	
485. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.75	0.525	45.10	24	
485. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.65	0.195	68.27	13	
485. 7.	14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	2	0.6	443.05	266	
		Накладные расходы				95%	585	
		Сметная прибыль				65%	400	
		Всего с НР и СП					2 003	
	
486.	08.3.08.02-0052	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.034	45 492.67	1 547	
		Объем: 3*3*3.77/1000						
	
487.	ГЭСНм 08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.08	5 383.07	431	
		Начисления: Н17= 2	
487. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.0352	256.650	9	
487. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16.6	1.328	182.740	243	
487. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.22	0.0176	951.88	17	
			(1)			276.63	5	
487. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0176	1 080.04	19	
			(1)			236.67	4	
487. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.13	0.2504	45.10	11	
487. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.9	0.072	68.27	5	
487. 7.	14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	3.7	0.296	443.05	131	
		Накладные расходы				95%	239	
		Сметная прибыль				65%	164	
		Всего с НР и СП					834	
	
488.	08.3.07.01-0052	Сталь полосовая: 50х5 мм, марка Ст3сп	т		0.016	46 971.54	752	
		Объем: 1.96*8/1000						
	
489.	ГЭСНм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  открыто по строительным основаниям	100 м		0.12	6 454.34	775	
		Начисления: Н17= 2	
489. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0072	256.650	2	
489. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.16	3.8592	182.740	705	
489. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0036	951.88	3	
			(1)			276.63	1	
489. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0036	1 080.04	4	
			(1)			236.67	1	
489. 5.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.04	0.2448	180.76	44	
489. 6.	01.7.15.14-0043	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	2.04	0.2448	14.79	4	
		Накладные расходы				95%	672	
		Сметная прибыль				65%	460	
		Всего с НР и СП					1 906	
	
490.	21.2.03.05-0073	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м		0.012	85 727.57	1 029	
		Объем: 12*1.02						
	
	Электроизмерительные испытания электроустановок	
491.	ГЭСНп 01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт.		77	79.69	6 136	
491. 1.	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.16	12.32	251.480	3 098	
491. 2.	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.16	12.32	246.590	3 038	
		Накладные расходы				65%	3 988	
		Сметная прибыль				40%	2 454	
		Всего с НР и СП					12 579	
	
492.	ГЭСНп 01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8	шт.		79	263.04	20 781	
		Объем: 64+15						
		Начисления: Н5= 0.8	
492. 1.	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.72	56.88	187.210	10 649	
492. 2.	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0.72	56.88	178.130	10 132	
		Накладные расходы				65%	13 508	
		Сметная прибыль				40%	8 312	
		Всего с НР и СП					42 601	
	
494.	ГЭСНп 01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений		0.12	3 227.49	387	
494. 1.	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6.48	0.7776	251.480	196	
494. 2.	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6.48	0.7776	246.590	192	
		Накладные расходы				65%	252	
		Сметная прибыль				40%	155	
		Всего с НР и СП					793	
	
496.	ГЭСНп 01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт.		11	328.81	3 617	
496. 1.	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.9	9.9	187.210	1 853	
496. 2.	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0.9	9.9	178.130	1 763	
		Накладные расходы				65%	2 351	
		Сметная прибыль				40%	1 447	
		Всего с НР и СП					7 415	
	
497.	ГЭСНп 01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение		1	403.44	403	
497. 1.	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.81	0.81	251.480	204	
497. 2.	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.81	0.81	246.590	200	
		Накладные расходы				65%	262	
		Сметная прибыль				40%	161	
		Всего с НР и СП					826	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					1 437 268	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					107 601	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 432, 443-445)					2 247	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 432, 443-445)					926	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					110 774	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 120 143	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					865 193	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 413, 414, 416, 418; %=95 - по стр. 428, 430, 433, 437, 439, 442, 446, 448, 452, 456, 458, 460, 464, 465, 468, 469, 471, 473, 477, 481, 485, 487, 489)					184 481	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 413, 414, 416, 418, 428, 430, 433, 437, 439, 442, 446, 448, 452, 456, 458, 460, 464, 465, 468, 469, 471, 473, 477, 481, 485, 487, 489)					126 920	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 431 544	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					66 486	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 299	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 415, 417; %=99 - по стр. 419-423; %=95 - по стр. 424, 425; %=72 - по стр. 483, 484)					48 523	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 415, 417; %=60 - по стр. 419-423; %=47 - по стр. 424, 425; %=38 - по стр. 483, 484)					27 354	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					142 363	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					103 349	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					103 349	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 365	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 365	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					31 324	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 491, 492, 494, 496, 497)					20 361	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 491, 492, 494, 496, 497)					12 530	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					64 215	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					1 860 610	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	39 817	
	Итого со строительным контролем					1 900 427	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	38 009	
	Итого с непредвиденными расходами					1 938 436	
	НДС 20%				20	387 687	
	ВСЕГО С НДС					2 326 123	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					253 365	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					166 804	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					7 477 654	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					107 601	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 432, 443-445)					2 247	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 432, 443-445)					926	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					110 774	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 210 741	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					941 709	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 83-85, 88, 259-261, 264, 428, 430, 433, 437, 439, 442, 446, 448, 452, 456, 458, 460, 464, 465, 468, 469, 471, 473, 477, 481, 485, 487, 489; %=85 - по стр. 413, 414, 416, 418)					196 641	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 83-85, 88, 259-261, 264, 413, 414, 416, 418, 428, 430, 433, 437, 439, 442, 446, 448, 452, 456, 458, 460, 464, 465, 468, 469, 471, 473, 477, 481, 485, 487, 489)					135 240	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 542 622	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 475 030	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 571 624	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 102, 104, 106, 196, 283, 285, 287; %=78 - по стр. 4, 5, 58-60, 199, 200, 265-267; %=99 - по стр. 6, 9, 65, 67, 72, 89, 113, 129, 145, 165, 201, 241, 243, 248, 270, 303, 320, 329, 342, 371, 372, 383, 384, 419-423; %=108 - по стр. 10, 52, 354; %=86 - по стр. 12, 14, 17, 154, 204, 206, 209, 330, 333; %=95 - по стр. 20, 22, 25, 31, 34, 37, 70, 71, 78, 80, 81, 92, 93, 119, 121, 134, 138, 163, 168, 175, 178, 212, 214, 217, 223, 226, 229, 246, 247, 254, 256, 257, 273, 274, 295, 297, 306, 310, 325, 327, 328, 336, 338, 339, 357, 424, 425; %=79 - по стр. 23, 26, 170, 215, 218; %=83 - по стр. 40-44, 47, 49, 51, 54, 56, 234-238; %=106 - по стр. 68, 73, 76, 244, 249, 252; %=104 - по стр. 96, 146, 277; %=72 - по стр. 98, 99, 114, 115, 147, 148, 279, 280, 343, 344, 366, 367, 483, 484; %=111 - по стр. 107, 109, 111, 117, 128, 130, 132, 139, 150, 152, 157, 159, 161, 181, 288, 290, 292, 304, 305, 311, 346, 348, 350, 352, 355, 359, 361, 363, 369; %=140 - по стр. 123, 140, 189, 312; %=81 - по стр. 126, 127, 143, 144, 192, 193, 300-302, 315, 316, 322-324; %=90 - по стр. 136, 308, 403; %=80 - по стр. 232, 294, 319, 321, 335; %=85 - по стр. 415, 417)					2 038 132	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 102, 104, 106, 196, 283, 285, 287; %=50 - по стр. 4, 5, 23, 26, 58-60, 170, 199, 200, 215, 218, 232, 265-267, 294, 319, 321, 335; %=60 - по стр. 6, 9, 65, 67, 72, 89, 96, 113, 126, 127, 129, 136, 143-146, 165, 192, 193, 201, 241, 243, 248, 270, 277, 300-303, 308, 315, 316, 320, 322-324, 329, 342, 371, 372, 383, 384, 403, 419-423; %=55 - по стр. 10, 52, 119, 121, 134, 163, 306, 354, 357; %=70 - по стр. 12, 14, 17, 154, 204, 206, 209, 330, 333; %=47 - по стр. 20, 22, 25, 31, 34, 37, 70, 71, 78, 80, 81, 92, 93, 138, 168, 175, 178, 212, 214, 217, 223, 226, 229, 246, 247, 254, 256, 257, 273, 274, 295, 297, 310, 325, 327, 328, 336, 338, 339, 424, 425; %=65 - по стр. 40-44, 47, 49, 51, 54, 56, 234-238, 415, 417; %=54 - по стр. 68, 73, 76, 244, 249, 252; %=38 - по стр. 98, 99, 114, 115, 147, 148, 279, 280, 343, 344, 366, 367, 483, 484; %=64 - по стр. 107, 109, 111, 117, 128, 130, 132, 139, 150, 152, 157, 159, 161, 181, 288, 290, 292, 304, 305, 311, 346, 348, 350, 352, 355, 359, 361, 363, 369; %=85 - по стр. 123, 140, 189, 312)					1 146 952	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 660 114	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					62 973	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 8, 66, 90, 166, 182, 185, 202, 203, 242, 271)					31 768	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 7, 8, 66, 90, 166, 182, 185, 202, 203, 242, 271)					28 238	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					122 979	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					434 473	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 61, 63, 268, 375, 388, 398, 410-412; %=74 - по стр. 374, 386, 387)					111 759	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 61, 63, 268, 375, 388, 398, 410-412; %=50 - по стр. 374, 386, 387)					71 024	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					617 256	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					155 512	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					155 512	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					31 324	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 491, 492, 494, 496, 497)					20 361	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 491, 492, 494, 496, 497)					12 530	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					64 215	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					11 273 472	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	241 252	
	Итого со строительным контролем					11 514 724	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	230 294	
	Итого с непредвиденными расходами					11 745 018	
	НДС 20%				20	2 349 004	
	ВСЕГО С НДС					14 094 022	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 398 661	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 393 984	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ "КР МКД":                                       Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
	
Вед.инженер СО МКУ "КР МКД":                               Фаракшина М.А.
	
Проверил:	Начальник СО МКУ "КР МКД":                                          Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)