|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КР МКД» | | Исполнительный директор ООО «МУП ЖЭУ-13» |
|  | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.В. Бойкова / |
|  | |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. |
|  | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| Объект: | Многоквартирный дом по ул. Молочинского, 1-3 | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | |
| на капитальный ремонт крыши МКД | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.1 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.1 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки, сплошной | 100 м2 кровли | 3.1 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.18 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.38 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) | 100 м | 0.576 |
| 7. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.17 |
| 8. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 44.919 |
| 9. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 3.1 |
| 10. | Лист безасбестовый волнистый, окрашенный (Этернит) | м2 | 396.8 |
| 11. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.6 |
| 12. | Устройство снегоограждения | 100 м ограждения | 0.6 |
| 13. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.6 |
| 14. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.05 |
| 15. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 16. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.6 |
| 17. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.5 |
| 18. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.05 |
| 19. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 20. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 21. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 1.8408 |
| 22. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.025 |
| 23. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.105 |
| 24. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов) | 100 м труб | 0.015 |
| 25. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.165 |
| 26. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов) | 100 м труб | 0.01 |
| 27. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.066 |
| 28. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.25 |
| 29. | Окраска стен дым. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 |
|  | *Прочие работы* | | |
| 30. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 15.923 |
| 31. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1) | т | 15.923 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |