«Утверждаю»	
			   Директор МКУ «КР МКД»	
			 С. Б. Русович ____________	
			   «___»____________2015г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши,  фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и электроснабжения многоквартирного дома №91-93 по                 ул. Радищева г. Калининграда (объект культурного наследия).
	
Сметная стоимость:	3 232.191	тыс. руб.	
монтажных работ:	141.946	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.724	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	706.940	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.91	553.31	459.71	93.60	1 610.13	1 337.76	272.38	16.11	6.86	23 420	21 551	1 868	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 324.38				84%	18 103			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			802.66				48%	10 344			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 737.17					51 867			
	
2.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.066	165.55	131.65	33.90	10.93	8.69	2.24	16.11	6.86	155	140	15	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			8.60				84%	118			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.21				48%	67			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.75					340			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.98	172.51	127.80	44.71	514.08	380.84	133.24	16.11	9.68	7 425	6 135	1 290	
					6.95			20.71	1	16.08			333	
	Объем: 291+6.6													
	Накладные расходы		83%			333.29				71%	4 592			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			261.01				52%	3 363			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 108.37					15 381			
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.98	5 502.93	806.67	80.64	16 398.73	2 403.88	240.31	16.12	9.08	84 947	38 750	2 182	
				4 615.62			13 754.55		3.2	1		44 015		
	Накладные расходы		83%			1 995.22				71%	27 513			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 562.52				52%	20 150			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 956.47					132 610			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.35	6 775.72	1 449.90	67.19	2 371.50	507.47	23.52	16.11	9	15 841	8 175	212	
				5 258.63			1 840.52		4.05	1		7 454		
	Накладные расходы		83%			421.20				71%	5 804			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			329.86				52%	4 251			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 122.56					25 896			
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	3.22	9 291.30	1 358.31	34.61	29 917.99	4 373.76	111.44	16.11	8.96	147 249	70 461	999	
				7 898.38			25 432.78		2.98	1		75 790		
	Накладные расходы		83%			3 630.22				71%	50 027			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 842.94				52%	36 640			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 391.15					233 916			
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылки, 100 м	0.78	3 176.89	1 205.91	20.22	2 477.97	940.61	15.77	16.11	9	20 484	15 153	142	
				1 950.76			1 521.59		3.41	1		5 189		
	Накладные расходы		83%			780.71				71%	10 759			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			611.40				52%	7 880			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 870.07					39 122			
8.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.046	221.62	101.80	102.69	1 783.12	819.07	826.22	16.11	3.72	16 633	13 195	3 074	
				17.13	1.45		137.83	11.67	2.64	16.18		364	189	
	Объем: 298*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			747.67				77%	10 306			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			498.44				48%	6 424			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 029.23					33 363			
9.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	166.5522	36.04			6 002.54					31 412			
				36.04			6 002.54		188.6			31 412		
	Объем: (8.046)*20.7													
10.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, под мауэрлат, 1 м3	3	218.68	77.46	141.22	656.04	232.38	423.66	16.11	4.18	5 515	3 744	1 771	
					12.93			38.79	1	16.09			624	
	Объем: 25*0.24*0.5													
	Накладные расходы		99%			268.46				84%	3 669			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			162.70				48%	2 097			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 087.20					11 281			
	
11.	ТЕРр 53-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, под мауэрлат, 100 м3 кладки	0.03	133 600.95	5 010.70	3 790.41	4 008.03	150.32	113.71	16.11	9.68	18 012	2 422	1 101	
				124 799.84	588.90		3 744.00	17.67	3.87	16.09		14 489	284	
	Накладные расходы		86%			144.47				73%	1 975			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			117.59				56%	1 515			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 270.09					21 503			
12.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.98	286.73	122.64	1.26	854.45	365.46	3.76	16.11	9.16	7 504	5 887	34	
				162.83			485.23		3.26	1		1 582		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			339.88				79%	4 651			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			233.89				51%	3 002			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 428.22					15 157			
13.	101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	372.5	15.27			5 688.08					18 685			
				15.27			5 688.08		50.16			18 685		
	Объем: 2.98*125													
14.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	6.775	202.86	119.97	82.89	1 374.35	812.78	561.56	16.11	8.94	18 114	13 094	5 020	
									18.43	1				
	Объем: (8.63+3.5+4)*(9.1-6.3)*0.15													
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			731.50				77%	10 082			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			487.67				48%	6 285			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 593.52					34 482			
	
15.	104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	6.9105	671.40			4 639.71					25 172			
				671.40			4 639.71		3 642.62			25 172		
	Объем: 6.775*1.02													
16.	ТЕР 12-01-007-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	2.98	29 858.10	1 069.80	288.58	88 977.15	3 188.00	859.95	16.11	9.01	464 219	51 359	7 748	
				28 499.73	32.46		84 929.20	96.74	4.77	16.1		405 112	1 557	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 547.52				92%	48 683			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 806.61				44%	23 283			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94 331.28					536 185			
17.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.0313	8 572.20	5 513.35	252.31	268.31	172.57	7.90	16.11	7.76	3 238	2 780	61	
				2 806.54	60.12		87.84	1.88	4.52	17.91		397	34	
	Объем: 2.2+0.93													
	Накладные расходы		78%			136.07				66%	1 857			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			109.90				50%	1 407			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					514.28					6 502			
	
18.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.13146	3 086.00			405.69					1 767			
				3 086.00			405.69		13 441.57			1 767		
	Объем: 0.0313*4200													
	
19.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7,до 6-ти каналов, 100 м труб	0.022	23 217.20	15 220.75	473.40	510.78	334.86	10.41	16.11	7.75	6 223	5 395	81	
				7 523.05	112.70		165.51	2.48	4.52	17.9		748	44	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			263.13				66%	3 590			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			212.52				50%	2 720			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					986.43					12 532			
	
20.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.242	3 086.00			746.81					3 253			
				3 086.00			746.81		13 441.57			3 253		
	Объем: 0.022*2200*5													
21.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7,до 3-х каналов, 100 м труб	0.0093	9 286.88	6 088.30	189.36	86.37	56.62	1.76	16.11	7.75	1 052	912	14	
				3 009.22	45.08		27.99	0.42	4.52	17.9		126	8	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			44.49				66%	607			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			35.94				50%	460			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.80					2 119			
22.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.4092	3 086.00			1 262.79					5 500			
				3 086.00			1 262.79		13 441.57			5 500		
	Объем: 0.093*2200*2													
23.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство бетонных оголовников, 1 м3	0.176	1 507.44	278.21	47.43	265.31	48.96	8.35	16.11	6.66	1 768	789	56	
				1 181.80	1.96		208.00	0.34	4.44	16.12		924	6	
	Накладные расходы		99%			48.81				84%	668			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.58				48%	382			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					343.70					2 817			
24.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.172	2 412.79	1 295.60	2.05	415.00	222.84	0.35	16.11	6.41	4 271	3 590	2	
				1 115.14			191.80		3.54	1		679		
	Объем: 1*3.425+(3.425+0.93)*2.29+0.93*1+0.9*0.93*2+0.645*0.93*2													
	Накладные расходы		79%			176.04				67%	2 405			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			111.42				40%	1 436			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					702.46					8 112			
25.	ТЕР 15-04-019-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска труб акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.172	1 236.03	156.48	10.34	212.60	26.91	1.78	16.11	9.08	987	434	16	
				1 069.21			183.90		2.92	1		537		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			25.56				80%	347			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.65				37%	161			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					250.81					1 495			
26.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.34	75.57	75.35	0.22	25.69	25.62	0.07	16.11	6.5	413	413		
									1	1				
	Объем: 4.5+8.63+4.5+3+3+3.5+4+1.4*2													
	Накладные расходы		83%			21.26				71%	293			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.65				52%	215			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.61					921			
	
27.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.34	2 956.30	374.76	6.66	1 005.14	127.42	2.26	16.11	9.22	4 481	2 053	21	
				2 574.88	1.03		875.46	0.35	2.75	18.87		2 408	7	
	Накладные расходы		83%			106.05				71%	1 463			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.05				52%	1 071			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 194.24					7 015			
	
28.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.34	8 813.16	326.90	31.86	2 996.47	111.15	10.83	16.11	8.82	11 056	1 791	96	
				8 454.40	3.03		2 874.50	1.03	3.19	16.07		9 170	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			121.15				92%	1 663			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			61.70				44%	796			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 179.32					13 515			
	
29.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, оголовники, 100 м2 покрытия	0.031	11 907.97	1 173.45	33.16	369.15	36.38	1.03	16.11	9.53	1 495	586	10	
				10 701.36	3.78		331.74	0.12	2.71	16.09		899	2	
	Объем: ((1.2+2.2)*2+(1.1+0.645)*2)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			39.42				92%	541			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.08				44%	259			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					428.65					2 295			
30.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.31	7 415.77	333.04	13.17	2 298.89	103.24	4.08	16.11	9.13	7 925	1 663	37	
				7 069.56			2 191.56		2.84	1		6 224		
	Накладные расходы		83%			85.69				71%	1 181			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.11				52%	865			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 451.69					9 970			
31.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.2	5 731.49	578.30	8.10	1 146.30	115.66	1.62	16.11	9.14	4 492	1 863	15	
				5 145.09			1 029.02		2.54	1		2 614		
	Накладные расходы		83%			96.00				71%	1 323			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.18				52%	969			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 317.48					6 783			
32.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	16.11	9.14	1 086	465	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	242			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 658			
33.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.11	8 719.75	480.56	8.10	959.17	52.86	0.89	16.11	9.14	1 874	852	8	
				8 231.09			905.42		1.12	1		1 014		
	Накладные расходы		83%			43.87				71%	605			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.36				52%	443			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 037.40					2 922			
34.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.26	1 357.93	327.73	1.01	353.06	85.21	0.26	16.11	9.16	2 470	1 373	2	
				1 029.19			267.59		4.09	1		1 094		
	Накладные расходы		83%			70.72				71%	975			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.39				52%	714			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.17					4 159			
	
35.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	0.32	4 972.00	72.11	75.20	1 591.04	23.07	24.06	16.11	7.68	7 643	372	185	
				4 824.69	5.48		1 543.90	1.75	4.59	16.09		7 087	28	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			26.81				92%	368			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13.65				44%	176			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 631.50					8 187			
	
36.	СЦена поставщика. 
Снегозадержатели- решетки (3м), шт	10	437.70			4 377.05			1	1	18 690			
				437.70			4 377.05		4.27	1		18 690		
	Поправки: М: =1869/4.27	
37.	СЦена поставщика. 
Крепление для  решетки (5 шт на 1 решетку), шт	50	139.34			6 967.21			1	1	29 750			
				139.34			6 967.21		4.27	1		29 750		
	Объем: 5*10													
	Поправки: М: =595/4.27	
38.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, ветровая, 100 м досок	0.6	1 013.25	295.48	18.24	607.95	177.29	10.94	16.11	9.13	4 354	2 856	100	
				699.53			419.72		3.33	1		1 398		
	Объем: 9.1*4+4.55*4+1.4*2+1.05*2													
	Накладные расходы		86%			152.47				73%	2 085			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			124.10				56%	1 599			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					884.52					8 038			
39.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	978.00	299.35	6.74	58.68	17.96	0.40	16.11	9.15	402	289	4	
				671.92	0.16		40.32	0.01	2.7	18.69		109		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			17.07				80%	231			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.45				37%	107			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84.20					740			
	
40.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка стен кровельной сталью ( мансардные окна), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.089	373.54	335.71	26.60	33.24	29.88	2.37	16.12	9.13	507	482	22	
				11.23			1.00		4.07	1		4		
	Объем: 1.1*3.66/2*4+(1.3*1.1-1)*2													
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			31.67				90%	434			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			16.14				43%	207			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81.05					1 148			
41.	101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.03916	23 811.97			932.48					1 799			
				23 811.97			932.48		45 948.75			1 799		
	Объем: 0.089*0.44													
42.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0096	21 223.62	2 306.00	742.65	203.75	22.14	7.13	16.11	7.17	893	357	51	
				18 174.97	28.43		174.48	0.27	2.78	18.81		485	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			23.75				90%	326			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.10				43%	156			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.61					1 374			
	
43.	С Цена поставщик. 
Блок-люк оконный пластиковый 0,6*0,8, м2	0.96	2 339.32			2 245.75					9 589			
				2 339.32			2 245.75		4.27			9 589		
	Объем: 0.6*0.8*2													
	Поправки: М: =9890*1.01/4.27	
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕKРЫТИЕ	
	
44.	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию, 100 м2 основания	1.225	144.40	144.40		176.89	176.89		16.11	1	2 850	2 850		
									1	1				
	Объем: (16.63*6.75+1.3*9.6)-2.1*0.8-0.9*0.6													
	Накладные расходы		80%			141.51				68%	1 938			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			120.29				54%	1 539			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					438.69					6 327			
	
45.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя	18.375	47.52	20.14	27.38	873.18	370.00	503.18	16.11	7.36	9 664	5 961	3 703	
					3.42			62.92	2.16	16.11			1 014	
	Объем: 122.5*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			467.55				92%	6 417			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			238.11				44%	3 069			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 578.84					19 150			
	
46.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.613	286.73	122.64	1.26	175.76	75.18	0.77	16.11	9.16	1 544	1 211	7	
				162.83			99.81		3.26	1		325		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			69.92				79%	957			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			48.12				51%	618			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					293.79					3 118			
	
47.	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	76.625	7.04			539.44					1 830			
				7.04			539.44		23.88			1 830		
	Объем: 0.613*125													
	
48.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	7.969	202.86	119.97	82.89	1 616.56	956.02	660.53	16.11	8.94	21 307	15 402	5 905	
									18.43	1				
	Объем: 61.3*0.13													
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			860.42				77%	11 860			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			573.61				48%	7 393			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 050.59					40 560			
	
49.	104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	7.97	671.40			5 351.06					29 032			
				671.40			5 351.06		3 642.62			29 032		
	Объем: 61.3*0.13													
	
50.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.225	286.73	122.64	1.26	351.24	150.23	1.55	16.11	9.16	3 085	2 420	14	
				162.83			199.47		3.26	1		650		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			139.71				79%	1 912			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			96.15				51%	1 234			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					587.10					6 231			
	
51.	101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	153.13	15.27			2 338.30					7 681			
				15.27			2 338.30		50.16			7 681		
	Объем: 1.225*125													
	
52.	ТЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	1.225	5 618.36	315.76	133.24	6 882.49	386.80	163.22	16.11	7.6	28 432	6 231	1 240	
				5 169.37	11.14		6 332.48	13.64	3.31	16.09		20 961	220	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			424.47				90%	5 806			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			216.24				43%	2 774			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 523.19					37 012			
	
53.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.308	221.62	101.80	102.69	733.10	336.75	339.69	16.11	3.72	6 838	5 425	1 264	
				17.13	1.45		56.67	4.80	2.64	16.18		150	78	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			307.40				77%	4 237			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			204.93				48%	2 641			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 245.43					13 717			
	
54.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	68.4756	36.04			2 467.86					12 914			
				36.04			2 467.86		188.6			12 914		
	Объем: (3.308)*20.7													
	
55.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	32.05	48.13	4.41	36.66	1 542.43	141.34	1 174.95	16.1	7.59	14 835	2 276	8 918	
									1	1				
	Объем: 20.41+291*40/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			141.34				100%	2 276			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			84.80				60%	1 366			
	
56.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	32.05	16.40		16.40	525.62		525.62	1	7.87	4 137		4 137	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	221 479.70	19 933.70	7 054.25			1 185 914	321 157	51 429	
			194 265.62	275.59				809 689	4 450	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	219 411.65	19 792.36	5 353.68			1 166 942	318 881	38 374	
			194 265.62	275.59				809 689	4 450	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	43 964.77					197 074			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 10, 23; %=71 - по стр. 3-7, 26, 27, 30-34; %=77 - по стр. 8, 14, 48, 53; %=73 - по стр. 11, 38; %=79 - по стр. 12, 46, 50; %=92 - по стр. 16, 28, 29, 35, 45; %=66 - по стр. 17, 19, 21; %=67 - по стр. 24; %=80 - по стр. 25, 39; %=90 - по стр. 40, 42, 52; %=68 - по стр. 44)	18 238.07					250 699			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 8, 10, 14, 23, 48, 53; %=52 - по стр. 3-7, 26, 27, 30-34; %=56 - по стр. 11, 38; %=51 - по стр. 12, 46, 50; %=44 - по стр. 16, 28, 29, 35, 45; %=50 - по стр. 17, 19, 21; %=40 - по стр. 24; %=37 - по стр. 25, 39; %=43 - по стр. 40, 42, 52; %=54 - по стр. 44)	12 338.63					158 953			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	249 988.35					1 576 594			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 068.05	141.34	1 700.57			18 972	2 276	13 055	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 55)	141.34					2 276			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 55)	84.80					1 366			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 068.05					18 972			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	252 056.40					1 595 566			
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%	5 394.01					34 145			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	257 450.41					1 629 711			
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%	5 149.01					32 594			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	262 599.42					1 662 305			
	Справочно:									
	    Материалы	194 265.62					809 689			
	    Оплата труда рабочих	19 933.70					321 157			
	    Эксплуатация машин	7 054.25					51 429			
	      в т.ч. оплата труда механизаторов	275.59					4 450			
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	6 778.66					46 979			
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)	201 044.28					856 668			
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН	36 187.97					154 200			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС	298 787.39					1 816 505			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	18 238.07					250 699			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 338.63					158 953			
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
57.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.289	1 213.62	458.23	8.86	3 991.60	1 507.12	29.15	16.12	9.13	36 960	24 295	266	
				746.53			2 455.34		5.05	1		12 399		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 657.83				93%	22 594			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 024.84				54%	13 119			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 674.27					72 674			
	
58.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.33	63.27	49.68	13.59	20.88	16.39	4.48	16.11	1.78	272	264	8	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			12.78				66%	174			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			8.20				40%	106			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.86					552			
	
59.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.33	4 688.98	197.81	4 246.36	1 547.36	65.28	1 401.30	16.12	4.06	7 028	1 052	5 689	
				244.81	143.10		80.79	47.22	3.54	15.1		286	713	
	Накладные расходы		78%			87.75				66%	1 165			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			56.25				40%	706			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 691.36					8 899			
	
60.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	3.28	188.95	188.95		619.76	619.76		16.11	1	9 984	9 984		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			613.56				84%	8 387			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			371.86				48%	4 792			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 605.18					23 163			
	
61.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	5.5	37.19	25.77		204.55	141.74		16.12	1	2 603	2 285		
				11.42			62.81		5.06	1		318		
	Объем: 40+15													
	Накладные расходы		86%			121.90				73%	1 668			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			99.22				56%	1 280			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.66					5 551			
	
62.	ТЕРр 53-23-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей, 1 м карниза	24	296.64	57.56	2.16	7 119.36	1 381.44	51.84	16.11	10.18	45 015	22 255	528	
				236.92	0.30		5 686.08	7.20	3.91	16.2		22 233	117	
	Накладные расходы		86%			1 194.23				73%	16 332			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			972.05				56%	12 528			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 285.64					73 875			
	
63.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (цоколь), 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.162	19 716.98	3 507.27	113.70	3 194.15	568.18	18.42	16.11	6.69	19 316	9 153	123	
				16 096.01	15.10		2 607.55	2.45	3.85	16.09		10 039	39	
	Накладные расходы		86%			490.74				73%	6 710			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			399.44				56%	5 148			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 084.33					31 174			
	
64.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	3.28	80.30	76.91	1.68	263.37	252.27	5.49	16.11	9.18	4 129	4 064	50	
				1.71	0.16		5.61	0.53	2.64	18.69		15	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			240.16				80%	3 259			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			118.82				37%	1 507			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					622.35					8 896			
	
65.	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	42.64	15.82			674.56					2 212			
				15.82			674.56		51.87			2 212		
	Объем: (3.28)*0.013*1000													
	
66.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.28	2 074.12	832.23	83.91	6 803.13	2 729.72	275.23	16.11	9.97	60 165	43 976	2 744	
				1 157.98	39.06		3 798.17	128.13	3.54	14.27		13 446	1 828	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 714.96				80%	36 643			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 343.19				37%	16 947			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 861.28					113 756			
	
67.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение клеевого сосотавав по сетке, 100 м2 поверхности	3.28	689.65	675.65	13.36	2 262.05	2 216.13	43.82	16.11	9.09	36 112	35 702	398	
				0.64			2.10		5.66	1		12		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			1 750.74				67%	23 920			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 108.07				40%	14 281			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 120.86					74 313			
	
68.	101-2615 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная, м2	360.8	6.42			2 316.34					11 170			
				6.42			2 316.34		30.96			11 170		
	Объем: 3.28*110													
	
69.	113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	820	9.39			7 699.80					13 104			
				9.39			7 699.80		15.98			13 104		
	Объем: 2.5*328													
	
70.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	3.28	6 763.95	788.77	62.59	22 185.76	2 587.18	205.29	16.11	8.32	112 428	41 679	1 708	
				5 912.59			19 393.30		3.56	1		69 040		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 457.82				80%	33 343			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 215.97				37%	15 421			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 859.56					161 192			
	
71.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.28	893.91	146.73	7.76	2 932.03	481.27	25.46	16.11	9.07	15 721	7 753	231	
				739.42			2 425.30		3.19	1		7 737		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			457.21				80%	6 202			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			226.20				37%	2 869			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 615.43					24 792			
	
72.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.23	2 956.30	374.76	6.66	679.95	86.19	1.53	16.11	9.22	3 031	1 389	14	
				2 574.88	1.03		592.22	0.24	2.75	18.87		1 629	4	
	Накладные расходы		83%			71.74				71%	989			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.18				52%	724			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					807.87					4 744			
	
	Перенавеска кабеля	
	
73.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.33	80.15	79.82	0.33	26.45	26.34	0.11	16.11	9.24	425	424	1	
					0.13			0.04	1	18.69			1	
	Накладные расходы		85%			22.42				72%	306			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.15				52%	221			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.02					952			
	
74.	Ц08-02-390-02; 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
НБ: ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3; Дополнения и изменения № 1, приказ № 42-ОД от 10.08.2012.) 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	0.33	292.68	185.56	42.71	96.58	61.23	14.09	17.1	3.18	1 171	1 047	45	
				64.41	0.13		21.26	0.04	3.74	17.36		79	1	
	Накладные расходы		95%			58.21				81%	849			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.83				52%	545			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.61					2 565			
	
75.	С509-1837 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм, м	33									2 418			
									73.26			2 418		
	
76.	Ц08-02-399-02; 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
НБ: ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3; Дополнения и изменения № 2, приказ № 418/ГС от 07.11.2013.) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.33	141.84	46.91	8.04	46.81	15.48	2.65	17.11	7.84	481	265	21	
				86.89	0.45		28.67	0.15	6.81	17.36		195	3	
	Накладные расходы		95%			14.85				81%	217			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.16				52%	139			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.82					837			
	
	БАЛКОНЫ	
	
77.	ТЕР 46-04-007-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных настилов балконов по балкам с накатами из досок, 100 м2	0.063	1 208.95	1 027.62	181.33	76.16	64.74	11.42	16.12	9.28	1 150	1 044	106	
					70.93			4.47	1	18.81			84	
	Объем: 1.05*3*2													
	Накладные расходы		99%			68.52				84%	948			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			41.53				48%	541			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.20					2 639			
	
78.	ТЕР 46-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных ограждений балконов, 100 м2	0.1122	458.04	234.99	223.05	51.39	26.37	25.03	16.11	9.34	658	425	234	
					88.37			9.92	1	18.81			187	
	Объем: (1.05*2+3)*1.1*2													
	Накладные расходы		99%			35.93				84%	514			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.77				48%	294			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.09					1 466			
	
79.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий козырьков баконов из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.087	165.55	131.65	33.90	14.40	11.45	2.95	16.11	6.86	205	185	20	
									1	1				
	Объем: 1.45*3*2													
	Накладные расходы		99%			11.34				84%	155			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.87				48%	89			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.61					449			
	
80.	ТЕР 46-03-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	0.08	2 463.06	519.14	1 943.92	197.04	41.53	155.51	16.12	4.18	1 320	669	650	
					177.93			14.23	1	16.1			229	
	Накладные расходы		99%			55.20				84%	754			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.46				48%	431			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					285.70					2 505			
	
81.	ТЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.1	2 167.90	645.39	40.91	216.79	64.54	4.09	16.12	9.11	1 666	1 040	37	
				1 481.60			148.16		3.97	1		588		
	Накладные расходы		99%			63.89				84%	874			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.72				48%	499			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					319.41					3 039			
	
82.	ТЕР 06-01-015-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т	0.00448	13 072.02	2 390.10	47.91	58.56	10.71	0.21	16.11	8.05	405	173	2	
				10 634.00	2.84		47.64	0.01	4.84	16.06		231		
	Объем: 1.12*2*2/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			10.18				80%	138			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			5.90				44%	76			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.64					620			
	
83.	ТЕР 09-03-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж балки Б-1, 1 т конструкций	0.13048	690.99	168.51	392.70	90.16	21.99	51.24	16.11	6.75	764	354	346	
				129.78	31.40		16.93	4.10	3.76	16.11		64	66	
	Объем: 16.31*4*2/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			21.13				69%	290			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			18.78				58%	244			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.08					1 297			
	
84.	204-0056 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских, т	0.13048	1 314.48			171.51					885			
				1 314.48			171.51		6 784.33			885		
	
85.	101-1049 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь спокойная, № 12, т	0.1104	7 376.77			814.40					3 463			
				7 376.77			814.40		31 364.47			3 463		
	Объем: 13.8*4*2/1000													
	
86.	С101-5430 
Сталь полосовая, кг	20.08									382			
									19.01			382		
	Объем: 2.51*4*2													
	
87.	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, подкос П-1, стойки, 1 т конструкций	0.314	1 737.23	675.33	658.88	545.49	212.05	206.89	16.11	8.06	5 556	3 416	1 668	
				403.03	72.34		126.55	22.71	3.73	16.1		472	366	
	Объем: (34.5*2+61.2+26.8)*2/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			190.16				69%	2 610			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			169.03				58%	2 194			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					904.67					10 359			
	
88.	ТЕРм 38-01-003-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей), 1 т конструкций	0.314	2 013.75	1 225.20	423.65	632.32	384.71	133.03	16.11	5.84	7 418	6 198	777	
				364.90	16.99		114.58	5.33	3.87	16.1		443	86	
	Вычт.ресурсы:  101-1026:[ М-(7707.05=7468.07*1.032) ]	
	Накладные расходы		66%			257.43				56%	3 519			
										=(66.0* (0.85))				
	Всего с НР и СП					889.75					10 937			
	
89.	101-1089 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С245, т	0.2604	6 088.17			1 585.36					7 918			
				6 088.17			1 585.36		30 407.71			7 918		
	Объем: (34.5*2+61.2)*2/1000													
	
90.	103-1507 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 5 мм, м	7.94	52.32			415.42					1 493			
				52.32			415.42		188.04			1 493		
	Объем: 1.985*2*2													
	
91.	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж каркаса козырька,ограждений, 1 т конструкций	0.2495	1 737.23	675.33	658.88	433.44	168.49	164.39	16.11	8.06	4 414	2 714	1 325	
				403.03	72.34		100.56	18.05	3.73	16.1		375	291	
	Объем: (19.9+22.2+21.4+30.9+7.63+22.7)*2/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			151.10				69%	2 073			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			134.31				58%	1 743			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					718.85					8 230			
	
92.	ТЕРм 38-01-003-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей), 1 т конструкций	0.2495	2 013.75	1 225.20	423.65	502.43	305.69	105.70	16.11	5.84	5 894	4 925	617	
				364.90	16.99		91.04	4.24	3.87	16.1		352	68	
	Вычт.ресурсы:  101-1026:[ М-(7707.05=7468.07*1.032) ]	
	Накладные расходы		66%			204.55				56%	2 796			
										=(66.0* (0.85))				
	Всего с НР и СП					706.98					8 690			
	
93.	103-1507 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 5 мм, м	12.5	52.32			654.00					2 351			
				52.32			654.00		188.04			2 351		
	Объем: (2.95*1+1.1*3)*2													
	
94.	103-1756 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм, м	17.7	18.77			332.23					1 324			
				18.77			332.23		74.78			1 324		
	Объем: 2.95*3*2													
	
95.	103-8002 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 50-80 мм, т	0.01526	7 827.33			119.45					454			
				7 827.33			119.45		29 723.95			454		
	Объем: 7.63*2/1000													
	
96.	103-1465 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м	54	7.25			391.50					1 403			
				7.25			391.50		25.99			1 403		
	Объем: 27*2													
	
97.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.263	716.95	138.00	26.03	188.56	36.29	6.84	16.11	2.72	1 022	585	19	
				552.92	0.28		145.42	0.07	2.88	16.45		419	1	
	Объем: 43.1*0.1104+52*0.2604+26.5*(0.0536+0.2495)													
	Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		81%			29.45				69%	404			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.82				48%	281			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.83					1 708			
	
98.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.263	624.75	42.41	8.64	164.31	11.15	2.27	16.11	3.33	534	180	8	
				573.70	0.14		150.88	0.04	2.3	16.45		347	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			9.06				69%	125			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.71				48%	87			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.09					746			
	
99.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.52	63.27	49.68	13.59	32.90	25.83	7.07	16.11	1.78	429	416	13	
									1	1				
	Объем: 26*2													
	Накладные расходы		78%			20.15				66%	275			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			12.92				40%	166			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.96					870			
	
100.	ТЕРр 69-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.52	60.84	47.78	13.06	31.64	24.85	6.79	16.11	1.78	412	400	12	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			19.38				66%	264			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			12.43				40%	160			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.45					836			
	
101.	ТЕР 06-01-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0.018408	18 877.11	3 405.25	82.39	347.49	62.68	1.52	16.11	8.08	2 410	1 010	12	
				15 389.47	4.73		283.29	0.09	4.9	16.07		1 388	1	
	Объем: 0.354/1000*52													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			59.63				80%	809			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			34.52				44%	445			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					441.65					3 664			
	
102.	ТЕР 06-01-041-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм, 100 м3 в деле	0.005	159 366.48	14 418.94	7 043.76	796.83	72.09	35.22	16.12	8.49	4 736	1 162	299	
				137 903.78	806.78		689.52	4.03	4.75	16.09		3 275	65	
	Объем: 0.25*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			72.31				80%	982			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			41.87				44%	540			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					911.01					6 257			
	
103.	ТЕР 11-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой, 1 м3 изоляции	0.35	533.44	22.90	41.95	186.70	8.01	14.68	16.11	6.72	621	129	99	
				468.59	6.70		164.01	2.35	2.4	17.28		394	41	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			11.50				94%	160			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			6.63				51%	87			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					204.83					868			
	
104.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.075	1 928.43	387.07	55.41	144.63	29.03	4.16	16.11	9.11	1 005	468	38	
				1 485.95	20.51		111.45	1.54	4.48	18.81		499	29	
	Объем: 3.75*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			33.93				94%	467			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			19.56				51%	253			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					198.13					1 726			
	
105.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	0.075	383.46	4.76	10.36	28.76	0.36	0.78	16.11	8.73	137	6	7	
				368.34	3.39		27.63	0.25	4.49	18.83		124	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			0.68				94%	10			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			0.39				51%	6			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.83					153			
	
106.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.075	3 003.38	635.16	457.30	225.25	47.64	34.30	16.12	4.15	1 714	768	142	
				1 910.92	6.30		143.32	0.47	5.61	18.81		804	9	
	Вычт.ресурсы:  101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			53.40				94%	730			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			30.79				51%	396			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					309.44					2 841			
	
107.	101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2	8.7	33.27			289.45					554			
				33.27			289.45		63.72			554		
	Объем: 0.075*116													
	
108.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	0.075	8 171.06	405.87	165.99	612.83	30.44	12.45	16.12	8.26	3 472	491	103	
				7 599.20	14.91		569.94	1.12	5.05	16.09		2 878	18	
	Объем: 1.25*3*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			34.08				92%	468			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			17.36				44%	224			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					664.27					4 164			
	
109.	101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	2.4	137.86			330.86					1 346			
				137.86			330.86		560.66			1 346		
	Объем: 3*0.4*2													
	
110.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.102	2 956.30	374.76	6.66	301.54	38.23	0.68	16.11	9.22	1 344	616	6	
				2 574.88	1.03		262.64	0.11	2.75	18.87		722	2	
	Объем: (1.05*2+3)*2													
	Накладные расходы		83%			31.82				71%	439			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.92				52%	321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.28					2 104			
	
111.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, низ балконной плиты, 100 м2 поверхности	0.099	1 043.83	675.65	13.36	103.34	66.89	1.32	16.11	9.09	1 288	1 078	12	
				354.82			35.13		5.66	1		199		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			52.84				67%	722			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			33.45				40%	431			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					189.63					2 441			
	
112.	101-3884 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм, м2	10.89	20.41			222.26					727			
				20.41			222.26		66.79			727		
	Объем: 0.099*110													
	
113.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню низ балконной плиты, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.099	2 074.12	832.23	83.91	205.34	82.39	8.31	16.11	9.97	1 816	1 327	83	
				1 157.98	39.06		114.64	3.87	3.54	14.27		406	55	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			81.95				80%	1 106			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			40.54				37%	511			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					327.83					3 433			
	
114.	ТЕР 15-04-019-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с люлек вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.099	1 907.89	200.47	638.21	188.88	19.85	63.18	16.11	4.47	911	320	282	
				1 069.21			105.85		2.92	1		309		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			18.86				80%	256			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.33				37%	118			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					217.07					1 285			
	
	ОKHА	
	
115.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.013	1 870.07	1 617.67	252.40	24.31	21.03	3.28	16.12	9.34	370	339	31	
					100.00			1.30	1	18.81			24	
	Объем: 1.3*0.5*2													
	Накладные расходы		99%			22.11				84%	305			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13.40				48%	174			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.81					849			
	
116.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтон, цоколь), 100 м2	0.0488	1 734.68	1 482.28	252.40	84.65	72.34	12.32	16.12	9.34	1 281	1 166	115	
					100.00			4.88	1	18.81			92	
	Объем: 0.4*0.8*4+1*0.9*4													
	Накладные расходы		99%			76.45				84%	1 057			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.33				48%	604			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					207.43					2 942			
	
117.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0618	21 833.35	2 767.20	891.18	1 349.30	171.01	55.07	16.11	7.17	6 272	2 755	395	
				18 174.97	34.11		1 123.21	2.11	2.78	18.81		3 123	40	
	Объем: 1.3+4.88													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			183.51				90%	2 516			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			93.48				43%	1 202			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 626.29					9 989			
	
118.	С203-0941 
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2, м2	4.9									20 764			
									4 237.65			20 764		
	Объем: 1.3+3.6													
	
119.	С203-0940 
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью 0,5 м2, м2	1.28									6 609			
									5 163.19			6 609		
	Объем: 0.4*0.8*4													
	
120.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.02	5 874.09	264.64	24.75	117.48	5.29	0.50	16.11	9.15	289	85	5	
				5 584.70	0.78		111.69	0.02	1.78	18.69		199		
	Объем: 0.5*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			5.63				90%	77			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			2.87				43%	37			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.98					402			
	
121.	101-2907 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	2	76.10			152.20					544			
				76.10			152.20		271.81			544		
	
122.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.093	6 573.92	2 219.10	136.83	611.37	206.38	12.73	16.11	10.46	4 788	3 325	133	
				4 217.99	39.23		392.27	3.65	3.39	16.51		1 330	60	
	Объем: ((0.5+1.3*2)*4+(0.4+0.8)*2*4+(0.9+1)*2*4)*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			199.53				80%	2 708			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			98.71				37%	1 252			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					909.61					8 748			
	
123.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.093	1 392.74	333.48	15.69	129.52	31.01	1.46	16.12	9.13	840	500	13	
				1 043.57	0.20		97.05	0.02	3.37	18.69		327		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			29.48				80%	400			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.58				37%	185			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.58					1 425			
	
124.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	15.58	48.13	4.41	36.66	749.81	68.71	571.16	16.1	7.59	7 211	1 106	4 335	
									1	1				
	Объем: 5.224+1.5+328*0.015*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			68.71				100%	1 106			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			41.23				60%	664			
	
125.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	15.58	16.40		16.40	255.51		255.51	1	7.87	2 011		2 011	
									1	1				
	
	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, ОТМОСТКА	
	
126.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	4.84	363.53	86.00	277.53	1 759.49	416.24	1 343.25	16.11	4.18	12 320	6 706	5 615	
					25.40			122.94	1	16.1			1 979	
	Объем: (17.63+0.5+0.5-0.9*4+1+2+9.55*2+17.1+0.5+0.5+4.5*2-1.2*2-1.3)*0.8*0.1													
	Накладные расходы		99%			533.79				84%	7 295			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			323.51				48%	4 169			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 616.79					23 784			
	
127.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.18	1 466.39	1 466.39		1 730.34	1 730.34		16.11	1	27 876	27 876		
									1	1				
	Объем: (17.63+0.5+0.5-0.9*4+1+2+9.55*2+17.1+0.5+0.5+4.5*2-1.2*2-1.3)*1*1.95													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 245.84				61%	17 004			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			657.53				31%	8 642			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 633.71					53 522			
	
128.	ТЕР 08-01-003-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором, 100 м2 изолируемой поверхности	1.18	2 916.01	1 096.48	25.33	3 440.90	1 293.85	29.88	16.11	9.13	28 590	20 844	273	
				1 794.21			2 117.17		3.53	1		7 474		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 423.24				93%	19 385			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			879.82				54%	11 256			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 743.95					59 231			
	
129.	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	1.18	7 076.66	543.04	228.03	8 350.45	640.79	269.07	16.12	4.82	37 296	10 330	1 297	
				6 305.59			7 440.60		3.45	1		25 670		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			704.87				93%	9 607			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			435.74				54%	5 578			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 491.06					52 481			
	
130.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.999	810.13	810.13		809.32	809.32		16.11	1	13 038	13 038		
									1	1				
	Объем: (17.63+0.5+0.5-0.9*4+1+2+9.55*2+17.1+0.5+0.5+4.5*2-1.2*2-1.3)*1*1.65													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			582.71				61%	7 953			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			307.54				31%	4 042			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 699.57					25 033			
	
131.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.053	203.51	35.93	41.45	1 231.82	217.46	250.90	16.12	4.78	8 247	3 505	1 199	
				126.13	4.21		763.46	25.50	4.64	16.11		3 542	411	
	Объем: (17.63+0.5+0.5-0.9*4+1+2+9.55*2+17.1+0.5+0.5+4.5*2-1.2*2-1.3)*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			269.69				94%	3 681			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			155.49				51%	1 997			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 657.00					13 925			
	
132.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.053	452.40	40.32	76.78	2 738.40	244.05	464.72	16.11	4.6	15 020	3 932	2 138	
				335.31	7.73		2 029.63	46.76	4.41	16.1		8 951	753	
	Объем: (17.63+0.5+0.5-0.9*4+1+2+9.55*2+17.1+0.5+0.5+4.5*2-1.2*2-1.3)*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			322.80				94%	4 404			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			186.12				51%	2 389			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 247.32					21 813			
	
133.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.053	730.22	37.46	0.38	4 420.02	226.72	2.27	16.11	5.8	22 232	3 652	13	
				692.39			4 191.04		4.43	1		18 566		
	Объем: (17.63+0.5+0.5-0.9*4+1+2+9.55*2+17.1+0.5+0.5+4.5*2-1.2*2-1.3)*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			251.66				94%	3 433			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			145.10				51%	1 863			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 816.78					27 527			
	
	КРЫЛЬЦА	
	
134.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	3.969	218.68	77.46	141.22	867.94	307.44	560.50	16.11	4.18	7 296	4 953	2 343	
					12.93			51.32	1	16.09			826	
	Объем: 1.2*1.3*0.8*3+0.5*0.9*0.5													
	Накладные расходы		99%			355.17				84%	4 854			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			215.26				48%	2 774			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 438.37					14 924			
	
135.	ТЕР 08-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под крыльца песчаного, 1 м3 основания	0.513	199.71	22.93	46.80	102.45	11.76	24.01	16.11	4.28	608	190	103	
				129.98	4.24		66.68	2.17	4.73	16.13		315	35	
	Объем: 1.2*1.3*0.1*3+0.5*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			15.32				93%	209			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			9.47				54%	122			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.25					939			
	
136.	ТЕР 06-01-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных крылец, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0.03969	14 067.69	4 552.02	5 013.46	558.35	180.67	198.98	16.12	5.95	4 890	2 912	1 184	
				4 502.21	651.40		178.69	25.85	4.44	16.09		793	416	
	Вычт.ресурсы:  401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			196.19				80%	2 662			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			113.59				44%	1 464			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					868.13					9 017			
	
137.	401-0067 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), м3	4.048	751.65			3 042.68					15 245			
				751.65			3 042.68		3 765.96			15 245		
	Объем: 0.03969*102													
	
138.	204-0005 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм, т	0.0846	5 655.00			478.41					2 849			
				5 655.00			478.41		33 671.39			2 849		
	Объем: 70*1.208/1000													
	
139.	204-0038 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм, т	0.0846	1 570.83			132.89					849			
				1 570.83			132.89		10 029.85			849		
	
140.	204-0002 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм, т	0.0237	6 313.70			149.63					834			
				6 313.70			149.63		35 204.8			834		
	Объем: 60*0.395/1000													
	
141.	204-0035 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т	0.0237	2 042.62			48.41					299			
				2 042.62			48.41		12 635.69			299		
	
142.	204-0001 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т	0.0033	6 530.24			21.55					121			
				6 530.24			21.55		36 541.55			121		
	Объем: 15*0.22/1000													
	
143.	204-0034 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм, т	0.0033	2 573.38			8.49					52			
				2 573.38			8.49		15 889.48			52		
	
144.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	18.7602	48.13	4.41	36.66	902.85	82.73	687.75	16.1	7.59	8 683	1 332	5 220	
									1	1				
	Объем: 4.84*2.4+3.969*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			82.73				100%	1 332			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			49.64				60%	799			
	
145.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	18.7602	16.40		16.40	307.67		307.67	1	7.87	2 421		2 421	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	108 964.32	21 360.86	8 189.92			717 091	344 232	47 587	
			79 171.27	569.52				321 377	8 956	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 304.59	793.45	255.58			17 807	12 859	1 461	
			255.55	9.80				3 487	159	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						2 418			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 73; %=81 - по стр. 74, 76; %=56 - по стр. 88, 92)	557.46					7 687			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 73, 74, 76)	67.13					905			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 929.18					26 399			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	102 462.20	20 013.44	5 689.73			661 199	322 451	28 800	
			76 759.08	514.86				309 954	8 074	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	18 138.80					89 927			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 57, 128, 129, 135; %=66 - по стр. 58, 59, 99, 100; %=84 - по стр. 60, 77-81, 115, 116, 126, 134; %=73 - по стр. 61-63; %=80 - по стр. 64, 66, 70, 71, 82, 101, 102, 113, 114, 122, 123, 136; %=67 - по стр. 67, 111; %=71 - по стр. 72, 110; %=69 - по стр. 97, 98; %=94 - по стр. 103-106, 131-133; %=92 - по стр. 108; %=90 - по стр. 117, 120; %=61 - по стр. 127, 130)	19 063.52					259 538			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 57, 128, 129, 135; %=40 - по стр. 58, 59, 67, 99, 100, 111; %=48 - по стр. 60, 77-81, 97, 98, 115, 116, 126, 134; %=56 - по стр. 61-63; %=37 - по стр. 64, 66, 70, 71, 113, 114, 122, 123; %=52 - по стр. 72, 110; %=44 - по стр. 82, 101, 102, 108, 136; %=51 - по стр. 103-106, 131-133; %=43 - по стр. 117, 120; %=31 - по стр. 127, 130)	11 160.29					143 135			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	132 686.01					1 063 872			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 069.09	402.53	422.52			10 734	6 484	3 339	
			244.04	44.86				911	723	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 83, 87, 91)	362.39					4 973			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 83, 87, 91)	322.12					4 180			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 753.60					19 887			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 912.60					7 025			
			1 912.60					7 025		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 912.60					7 025			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 215.84	151.44	1 822.09			20 326	2 438	13 987	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 124, 144)	151.44					2 438			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 124, 144)	90.87					1 463			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 215.84					20 326			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	140 497.23					1 137 509			
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%	3 006.64					24 343			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	143 503.87					1 161 852			
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%	2 870.08					23 237			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	146 373.95					1 185 089			
	Справочно:									
	    Материалы	79 171.27					321 377			
	    Оплата труда рабочих	21 360.86					344 232			
	    Эксплуатация машин	8 189.92					47 587			
	      в т.ч. оплата труда механизаторов	569.52					8 956			
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	7 620.40					38 631			
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)	86 791.67					360 008			
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН	15 622.50					64 801			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС	161 996.45					1 249 890			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	19 983.37					272 198			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 549.54					148 220			
	
	Раздел 3.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
146.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.12	391.23	305.70	8.28	46.95	36.68	0.99	16.11	5.3	626	591	5	
				77.25	1.29		9.27	0.15	3.24	18.84		30	3	
	Накладные расходы		74%			27.25				63%	374			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.42				40%	238			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.62					1 238			
	
147.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.12	4 943.67	2 761.82	2 074.25	593.24	331.42	248.91	16.12	6.34	6 972	5 342	1 578	
				107.60	303.96		12.91	36.48	4.02	16.09		52	587	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			423.09				98%	5 810			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			261.21				56%	3 320			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 277.53					16 103			
	
148.	507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	10.788	29.31			316.20					543			
				29.31			316.20		50.29			543		
	Объем: (0.12)*89.9													
	
149.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	3									44			
									14.83			44		
	
150.	301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	12	4.90			58.80					198			
				4.90			58.80		16.53			198		
	
151.	С Цена поставщик. 
Угольник 90 град. ППР диам.32мм, шт	6	6.62			39.75					170			
				6.62			39.75		4.27			170		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
	
152.	302-1833 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	2	36.62			73.24					346			
				36.62			73.24		173.01			346		
	
153.	ТЕРр 65-25-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.	0.02	3 636.09	378.29		72.72	7.57		16.11	1	180	122		
				3 257.80			65.16		0.89	1		58		
	Накладные расходы		103%			7.80				88%	107			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.54				48%	59			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.06					346			
	
154.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	1.2	177.13	51.10	39.33	212.56	61.32	47.20	16.12	8.9	1 770	989	420	
				86.70			104.04		3.47	1		361		
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  104-0169:[ М-(35.40=1.18*30) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			55.19				77%	762			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			36.79				48%	475			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					304.54					3 006			
	
155.	104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	13.2	7.80			102.96					448			
				7.80			102.96		33.92			448		
	Объем: (1.2)*11													
	
156.	ТЕР 16-07-003-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка	1	91.69	64.75	8.09	91.69	64.75	8.09	16.11	5.45	1 170	1 043	44	
				18.86			18.86		4.39	1		83		
	Вычт.ресурсы:  302-1137:[ М-(56.00=56.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			74.46				98%	1 022			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.97				56%	584			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.13					2 776			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	1 608.11	501.74	305.19			12 467	8 087	2 047	
			801.19	36.63				2 333	590	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	316.20					587			
			316.20					587		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	316.20					587			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	316.20					587			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	315.52	61.32	47.20			2 218	989	420	
			207.00					809		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	102.96					448			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 154)	55.19					762			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 154)	36.79					475			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	407.50					3 455			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	976.39	440.42	257.99			9 662	7 098	1 627	
			277.99	36.63				937	590	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 146; %=98 - по стр. 147, 156; %=88 - по стр. 153)	532.60					7 314			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 146; %=56 - по стр. 147, 156; %=48 - по стр. 153)	330.14					4 200			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 839.13					21 176			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	2 562.83					25 218			
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%	54.84					540			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	2 617.67					25 758			
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%	52.35					515			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	2 670.02					26 273			
	Справочно:									
	    Материалы	801.19					2 333			
	    Оплата труда рабочих	501.74					8 087			
	    Эксплуатация машин	305.19					2 047			
	      в т.ч. оплата труда механизаторов	36.63					590			
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	268.56					1 457			
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)	1 069.75					3 790			
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН	192.56					682			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС	2 862.58					26 955			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	587.79					8 076			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	366.93					4 675			
	
	Раздел 4.  СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ в МОП	
	
	демонтажные работы	
	
157.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.14	53.31	52.33	0.98	7.46	7.33	0.14	16.11	9.33	119	118	1	
					0.39			0.05	1	18.69			1	
	Накладные расходы		85%			6.27				72%	86			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.80				52%	62			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.53					267			
	
158.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.1	48.36	48.36		4.84	4.84		16.11	1	78	78		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			4.11				72%	56			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.15				52%	41			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.10					175			
	
159.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.5	19.51	19.51		9.76	9.76		16.11	1	157	157		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			8.30				72%	113			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.34				52%	82			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.40					352			
	
	общестроительные работы	
	
160.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.04	2 557.56	625.61	1 931.95	102.30	25.02	77.28	16.12	4.18	726	403	323	
					176.84			7.07	1	16.1			114	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			31.77				84%	434			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.25				48%	248			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					153.32					1 408			
	
161.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	0.016	1 944.70	473.27	25.13	31.12	7.57	0.40	16.12	9.04	235	122	4	
				1 446.30			23.14		4.71	1		109		
	Накладные расходы		99%			7.49				84%	102			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.54				48%	59			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.16					396			
	
	монтажные работы	
	
	ВРУ ( в подвале)	
	
162.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	1	81.30	28.21	50.09	81.30	28.21	50.09	17.09	6.24	816	482	313	
				3.00	3.79		3.00	3.79	7.26	17.98		22	68	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.40				81%	446			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.80				52%	286			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.50					1 548			
	
163.	С.Цена поставщик 
Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования, двухдверный,  корпус метал. типа NRP 24 Z, шт	1	593.48			593.48					2 534			
				593.48			593.48		4.27			2 534		
	Поправки: М: =2460.35*1.03/4.27	
	
164.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	39.27	17.81	1.36	78.55	35.62	2.71	17.1	5.37	1 054	609	15	
				20.11			40.22		10.69	1		430		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33.84				81%	493			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.15				52%	317			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.54					1 864			
	
165.	С.Цена поставщик 
Автомат С 10А   CLS6-C10/2 6 кА, шт	2	159.20			318.41					1 360			
				159.20			318.41		4.27			1 360		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
166.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	4	67.13	26.47	4.28	268.50	105.89	17.14	17.11	6.82	3 264	1 812	117	
				36.37	0.17		145.48	0.67	9.18	17.36		1 336	12	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.23				81%	1 477			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.26				52%	948			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					439.00					5 690			
	
167.	С.Цена поставщик 
Автомат PLHT-C50/3 (C) 50A 3-pol, шт	1	1 906.10			1 906.10					8 139			
				1 906.10			1 906.10		4.27			8 139		
	Поправки: М: =7902*1.03/4.27	
	
168.	С.Цена поставщик 
Автомат С 50А   CLS6-C50/3 6 кА, шт	1	401.63			401.63					1 715			
				401.63			401.63		4.27			1 715		
	Поправки: М: =1665*1.03/4.27	
	
169.	С.Цена поставщик 
Автомат С 40А   CLS6-C40/3 6 кА, шт	2	203.59			407.18					1 739			
				203.59			407.18		4.27			1 739		
	Поправки: М: =844*1.03/4.27	
	
170.	ФЕРм 08-02-405-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м	0.02	521.37	345.62	102.05	10.43	6.91	2.04	17.11	6.58	139	118	13	
				73.70	2.59		1.47	0.05	5.06	18		7	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			6.61				81%	96			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.52				52%	62			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.57					297			
	
171.	502-0499 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 1000 м	0.002	2 670.90			5.34					32			
				2 670.90			5.34		16 086.31			32		
	Объем: 2*1.02													
	
	Щиты этажные	
	
172.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	2	81.30	28.21	50.09	162.60	56.42	100.18	17.09	6.24	1 633	964	625	
				3.00	3.79		6.00	7.58	7.26	17.98		44	136	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			60.80				81%	891			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.60				52%	572			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.00					3 096			
	
173.	С.Цена поставщик 
Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования, двухдверный,  корпус метал. типа NRP 24 Z ., шт	2	593.48			1 186.96					5 068			
				593.48			1 186.96		4.27			5 068		
	Поправки: М: =2460.35*1.03/4.27	
	
174.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	4	39.27	17.81	1.36	157.10	71.23	5.42	17.1	5.37	2 107	1 218	29	
				20.11			80.44		10.69	1		860		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			67.67				81%	987			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.30				52%	633			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.07					3 727			
	
175.	С.Цена поставщик 
Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА, шт	4	163.06			652.25					2 785			
				163.06			652.25		4.27			2 785		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
176.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	2	67.13	26.47	4.28	134.25	52.94	8.57	17.11	6.82	1 632	906	58	
				36.37	0.17		72.74	0.34	9.18	17.36		668	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			50.62				81%	739			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.63				52%	474			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219.50					2 845			
	
177.	С.Цена поставщик 
Автомат С 32А   CLS6-C32/3 6 кА, шт	2	195.63			391.26					1 671			
				195.63			391.26		4.27			1 671		
	Поправки: М: =811*1.03/4.27	
	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
	
178.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.6	288.28	214.78	54.61	172.97	128.87	32.77	17.11	5.86	2 478	2 205	192	
				18.89	1.46		11.33	0.88	7.14	17.93		81	16	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			123.26				81%	1 799			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.34				52%	1 155			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					380.57					5 432			
	
179.	103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	61.2	4.58			280.30					882			
				4.58			280.30		14.41			882		
	Объем: 60*1.02													
	
180.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	40	0.65			26.14					112			
				0.65			26.14		4.27			112		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
181.	509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	5	24.44			122.20					485			
				24.44			122.20		96.98			485		
	
182.	ФЕРм 08-02-396-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	0.55	498.32	339.30	45.86	274.08	186.62	25.23	17.11	6.73	3 703	3 193	170	
				113.16	1.62		62.24	0.89	5.47	18		340	16	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			178.13				81%	2 599			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			121.88				52%	1 669			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					574.10					7 971			
	
183.	С.Цена поставщик 
Короб металлический оцинк. с замковой крышкой  40х40, м	55.08	76.06			4 189.59					17 890			
				76.06			4 189.59		4.27			17 890		
	Объем: 54*1.02													
	Поправки: М: =312.30*1.04/4.27	
	
184.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.6	80.62	60.80	5.33	48.37	36.48	3.20	17.11	7.84	704	624	25	
				14.49	0.32		8.69	0.19	6.28	18		55	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.84				81%	508			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.84				52%	326			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.04					1 538			
	
185.	ФЕРм 08-02-399-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0.2	47.30	31.81	2.66	9.46	6.36	0.53	17.11	7.84	130	109	4	
				12.82	0.17		2.56	0.03	6.69	17.36		17	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			6.07				81%	89			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.15				52%	57			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.68					276			
	
186.	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.85	58.67	42.41	2.66	49.87	36.05	2.26	17.11	7.84	713	617	18	
				13.60	0.17		11.56	0.14	6.81	17.36		79	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.38				81%	501			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.52				52%	322			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.77					1 536			
	
187.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.082	5 101.90			418.36					1 786			
				5 101.90			418.36		4.27			1 786		
	Объем: 80*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
188.	С501-8509 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.0867	30 336.21			2 630.15					11 231			
				30 336.21			2 630.15		4.27			11 231		
	Объем: 85*1.02													
	Поправки: М: =129535.62/4.27	
	
189.	С.Цена поставщик 
Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40, шт	10	17.90			178.98					764			
				17.90			178.98		4.27			764		
	Поправки: М: =74.20*1.03/4.27	
	
190.	ФЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир), 100 шт.	0.04	142.72	140.38		5.71	5.62		17.1	1	98	96		
				2.34			0.09		17.09	1		2		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			5.34				81%	78			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.65				52%	50			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.70					226			
	
191.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.14	1 626.77	840.90	271.52	227.75	117.73	38.01	17.09	7.81	2 816	2 012	297	
				514.35	14.26		72.01	2.00	7.05	18		508	36	
	Объем: 2+12													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			113.74				81%	1 659			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			77.82				52%	1 065			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					419.32					5 540			
	
192.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 6 W  IP54, шт	2	91.26			182.53					779			
				91.26			182.53		4.27			779		
	Поправки: М: =378.35*1.03/4.27	
	
193.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	12	71.93			863.17					3 686			
				71.93			863.17		4.27			3 686		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.27	
	
194.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	14	29.23			409.18					1 747			
				29.23			409.18		4.27			1 747		
	Поправки: М: =120*1.04/4.27	
	
195.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.08	498.53	376.16	16.54	39.88	30.09	1.32	17.09	7.56	564	514	10	
				105.83	0.49		8.47	0.04	4.74	17.78		40	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			28.62				81%	417			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.58				52%	268			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.09					1 249			
	
196.	С Цена поставщик. 
Выключатель наружной установки 1-кл IP44, шт.	8	20.55			164.41					702			
				20.55			164.41		4.27			702		
	Поправки: М: =85.20*1.03/4.27	
	
197.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.02	537.91	418.19	16.54	10.76	8.36	0.33	17.09	7.56	155	143	3	
				103.19	0.49		2.06	0.01	4.76	17.78		10		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			7.95				81%	116			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.44				52%	74			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.15					345			
	
198.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный наружной  установки  IP44, шт	2	27.06			54.13					231			
				27.06			54.13		4.27			231		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.27	
	
	устройство контура заземления	
	
199.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	1 759.67	1 759.67		26.39	26.39		16.11	1	425	425		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.2													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			19.00				61%	259			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.03				31%	132			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.42					816			
	
200.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	972.15	972.15		14.58	14.58		16.11	1	235	235		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.2													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			10.50				61%	143			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.54				31%	73			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.62					451			
	
201.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	212.81	120.70	67.58	63.84	36.21	20.28	17.11	7.18	846	620	146	
				24.53	3.08		7.36	0.93	11.02	17.96		81	17	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.28				81%	516			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.14				52%	331			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.26					1 693			
	
202.	101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					948			
				5 326.70			181.11		27 871.89			948		
	Объем: 3*3*3.77/1000													
	
203.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	317.82	187.25	88.98	31.78	18.72	8.90	17.11	6.94	429	320	62	
				41.59	3.56		4.16	0.36	11.37	18		47	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.13				81%	264			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.40				52%	170			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.31					863			
	
204.	101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					409			
				7 160.12			114.56		25 531.97			409		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
205.	ФЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.15	586.26	362.76	37.93	87.94	54.41	5.69	17.11	7.71	1 100	931	44	
				185.57	0.49		27.84	0.07	4.51	17.78		126	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			51.76				81%	755			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.41				52%	485			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.11					2 340			
	
206.	502-0524 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.015	21 635.60			324.53					1 636			
				21 635.60			324.53		109 035.79			1 636		
	Объем: 15*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	18 113.54	1 118.23	402.49			94 687	19 031	2 469	
			16 592.81	25.09				73 193	437	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	17 363.18	1 044.67	324.81			90 827	17 846	2 142	
			15 993.70	18.02				70 845	323	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	15 425.98					66 092			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 157-159; %=81 - по стр. 162, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184-186, 190, 191, 195, 197, 201, 203, 205)	1 007.36					14 685			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 157-159, 162, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184-186, 190, 191, 195, 197, 201, 203, 205)	690.75					9 448			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	19 061.29					114 960			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	470.06	73.56	77.68			2 978	1 185	327	
			318.81	7.07				1 466	114	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	295.67					1 357			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 160, 161; %=61 - по стр. 199, 200)	68.76					939			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 160, 161; %=31 - по стр. 199, 200)	39.36					511			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	578.18					4 428			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	280.30					882			
			280.30					882		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	280.30					882			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	19 919.77					120 270			
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%	426.28					2 574			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	20 346.05					122 844			
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%	406.92					2 457			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	20 752.97					125 301			
	Справочно:									
	    Материалы	16 592.81					73 193			
	    Оплата труда рабочих	1 118.23					19 031			
	    Эксплуатация машин	402.49					2 469			
	      в т.ч. оплата труда механизаторов	25.09					437			
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	377.40					2 032			
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)	16 970.21					75 225			
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН	3 054.64					13 541			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС	23 807.61					138 842			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 076.12					15 624			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	730.11					9 959			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	350 165.67	42 914.53	15 951.85			2 010 159	692 507	103 532	
			290 830.89	906.83				1 206 592	14 433	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	18 983.97	1 838.12	580.39			109 221	30 705	3 603	
			16 565.45	27.82				74 919	482	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	15 742.18					69 097			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 73, 157-159; %=81 - по стр. 74, 76, 162, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184-186, 190, 191, 195, 197, 201, 203, 205; %=56 - по стр. 88, 92)	1 564.82					22 372			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 73, 74, 76, 157-159, 162, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184-186, 190, 191, 195, 197, 201, 203, 205)	757.88					10 353			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	21 306.67					141 946			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	322 659.43	39 940.68	11 168.29			1 833 337	643 506	67 921	
			271 550.51	797.52				1 121 918	12 638	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	62 502.20					288 806			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 10, 23, 60, 77-81, 115, 116, 126, 134, 160, 161; %=71 - по стр. 3-7, 26, 27, 30-34, 72, 110; %=77 - по стр. 8, 14, 48, 53, 154; %=73 - по стр. 11, 38, 61-63; %=79 - по стр. 12, 46, 50; %=92 - по стр. 16, 28, 29, 35, 45, 108; %=66 - по стр. 17, 19, 21, 58, 59, 99, 100; %=67 - по стр. 24, 67, 111; %=80 - по стр. 25, 39, 64, 66, 70, 71, 82, 101, 102, 113, 114, 122, 123, 136; %=90 - по стр. 40, 42, 52, 117, 120; %=68 - по стр. 44; %=93 - по стр. 57, 128, 129, 135; %=69 - по стр. 97, 98; %=94 - по стр. 103-106, 131-133; %=61 - по стр. 127, 130, 199, 200)	37 425.54					511 938			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 8, 10, 14, 23, 48, 53, 60, 77-81, 97, 98, 115, 116, 126, 134, 154, 160, 161; %=52 - по стр. 3-7, 26, 27, 30-34, 72, 110; %=56 - по стр. 11, 38, 61-63; %=51 - по стр. 12, 46, 50, 103-106, 131-133; %=44 - по стр. 16, 28, 29, 35, 45, 82, 101, 102, 108, 136; %=50 - по стр. 17, 19, 21; %=40 - по стр. 24, 58, 59, 67, 99, 100, 111; %=37 - по стр. 25, 39, 64, 66, 70, 71, 113, 114, 122, 123; %=43 - по стр. 40, 42, 52, 117, 120; %=54 - по стр. 44, 57, 128, 129, 135; %=31 - по стр. 127, 130, 199, 200)	23 575.07					303 074			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	383 660.04					2 648 349			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 069.09	402.53	422.52			10 734	6 484	3 339	
			244.04	44.86				911	723	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 83, 87, 91)	362.39					4 973			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 83, 87, 91)	322.12					4 180			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 753.60					19 887			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 169.29	440.42	257.99			17 569	7 098	1 627	
			2 470.89	36.63				8 844	590	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 146; %=98 - по стр. 147, 156; %=88 - по стр. 153)	532.60					7 314			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 146; %=56 - по стр. 147, 156; %=48 - по стр. 153)	330.14					4 200			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 032.03					29 083			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 283.89	292.78	3 522.66			39 298	4 714	27 042	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 55, 124, 144)	292.78					4 714			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 55, 124, 144)	175.67					2 829			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 283.89					39 298			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	415 036.23					2 878 563			
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%	8 881.78					61 601			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	423 918.01					2 940 164			
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%	8 478.36					58 803			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	432 396.37					2 998 967			
	Справочно:									
	    Материалы	290 830.89					1 206 592			
	    Оплата труда рабочих	42 914.53					692 507			
	    Эксплуатация машин	15 951.85					103 532			
	      в т.ч. оплата труда механизаторов	906.83					14 433			
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	15 045.02					89 099			
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)	305 875.91					1 295 691			
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН	55 057.66					233 224			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС	487 454.03					3 232 191			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	39 885.35					546 597			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	24 985.21					321 807			

Составил:	Ведущий инженер СО                                                    Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)