«Утверждаю»	

	
	
Директор МКУ «КР МКД»	

	
	
С. Б. Русович ____________	

	
	
   «___»____________2015г.	

	

	

	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 

на капитальный ремонт крыши,  фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома №91-93 по ул. Радищева г. Калининграда (объект культурного наследия).

	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.91	
2.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.066	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.98	
4.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.98	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.35	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	3.22	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылки	100 м	0.78	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.046	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	166.5522	
10.	Разборка кирпичных стен, под мауэрлат	1 м3	3	
11.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, под мауэрлат	100 м3 кладки	0.03	
12.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.98	
13.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	372.5	
14.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	6.775	
15.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	6.9105	
16.	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	2.98	
17.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.0313	
18.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.13146	
19.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7,до 6-ти каналов	100 м труб	0.022	
20.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.242	
21.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7,до 3-х каналов	100 м труб	0.0093	
22.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.4092	
23.	Устройство бетонных оголовников	1 м3	0.176	
24.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.172	
25.	Окраска труб акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.172	
26.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.34	
27.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.34	
28.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.34	
29.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, оголовники	100 м2 покрытия	0.031	
30.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.31	
31.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.2	
32.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
33.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.11	
34.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.26	
35.	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	0.32	
36.	Снегозадержатели- решетки (3м)	шт	10	
37.	Крепление для  решетки (5 шт на 1 решетку)	шт	50	
38.	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, ветровая	100 м досок	0.6	
39.	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
40.	Обивка стен кровельной сталью ( мансардные окна)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.089	
41.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.03916	
42.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0096	
43.	Блок-люк оконный пластиковый 0,6*0,8	м2	0.96	
	
	Раздел 2.  ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕKРЫТИЕ	
	
44.	Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию	100 м2 основания	1.225	
45.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 утеплителя	18.375	
46.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.613	
47.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	76.625	
48.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	7.969	
49.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	7.97	
50.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.225	
51.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	153.13	
52.	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	1.225	
53.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.308	
54.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	68.4756	
55.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	32.05	
56.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	32.05	
	
	Раздел 3.  ФАСАД	
	
57.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.289	
58.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.33	
59.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.33	
60.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	3.28	
61.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	5.5	
62.	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей	1 м карниза	24	
63.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (цоколь)	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.162	
64.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3.28	
65.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	42.64	
66.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.28	
67.	Нанесение клеевого сосотавав по сетке	100 м2 поверхности	3.28	
68.	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	360.8	
69.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	820	
70.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	3.28	
71.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.28	
72.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.23	
	Перенавеска кабеля	
73.	Демонтаж кабеля	100 м	0.33	
74.	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0.33	
75.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм	м	33	
76.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.33	
	
	Раздел 4.  ОKHА	
	
77.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.013	
78.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтон, цоколь)	100 м2	0.0488	
79.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0618	
80.	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	4.9	
81.	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью 0,5 м2	м2	1.28	
82.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.02	
83.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	2	
84.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.093	
85.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.093	
86.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14.08	
87.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	14.08	
	
	Раздел 5.  ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, ОТМОСТКА	
	
88.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	4.84	
89.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.18	
90.	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2 изолируемой поверхности	1.18	
91.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	1.18	
92.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.999	
93.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6.053	
94.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	6.053	
95.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.053	
	Раздел 6.  КРЫЛЬЦА	
96.	Разборка кирпичных стен	1 м3	3.969	
97.	Устройство основания под крыльца песчаного	1 м3 основания	0.513	
98.	Устройство бетонных крылец	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.03969	
99.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	4.048	
100.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм	т	0.0846	
101.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм	т	0.0846	
102.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0.0237	
103.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0.0237	
104.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0.0033	
105.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм	т	0.0033	
106.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.7602	
107.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.7602	
	Раздел 7.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
108.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.12	
109.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.12	
110.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	10.788	
111.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	3	
112.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	12	
113.	Угольник 90 град. ППР диам.32мм	шт	6	
114.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	2	
115.	Смена пробко-спускных кранов	100 шт.	0.02	
116.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	1.2	
117.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	13.2	
118.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                      Е.Н. Сметанина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)