|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «УК Управдом» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.А. Тишковец / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Батальная, 13-15, г. Калининград |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Учтройство проезда и автостоянки** |
|  |
| 1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0624 |
| 2. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 99.84 |
| 3. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0624 |
| 4. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.26 |
| 5. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 28.6 |
| 6. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.13 |
| 7. | Добавка песчано-цементной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.065 |
| 8. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 6.63 |
| 9. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 13 |
| 10. | Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), размер 199х99х80 мм, серая | м2 | 132.6 |
|  |
|  | **Раздел 2. Устройство тротуара** |
|  |
| 11. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.005 |
| 12. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 8 |
| 13. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.005 |
| 14. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.032 |
| 15. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3.52 |
| 16. | Добавка песко-цементной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.008 |
| 17. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 0.816 |
| 18. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 1.6 |
| 19. | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая | м2 | 16.32 |
|  |
|  | **Раздел 3. Установка бортовых камней** |
|  |
| 20. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0122 |
| 21. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 19.52 |
| 22. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0122 |
| 23. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0421 |
| 24. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 4.631 |
| 25. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.78 |
| 26. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 78 |
| 27. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора | 100 м бортового камня | 0.25 |
| 28. | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.00495 |
| 29. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1.2685 |
| 30. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 25 |
|  |
|  | **Раздел 4. Прочие работы** |
|  |
| 31. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 2 |
| 32. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0.5 |
| 33. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0.5 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |