«Утверждаю»	

Директор
МКУ «КР МКД» 	

_______________С.Б. Русович	

«___»     апреля  2015 года	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт крыши ,фасада с утеплением МКД по ул.  Комсомольская 24а,г. Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Крыша	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1.8	
2.	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов	100 м2 покрытия	0.7	
3.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.399	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.5	
5.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим)	100 м2 кровли	2.28	
6.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.22	
7.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим)	100 м2	2.5	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.35	
10.	Демонтаж стоек из брусьев (прим)	1 м3 древесины в конструкции	0.387	
11.	Установка стоек из брусьев 150*150мм(прим)	1 м3 древесины в конструкции	0.387	
12.	Демонтаж лежня из бруса (прим)	1 м3 древесины в конструкции	0.338	
13.	Укладка лежня из бруса (150*150мм) прим.	1 м3 древесины в конструкции	0.338	
14.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.25	
15.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	4	
16.	Смена ветровой доски (прим)	100 м досок	0.06	
17.	Простая окраска масляными составами ветровой доски (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01	
18.	Разборка кирпичных стен (мауэрлат, брандмауэрная стенка)	1 м3	1.15	
19.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат, брандмауэрная стенка) прим.	100 м3 кладки	0.0115	
20.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0.442	
21.	Разборка подшивки карниза из строганных досок (прим)	100 м2 подшивки	0.052	
22.	Подшивка карниза (прим)	100 м2 потолка	0.052	
23.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.052	
24.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.074	
25.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.311	
26.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 2-х каналов)	100 м труб	0.017	
27.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.075	
28.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 4-х каналов)	100 м труб	0.012	
29.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.106	
30.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6-ти каналов)	100 м труб	0.033	
31.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.436	
32.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(5-ти каналов)	100 м труб	0.012	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.132	
34.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей	100 м2 поверхности	0.236	
35.	Окраска вентканалов акриловыми составами (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.236	
36.	Ремонт бетонных оголовников (прим)	1 м3	0.16	
37.	Демонтаж люков (прим)	100 м2 проемов	0.0056	
38.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люков)прим.	100 м2 проемов	0.0056	
39.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.56	
40.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.5	
41.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	312.5	
42.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1.8	
43.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	12	
44.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.5	
45.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	134.55	
46.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов	100 м труб и покрытий	0.57	
47.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.57	
48.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.57	
49.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.48	
50.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
51.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
52.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.4	
53.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
54.	Устройство снегодержателей	100 м ограждения	0.4	
55.	Устройство ограждений (прим)	100 м ограждения	0.4	
	Чердачное перекрытие	
56.	Демонтаж ходовых досок	100 м ходов	0.6	
57.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 утеплителя	15.2	
58.	Покрытие пленкой  перекрытия (прим)	100 м2 покрытия	1.502	
59.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	187.75	
60.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (130мм)	1 м3 изоляции	19.526	
61.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	19.917	
62.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.502	
63.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	187.75	
64.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.6	
65.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.47	
66.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	9.7	
	мансарда	
67.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен мансарды	100 м2 стен	0.22	
68.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен мансарды (прим) толщ.150мм	1 м3 изоляции	3.3	
69.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	64.02	
70.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14	
71.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	14	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
72.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.67	
73.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.45	
74.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.45	
75.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	3.86	
76.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	4.3	
77.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.5	
78.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.1	
79.	Демонтаж изоляции наружных стен (прим)	100 м2 поверхности	0.08	
80.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3.86	
81.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	50.7	
82.	прим.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	38.6	
83.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	37.442	
84.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	3.86	
85.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	424.6	
86.	прим.Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм (по сетке)	100 м2 поверхности	3.86	
87.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	3.86	
88.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.96	
89.	Очистка поверхности щетками пожарной лестницы	1 м2 очищаемой поверхности	12	
90.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(пожарная лестница +декор.элементы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	
91.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(пожарная лестница +декор.элементы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	
	Цоколь	
92.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	0.21	
93.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.21	
94.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.3	
95.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.51	
	Проемы	
96.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.02	
97.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.02	
98.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.98	
99.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.51	
100.	Смена отдельных участков стен из стеклоблоков (прим)	1 шт.	5	
	отмостка	
101.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.0496	
102.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0991	
103.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.148	
104.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	4.96	
105.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	4.96	
106.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4.96	
	Оконные проемы	
107.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок,в подвале	100 м2	0.056	
108.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.056	
109.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	5.6	
	Металлические решетки на окнах (подвал)	
110.	Демонтаж лотков, решеток на окнах	1 т конструкций	0.04	
111.	Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия (прим)	1 м2 очищаемой поверхности	2.24	
112.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0.1	
114.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.06	
115.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.056	
116.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.056	
117.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15.88	
118.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.88	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                 Климов Д.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника  ОК МКУ «КР МКД»                    Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)