«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
       Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»			
				
________________ /С.Б. Русович/	________________ /О.Б. Манойло/		________________ /______________________ /	
				
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.		«______»____________________ 20___г.	
			
		Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т №1			
на капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, электроснабжения МКД, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Березовая, д. №10-24		на капитальный ремонт фасада с утеплением, лестниц	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Водоснабжение	
	
1.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.47	
2.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.2	
3.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	2.4	
4.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.5	
5.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.11	
6.	Труба из полипропилена PN 10/20	м	9.89	
7.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	18	
8.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный, PN16"), диаметром 15 мм	шт.	48	
9.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	10 шт.	4.8	
10.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	2.4	
11.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	225.12	
12.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	240	
13.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный, PN16"), диаметром 25 мм	шт.	48	
14.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1"	10 шт.	4.8	
15.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	10 шт.	4.8	
16.	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	шт.	48	
17.	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	10 шт.	2.2	
18.	Угольник 90  град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт	192	
19.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.	11.2	
20.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	10 шт.	4.8	
21.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	1.02	
22.	Труба из полипропилена PN 10/63	м	95.68	
23.	Труба из полипропилена PN 10/75  (гильзы)	м	19	
24.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	73	
25.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.	2.8	
26.	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.	2.4	
27.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	10 шт.	4.6	
28.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	10 шт.	4.8	
29.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63х2"	10 шт.	2.8	
30.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63х2"	10 шт.	2.4	
31.	Переход полипропиленовый диаметром 63х50 мм	шт	1	
32.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленоых труб  наружным диаметром 50 мм (лежак)	100 м трубопровода	0.37	
33.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	35	
34.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	31	
35.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.	0.6	
36.	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.	0.8	
37.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	10 шт.	1.6	
38.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	10 шт.	11.2	
39.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х1 1/2"	10 шт.	0.2	
40.	Муфта (адаптер) полипропиленовая , с внутренней резьбой диаметром 50х1 1/2"	шт	2	
41.	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	37.9	
42.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм	м	112.2	
43.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	40.7	
44.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	264	
45.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
	
	Раздел 2.  Электроснабжение	
	
	демонтажные работы	
46.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.8	
47.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.56	
48.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	2.5	
	отделочные работы	
49.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия)	100 отверстий	0.32	
50.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	2.16	
51.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.56	
52.	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0.48	
53.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.2	
54.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.648	
55.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.648	
	Вводно-распределительное устройство (8 подъездов)	
56.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	8	
57.	Шкаф встраиваемый типа  RP 36Z  IP44	шт	8	
58.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	8	
59.	Автоматический выключатель  GLS6 -В50/3	шт	8	
60.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	16	
61.	Автоматический выключатель    GLS6 -В10/2	шт	16	
62.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.04	
63.	Шина медь,  М1Т  5х50 мм	шт	8	
64.	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт	8	
65.	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0.22	
66.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.022	
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
67.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	24	
68.	Шкаф встраиваемый типа  RP 36Z  IP44	шт	24	
69.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	24	
70.	Автоматический выключатель  GLS6 -В32/3	шт	24	
71.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	72	
72.	Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА	шт	72	
73.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2	100 шт.	1.44	
74.	Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	шт.	72	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
75.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	6	
76.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	612	
77.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	400	
78.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм	шт.	600	
79.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1.8	
80.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	2.4	
81.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	1.8	
82.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	2.4	
83.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.428	
84.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.184	
85.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.245	
86.	Коробка установочная ip44	шт.	56	
87.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.8	
88.	Светильник  настенный   IP54	шт	16	
89.	Светильник  потолочный  IP44	шт	64	
90.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	80	
91.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.56	
92.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	56	
93.	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	40	
94.	Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44, ИЭК	шт	40	
	устройство контура заземления (8 подъездов)	
95.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.151	
96.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	2.4	
97.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.271	
98.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.8	
99.	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.126	
100.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.151	
101.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.108	
102.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.48	
103.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	0.049	
104.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6.048	
105.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.048	

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»	   		                  	         Д.Ю. Зеленкин

ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»	   		                  	         И.Л. Герасименко

Проверил: 
заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»				                  О.В. Толмачева