«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ№7»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /С.В. Горбатенко/	
		
«______»____________ 2019г.	«______»_______________ 2019г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» по адресу: Мариупольская, 2-12	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ул.Мариупольская,2-12	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.066	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.63	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	40	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	40	
	Устройство проезжей части дворовой территории	
	тип 3	
5.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.131	
6.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.131	
7.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.131	
8.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	16.375	
9.	Розлив вяжущих материалов	т	0.105	
10.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.108	
11.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.131	
12.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	12.275	
13.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.001	
14.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.131	
15.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	3.066	
16.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0004	
17.	Розлив вяжущих материалов	т	0.039	
18.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.04	
19.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.131	
20.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	12.655	
21.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.001	
	Установка бортовых камней	
22.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00585	
23.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.36	
24.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.039	
25.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.29	
26.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.65	
27.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	65	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
28.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03834	
29.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	61.344	
30.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.185	
31.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	20.35	
32.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.142	
33.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.142	
34.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	17.75	
35.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.057	
36.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.794	
37.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	14.2	
38.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	72.42	
39.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2	72.42	
	Установка бортовых камней	
40.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00818	
41.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13.088	
42.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.041	
43.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.51	
44.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.46	
45.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.029	
46.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.408	
47.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	146	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
48.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.197	
49.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	315.2	
50.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.876	
51.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	96.36	
52.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.438	
53.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.438	
54.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	109.5	
55.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.219	
56.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	22.338	
57.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	43.8	
58.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	300.9	
59.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	145.86	
	Установка бортовых камней	
60.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01278	
61.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20.448	
62.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.085	
63.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.35	
64.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.42	
65.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	142	
	Благоустройство	
66.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
67.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.022	
68.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	35.2	
69.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.06	
70.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.66	
71.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.12	
72.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	12.12	
73.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.12	
74.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.331	
75.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
76.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	2	
77.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
78.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
79.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
80.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.164	
81.	Песок природный для строительных работ средний	м3	18.04	
	Смотровой колодец (2 шт)	
82.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.037	
83.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	59.2	
84.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.15	
85.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.65	
86.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.3	
87.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	30.3	
88.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.156	
89.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.431	
90.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
91.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
92.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
93.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
94.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
95.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
96.	Люки чугунные тяжелые	шт.	2	
97.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.298	
98.	Песок природный для строительных работ средний	м3	32.78	
	Скамейки, урны	
99.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0054	
100.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0054	
101.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.864	
102.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0054	
103.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.551	
104.	Монтаж  скамеек	т	0.306	
105.	Диван на металлических ножках	шт.	6	
106.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	2	
	Детская-игровая площадка	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
107.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.23	
108.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.458	
109.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт	24	
110.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	2.4	
111.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт	24	
112.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	24	
113.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
114.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0002	
115.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
116.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
	Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
117.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.048	
118.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	76.8	
119.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.285	
120.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	31.35	
121.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	19	
122.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	19.38	
123.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.303	
124.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	190	
125.	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2	1.9	
126.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2	193.8	
127.	Полиуретановое связующее	кг	28.5	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8	
128.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0028	
129.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.48	
130.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.014	
131.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.54	
132.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.5	
133.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.01	
134.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.537	
135.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	50	
	Элементы детской игровой  площадки	
136.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.03813	
137.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.03813	
138.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	6.1	
139.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.061	
140.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	6.222	
141.	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т	1.77	
142.	Качели детские двойные	шт	1	
143.	Качалка-балансир с изображением фигуры животного	шт	1	
144.	Качалка на  двойной пружине с изображением фигуры животного	шт	1	
145.	Детский игровой модуль ТИП 2	шт	1	
146.	Песочный дворик игровой  ТИП 3	шт	1	
147.	Детский гимнастический  комплекс ТИП 2	шт	1	
148.	Детский игровой комплекс   ТИП 2	шт	1	
149.	Щит информационный	шт	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                  Ломоченков П.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                   Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)