«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом Сервис»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /А.В. Ходорович/	
		
«______»______________ 2018г.	«______»______________ 2018г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т 	
	
на капитальный ремонт подвала, лестниц многоквартирного дома по адресу: ул.Беговая,д.13-21, г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТHИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
	Лестницы в подъезде	
1.	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт.	1.6	
2.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1.84	
3.	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	100 м2	0.52	
4.	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0.52	
5.	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	1.9292	
6.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	3.4	
7.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	62.9	
8.	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	1.84	
9.	Окраска деревянных поверхностей	100 м2	1.96	
10.	Водоразбавленная полиуретано-акрилатная краска Бетолюкс аква	л	28	
11.	Установка элементов каркаса: из брусьев, ограждения	м3	0.12	
	
	Раздел 2.  ПОДВАЛ	
	
	ремонт стен	
12.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	9.562	
13.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	5	
14.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	1.265	
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2.01	
16.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	9.562	
17.	Борей DT "Анти-Плесень"	л	239.05	
18.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	9.562	
19.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2	9.562	
20.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	9.562	
	ремонт потолков	
21.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3.12	
22.	Очистка поверхности щетками	м2	32	
23.	Обеспыливание поверхности	м2	32	
24.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.32	
25.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	4.17	
26.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	54.21	
27.	Заделка трещин в армокирпичном перекрытии: цементным раствором	10 м	8	
28.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.16	
29.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	4.17	
30.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2	458.7	
31.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2	4.17	
32.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	4.17	
	ремонт полов	
33.	Разборка бетонных оснований под полы	м3	45.7	
34.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	100.54	
35.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м3	0.7	
36.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	45.7	
37.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	54.84	
38.	Устройство  слоев: бетонных	м3	45.7	
39.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	46.614	
40.	Устройство переходного бортика	100 м	4.57	
41.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	4.57	
42.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2	4.57	
43.	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2	4.57	
44.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.514	
45.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	457	
46.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	4.57	
47.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	9.3228	
48.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, до толщ.50мм	100 м2	4.57	
	Лестницы спуска в подвал	
49.	Демонтаж стального уголка на ступени	100 м	0.24	
50.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.2	
51.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.056	
52.	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	0.6	
53.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.	-0.6	
54.	Установка отдельных стержней: в бетонных ступеней диаметром до 8 мм	т	0.0025	
55.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0.0025	
56.	Монтаж стального уголка на ступени	100 м	0.24	
57.	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т	0.0761	
58.	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.	0.06	
59.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.072	
	сопутствующие работы	
60.	Демонтаж кабеля	100 м	1.2	
61.	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0.05	
62.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.12	
63.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1.2	
64.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	122.4	
65.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1.2	
66.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.1224	
67.	Разветвительная коробка УК-2	10 шт.	1.2	
68.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.12	
69.	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт.	12	
70.	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.	1.2	
71.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.05	
72.	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.5	
73.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	42.20312	
74.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	142.74312	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                                 Пряничников В.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                                                     Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)