«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КРМКД»	Директор ООО «УК Мегадом»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Уланова О.В. /	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия 
	
многоквартирного дома №20-26 по ул. Дрожжевая в г. Калининграде.	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5.1	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.1	
3.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	5.1	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (брус 100х150мм)	100 м	0.71	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.209	
6.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки сечением 100х50)	100 м	1.152	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (доска 50х150мм)	100 м	1.209	
8.	Е10-01-010-01	Демонтаж элементов каркаса из брусьев (стойки, прогоны, подкосы)	1 м3 древесины в конструкции	0.4704	
9.	Е10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, прогоны, подкосы)	1 м3 древесины в конструкции	0.4704	
10.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (для замены мауэрлата)	1 м3 кладки	3.1	
11.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.6	
12.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	115.92	
13.	Е26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом  при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.6	
14.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	113.344	
15.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.04	
16.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
17.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.52	
18.	Е20-02-003-02	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х900 мм	1 решетка	8	
19.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель (над лестничной клеткой)	100 м2 покрытия	0.24	
20.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	30	
21.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	3.6	
22.	С104-0097	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	73.44	
23.	Е12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	5.1	
24.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели	м2	78	
25.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.918	
26.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.918	
27.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2 покрытия	0.367	
28.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.42	
29.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
30.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
31.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
32.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.42	
33.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (фановые стояки)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.08	
34.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.08	
35.	С301-5609	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	4	
36.	Цена поставщика.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	8	
37.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	8	
38.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.04	
39.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.168	
40.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб	0.016	
41.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.1056	
42.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов)	100 м труб	0.024	
43.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.3696	
44.	Е46-01-008-01	Устройство бетонных оголовников (прим.)	1 м3	0.88	
45.	Е54-3-1	Разборка лобовой доски	100 м2 подшивки	0.092	
46.	Е10-01-012-04	Устройство лобовой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.092	
47.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.092	
48.	Е54-3-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз)	100 м2 подшивки	0.04	
49.	Е10-01-022-02	Устройство карниза	100 м2 потолка	0.04	
50.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	
51.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.18	
52.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.18	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
53.	Е57-1-3	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2 основания	3.3	
54.	Е11-01-008-02	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	1 м3 изоляции	49.5	
55.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	3.3	
56.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	403.92	
57.	Е11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  (в 2 слоя)	100 м2 изолируемой поверхности	3.3	
58.	Е11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3-ий слой)	100 м2 изолируемой поверхности	3.3	
59.	С104-0097	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	1019.7	
60.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	3.3	
61.	С101-5833	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	403.92	
62.	Е10-01-083-03	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	3.3	
63.	Е54-4-1	Ремонт деревянных балок с заменой концов	100 концов	0.08	
64.	Е54-4-3	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	0.4	
65.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	102.05	
66.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	102.05	

Составил:	

Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                       Кончиц А.К.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД»                        Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)