«СОГЛАСОВАНО»	 
      «УТВЕРЖДАЮ»	
              Директор МКУ «КР  МКД»	           Директор ООО « Дом-Сервис»	
		
         ________________ /С. Б. Русович/	        ______________     /С.Д.Рожкова/	
		
         «______»_______________ 2014 г.	       «______»____________________ 2014 г.	

	
Объект:	Многоквартирный дом №7-11 по ул. Беговая  г.  Калининград	
	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
       на капитальный ремонт фасада с утеплением,  отмостки  многоквартирного дома №7-11 по ул. Беговая	
(во исполнение решения суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
				
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.12	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.68	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.68	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	6.1604	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.5	
6.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	5.783	
7.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	51.81568	
8.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.615	
	Цоколь	
9.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, цоколь	100 м2 поверхности	0.3774	
10.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	41.514	
11.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3774	
12.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.3774	
13.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3774	
	ОТМОСТКА	
14.	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	10.18	
15.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.2036	
16.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.3054	
17.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	10.18	
18.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	10.18	
19.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	10.18	
20.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	40.643	
21.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	40.643	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)