«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	541 186	руб.	Смета на сумму:	541 186	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт сетей ХВС и водоотведения, вертикальной гидроизоляции, устройству отмостки МКД по ул.Балтийской д.2-4 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	541.186	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	15.685	тыс. руб.	
монтажных работ:	101.968	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.676	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	113.411	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  СЕТИ В1	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
1.	ГЭСНр 65-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м		0.245	5 825.54	1 427	
		Объем: 7.5+8+9						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.0245	268.820	7	
1. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34.66	8.4917	156.950	1 333	
1. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.0245	308.04	8	
			(1)			268.82	7	
1. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	0.8085	3.21	3	
1. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.10535	473.00	50	
1. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	0.6713	51.41	35	
1. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0539			
		Накладные расходы				62.9%	843	
		Сметная прибыль				40%	536	
		Всего с НР и СП					2 806	
	
2.	ГЭСНр 65-1-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м		0.215	10 021.21	2 155	
		Объем: 8.5+13						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.03655	268.820	10	
2. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	12.8183	156.950	2 012	
2. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.03655	308.04	11	
			(1)			268.82	10	
2. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	1.2255	3.21	4	
2. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.1591	473.00	75	
2. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	1.01695	51.41	52	
2. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	0.0731			
		Накладные расходы				62.9%	1 272	
		Сметная прибыль				40%	809	
		Всего с НР и СП					4 236	
	
3.	ГЭСН 16-04-005-02 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017 
прим)	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м		0.06	6 065.73	364	
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.004	0.00024	245.522		
3. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	32.58	1.9548	179.760	351	
3. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.0016	0.000096	721.49		
			(1)			268.82		
3. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.0024	0.000144	685.69		
			(1)			229.99		
3. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.508	0.03048	17.56	1	
3. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	5.12	0.3072	38.56	12	
		Накладные расходы				97.92%	344	
		Сметная прибыль				56.44%	198	
		Всего с НР и СП					906	
	
4.	ГЭСНр 69-1-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	100 шт.		0.06	12 595.01	756	
4. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	85.5	5.13	147.310	756	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.11	0.0066			
		Накладные расходы				66.3%	501	
		Сметная прибыль				40%	302	
		Всего с НР и СП					1 560	
	
5.	ГЭСНр 69-1-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	100 шт.		0.01	17 633.01	176	
5. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	119.7	1.197	147.310	176	
5. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.15	0.0015			
		Накладные расходы				66.3%	117	
		Сметная прибыль				40%	70	
		Всего с НР и СП					363	
	
6.	ГЭСН 46-03-017-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	м3		0.2	19 546.28	3 909	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.086	229.990	20	
6. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	61.11	12.222	152.740	1 867	
6. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.28	0.056	10.80	1	
6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.086	1 037.49	89	
			(1)			229.99	20	
6. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.00274	20.52		
6. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00118	57 689.15	68	
6. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00098	11 636.25	11	
6. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.208	3 474.52	723	
6. 9.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.0001	47 018.66	5	
6. 10.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0019	45 326.49	86	
6. 11.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.06	0.012	50 965.05	612	
6. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.042	5 768.85	242	
6. 13.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.036	5 714.19	206	
		Накладные расходы				84.15%	1 588	
		Сметная прибыль				47.6%	898	
		Всего с НР и СП					6 395	
	
7.	04.1.02.05-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.208	3 474.52	723	
		Объем: (0.2)*1.04						
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
8.	ГЭСН 16-04-005-04 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм	100 м		0.085	15 576.48	1 324	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00204	249.405	1	
8. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	82.92	7.0482	179.760	1 267	
8. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00102	721.49	1	
			(1)			268.82		
8. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.012	0.00102	685.69	1	
			(1)			229.99		
8. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.12954	17.56	2	
8. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	13.416	1.14036	38.56	44	
8. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.58	0.0493	20.52	1	
8. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0006	0.000051	134 640.81	7	
8. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.1	0.0085	168.36	1	
8. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0063	0.0005355	45.31		
		Накладные расходы				97.92%	1 242	
		Сметная прибыль				56.44%	716	
		Всего с НР и СП					3 281	
	
9.	24.3.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/40	м		8.602	100.89	868	
		Объем: 8.5*1.012						
	
10.	24.1.02.01-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм	10 шт.		0.8	750.29	600	
	
11.	24.3.05.16-0133 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.		0.2	299.17	60	
	
12.	24.3.05.15-0152 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	10 шт.		0.2	272.47	54	
	
13.	24.3.05.07-0154 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	10 шт.		0.1	172.19	17	
	
14.	18.1.09.06-0063 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.		6	213.96	1 284	
	
15.	С цена поставщи.	ППР муфта НР 20х1/2"	шт		6	111.00	666	
	
16.	24.3.05.07-0136 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм	10 шт.		0.1	133.07	13	
	
17.	С цена поставщи.	ППР редукция 50х40	шт		1	60.00	60	
	
18.	ГЭСН 16-04-005-05 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм	100 м		0.13	13 615.33	1 770	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.00624	249.405	2	
18. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	72.636	9.44268	179.760	1 697	
18. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.024	0.00312	721.49	2	
			(1)			268.82	1	
18. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.024	0.00312	685.69	2	
			(1)			229.99	1	
18. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.19812	17.56	3	
18. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	10.272	1.33536	38.56	51	
18. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.905	0.11765	20.52	2	
18. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0005	0.000065	134 640.81	9	
18. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.091	0.01183	168.36	2	
18. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.001287	45.31		
		Накладные расходы				97.92%	1 664	
		Сметная прибыль				56.44%	959	
		Всего с НР и СП					4 393	
	
19.	24.3.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/50	м		13.117	154.31	2 024	
		Объем: 13*1.009						
	
20.	24.1.02.01-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.		1.2	781.52	938	
		Объем: (0.13)*(91.0)						
	
21.	24.3.05.15-0157 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм	10 шт.		0.2	515.11	103	
	
22.	24.3.05.16-0134 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.		0.5	504.28	252	
	
23.	24.3.05.07-0155 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	10 шт.		0.2	292.69	59	
	
24.	С цена поставщи.	ППР муфта НР 50х2"	шт		1	831.00	831	
	
25.	ГЭСН 16-04-005-03 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м		0.09	17 339.95	1 561	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00216	249.405	1	
25. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	92.088	8.28792	179.760	1 490	
25. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00108	721.49	1	
			(1)			268.82		
25. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.012	0.00108	685.69	1	
			(1)			229.99		
25. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.13716	17.56	2	
25. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	16.128	1.45152	38.56	56	
25. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.368	0.03312	20.52	1	
25. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0007	0.000063	134 640.81	8	
25. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.111	0.00999	168.36	2	
25. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.004	0.00036	45.31		
		Накладные расходы				97.92%	1 460	
		Сметная прибыль				56.44%	842	
		Всего с НР и СП					3 863	
	
26.	24.3.02.05-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/32	м		9.099	63.44	577	
		Объем: 9*1.011						
	
27.	24.1.02.01-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм	10 шт.		1	647.76	648	
		Объем: (0.09)*(111.0)						
	
28.	24.3.05.16-0133 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	10 шт.		0.2	299.17	60	
	
29.	24.3.05.07-0153 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.		0.1	103.22	10	
	
30.	24.3.05.07-0133 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	10 шт.		0.1	76.54	8	
	
31.	24.3.05.15-0148 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	10 шт.		0.1	177.57	18	
	
32.	ГЭСН 16-04-005-02 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м		0.2	18 330.69	3 666	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0024	245.522	1	
32. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	97.74	19.548	179.760	3 514	
32. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.0048	0.00096	721.49	1	
			(1)			268.82		
32. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.0072	0.00144	685.69	1	
			(1)			229.99		
32. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.3048	17.56	5	
32. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	15.36	3.072	38.56	118	
32. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.226	0.0452	20.52	1	
32. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0008	0.00016	134 640.81	22	
32. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.125	0.025	168.36	4	
32. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0025	0.0005	45.31		
		Накладные расходы				97.92%	3 442	
		Сметная прибыль				56.44%	1 984	
		Всего с НР и СП					9 092	
	
33.	24.1.02.01-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм	10 шт.		2.5	631.56	1 579	
		Объем: (0.2)*(125.0)						
	
34.	24.3.02.05-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/25	м		20.16	38.73	781	
		Объем: 20*1.008						
	
35.	24.3.05.16-0132 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.		2	81.71	163	
	
36.	24.3.05.07-0152 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.		0.4	58.35	23	
	
37.	18.1.09.06-0069 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм, тип в/н	шт.		6	368.80	2 213	
	
38.	С цена поставщи.	ППР муфта РН 25х3/4"  рн	шт		12	385.00	4 620	
	
39.	С цена поставщи.	Разборное соединение  ниппельное оцинкованное 3/4"  рв х рн	шт		6	139.00	834	
	
40.	24.3.05.15-0143 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	10 шт.		0.6	104.92	63	
	
41.	ГЭСН 26-01-017-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м		5.05	1 182.87	5 973	
		Объем: 20+9+8.5+13						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.515	229.990	348	
41. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4.224	21.3312	187.360	3 997	
41. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	1.515	1 037.49	1 572	
			(1)			229.99	348	
41. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	2.3634	4.29	10	
41. 5.	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	1.515	206.78	313	
41. 6.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	0.101	808.64	82	
		Накладные расходы				76.5%	3 324	
		Сметная прибыль				47.6%	2 068	
		Всего с НР и СП					11 365	
	
42.	12.2.07.05-0115 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	10 м		1.43	718.03	1 027	
		Объем: 13*1.1						
	
43.	12.2.07.05-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	10 м		0.935	582.34	544	
		Объем: 8.5*1.1						
	
44.	12.2.07.05-0112 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	10 м		0.99	506.57	502	
		Объем: 9*1.1						
	
45.	12.2.07.05-0111 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	10 м		2.2	406.66	895	
		Объем: 20*1.1						
	
46.	ГЭСНр 65-3-8 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	100 шт.		0.01	4 655.66	47	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.0024	229.990	1	
46. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27.8	0.278	161.570	45	
46. 3.	91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.24	0.0024	683.40	2	
			(1)			229.99	1	
46. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.6	0.016			
		Накладные расходы				62.9%	29	
		Сметная прибыль				40%	18	
		Всего с НР и СП					94	
	
47.	ГЭСН 16-06-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (б/у)	шт.		1	102.78	103	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	229.990	3	
47. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.492	0.492	177.590	87	
47. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
47. 4.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.01	138.87	1	
47. 5.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	40 390.42	1	
47. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.00001	76 067.68	1	
		Накладные расходы				97.92%	88	
		Сметная прибыль				56.44%	51	
		Всего с НР и СП					242	
	
48.	23.5.02.02-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм (гильзы)	м		0.5	147.26	74	
	
49.	23.5.02.02-0029 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм (гильзы)	м		0.3	132.78	40	
	
50.	23.5.02.02-0033 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм  (гильзы)	м		0.5	152.17	76	
	
51.	23.5.02.02-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм  (гильзы)	м		0.5	218.89	109	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					46 647	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 153	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					5 153	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 153	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					21 516	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					3 691	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66.3 - по стр. 4, 5; %=84.15 - по стр. 6; %=76.5 - по стр. 41)					5 530	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4, 5; %=47.6 - по стр. 6, 41)					3 339	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					30 385	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					19 978	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1, 2, 46; %=97.92 - по стр. 3, 8, 18, 25, 32, 47)					10 383	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 46; %=56.44 - по стр. 3, 8, 18, 25, 32, 47)					6 112	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					36 473	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					72 011	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 541	
	ИТОГО					73 552	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 471	
	ИТОГО					75 023	
	НДС 18%				18	13 504	
	ВСЕГО С НДС					88 527	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					15 913	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					9 451	
	
	Раздел 2.  Водоотведение	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
52.	ГЭСНр 65-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.03	11 034.58	331	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0048	268.820	1	
52. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68.8	2.064	159.670	330	
52. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	0.0048	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
52. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.0177			
		Накладные расходы				62.9%	208	
		Сметная прибыль				40%	132	
		Всего с НР и СП					672	
	
53.	ГЭСНр 65-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.075	13 718.42	1 029	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.024	268.820	6	
53. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	6.3975	159.670	1 021	
53. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.024	308.04	7	
			(1)			268.82	6	
53. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.1005			
		Накладные расходы				62.9%	646	
		Сметная прибыль				40%	411	
		Всего с НР и СП					2 086	
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
54.	ГЭСН 16-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м		0.06	15 628.18	938	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00216	255.877	1	
54. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	77.088	4.62528	187.360	867	
54. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.012	0.00072	1 126.02	1	
			(1)			268.82		
54. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.00072	874.68	1	
			(1)			268.82		
54. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00072	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
54. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.39	0.0234	20.52		
54. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.000072	161 777.88	12	
54. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.09	630.92	57	
		Накладные расходы				97.92%	850	
		Сметная прибыль				56.44%	490	
		Всего с НР и СП					2 278	
	
55.	24.3.03.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м		5.988	100.63	603	
		Объем: (0.06)*(99.8)						
	
56.	24.1.02.01-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.		0.5	781.52	391	
	
57.	ГЭСН 16-04-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.16	16 922.31	2 708	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.01344	257.726	3	
57. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	11.8272	187.360	2 216	
57. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.00576	1 126.02	6	
			(1)			268.82	2	
57. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.00384	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
57. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00384	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
57. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.2512	20.52	5	
57. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0004256	161 777.88	69	
57. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.64	630.92	404	
		Накладные расходы				97.92%	2 173	
		Сметная прибыль				56.44%	1 252	
		Всего с НР и СП					6 133	
	
58.	24.1.02.01-0023 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 95-103 мм	10 шт.		1	1 745.43	1 745	
	
59.	С цена поставщи.	ПВХ ревизия ф110мм канализационная  серая	шт		4	147.00	588	
	
60.	С цена поставщи.	ПВХ переход чугун -пластик ф110мм (с резинкой 124/110)	шт		5	107.00	535	
	
61.	С цена поставщи.	ПВХ муфта ремонтная ф110мм (с резинкой 124/110)	шт		3	189.00	567	
	
	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ	
62.	ГЭСНр 68-12-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3		0.0126	31 377.16	395	
		Объем: 36*0.7*0.05						
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.21231	268.820	57	
62. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	0.979272	152.740	150	
62. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.056826	935.23	53	
			(1)			268.82	15	
62. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.155484	1 233.16	192	
			(1)			268.82	42	
62. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.024948	35.92	1	
		Накладные расходы				88.4%	183	
		Сметная прибыль				48%	99	
		Всего с НР и СП					677	
	
	Отмостка	
63.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.154	22 685.74	3 494	
		Объем: 77*1*0.2						
63. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	23.716	147.310	3 494	
		Накладные расходы				61.2%	2 138	
		Сметная прибыль				30.6%	1 069	
		Всего с НР и СП					6 701	
	
64.	ГЭСН 01-02-060-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.154	7 577.13	1 167	
64. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	8.24824	141.470	1 167	
		Накладные расходы				61.2%	714	
		Сметная прибыль				30.6%	357	
		Всего с НР и СП					2 238	
	
65.	ГЭСН 08-01-003-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.231	12 304.92	2 842	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0462	229.990	11	
65. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	4.8972	179.760	880	
65. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.45045	116.06	52	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0462	1 037.49	48	
			(1)			229.99	11	
65. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.003696	25 327.06	94	
65. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.05544	26 382.45	1 463	
65. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.005544	54 972.66	305	
65. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0231	38.33	1	
		Накладные расходы				93.33%	832	
		Сметная прибыль				54.4%	485	
		Всего с НР и СП					4 158	
	
66.	ГЭСН 08-01-007-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.924	493.03	456	
66. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.000924	229.990		
66. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	2.94756	154.230	455	
66. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.000924	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				93.33%	425	
		Сметная прибыль				54.4%	248	
		Всего с НР и СП					1 128	
	
67.	12.1.02.06-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2		101.64	37.73	3 835	
		Объем: (0.924)*110.0						
	
68.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		7.7	746.76	5 750	
		Объем: 77*1*0.1						
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	2.31	200.120	462	
68. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	26.257	163.200	4 285	
68. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.616	964.28	594	
			(1)			200.12	123	
68. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	3.388	3.34	11	
68. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	1.694	493.44	836	
			(1)			200.12	339	
68. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.155	20.52	24	
		Накладные расходы				94.1%	4 467	
		Сметная прибыль				51%	2 421	
		Всего с НР и СП					12 638	
	
69.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		9.24	523.12	4 834	
		Объем: (7.7)*1.2						
	
70.	ГЭСН 11-01-002-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		7.7	2 251.21	17 334	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	4.235	200.120	848	
70. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	27.412	156.950	4 302	
70. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.693	964.28	668	
			(1)			200.12	139	
70. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	7.161	3.34	24	
70. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	3.542	493.44	1 748	
			(1)			200.12	709	
70. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.155	20.52	24	
70. 7.	02.2.01.02-0025	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1.28	9.856	1 072.28	10 568	
		Накладные расходы				94.1%	4 846	
		Сметная прибыль				51%	2 627	
		Всего с НР и СП					24 807	
	
71.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		5.775	633.89	3 661	
		Объем: 77*1*0.075						
71. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	21.1365	158.310	3 346	
71. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.772	3.18	9	
71. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.01155	21 070.94	243	
71. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.02125	20.52	41	
71. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.005775	3 621.85	21	
		Накладные расходы				94.1%	3 149	
		Сметная прибыль				51%	1 706	
		Всего с НР и СП					8 516	
	
72.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		5.8905	3 128.21	18 427	
		Объем: (5.775)*1.02						
	
73.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство подстилающих слоев: бетонных (входы в подъезд)	м3		0.1	633.89	63	
		Объем: 1*1*0.05*2						
73. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	0.366	158.310	58	
73. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.048	3.18		
73. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0002	21 070.94	4	
73. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.035	20.52	1	
73. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0001	3 621.85		
		Накладные расходы				94.1%	55	
		Сметная прибыль				51%	30	
		Всего с НР и СП					147	
	
74.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		0.102	3 128.21	319	
		Объем: (0.1)*1.02						
	
75.	ГЭСН 08-01-003-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.231	12 304.92	2 842	
		Объем: 77*0.3						
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0462	229.990	11	
75. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	4.8972	179.760	880	
75. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.45045	116.06	52	
75. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0462	1 037.49	48	
			(1)			229.99	11	
75. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.003696	25 327.06	94	
75. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.05544	26 382.45	1 463	
75. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.005544	54 972.66	305	
75. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0231	38.33	1	
		Накладные расходы				93.33%	832	
		Сметная прибыль				54.4%	485	
		Всего с НР и СП					4 158	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					74 854	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					67 712	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					27 415	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.4 - по стр. 62; %=61.2 - по стр. 63, 64; %=93.33 - по стр. 65, 66, 75; %=94.1 - по стр. 68, 70, 71, 73)					17 640	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 62; %=30.6 - по стр. 63, 64; %=54.4 - по стр. 65, 66, 75; %=51 - по стр. 68, 70, 71, 73)					9 526	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					94 878	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 142	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 52, 53; %=97.92 - по стр. 54, 57)					3 877	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 52, 53; %=56.44 - по стр. 54, 57)					2 286	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					13 305	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					108 183	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 315	
	ИТОГО					110 498	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 210	
	ИТОГО					112 708	
	НДС 18%				18	20 287	
	ВСЕГО С НДС					132 995	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					21 517	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					11 812	
	
	Раздел 3.  Восстановление вертикальной гидроизоляции в подвале (внутри здания)	
	
76.	ГЭСНр 62-41-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Очистка вручную поверхности кирпичных стен от известковой краски	100 м2		0.9566	3 064.05	2 931	
76. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	19.89728	147.310	2 931	
		Накладные расходы				68%	1 993	
		Сметная прибыль				40%	1 172	
		Всего с НР и СП					6 096	
	
77.	ГЭСНр 62-42-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0.35	695.34	243	
77. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	1.3195	147.310	194	
77. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00035	138 958.17	49	
77. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.0175	20.52		
		Накладные расходы				68%	132	
		Сметная прибыль				40%	78	
		Всего с НР и СП					453	
	
78.	01.3.05.19-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Купорос медный марки: А	т		-0.00035	138 958.17	-49	
		Объем: (0.35)*(-0.001)						
	
79.	С цена поставщи.	Борей DT- "Анти-Плесень"	л		8.75	87.00	761	
		Объем: 35/4						
	
80.	ГЭСНр 53-16-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		2.375	5 604.03	13 310	
		Объем: 9.5*0.25						
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	1.02125	268.820	275	
80. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	84.05125	151.380	12 724	
80. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.475	874.68	415	
			(1)			268.82	128	
80. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.54625	308.04	168	
			(1)			268.82	147	
80. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.1045	20.52	2	
		Накладные расходы				73.1%	9 502	
		Сметная прибыль				56%	7 279	
		Всего с НР и СП					30 092	
	
81.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3		0.600875	2 735.32	1 644	
		Объем: (2.375)*0.253						
	
82.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.95475	13 896.92	13 268	
		Объем: (2.375)*402						
	
83.	ГЭСН 15-02-016-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		0.9566	21 392.40	20 464	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	6.9678744	187.025	1 303	
83. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	86.553168	171.480	14 842	
83. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	0.7117104	308.04	219	
			(1)			268.82	191	
83. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	6.256164	257.87	1 613	
			(1)			177.72	1 112	
83. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000066962	88 186.48	6	
83. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.0057396	9 149.15	53	
83. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	1.444466	2 040.43	2 947	
83. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	2.649782	295.71	784	
		Накладные расходы				80.33%	12 969	
		Сметная прибыль				37.4%	6 038	
		Всего с НР и СП					39 472	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					52 572	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					52 572	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					14 912	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 76, 77; %=73.1 - по стр. 80; %=80.33 - по стр. 83)					24 597	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 76, 77; %=56 - по стр. 80; %=37.4 - по стр. 83)					14 568	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					91 737	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					91 737	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 963	
	ИТОГО					93 700	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 874	
	ИТОГО					95 574	
	НДС 18%				18	17 203	
	ВСЕГО С НДС					112 777	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					24 597	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					14 568	
	
	Раздел 4.  РЕМОНТ ВХОДНЫХ ГРУПП В ПОДВАЛЫ	
	
84.	ГЭСН 12-01-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
Прим)	Демонтаж ограждения подпорной стены	100 м		0.015	1 149.34	17	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.301	0.004515	256.178	1	
84. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4.669	0.070035	167.270	12	
84. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.126	0.00189	1 126.02	2	
			(1)			268.82	1	
84. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.077	0.001155	874.68	1	
			(1)			268.82		
84. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.098	0.00147	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
84. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.323	0.019845	43.43	1	
		Накладные расходы				91.8%	12	
		Сметная прибыль				44.2%	6	
		Всего с НР и СП					35	
	
85.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.0382	22 685.74	867	
		Объем: 3.18*1.2*1						
85. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	5.8828	147.310	867	
		Накладные расходы				61.2%	531	
		Сметная прибыль				30.6%	265	
		Всего с НР и СП					1 663	
	
86.	ГЭСН 01-02-060-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0382	7 577.13	289	
86. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	2.045992	141.470	289	
		Накладные расходы				61.2%	177	
		Сметная прибыль				30.6%	88	
		Всего с НР и СП					554	
	
87.	ГЭСН 46-04-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка: кирпичных стен	м3		0.954	1 510.91	1 441	
		Объем: 3.18*1.2*0.25						
87. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	7.86096	167.270	1 315	
87. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1.0971	97.21	107	
87. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	2.1942	9.05	20	
		Накладные расходы				84.15%	1 107	
		Сметная прибыль				47.6%	626	
		Всего с НР и СП					3 174	
	
88.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		0.477	746.76	356	
		Объем: 3.18*0.2*0.75						
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.1431	200.120	29	
88. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	1.62657	163.200	265	
88. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.03816	964.28	37	
			(1)			200.12	8	
88. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.20988	3.34	1	
88. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.10494	493.44	52	
			(1)			200.12	21	
88. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.07155	20.52	1	
		Накладные расходы				94.1%	277	
		Сметная прибыль				51%	150	
		Всего с НР и СП					783	
	
89.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.5724	523.12	299	
		Объем: (0.477)*1.2						
	
90.	ГЭСН 06-01-024-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3		0.00954	440 679.26	4 204	
		Объем: 3.18*1.2*0.25						
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.2181798	264.155	58	
90. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	3.4155108	165.230	564	
90. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.179352	1 126.02	202	
			(1)			268.82	48	
90. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.0145962	874.68	13	
			(1)			268.82	4	
90. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.0025758	964.28	2	
			(1)			200.12	1	
90. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.1737234	11.58	2	
90. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.0216558	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
90. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.00073458	20.52		
90. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.000477	89 253.46	43	
90. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.00041022	57 689.15	24	
90. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.00024804	11 636.25	3	
90. 12.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	102	0.97308	3 276.39	3 188	
90. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.0006678	5 768.85	4	
90. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.0082044	5 760.02	47	
90. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.3816	234.83	90	
		Накладные расходы				80.33%	500	
		Сметная прибыль				44.2%	275	
		Всего с НР и СП					4 979	
	
91.	08.4.03.03-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т		0.035	50 965.05	1 784	
	
92.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.0334	12 520.10	418	
92. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	2.9559	141.470	418	
		Накладные расходы				61.2%	256	
		Сметная прибыль				30.6%	128	
		Всего с НР и СП					802	
	
93.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.0713	17 515.20	1 249	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.198214	177.720	35	
93. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	5.053744	181.930	919	
93. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.06417	14.36	1	
93. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.198214	267.44	53	
			(1)			177.72	35	
93. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.024955	20.52	1	
93. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.134757	2 040.43	275	
		Накладные расходы				80.33%	766	
		Сметная прибыль				37.4%	357	
		Всего с НР и СП					2 372	
	
94.	07.2.06.03-0223 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м		1.21	142.01	172	
	
95.	ГЭСН 46-04-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3		0.2	1 552.02	310	
95. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	1.56	171.480	268	
95. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	0.372	97.21	36	
95. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	0.744	9.05	7	
		Накладные расходы				84.15%	226	
		Сметная прибыль				47.6%	128	
		Всего с НР и СП					663	
	
96.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.0079	22 685.74	179	
96. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1.2166	147.310	179	
		Накладные расходы				61.2%	110	
		Сметная прибыль				30.6%	55	
		Всего с НР и СП					343	
	
97.	ГЭСН 01-02-060-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0079	7 577.13	60	
97. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.423124	141.470	60	
		Накладные расходы				61.2%	37	
		Сметная прибыль				30.6%	18	
		Всего с НР и СП					115	
	
98.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		0.395	746.76	295	
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.1185	200.120	24	
98. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	1.34695	163.200	220	
98. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.0316	964.28	30	
			(1)			200.12	6	
98. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.1738	3.34	1	
98. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.0869	493.44	43	
			(1)			200.12	17	
98. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.05925	20.52	1	
		Накладные расходы				94.1%	230	
		Сметная прибыль				51%	124	
		Всего с НР и СП					649	
	
99.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.474	523.12	248	
		Объем: (0.395)*1.2						
	
100.	ГЭСН 11-01-002-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		0.395	2 251.21	889	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.21725	200.120	43	
100. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	1.4062	156.950	221	
100. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.03555	964.28	34	
			(1)			200.12	7	
100. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.36735	3.34	1	
100. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.1817	493.44	90	
			(1)			200.12	36	
100. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.05925	20.52	1	
100. 7.	02.2.01.02-0025	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1.28	0.5056	1 072.28	542	
		Накладные расходы				94.1%	248	
		Сметная прибыль				51%	135	
		Всего с НР и СП					1 272	
	
101.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		0.2	633.89	127	
101. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	0.732	158.310	116	
101. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.096	3.18		
101. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0004	21 070.94	8	
101. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.07	20.52	1	
101. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0002	3 621.85	1	
		Накладные расходы				94.1%	109	
		Сметная прибыль				51%	59	
		Всего с НР и СП					295	
	
102.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		0.204	3 128.21	638	
		Объем: (0.2)*1.02						
	
	СТУПЕНИ	
103.	ГЭСН 06-01-013-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2		0.074	15 479.70	1 145	
		Объем: 12*0.45*1.37						
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.00962	253.885	2	
103. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	45.78	3.38772	169.310	574	
103. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.08	0.00592	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
103. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.44	0.18056	3.18	1	
103. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0037	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
103. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	0.000148	57 689.15	9	
103. 7.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.04	0.15096	3 276.39	495	
103. 8.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.1	0.0074	5 694.68	42	
103. 9.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.04	0.00296	5 760.02	17	
		Накладные расходы				80.33%	463	
		Сметная прибыль				44.2%	255	
		Всего с НР и СП					1 862	
	
104.	ГЭСН 09-03-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
Прим)	Монтаж стального уголка на ступени	100 м		0.1644	2 298.91	378	
		Объем: 1.37*12						
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.00822	229.990	2	
104. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	2.10432	175.550	369	
104. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.00822	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
104. 4.	01.7.15.14	Шурупы строительные	т	0.00075	0.0001233			
104. 5.	07.2.07.13	Планка из стального листа	т	0.004	0.0006576			
		Накладные расходы				68.85%	255	
		Сметная прибыль				57.8%	214	
		Всего с НР и СП					848	
	
105.	08.3.08.01-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т		0.05211	42 284.90	2 203	
		Объем: 3.17*16.44/1000						
	
106.	ГЭСН 12-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали (верх стенки входа в подвал)	100 м2		0.0234	64 313.56	1 505	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.006318	258.753	2	
106. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	2.63835	161.570	426	
106. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.00468	1 126.02	5	
			(1)			268.82	1	
106. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.001638	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
106. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.0000936	60 190.64	6	
106. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.0002808	107 511.00	30	
106. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.0182988	56 608.46	1 036	
		Накладные расходы				91.8%	393	
		Сметная прибыль				44.2%	189	
		Всего с НР и СП					2 087	
	
107.	ГЭСН 46-03-013-45 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		0.36	895.10	322	
		Объем: 3*12						
107. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.54	1.9944	161.570	322	
		Накладные расходы				84.15%	271	
		Сметная прибыль				47.6%	153	
		Всего с НР и СП					746	
	
108.	ГЭСН 46-03-013-58 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45, до 80мм	100 шт.		-0.36	407.16	-147	
		Начисления: Н5= 12, Н48= 12	
108. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2.52	-0.9072	161.570	-147	
		Накладные расходы				84.15%	-124	
		Сметная прибыль				47.6%	-70	
		Всего с НР и СП					-341	
	
109.	С99.1-01.20-0015	Дюбель анкерный металлический с гвоздем 6х80 мм	шт.		36	4.74	171	
	
110.	ГЭСН 12-01-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
Прим)	Ограждение подпорной стены  перилами	100 м		0.0468	1 709.22	80	
		Объем: 3.18+1.5						
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.020124	256.178	5	
110. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6.67	0.312156	167.270	52	
110. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.008424	1 126.02	9	
			(1)			268.82	2	
110. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.005148	874.68	5	
			(1)			268.82	1	
110. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.006552	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
110. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.89	0.088452	43.43	4	
110. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.0005	0.0000234	48 451.22	1	
110. 8.	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0.52	0.024336	82.84	2	
		Накладные расходы				91.8%	52	
		Сметная прибыль				44.2%	25	
		Всего с НР и СП					158	
	
111.	23.3.08.01-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	м		4.7	203.81	958	
	
112.	23.3.08.01-0024 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м		8.4	134.77	1 132	
	
113.	23.3.08.01-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	м		14	50.85	712	
	
114.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(ограждение)	100 м2		0.0355	2 141.39	76	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00071	215.055		
114. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.188505	201.080	38	
114. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000355	10.80		
114. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000355	964.28		
			(1)			200.12		
114. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000355	1 037.49		
			(1)			229.99		
114. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.03976	18.56	1	
114. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000426	72 855.64	31	
114. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000071	79 235.11	6	
		Накладные расходы				68.85%	26	
		Сметная прибыль				47.6%	18	
		Всего с НР и СП					120	
	
115.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115(ограждение)	100 м2		0.0355	2 560.48	91	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00071	215.055		
115. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.135965	171.480	23	
115. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000355	10.80		
115. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000355	964.28		
			(1)			200.12		
115. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000355	1 037.49		
			(1)			229.99		
115. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.023075	18.56		
115. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0006745	93 641.96	63	
115. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000497	65 944.00	3	
		Накладные расходы				68.85%	16	
		Сметная прибыль				47.6%	11	
		Всего с НР и СП					118	
	
116.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		2.868	510.71	1 465	
		Объем: 0.05+0.07+0.02+0.1+1.26*1.8+0.2*1.8						
	
117.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		7.376	151.56	1 118	
		Объем: 0.79*1.6+3.82*1.6						
	
118.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		2.868	262.99	754	
		Объем: 0.05+0.07+0.02+0.1+1.26*1.8+0.2*1.8						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					25 805	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					19 116	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					5 343	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91.8 - по стр. 84, 106, 110; %=61.2 - по стр. 85, 86, 92, 96, 97; %=84.15 - по стр. 87, 95, 107, 108; %=94.1 - по стр. 88, 98, 100, 101; %=80.33 - по стр. 90, 93, 103; %=68.85 - по стр. 114, 115)					5 681	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44.2 - по стр. 84, 90, 103, 106, 110; %=30.6 - по стр. 85, 86, 92, 96, 97; %=47.6 - по стр. 87, 95, 107, 108, 114, 115; %=51 - по стр. 88, 98, 100, 101; %=37.4 - по стр. 93)					2 995	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					27 792	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					550	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 104)					255	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 104)					214	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 019	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 802	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 802	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 337	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 337	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					34 950	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	748	
	ИТОГО					35 698	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	714	
	ИТОГО					36 412	
	НДС 18%				18	6 554	
	ВСЕГО С НДС					42 966	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 936	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 209	
	
	Раздел 5.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	Демонтажные работы	
119.	ГЭСНр 67-4-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: выключателей,	100 шт.		0.12	860.29	103	
119. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.7008	147.310	103	
		Накладные расходы				72.25%	74	
		Сметная прибыль				52%	54	
		Всего с НР и СП					231	
	
120.	ГЭСНр 67-4-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.16	940.24	150	
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0048	268.820	1	
120. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	1.0112	147.310	149	
120. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0048	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				72.25%	108	
		Сметная прибыль				52%	78	
		Всего с НР и СП					336	
	
121.	ГЭСНр 67-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб		0.5	454.98	227	
121. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.95	1.475	154.230	227	
		Накладные расходы				72.25%	164	
		Сметная прибыль				52%	118	
		Всего с НР и СП					509	
	
122.	ГЭСНр 67-2-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м		0.5	2 657.38	1 329	
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.035	268.820	9	
122. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16.84	8.42	154.230	1 299	
122. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.035	308.04	11	
			(1)			268.82	9	
122. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.48	0.74	3.21	2	
122. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.04	0.02	473.00	9	
122. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.29	0.145	51.41	7	
		Накладные расходы				72.25%	945	
		Сметная прибыль				52%	680	
		Всего с НР и СП					2 954	
	
	Общестроительные работы	
123.	ГЭСН 46-03-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.		0.08	7 405.53	592	
123. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	35.43	2.8344	179.760	510	
123. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	8.99	0.7192	97.21	70	
123. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	17.98	1.4384	9.05	13	
		Накладные расходы				84.15%	429	
		Сметная прибыль				47.6%	243	
		Всего с НР и СП					1 264	
	
124.	ГЭСН 46-03-011-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2	100 м		0.35	4 881.58	1 709	
124. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	24.2	8.47	173.510	1 470	
124. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	5.92	2.072	97.21	201	
124. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	11.84	4.144	9.05	38	
		Накладные расходы				84.15%	1 237	
		Сметная прибыль				47.6%	700	
		Всего с НР и СП					3 646	
	
125.	ГЭСН 46-03-009-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.		0.13	7 593.87	987	
125. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	36.21	4.7073	173.510	817	
125. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	11.37	1.4781	97.21	144	
125. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	2.9562	9.05	27	
		Накладные расходы				84.15%	688	
		Сметная прибыль				47.6%	389	
		Всего с НР и СП					2 063	
	
126.	ГЭСН 46-03-017-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.1322	18 588.15	2 457	
		Объем: (3.14*0.01)*0.1*8+(0.05*0.06)*35+(0.04*0.04*0.1)*13						
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.05288	229.990	12	
126. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	9.944084	152.740	1 519	
126. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.027762	10.80		
126. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.05288	1 037.49	55	
			(1)			229.99	12	
126. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.00181114	20.52		
126. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00077998	57 689.15	45	
126. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00064778	11 636.25	8	
126. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.137488	3 474.52	478	
126. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0012559	45 326.49	57	
126. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.027762	5 768.85	160	
126. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.023796	5 714.19	136	
		Накладные расходы				84.15%	1 288	
		Сметная прибыль				47.6%	729	
		Всего с НР и СП					4 474	
	
127.	ГЭСН 15-02-016-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.0875	26 114.37	2 285	
		Объем: 35*0.25						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	0.66045	189.886	125	
127. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	103.008	9.0132	177.590	1 601	
127. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.008	0.0882	308.04	27	
			(1)			268.82	24	
127. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	0.57225	257.87	148	
			(1)			177.72	102	
127. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000105	88 186.48	1	
127. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.000525	9 149.15	5	
127. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.163625	2 040.43	334	
127. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.48475	295.71	143	
		Накладные расходы				80.33%	1 386	
		Сметная прибыль				37.4%	646	
		Всего с НР и СП					4 317	
	
128.	ГЭСН 15-04-007-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.0875	11 731.35	1 026	
		Объем: 35*0.25						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.01785	229.990	4	
128. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52.272	4.5738	165.230	756	
128. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.024	0.0021	264.49	1	
			(1)			229.99		
128. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.01575	1 037.49	16	
			(1)			229.99	4	
128. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0735	162.00	12	
128. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.027125	38.33	1	
128. 7.	14.3.02.01-0112	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.002625	36 113.21	95	
128. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.02	0.00175	104.81		
128. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.0044625	29 881.39	133	
		Накладные расходы				80.33%	611	
		Сметная прибыль				37.4%	284	
		Всего с НР и СП					1 921	
	
129.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.62	510.71	317	
	
130.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		0.62	262.99	163	
	
	Монтажные работы	
	ВРУ (сущ)	
131.	ГЭСНм 08-03-521-28 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А	шт.		1	1 148.21	1 148	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	249.405	6	
131. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	4.98	4.98	201.080	1 001	
131. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
131. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
131. 5.	91.21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.456	0.456	5.29	2	
131. 6.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.048	0.048	113.97	5	
131. 7.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.008	0.008	164.00	1	
131. 8.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.072	0.072	446.18	32	
131. 9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.575	0.575	89.25	51	
131. 10.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.005	0.005	396.43	2	
131. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.09	0.09	104.12	9	
131. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.029	0.029	110.38	3	
		Накладные расходы				80.75%	813	
		Сметная прибыль				52%	524	
		Всего с НР и СП					2 485	
	
132.	62.3.06.04-0025 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой: ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-160-250А	шт.		1	1 312.15	1 312	
	
133.	ГЭСНм 08-03-526-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.		3	932.08	2 796	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.072	249.405	18	
133. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2.784	8.352	179.760	1 501	
133. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.036	874.68	31	
			(1)			268.82	10	
133. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.036	1 037.49	37	
			(1)			229.99	8	
133. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.468	43.43	20	
133. 6.	91.21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	0.72	5.29	4	
133. 7.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.009	0.027	113.97	3	
133. 8.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.012	164.00	2	
133. 9.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.108	446.18	48	
133. 10.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	67.18	14	
133. 11.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	1.14	89.25	102	
133. 12.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.042	168.28	7	
133. 13.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.002	0.006	396.43	2	
133. 14.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.002	0.006	118 936.03	714	
133. 15.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.047	0.141	104.12	15	
133. 16.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.042	110.38	5	
133. 17.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.3	884.78	265	
		Накладные расходы				80.75%	1 227	
		Сметная прибыль				52%	790	
		Всего с НР и СП					4 812	
	
134.	62.1.01.09-0021 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	шт.		1	271.38	271	
	
135.	62.1.01.09-0019 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 40А, характеристика С	шт.		2	211.85	424	
	
136.	ГЭСНм 08-03-600-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.		1	187.18	187	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	249.405	6	
136. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.84	0.84	187.360	157	
136. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
136. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
136. 5.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00003	0.00003	140 831.49	4	
		Накладные расходы				80.75%	132	
		Сметная прибыль				52%	85	
		Всего с НР и СП					403	
	
137.	62.5.01.04-0028 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-02 С (R), 10(100)А (однотарифный)	шт.		1	2 898.80	2 899	
	
138.	ГЭСНм 08-03-526-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		2	578.75	1 157	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
138. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	3.744	179.760	673	
138. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.312	43.43	14	
138. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.012	113.97	1	
138. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.002	164.00		
138. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.024	446.18	11	
138. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.14	67.18	9	
138. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.098	89.25	9	
138. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.028	168.28	5	
138. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.002	396.43	1	
138. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.002	118 936.03	238	
138. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.072	104.12	7	
138. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.012	110.38	1	
138. 13.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.2	884.78	177	
		Накладные расходы				80.75%	543	
		Сметная прибыль				52%	350	
		Всего с НР и СП					2 050	
	
139.	62.1.05.03-0001 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройства защитного отключения <IEK> УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА	шт.		2	552.73	1 105	
	
140.	С1 .Цена поставщ	Нулевая шина, 8х12, 14/2 IEK YNN21-14-100	шт		1	109.00	109	
	
141.	С 2.Цена поставщ	Нулевая шина, 6х9, 8/2 IEK	шт		1	49.00	49	
	
142.	ГЭСНм 08-02-405-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м		0.05	7 607.64	380	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
142. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.384	0.0192	249.405	5	
142. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	36.768	1.8384	177.590	326	
142. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.0096	874.68	8	
			(1)			268.82	3	
142. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.192	0.0096	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
142. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.928	0.2964	43.43	13	
142. 6.	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.55	0.0275	92.65	3	
142. 7.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	3	0.15	67.18	10	
142. 8.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00058	0.000029	140 831.49	4	
142. 9.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.1	0.005	104.12	1	
		Накладные расходы				80.75%	267	
		Сметная прибыль				52%	172	
		Всего с НР и СП					819	
	
143.	21.2.03.05-0049 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м		0.005	18 442.98	92	
	
	Щиты этажные	
144.	ГЭСНм 08-03-572-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт.		6	2 016.24	12 097	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	1.44	249.405	359	
144. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.784	16.704	187.360	3 130	
144. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.72	874.68	630	
			(1)			268.82	194	
144. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.72	1 037.49	747	
			(1)			229.99	166	
144. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.66	3.96	43.43	172	
144. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.3	1.8	67.18	121	
144. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	1.02	89.25	91	
144. 8.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.01	0.06	118 936.03	7 136	
144. 9.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.18	104.12	19	
		Накладные расходы				80.75%	2 817	
		Сметная прибыль				52%	1 814	
		Всего с НР и СП					16 729	
	
145.	20.4.04.02-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	шт.		6	792.31	4 754	
	
146.	ГЭСНм 08-03-526-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		10	578.75	5 787	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
146. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	18.72	179.760	3 365	
146. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	1.56	43.43	68	
146. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.06	113.97	7	
146. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.01	164.00	2	
146. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.12	446.18	54	
146. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.7	67.18	47	
146. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.49	89.25	44	
146. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.14	168.28	24	
146. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.01	396.43	4	
146. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.01	118 936.03	1 189	
146. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.36	104.12	37	
146. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.06	110.38	7	
146. 13.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	1	884.78	885	
		Накладные расходы				80.75%	2 717	
		Сметная прибыль				52%	1 750	
		Всего с НР и СП					10 254	
	
147.	62.1.01.09-0012 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 2Р 25А, характеристика В	шт.		10	138.68	1 387	
	
148.	ГЭСНм 08-02-144-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.		0.1	2 256.51	226	
		Начисления: Н17= 2	
148. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12.16	1.216	181.930	221	
		Накладные расходы				80.75%	178	
		Сметная прибыль				52%	115	
		Всего с НР и СП					519	
	
149.	20.5.04.09-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сжимы ответвительные У-731	100 шт.		0.1	1 983.30	198	
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
150.	ГЭСНм 08-02-409-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.67	4 541.45	3 043	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.14472	249.405	36	
150. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	15.30816	177.590	2 719	
150. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.07236	874.68	63	
			(1)			268.82	19	
150. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.07236	1 037.49	75	
			(1)			229.99	17	
150. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	1.73664	43.43	75	
150. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.6432	67.18	43	
150. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.134	163.36	22	
		Накладные расходы				80.75%	2 225	
		Сметная прибыль				52%	1 433	
		Всего с НР и СП					6 700	
	
151.	24.3.01.04-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м		68.34	14.41	985	
		Объем: 67*1.02						
	
152.	23.1.02.06-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.		6.7	209.68	1 405	
	
153.	23.8.03.04-0191 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.		3.8	222.55	846	
	
154.	ГЭСНм 08-02-410-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м		0.25	4 958.83	1 240	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.264	0.066	249.405	16	
154. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18.336	4.584	177.590	814	
154. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.132	0.033	874.68	29	
			(1)			268.82	9	
154. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.033	1 037.49	34	
			(1)			229.99	8	
154. 5.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.021	0.00525	3 416.19	18	
154. 6.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.4	0.1	163.36	16	
154. 7.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.032	0.008	1 467.30	12	
154. 8.	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт.	1	0.25	1 022.04	256	
154. 9.	20.2.08.05-0017	Профиль монтажный	шт.	0.5	0.125	379.57	47	
		Накладные расходы				80.75%	670	
		Сметная прибыль				52%	432	
		Всего с НР и СП					2 342	
	
155.	24.3.01.02-0026 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 50 мм	10 м		2.55	360.55	919	
		Объем: 25*1.02						
	
156.	23.1.02.06-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	10 шт.		2.5	325.19	813	
	
157.	ГЭСНм 08-02-412-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.25	1 332.23	333	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
157. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.012	249.405	3	
157. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	1.617	177.590	287	
157. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.006	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
157. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.006	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
157. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.04	446.18	18	
157. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00015	13 645.03	2	
157. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.005	104.12	1	
157. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.0125	443.64	6	
157. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00305	1 205.11	4	
		Накладные расходы				80.75%	234	
		Сметная прибыль				52%	151	
		Всего с НР и СП					718	
	
158.	ГЭСНм 08-02-412-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.3	515.79	155	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0072	249.405	2	
158. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.196	0.6588	177.590	117	
158. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.0036	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
158. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0036	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
158. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.048	446.18	21	
158. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00018	13 645.03	2	
158. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.006	104.12	1	
158. 8.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00366	1 205.11	4	
		Накладные расходы				80.75%	96	
		Сметная прибыль				52%	62	
		Всего с НР и СП					313	
	
159.	21.1.06.09-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.056	31 977.86	1 791	
		Объем: 55*1.02						
	
160.	ГЭСНм 08-02-412-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		0.25	1 659.21	415	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.018	249.405	4	
160. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7.548	1.887	177.590	335	
160. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.009	874.68	8	
			(1)			268.82	2	
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.009	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
160. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.08	446.18	36	
160. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.0002625	13 645.03	4	
160. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.005	104.12	1	
160. 8.	20.2.01.05-0005	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.0125	1 012.07	13	
160. 9.	20.2.02.01-0013	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.00305	1 458.58	4	
		Накладные расходы				80.75%	274	
		Сметная прибыль				52%	176	
		Всего с НР и СП					865	
	
161.	21.1.06.09-0153 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.0255	75 350.97	1 921	
		Объем: 25*1.02						
	
162.	ГЭСНм 08-02-412-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	100 м		0.42	3 201.35	1 345	
		Объем: 18+24						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
162. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.264	0.11088	249.405	28	
162. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14.016	5.88672	177.590	1 045	
162. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.132	0.05544	874.68	48	
			(1)			268.82	15	
162. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.05544	1 037.49	58	
			(1)			229.99	13	
162. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.4	0.168	446.18	75	
162. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00126	0.0005292	13 645.03	7	
162. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0084	104.12	1	
162. 8.	20.2.01.05-0009	Гильза кабельная: медная ГМ 70	100 шт.	0.05	0.021	3 423.11	72	
162. 9.	20.2.02.01-0015	Втулки В54	1000 шт.	0.0122	0.005124	4 053.39	21	
		Накладные расходы				80.75%	866	
		Сметная прибыль				52%	558	
		Всего с НР и СП					2 769	
	
163.	21.1.06.09-0179 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м		0.01836	289 087.52	5 308	
		Объем: 18*1.02						
	
164.	21.1.06.09-0178 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м		0.02448	178 844.45	4 378	
		Объем: 24*1.02						
	
165.	ГЭСНм 08-03-591-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.04	6 123.07	245	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
165. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0024	253.288	1	
165. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30.912	1.23648	187.360	232	
165. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00144	874.68	1	
			(1)			268.82		
165. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00096	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
165. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000126	9 149.15	1	
165. 6.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00408	1 467.30	6	
		Накладные расходы				80.75%	188	
		Сметная прибыль				52%	121	
		Всего с НР и СП					554	
	
166.	20.4.01.02-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.		0.4	865.09	346	
	
167.	С3 .Цена поставщ 
Оборудование	Реле времени лестничное	шт		9	850.00	7 650	
	
170.	ГЭСНм 08-03-591-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.02	6 232.79	125	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0012	253.288		
170. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31.488	0.62976	187.360	118	
170. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00072	874.68	1	
			(1)			268.82		
170. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00048	1 037.49		
			(1)			229.99		
170. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000063	9 149.15	1	
170. 6.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00204	1 467.30	3	
		Накладные расходы				80.75%	95	
		Сметная прибыль				52%	61	
		Всего с НР и СП					282	
	
171.	20.4.01.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.		0.2	1 410.46	282	
	
172.	20.5.02.11-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Коробка установочная У-92	10 шт.		1	53.38	53	
	
174.	ГЭСНм 08-03-593-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.18	22 429.10	4 037	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
174. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.378	249.516	94	
174. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	15.25824	187.360	2 859	
174. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.19008	874.68	166	
			(1)			268.82	51	
174. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.18792	1 037.49	195	
			(1)			229.99	43	
174. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0558	446.18	25	
174. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0005508	140 831.49	78	
174. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.7344	168.28	124	
174. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.1836	2 960.41	544	
		Накладные расходы				80.75%	2 385	
		Сметная прибыль				52%	1 536	
		Всего с НР и СП					7 957	
	
175.	20.3.03.03-0027 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.		18	157.53	2 836	
	
176.	С4 .Цена поставщ	Лампа энергосберегающая	шт		18	85.00	1 530	
	
	Устройство контура заземления	
177.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.015	22 685.74	340	
177. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	2.31	147.310	340	
		Накладные расходы				61.2%	208	
		Сметная прибыль				30.6%	104	
		Всего с НР и СП					652	
	
178.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.015	12 520.10	188	
178. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	1.3275	141.470	188	
		Накладные расходы				61.2%	115	
		Сметная прибыль				30.6%	58	
		Всего с НР и СП					361	
	
179.	ГЭСНм 08-02-471-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.		0.3	3 160.14	948	
		Начисления: Н17= 2	
179. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.114	249.405	28	
179. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10.7	3.21	177.590	570	
179. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.19	0.057	874.68	50	
			(1)			268.82	15	
179. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.057	1 037.49	59	
			(1)			229.99	13	
179. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.75	0.525	43.43	23	
179. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.65	0.195	67.18	13	
179. 7.	14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	2	0.6	369.47	222	
		Накладные расходы				80.75%	483	
		Сметная прибыль				52%	311	
		Всего с НР и СП					1 742	
	
180.	08.3.08.02-0052 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.034	40 966.37	1 393	
		Объем: 34/1000						
	
181.	ГЭСНм 08-02-472-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.06	4 991.07	299	
		Начисления: Н17= 2	
181. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.0264	249.405	7	
181. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16.6	0.996	177.590	177	
181. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.22	0.0132	874.68	12	
			(1)			268.82	4	
181. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0132	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
181. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.13	0.1878	43.43	8	
181. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.9	0.054	67.18	4	
181. 7.	14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	3.7	0.222	369.47	82	
		Накладные расходы				80.75%	149	
		Сметная прибыль				52%	96	
		Всего с НР и СП					543	
	
182.	08.3.07.01-0071 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь полосовая, марка стали: ВСт3кп, размером 5х40 мм	т		0.006	44 444.52	267	
		Объем: 6/1000						
	
183.	ГЭСНм 08-02-472-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м		0.06	6 253.78	375	
		Начисления: Н17= 2	
183. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0036	249.405	1	
183. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.16	1.9296	177.590	343	
183. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0018	874.68	2	
			(1)			268.82		
183. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0018	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
183. 5.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.04	0.1224	168.28	21	
183. 6.	01.7.15.14-0043	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	2.04	0.1224	13.53	2	
		Накладные расходы				80.75%	278	
		Сметная прибыль				52%	179	
		Всего с НР и СП					832	
	
184.	21.2.03.05-0073 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м		0.006	79 881.46	479	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					94 013	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					15 048	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 132, 134, 135, 137, 139, 147, 167)					451	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 132, 134, 135, 137, 139, 147, 167)					186	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					15 685	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					67 241	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					29 094	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.25 - по стр. 119-122; %=80.75 - по стр. 131, 133, 136, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 157, 158, 160, 162, 165, 170, 174, 179, 181, 183)					17 930	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 119-122, 131, 133, 136, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 157, 158, 160, 162, 165, 170, 174, 179, 181, 183)					11 644	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					96 815	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 244	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 660	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 123-126; %=80.33 - по стр. 127, 128; %=61.2 - по стр. 177, 178)					5 962	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 123-126; %=37.4 - по стр. 127, 128; %=30.6 - по стр. 177, 178)					3 151	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					20 357	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					480	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					480	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					133 337	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 853	
	ИТОГО					136 190	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 724	
	ИТОГО					138 914	
	НДС 18%				18	25 005	
	ВСЕГО С НДС					163 919	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					23 892	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					14 795	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					293 891	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					15 048	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 132, 134, 135, 137, 139, 147, 167)					451	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 132, 134, 135, 137, 139, 147, 167)					186	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					15 685	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					72 394	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					34 247	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.25 - по стр. 119-122; %=80.75 - по стр. 131, 133, 136, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 157, 158, 160, 162, 165, 170, 174, 179, 181, 183)					17 930	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 119-122, 131, 133, 136, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 157, 158, 160, 162, 165, 170, 174, 179, 181, 183)					11 644	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					101 968	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					172 160	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					53 021	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66.3 - по стр. 4, 5; %=84.15 - по стр. 6, 87, 95, 107, 108, 123-126; %=76.5 - по стр. 41; %=88.4 - по стр. 62; %=61.2 - по стр. 63, 64, 85, 86, 92, 96, 97, 177, 178; %=93.33 - по стр. 65, 66, 75; %=94.1 - по стр. 68, 70, 71, 73, 88, 98, 100, 101; %=68 - по стр. 76, 77; %=73.1 - по стр. 80; %=80.33 - по стр. 83, 90, 93, 103, 127, 128; %=91.8 - по стр. 84, 106, 110; %=68.85 - по стр. 114, 115)					59 410	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4, 5, 76, 77; %=47.6 - по стр. 6, 41, 87, 95, 107, 108, 114, 115, 123-126; %=48 - по стр. 62; %=30.6 - по стр. 63, 64, 85, 86, 92, 96, 97, 177, 178; %=54.4 - по стр. 65, 66, 75; %=51 - по стр. 68, 70, 71, 73, 88, 98, 100, 101; %=56 - по стр. 80; %=37.4 - по стр. 83, 93, 127, 128; %=44.2 - по стр. 84, 90, 103, 106, 110)					33 579	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					265 149	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					550	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 104)					255	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 104)					214	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 019	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					29 922	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1, 2, 46, 52, 53; %=97.92 - по стр. 3, 8, 18, 25, 32, 47, 54, 57)					14 260	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 46, 52, 53; %=56.44 - по стр. 3, 8, 18, 25, 32, 47, 54, 57)					8 398	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					52 580	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 817	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 817	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					440 218	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	9 421	
	ИТОГО					449 639	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	8 993	
	ИТОГО					458 632	
	НДС 18%				18	82 554	
	ВСЕГО С НДС					541 186	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					91 855	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					53 835	

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КР МКД                                   Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КР МКД                                    Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)