«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ «Остров»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / М.Ю. Лымарев /	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 5-11 г. Калининград 

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	1.6437	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	6.2	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	403.85	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	403.85	
	
	Раздел 2.  Устройство покрытия проезжей части дворовой территории	
	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.268	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	482.8	
7.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.268	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.34	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	147.4	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.67	
11.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	0.67	
12.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.536	
13.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.67	
14.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0.67	
15.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.201	
16.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.67	
	
	Раздел 3.  Устройство тротуара	
	
19.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.072	
20.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	115.2	
21.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.072	
22.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.6	
23.	Песок природный для строительных работ средний	м3	66	
24.	Добавка песко-цементной смеси (прим)	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.15	
25.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	15.3	
26.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	30	
27.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), толщина 60 мм, серая	м2	306	
	Устройство автостоянки дворовой территории (замена асфальтового покрытия)	
28.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.07385	
29.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	118.16	
30.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.07385	
31.	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	1.055	
32.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.844	
33.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1.055	
34.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	1.055	
35.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.317	
36.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1.055	
	
	Раздел 4.  Установка бортовых камней	
	
37.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.044	
38.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	70.4	
39.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.044	
40.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.2454	
41.	Песок природный для строительных работ средний	м3	26.99	
42.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	3.4	
43.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	340	
44.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	3.3	
45.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.065	
46.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	16.74	
47.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	330	
	
	Раздел 5.  Прочие  работы	
	
48.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2	
49.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2	
50.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	5	
51.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)