«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
   Директор МКУ «КР МКД»	     Директор ООО «УКБР 1»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________/ И.А. Журавлев/	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь № 1 	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
МКД по ул. Школьная, д. №1-1а, ул.Тихорецкая, д.№37 в г. Калининграде
 (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа
«Город Калининград» на 2019 год)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ул.Школьная, д.1-1а	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы по ул. Школьная,д.1-1а	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.23	
2.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	41.4	
3.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	41.4	
	Монтажные работы, ул.Школьная,д.1-1а	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
4.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.054	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	86.4	
6.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.24	
7.	Песок природный для строительных работ средний	м3	26.4	
8.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.12	
9.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.12	
10.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	30	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.06	
12.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.12	
13.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	12	
14.	Плитка тротуарная: серая,  (типа Кирпич) М400, 100*200*80мм	м2	122.4	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
15.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02625	
16.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	42	
17.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.21	
18.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	23.1	
19.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0525	
20.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.355	
21.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	10.5	
22.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2	107.1	
	Установка бортовых камней	
23.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01035	
24.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16.56	
25.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.06	
26.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.6	
27.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.54	
28.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	54	
29.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.98	
30.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.019404	
31.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4.973	
32.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	98	
33.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
34.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	6	
	Дополнительные работы, ул.Школьная,д.1-1а	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
35.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0459	
36.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	73.44	
37.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.204	
38.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	22.44	
39.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.102	
40.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.102	
41.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	25.5	
42.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.051	
43.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.202	
44.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	10.2	
45.	Плитка тротуарная: красная,  (типа Кирпич) М400, 100*200*80мм	м2	104.04	
	Установка бортовых камней	
46.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00351	
47.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.616	
48.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.023	
49.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.53	
50.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.39	
51.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	39	
52.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.7	
53.	Устройство бетонной стяжки толщ.100мм	100 м3	0.14	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
54.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02859	
55.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	45.744	
56.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.11	
57.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.21	
58.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.22	
59.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	22	
60.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.12	
61.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.3312	
62.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
63.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
64.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
65.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
66.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
67.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.2213	
68.	Песок природный для строительных работ средний	м3	24.343	
	Установка водоотводных лотков	
69.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00581	
70.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.296	
71.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.029	
72.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.19	
73.	Установка водоотводных лотков	100 м	0.83	
74.	Водоотводной лоток 350*250*80мм	шт	237	
	
	Раздел 2.  ул.Тихорецкая,д.37	
	
	Минимальные работы по ул.Тихорецкая,37	
	Демонтажные работы по ул.Тихорецкая, д.37	
75.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.327	
76.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.85	
77.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0.26	
78.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	73.857	
79.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	73.857	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
80.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.235	
81.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.469	
82.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.469	
83.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	58.625	
84.	Розлив вяжущих материалов	т	0.3752	
85.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.386456	
86.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.469	
87.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	43.9453	
88.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0050652	
89.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.469	
90.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	10.9746	
91.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0013132	
92.	Розлив вяжущих материалов	т	0.1407	
93.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.144921	
94.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.469	
95.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	45.3054	
96.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0050652	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
97.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03915	
98.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	62.64	
99.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.174	
100.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	19.14	
101.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.087	
102.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.087	
103.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	21.75	
104.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0435	
105.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.437	
106.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	8.7	
107.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	88.74	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
108.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01917	
109.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	30.672	
110.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.092	
111.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10.12	
112.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.071	
113.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.071	
114.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	8.875	
115.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0284	
116.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.897	
117.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	7.1	
118.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	72.42	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
119.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.04575	
120.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	73.2	
121.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.366	
122.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	40.26	
123.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0915	
124.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	9.333	
125.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	18.3	
126.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2	186.66	
	Установка бортовых камней	
127.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02453	
128.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	39.248	
129.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.143	
130.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	15.73	
131.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.35	
132.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	135	
133.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.21	
134.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.043758	
135.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	11.214	
136.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	221	
137.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	4	
	Дополнительные работы, ул.Тихорецкая,37	
138.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.2	
139.	Устройство бетонной стяжки толщ.100мм	100 м3	0.017	
	Установка скамеек, урн	
140.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.025	
141.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.025	
142.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	4	
143.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0128	
144.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.3056	
145.	Монтаж  скамеек	т	0.255	
146.	Диван на металлических ножках	шт.	5	
147.	Урна железобетонная+металлич.  вставка	шт	4	
	Дождеприемный колодец (1шт)	
148.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00997	
149.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	15.952	
150.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.02	
151.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.22	
152.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.04	
153.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	4	
154.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.06	
155.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.1656	
156.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
157.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
158.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
159.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
160.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	1	
161.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.0736	
162.	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.096	
	Смотровой колодец (2 шт)	
163.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03136	
164.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	50.176	
165.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.105	
166.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.155	
167.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.21	
168.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	21	
169.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.156	
170.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.43056	
171.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
172.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
173.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
174.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
175.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
176.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
177.	Люки чугунные тяжелые	шт.	2	
178.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.2499	
179.	Песок природный для строительных работ средний	м3	27.489	
180.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	4	
181.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 6А,	шт	4	
182.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1.25	
183.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м	1.25	
184.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1.25	
185.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.125	
186.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.04	
187.	Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б001-7302 с датчиком движения	шт	4	
	Ремонт штукатурки подпорной стенки	
188.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0.18	
189.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2	0.18	
190.	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	2.34	
191.	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса : из сетки	100 м2	0.18	
192.	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм	м2	18.9	
193.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.18	
194.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.18	
195.	Грунтовка акриловая	кг	2.34	
196.	Краски акриловые фасадные, типа "Маршал" с колером	кг	6.84	

Составил:	ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                      Моисеева Т.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                        Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)